**Додаток 2**

**ТЕХНИЧНІ ВИМОГИ**

замовника до учасників торгів на закупівлю

***Поточний ремонт доріг і тротуарних доріжок***

**ЗАГАЛЬНІ УМОВИ**

Виконавець повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю, не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.

**СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва квартального комітету | Назва вулиці | Вид послуг | Кількість (тони) | Площа, м² |
| 1 | Вінниченко | вул. Б. Хмельницького, 2-4 | поточний ремонт асфального покриття |  | 138 |
| 2 | Київський | вул. Можайського, 15-17 | поточний ремонт асфального покриття |  | 150 |
| 3 | Добробут | вул. І. Федорова, 36 до вул. Хуторянської | поточний ремонт асфального покриття |  | 135 |
| 4 | Ясний | вул. Я. Немєца, 2-14 | Щебінь фр.20-40  Відсів | 96т  60т | 169 |
| 5 | Поділля | вул. Молодіжна, 2-20 | біло-щебенев. Фр. 10х20 | 150т | 183 |
| 6 | Царино | пров. 2-й І. Хоменка, 15-17 | поточний ремонт асфального покриття |  | 128 |
| 7 | Соняшник | проїзд С. Олійничука, 18-20 | поточний ремонт асфального покриття |  | 159 |
| 8 | Корея 1 | вул. Грохольських, 27 | поточний ремонт асфального покриття |  | 175 |
| 9 | Хутір Шевченка | вул. Гаймацька, 353 до пров. Гайдамацька, 35 | щебінь фр.20-40  відсів | 80т  45т | 320 |
| 10 | Центральний | вул. В. Городецького | поточний ремонт асфального покриття |  | 150 |
| 11 | Корея | вул. М.Драгоманова, 82-88 | поточний ремонт асфального покриття |  | 140 |
| 12 | П’ятничани | вул. О. Кобилянської, 163 | поточний ремонт асфального покриття |  | 144 |
| 13 | Лівобережний | пров. В. Кричевського,  вул. Киянка | біло-щебенев. Фр. 10х20  відсів | 60т  15т |  |
| 14 | Слов’янка | вул. М. Амосова, 35-39 | поточний ремонт асфального покриття |  | 270 |
| 15 | Малі-Хутори-Центр | вул. О. Грабця, 12-18 | поточний ремонт асфального покриття |  | 245 |
| 16 | Пирогово | вул. Корольова, 48-90 | щебінь фр.20-40  відсів | 96т  60т |  |
| 17 | Набережний 1 | вул. Чумацька | поточний ремонт асфального покриття |  | 144 |
| 18 | Сабарів | пров. Прибузький, 26-38 | біло-щебенев. Фр. 20х40  відсів | 125т  60т |  |
| 19 | Димитрівський | вул. Пластова, 17-23 | поточний ремонт асфального покриття |  | 111 |

*¹Послуга з плануванням, профілюванням та укатуванням дороги*