**ПРОТОКОЛ №37**

**ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ**

м. Вознесенськ 21 серпня 2022р.

 Керуючись Положенням про уповноважену особу, затвердженим наказом – КЗДО №10 «Ластівка» від 04.08.2020 року № 106/2, з метою організації закупівлі за предметом закупівлі **Капітальний ремонт підвального приміщення під укриття у КЗДО №10 «Ластівка» по вул. Корольова, 1, в м. Вознесенськ Миколаївської обл** , {код ДК 021-2015 : 45450000-6 -Інші завершальні будівельні роботи) у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169, та у порядку встановленому Законом України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), відповідно до абз. 5 ч. 7 ст. 14 Закону, замовник має право з власної ініціативи внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до предмета закупівлі, але до початку строку подання пропозицій.

 У зв’язку з необхідністю внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі згідно з предметом закупівлі **Капітальний ремонт підвального приміщення під укриття у КЗДО №10 «Ластівка» по вул. Корольова, 1, в м. Вознесенськ Миколаївської обл** , {код ДК 021-2015 : 45450000-6 -Інші завершальні будівельні роботи) у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169

**ВИРІШЕНО:**

1. Затвердити нову редакцію ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі (умови визначені в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимоги до предмета закупівлі) у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169, за предметом закупівлі **Капітальний ремонт підвального приміщення під укриття у КЗДО №10 «Ластівка» по вул. Корольова, 1, в м. Вознесенськ Миколаївської обл** {кодДК 021-2015 : 45450000-6 -Інші завершальні будівельні роботи}.
2. Зміни, які відбулися в оголошені викладені в порівняльній таблиці (додаток 1)
3. Оприлюднити через авторизований електронний майданчик нову редакцію ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу у порядку, передбаченому частиною 1 статті 10 Закону

Підпис Уповноважена особа Інна ЛИПЕНСЬКА

 **Додаток 1**

Порівняльна таблиця змін в ОГОЛОШЕННІ

про проведення спрощеної закупівлі (умови визначені в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимоги до предмета закупівлі) у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169, за предметом закупівлі **Капітальний ремонт підвального приміщення під укриття у КЗДО №10 «Ластівка» по вул. Корольова, 1, в м. Вознесенськ Миколаївської** {кодДК 021-2015 : 45450000-6 -Інші завершальні будівельні роботи)

|  |  |
| --- | --- |
| Витяг з Редакції ОГОЛОШЕННЯ(перша редакція) | Витяг з Редакції ОГОЛОШЕННЯ(нова редакція) |
| 1. 16.Додаткова інформація

Матеріали, що використовуються в процесі виконання робіт повинні мати необхідні копії сертифікатів якості виробника, реєстраційне посвідчення та висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України, інше (за наявності). Замовник залишає за собою право у будь-який момент вимагати надання відповідних документів.Матеріали повинні відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.Якість використаних матеріалів повинна відповідати вимогам чинного Законодавства України. Учасник гарантує якість матеріалів, що будуть використані в процесі виконання робіт.Усі посилання на конкретні марку чи виробника, на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».Під час виконання робіт повинен здійснюватись щоденний огляд об’єкта та погодження обсягу виконання робіт спільно Замовником із особою, яку було уповноважено (Наказом) на здійснення даних дій керівником підприємства та/або іншою особою уповноваженою на підписання договору.Гарантійний термін – не менше 12 місяців.Закупівля здійснюється у відповідності до норм Постанови Кабінету Міністрів України про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану від 28.02.2022 № 169 в порядку проведення спрощених закупівель, встановленого Законом України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). Оголошення розроблено відповідно до вимог Закону. Терміни, які використовуються в цьому оголошенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі.**УВАГА!!!****Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники спрощеної закупівлі подають пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Пропозиція учасника має відповідати ряду вимог:** **1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;****2) пропозиція учасника повинна бути підписана Кваліфікованим електронним підписом (КЕП) або Удосконаленим електронним підписом (УЕП);****3) якщо пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.****Винятки:****1) якщо електронні документи пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП.****Зверніть увагу: документи пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).** **Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням КЕП/УЕП. Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання пропозиції (власника ключа). У випадку відсутності даної інформації або у випадку не накладення учасником КЕП/УЕП відповідно до умов оголошення про проведення спрощеної закупівлі учасник вважається таким, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі та підлягає відхиленню на підставі п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону.**Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію. У разі подання більше ніж однієї пропозиції замовник відхиляє пропозицію учасника згідно пункту 1 частини 13 статті 14 Закону, а саме: замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.Пропозиція учасника повинна містити достовірну інформацію. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі виявлення та/або отримання інформації про невідповідність інформації в пропозиції учасника вимогам визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та/або вимогам до предмета закупівлі, пропозиція учасника вважається такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі та підлягає відхиленню на підставі п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону.Пропозиція учасника спрощеної закупівлі та усі документи, які передбачені вимогами оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимогами до предмета закупівлі складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами оголошення та вимогами до предмета закупівлі), які надаються Учасником у складі пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами оголошення та вимогами до предмета закупівлі та які учасник додатково надає на власний розсуд.Фактом подання пропозиції учасник - фізична особа чи фізична особа-підприємець, яка є суб’єктом персональних даних, надає свою безумовну згоду суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю у закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.В усіх інших випадках, фактом подання пропозиції учасник – юридична особа, що є розпорядником персональних даних, підтверджує наявність у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно учасник спрощеної закупівлі, що подав пропозицію.У разі якщо пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання.Фактом подання пропозиції учасник підтверджує, що він протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів. У випадкуякщо в зведених відомостях Антимонопольного комітету України щодо спотворення результатів торгів буде виявлено учасника, то пропозиція цього учасника вважається такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі та підлягає відхиленню на підставі п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону України «Про публічнізакупівлі».**Учасники при поданні пропозиції повинні враховувати норми:**- Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;- Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;- Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.У випадку не врахування учасником під час подання пропозиції, зокрема невідповідність учасника чи товару/роботи/послуги, зазначеним нормативно-правовим актам, пропозиція учасника вважатиметься такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, тому така пропозиція підлягатиме відхиленню на підставі пункту 1 частини 13 статті 14 Закону.**Опис та приклади формальних несуттєвих помилок.**Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. До формальних (несуттєвих) помилок відносяться:* розміщення інформації не на фірмовому бланку підприємства;
* невірне (неповне) завірення або не завірення учасником документу згідно вимог цього оголошення. Наприклад: завірення документу лише підписом уповноваженої особи.
* самостійне виправлення помилок та/або описок у поданій пропозиції під час її складання Учасником.
* орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, що підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції. Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або технічних помилок;
* недодержання встановлених форм згідно Додатків до цього оголошення, але зміст та вся інформація, яка вимагалась Замовником, зазначені у наданому документі/документах;
* зазначення невірної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документу повністю відповідає вимогам цього оголошення. Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі учасник надав лист-пояснення;
* відсутність інформації в одних документах, однак наявність цієї інформації в інших документах у складі пропозиції;
* інші формальні (несуттєві) помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції.

**Д**  | 1. 16.Додаткова інформація

Матеріали, що використовуються в процесі виконання робіт повинні мати необхідні копії сертифікатів якості виробника, реєстраційне посвідчення та висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України, інше (за наявності). Замовник залишає за собою право у будь-який момент вимагати надання відповідних документів.Матеріали повинні відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.Якість використаних матеріалів повинна відповідати вимогам чинного Законодавства України. Учасник гарантує якість матеріалів, що будуть використані в процесі виконання робіт.Усі посилання на конкретні марку чи виробника, на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».Під час виконання робіт повинен здійснюватись щоденний огляд об’єкта та погодження обсягу виконання робіт спільно Замовником із особою, яку було уповноважено (Наказом) на здійснення даних дій керівником підприємства та/або іншою особою уповноваженою на підписання договору.Гарантійний термін – не менше 12 місяців.Закупівля здійснюється у відповідності до норм Постанови Кабінету Міністрів України про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану від 28.02.2022 № 169 в порядку проведення спрощених закупівель, встановленого Законом України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). Оголошення розроблено відповідно до вимог Закону. Терміни, які використовуються в цьому оголошенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі.**УВАГА!!!****Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники спрощеної закупівлі подають пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Пропозиція учасника має відповідати ряду вимог:** **1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;****2) пропозиція учасника повинна бути підписана Кваліфікованим електронним підписом (КЕП) або Удосконаленим електронним підписом (УЕП);****3) якщо пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.****Винятки:****1) якщо електронні документи пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП.****Зверніть увагу: документи пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).** **Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням КЕП/УЕП. Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання пропозиції (власника ключа). У випадку відсутності даної інформації або у випадку не накладення учасником КЕП/УЕП відповідно до умов оголошення про проведення спрощеної закупівлі учасник вважається таким, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі та підлягає відхиленню на підставі п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону.**Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію. У разі подання більше ніж однієї пропозиції замовник відхиляє пропозицію учасника згідно пункту 1 частини 13 статті 14 Закону, а саме: замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.Пропозиція учасника повинна містити достовірну інформацію. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі виявлення та/або отримання інформації про невідповідність інформації в пропозиції учасника вимогам визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та/або вимогам до предмета закупівлі, пропозиція учасника вважається такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі та підлягає відхиленню на підставі п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону.Пропозиція учасника спрощеної закупівлі та усі документи, які передбачені вимогами оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимогами до предмета закупівлі складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами оголошення та вимогами до предмета закупівлі), які надаються Учасником у складі пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами оголошення та вимогами до предмета закупівлі та які учасник додатково надає на власний розсуд.Фактом подання пропозиції учасник - фізична особа чи фізична особа-підприємець, яка є суб’єктом персональних даних, надає свою безумовну згоду суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю у закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.В усіх інших випадках, фактом подання пропозиції учасник – юридична особа, що є розпорядником персональних даних, підтверджує наявність у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно учасник спрощеної закупівлі, що подав пропозицію.У разі якщо пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання.Фактом подання пропозиції учасник підтверджує, що він протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів. У випадкуякщо в зведених відомостях Антимонопольного комітету України щодо спотворення результатів торгів буде виявлено учасника, то пропозиція цього учасника вважається такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі та підлягає відхиленню на підставі п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону України «Про публічнізакупівлі».**Учасники при поданні пропозиції повинні враховувати норми:**- Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;- Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;- Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.У випадку не врахування учасником під час подання пропозиції, зокрема невідповідність учасника чи товару/роботи/послуги, зазначеним нормативно-правовим актам, пропозиція учасника вважатиметься такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, тому така пропозиція підлягатиме відхиленню на підставі пункту 1 частини 13 статті 14 Закону.**Опис та приклади формальних несуттєвих помилок.**Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. До формальних (несуттєвих) помилок відносяться:* розміщення інформації не на фірмовому бланку підприємства;
* невірне (неповне) завірення або не завірення учасником документу згідно вимог цього оголошення. Наприклад: завірення документу лише підписом уповноваженої особи.
* самостійне виправлення помилок та/або описок у поданій пропозиції під час її складання Учасником.
* орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, що підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції. Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або технічних помилок;
* недодержання встановлених форм згідно Додатків до цього оголошення, але зміст та вся інформація, яка вимагалась Замовником, зазначені у наданому документі/документах;
* зазначення невірної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документу повністю відповідає вимогам цього оголошення. Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі учасник надав лист-пояснення;
* відсутність інформації в одних документах, однак наявність цієї інформації в інших документах у складі пропозиції;
* інші формальні (несуттєві) помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції.

**«Оскільки роботи виконуються у підвальному приміщенні, то до цементного та бетонного розчинів потрібно додавати пластифікатор для висихання.»** |

**Витяг з Редакції ОГОЛОШЕННЯ**

**(перша редакція)**

**Додаток 1.**

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

**Капітальний ремонт підвального приміщення під укриття Комунального закладу**

**Дошкільної освіти №10 «Ластівка» Вознесенської МР по вул. Корольова, 1, в м. Вознесенськ Миколаївської обл.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Відділ №1. п/п №1 |   |   |   |
|   | Розділ №1. Підлоги |   |   |   |
| 1 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 4 |   |
| 2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 15 |   |
| 3 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати | м2 | 15 |   |
| 4 | Готування важких кладкових цементних розчинів,марка 150 | м3 | 0,765 |   |
|   | Розділ №2. Стелi |   |   |   |
| 5 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відвапняної фарби | м2 | 15 |   |
| 6 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючимрозчином | м2 | 15 |   |
| 7 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт | кг | 3,75 |   |
| 8 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 15 |   |
|   | Розділ №3. Стiни |   |   |   |
| 9 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючимрозчином | м2 | 40 |   |
| 10 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт | кг | 10 |   |
| 11 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всереденібудівлі цементно-вапняним або цементним розчиномпо каменю та бетону | м2 | 40 |   |
| 12 | Полімер-цементна суміш | кг | 960 |   |
| 13 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 40 |   |
|   | Розділ №4. Прорiзи |   |   |   |
| 14 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |   |
| 15 | Знімання дверних полотен |  м2 | 1,39 |   |
| 16 | Установлення металевих дверних коробок ізнавішуванням дверних полотен | м2 | 1,39 |   |
| 17 | Дверний блок металевий | шт | 1 |   |
| 18 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізущілини 20 см2 | м | 5 |   |
| 19 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,1 т | т | 0,01 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,01 |   |
| 21 | М/к вікна | шт | 1 |   |
|   | Розділ №5. Сходи |   |   |   |
| 22 | Установлення металевих поручня | м | 4 |   |
| 23 | Поручень металевий | пм | 4 |   |
|   | Розділ №6. Перегородки |   |   |   |
| 24 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок усанвузлах |  м2 | 3,5 |   |
| 25 | Щити перегородок | м2 | 3,5 |   |
|   | Розділ №7. Обладнання |   |   |   |
| 26 | Біотуалет | шт | 1 |   |
| 27 | Бак для води | шт | 1 |   |
|   | Відділ №2. п/п №2 |   |   |   |
|   | Розділ №1. Підлоги |   |   |   |
| 28 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 10 |   |
| 29 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 35 |   |
| 30 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати | м2 | 35 |   |
| 31 | Готування важких кладкових цементних розчинів,марка 150 | м3 | 1,785 |   |
|   | Розділ №2. Стелi |   |   |   |
| 32 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючимрозчином | м2 | 35 |   |
| 33 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт | кг | 8,75 |   |
| 34 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 35 |   |
|   | Розділ №3. Стiни |   |   |   |
| 35 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючимрозчином | м2 | 170 |   |
| 36 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт | кг | 42,5 |   |
| 37 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштуваннякаркасу | м2 | 170 |   |
| 38 | Сітка дротяна  | м2 | 183,6 |   |
| 39 | Шайби | шт | 3400 |   |
| 40 | Полімер-цементна суміш | кг | 5440 |   |
| 41 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 170 |   |
|   | Розділ №4. Прорiзи |   |   |   |
| 42 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 3 |   |
| 43 | Знімання дверних полотен |  м2 | 5,37 |   |
| 44 | Установлення металевих дверних коробок ізнавішуванням дверних полотен | м2 | 5,37 |   |
| 45 | Дверний блок металевий | шт | 3 |   |
| 46 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізущілини 20 см2 | м | 15 |   |
| 47 | Установлення люків герметичних | шт | 1 |   |
| 48 | Люк металевий | шт | 1 |   |
|   | Розділ №5. Сходи |   |   |   |
| 49 | Установлення металевих поручня | м | 6 |   |
| 50 | Поручень металевий | пм | 6 |   |
| 51 | Установлення драбин | т | 0,05 |   |
| 52 | Драбини металеві приставні 3 м | шт | 1 |   |
|   | Розділ №6. Перегородки |   |   |   |
| 53 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок усанвузлах |  м2 | 3,5 |   |
| 54 | Щити перегородок | м2 | 3,5 |   |
|   | Відділ №3. Електромонтажні роботи |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина іглибина до 600х600х350 мм | шт | 2 |   |
| 56 | Щиток | шт | 2 |   |
| 57 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 2 |   |
| 58 | Автомат 1Р 16А | шт | 2 |   |
| 59 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних | шт | 1 |   |
| 60 | Вимикач одноклавішний для прихованої мережі, ІР20  | шт | 1 |   |
| 61 | Коробка монтажна  | шт | 1 |   |
| 62 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці | шт | 2 |   |
| 63 | Розетка заглиблена для прихованої проводки | шт | 2 |   |
| 64 | Коробка монтажна  | шт | 2 |   |
| 65 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводкидіаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги | м | 10 |   |
| 66 | Гнучка гофрована труба з самозатухаємого ПВХ зпротяжкою ф 25мм  | м | 10,1 |   |
| 67 | Кріплення для гофротруби | шт | 20 |   |
| 68 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2до 6 мм2 в труби | м | 10 |   |
| 69 | Кабелi, число жил та перерiз 2х2,5 мм2 | м | 10,3 |   |
| 70 | Прокладання коробів пластикових | м | 30 |   |
| 71 | Кабель-канал | м | 30,3 |   |
| 72 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2у коробах | м | 30 |   |
| 73 | Кабелі силові  | м | 30,9 |   |
| 74 | Світильник для ламп розжарювання стельовий абонастінний з кріпленням гвинтами для приміщень знормальними умовами середовища, одноламповий |  шт | 4 |   |
| 75 | Світильник світлодіодний  | шт | 4 |   |
|   | Відділ №4. Вентиляція |   |   |   |
| 76 | Пробивання отворів в цегляних стінах при товщиністіни в 2 цеглини вручну |  отв. | 2 |   |
| 77 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |   |
| 78 | Рекуператор Prana 150 standart | шт | 2 |   |
|   | Розділ №1. Обладнання |   |   |   |
| 79 | Біотуалет | шт | 1 |   |
| 80 | Бак для води | шт | 1 |   |
|   |

**Витяг з Редакції ОГОЛОШЕННЯ**

**(нова редакція)**

**Додаток 1.**

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

**Капітальний ремонт підвального приміщення під укриття Комунального закладу**

**Дошкільної освіти №10 «Ластівка» Вознесенської МР по вул. Корольова, 1, в м. Вознесенськ Миколаївської обл.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Відділ №1. п/п №1 |   |   |   |
|   | Розділ №1. Підлоги |   |   |   |
| 1 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 4 |   |
| 2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 15 |   |
| 3 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати | м2 | 15 |   |
| 4 | Готування важких кладкових цементних розчинів,марка 150 | м3 | 0,765 |   |
|   | Розділ №2. Стелi |   |   |   |
| 5 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відвапняної фарби | м2 | 15 |   |
| 6 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючимрозчином | м2 | 15 |   |
| 7 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт | кг | 3,75 |   |
| 8 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 15 |   |
|   | Розділ №3. Стiни |   |   |   |
| 9 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючимрозчином | м2 | 40 |   |
| 10 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт | кг | 10 |   |
| 11 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всереденібудівлі цементно-вапняним або цементним розчиномпо каменю та бетону | м2 | 40 |   |
| 12 | Полімер-цементна суміш | кг | 960 |   |
| 13 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 40 |   |
|   | Розділ №4. Прорiзи |   |   |   |
| 14 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |   |
| 15 | Знімання дверних полотен |  м2 | 1,39 |   |
| 16 | Установлення металевих дверних коробок ізнавішуванням дверних полотен | м2 | 1,39 |   |
| 17 | Дверний блок металевий | шт | 1 |   |
| 18 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізущілини 20 см2 | м | 5 |   |
| 19 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,1 т | т | 0,01 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,01 |   |
| 21 | М/к вікна | шт | 1 |   |
|   | Розділ №5. Сходи |   |   |   |
| 22 | Установлення металевих поручня | м | 4 |   |
| 23 | Поручень металевий | пм | 4 |   |
|   | Розділ №6. Перегородки |   |   |   |
| 24 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок усанвузлах |  м2 | 3,5 |   |
| 25 | Щити перегородок | м2 | 3,5 |   |
|   | Розділ №7. Обладнання |   |   |   |
| 26 | Біотуалет | шт | 1 |   |
| 27 | Бак для води | шт | 1 |   |
|   | Відділ №2. п/п №2 |   |   |   |
|   | Розділ №1. Підлоги |   |   |   |
| 28 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 10 |   |
| 29 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 35 |   |
| 30 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати | м2 | 35 |   |
| 31 | Готування важких кладкових цементних розчинів,марка 150 | м3 | 1,785 |   |
|   | Розділ №2. Стелi |   |   |   |
| 32 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючимрозчином | м2 | 35 |   |
| 33 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт | кг | 8,75 |   |
| 34 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 35 |   |
|   | Розділ №3. Стiни |   |   |   |
| 35 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючимрозчином | м2 | 170 |   |
| 36 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт | кг | 42,5 |   |
| 37 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштуваннякаркасу | м2 | 170 |   |
| 38 | Сітка дротяна  | м2 | 183,6 |   |
| 39 | Шайби | шт | 3400 |   |
| 40 | Полімер-цементна суміш | кг | 5440 |   |
| 41 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 170 |   |
|   | Розділ №4. Прорiзи |   |   |   |
| 42 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 3 |   |
| 43 | Знімання дверних полотен |  м2 | 5,37 |   |
| 44 | Установлення металевих дверних коробок ізнавішуванням дверних полотен | м2 | 5,37 |   |
| 45 | Дверний блок металевий | шт | 3 |   |
| 46 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізущілини 20 см2 | м | 15 |   |
| 47 | Установлення люків герметичних | шт | 1 |   |
| 48 | Люк металевий | шт | 1 |   |
|   | Розділ №5. Сходи |   |   |   |
| 49 | Установлення металевих поручня | м | 6 |   |
| 50 | Поручень металевий | пм | 6 |   |
| 51 | Установлення драбин | т | 0,05 |   |
| 52 | Драбини металеві приставні 3 м | шт | 1 |   |
|   | Розділ №6. Перегородки |   |   |   |
| 53 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок усанвузлах |  м2 | 3,5 |   |
| 54 | Щити перегородок | м2 | 3,5 |   |
|   | Відділ №3. Електромонтажні роботи |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина іглибина до 600х600х350 мм | шт | 2 |   |
| 56 | Щиток | шт | 2 |   |
| 57 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 2 |   |
| 58 | Автомат 1Р 16А | шт | 2 |   |
| 59 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних | шт | 1 |   |
| 60 | Вимикач одноклавішний для прихованої мережі, ІР20  | шт | 1 |   |
| 61 | Коробка монтажна  | шт | 1 |   |
| 62 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці | шт | 2 |   |
| 63 | Розетка заглиблена для прихованої проводки | шт | 2 |   |
| 64 | Коробка монтажна  | шт | 2 |   |
| 65 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводкидіаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги | м | 10 |   |
| 66 | Гнучка гофрована труба з самозатухаємого ПВХ зпротяжкою ф 25мм  | м | 10,1 |   |
| 67 | Кріплення для гофротруби | шт | 20 |   |
| 68 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2до 6 мм2 в труби | м | 10 |   |
| 69 | Кабелi, число жил та перерiз 2х2,5 мм2 | м | 10,3 |   |
| 70 | Прокладання коробів пластикових | м | 30 |   |
| 71 | Кабель-канал | м | 30,3 |   |
| 72 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2у коробах | м | 30 |   |
| 73 | Кабелі силові  | м | 30,9 |   |
| 74 | Світильник для ламп розжарювання стельовий абонастінний з кріпленням гвинтами для приміщень знормальними умовами середовища, одноламповий |  шт | 4 |   |
| 75 | Світильник світлодіодний  | шт | 4 |   |
|   | Відділ №4. Вентиляція |   |   |   |
| 76 | Пробивання отворів в цегляних стінах при товщиністіни в 2 цеглини вручну |  отв. | 2 |   |
| 77 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |   |
| 78 | Рекуператор Prana 150 standart | шт | 2 |   |
|   | Розділ №1. Обладнання |   |   |   |
| 79 | Біотуалет | шт | 1 |   |
| 80 | Бак для води | шт | 1 |   |
|   |

**«Оскільки роботи виконуються у підвальному приміщенні, то до цементного та бетонного розчинів потрібно додавати пластифікатор для висихання.»**

**Підпис Уповноважена особа Інна ЛИПЕНСЬКА**