**Стрілківська сільська рада Самбірського району**

**Львівської області**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |
|  | **РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ** |
|  | **Від"02"червня 2023 року** |
|  |  |
|  | **УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА** |
|  |  |
|  | **Лопушанська Х.С.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

м.п.

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**на закупівлю робіт**

**Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі з влаштуванням ЦНАПу та заміною покриття даху, без втручання в конструктивні елементи, за адресою: вул. Вербицького, 10, с. Стрілки, Самбірського району, Львівської області (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва) Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015)**

**( редакція згідно ЗУ «Про публічні закупівлі» та ПКМУ №1178 від 12.10.2022р. «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»)**

**Процедура закупівлі: відкриті торги**

**с.Стрілки–2023**

**ЗМІСТ**

**І. Загальні положення**

**ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації**

**ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції.**

**IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції.**

**V. Оцінка тендерної пропозиції.**

**VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю.**

**Додаток 1. Анкета учасника торгів**

**Додаток 2. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника іншим вимогам Замовника.**

**Додаток 3. Форма: " ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ"**

**Додаток 4 «Проект договору»**

**Додаток 5 – «Заява – згода»**

**Додаток 6 – Гарантія**

**Додаток 7 Акт обстеження**

**Технічне завдання**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | | **І. Загальніположення** | |
| 1 | | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог [Закону](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2289-17) України «Про публічні закупівлі» (надалі - Закон) та ПКМУ №1178 від 12.10.2022р. «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня йогоприпинення або скасування» в редакції постанови Кабінету Міністрів України [від 12 травня 2023 р. № 471](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/471-2023-%D0%BF#n18)(надалі - ПКМУ). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та ПКМУ. |
| **2** | | **Інформація про замовника торгів** |  |
| **2.1** | | **повне найменування** | Стрілківська сільська рада Самбірського району Львівської області |
| **2.2** | | **місцезнаходження** | 82092, Львівська область, Самбірський район, с. Стрілки |
| **2.3** | | **посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками** | Лопушанська Христина Сергіївна – Головний спеціаліст з правових та кадрових питань, уповноважена особа,тел. (03238) 66322, електронна адреса (e-mail): [strilkivska@gmail.com](mailto:strilkivska@gmail.com) |
| **3** | | **Процедура закупівлі** | відкриті торги |
| **4** | | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| **4.1** | | **назва предмета закупівлі** | Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі з влаштуванням ЦНАПу та заміною покриття даху, без втручання в конструктивні елементи, за адресою: вул. Вербицького, 10, с. Стрілки, Самбірського району, Львівської області (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва) Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015) |
| **4.2** | | **Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якоїможуть бути подані тендерні пропозиції** | Не передбачено |
| **4.3** | | **місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)** | 82092, Львівська область, Самбірський район, с. Стрілки, вул. Вербицького, 10  1 робота  Інформація про необхідну кількість, обсяг предмета закупівлі визначена у **технічному завданні** |
| **4.4** | | **строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)** | до 31.12.2023 року |
| **5** | | **Недискримінація учасників** | вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| **6** | | **Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції** | валютою тендерної пропозиції є гривня;  Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціна яких є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. |
| **7** | | **Інформація  про  мову (мови),  якою  (якими) повинно  бути  складено тендерні пропозиції** | під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником та учасником викладаються українською мовою.  У разі якщо в пропозиції учасника надається копія документа іншою мовою, необхідно надати офіційний переклад українською мовою. Переклад повинен бути посвідчений підписом та печаткою учасника торгів, або посвідчений нотаріально (на розсуд учасника).  Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| **ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень**  **до тендерної документації** | | | |
| **1** | | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 3дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру.  Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.  Замовник повинен протягом трьох днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель відповідно до п.54 ПКМУ |
| **2** | | **Унесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19" \l "n960) цього Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення мін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше 4 днів.  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.  У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг відкритих торгів.  Для поновлення перебігу тендеру замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на 4 дні. |
| **ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | | |
| **1** | | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації: та завантаження файлів з:  1) інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;  2) інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей;  3) інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію;  4) документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції  5) документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);  6) тендерної пропозиції згідно Додатку 3.  7) інших документів, визначених в тендерній документації та додатках до неї.  8) проекту договору (додаток 4)  9) заява – згода(додаток 5)  10) акт обстеження (додаток 7)  Тендерна пропозиція, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:  Цінова пропозиція (вказати вартість пропозиції відповідно до форми, що визначена у Додатку 3). Ціна пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в технічних вимогах Замовника.  Ціна пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно до КНУ Настанови з визначення вартості будівництва та з врахуванням змін та доповнень і з врахуванням всіх податків, зборів та витрат Учасника та з врахуванням коштів на покриття ризику та коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами» (в складі пропозиції подається відповідний гарантійний лист від учасника).  Ціна пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення та поточних цін на них.  В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання робіт з урахуванням тих, що виконуються субпідрядними організаціями. До ціни пропозиції в форматі jpeg або pdf мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до КНУ Настанови з визначення вартості будівництва з урахуванням змін та доповнень.:   Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів, обладнання та будівельних матеріалів, необхідних для виконання обсягу робіт, вказаного у технічному завданні)  детальний розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів; розрахунок вартості машино – годин будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення;   Розрахунок загальновиробничих витрат   Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат   Розрахунок прибутку   Інші розрахунки  Підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни та вся кошторисна документація також має бути подана в програмному файлі в форматі ІБД5(.bsdu або bcdu або ims або imd).  Ціна пропозиції визначається з урахуванням показників щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.  Договірна ціна, що пропонується за умовами торгів, підлягає перегляду у випадках, передбачених чинним законодавством.  Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.  Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на роботи, які пропонується виконувати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).  До ціни пропозиції не включаються витрати, які учасники понесли при підготовці пропозиції та проведені процедури закупівлі, учасник самостійно несе усі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням його пропозиції, і не може вимагати від Замовника їх повернення чи включення цих витрат до вартості робіт.  Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.  **В разі якщо Учасником допущено формальні (несуттєві) помилки це не призводить до відхилення його пропозиції.**  **Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.**  Наприклад: орфографічні помилки та технічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які надані учасником; зазначення назви документу, необхідність у наданні якого передбачена цією документацією, у спосіб що відрізняється від вказаного в цій документації, та який підготований безпосередньо учасником, у разі якщо такий документ за своїм змістом відповідає вимогам цієї документації, відсутність підписів або печаток на окремих сторінках тощо, а також помилки відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №710 від 15.04.2020р.  Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій  1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині (приклади):  уживання великої літери;  уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю – помилка в цифрах;  застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп’ютерна коректура, заміна літери (літер) та/абоцифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. Наприклад: замість довідки у довільній формі, учасник процедури закупівлі надав лист-пояснення тощо.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв’язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  Замовник залишає за собою право не відхиляти тендерні пропозиції при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані вище, при цьому, замовник гарантує дотримання всіх принципів, визначених статтею 5 Закону.  *Приклади формальних помилок:*  - «Інформація в довільній формі» замість «Інформація»,  «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;  -  «м.київ» замість «м.Київ»;  - «поряд -ок» замість «поря – док»;  - «ненадається» замість «не надається»»;  - «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»  - учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)»  Відповідно до [статті 58**-1**](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/paran2637#n2637) Господарського кодексу України «суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим. Відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважаєтьсяз асвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи – підприємця». Враховуючи вищевикладене та для вірного розуміння вимог тендерної документації замовник наголошує, у випадку, якщо у даній тендерній документації міститься інформація про завірення будь- якого документа печаткою, мається на увазі, що таке завірення не є обов’язковим, а за бажанням учасника та у випадку наявності печатки. Відсутність печаток на будь-якому документі тендерної пропозиції не буде підставою для відхилення такої пропозиції.  Всі документи, що подаються Учасником у складі своєї тендерної пропозиції повинні бути скановані з документів, у вигляді окремого електронного (их) файлів у форматі розширення .pdf, .jpeg або .jpg.  Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", тобто тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений КЕП учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі.  Повноваження щодо підпису документів пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується довіреністю або дорученням або копією наказу про призначення або іншим документом.  Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота)) |
| **2** | | **Забезпечення тендерної пропозиції** | Замовником вимагається надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції у формі **електронної банківської гарантії (додаток 6)** (безвідкличної банківської гарантії, оформленої відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 №639 та наказу Мінекономіки № 2628 від 14.12.2020 р.), із зобов’язанням банку у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 3 цього Розділу, відшкодувати на рахунок **Замовника** кошти у сумі забезпечення тендерної пропозиції.  Гарантія повинна бути видана банком, що зазначений в довідці про відкриті рахунки, що видана ДПСУ на умовах грошового забезпечення (покриття), або іншого забезпечення такої гарантії згідно чинного законодавства (шляхом списання (бронювання) коштів з поточного рахунку принципала для резервування грошового забезпечення (покриття) гарантії, якщо це передбачено договором про надання гарантії, укладеним між принципалом і банком-гарантом; надання гарантії за рахунок банківського кредиту або під заставу відповідно до укладених договорів між банком-гарантом і принципалом про надання кредиту під гарантію або договору застави, або іншого забезпечення, прийнятного для банку-гаранта) з метою забезпечення виконання зобов'язання за гарантією в повному обсязі у разі настання випадків, передбачених частиною 3 цього Розділу. Грошова гарантія повинна бути підтверджена оригіналом довідки виданої банком-гарантом не пізніше дати видачі гарантії (надається у складі тендерної пропозиції), завіреної печаткою банку-гаранту та підписом уповноваженої особи банку-гаранту, а також надати копію платіжного доручення та виписки завірені банком, яка свідчить про сплату грошового забезпечення гарантії.  Перерахування коштів здійснюється на **р/р 368201720344211018400021180 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, ЄДРПОУ 04371224.**  Електронна банківська гарантія повинна мати електронний цифровий підпис уповноваженої особи банку.  Разом із банківською гарантією надаються у електронному форматі “PDF” або “JPEG” копія ліцензії, виданої банку та копія документа про повноваження особи, котра підписує банківську гарантію. Зазначені копії повинні бути завірені банком.  Розмір забезпечення тендерної пропозиції: **26 000,00 грн. (двадцять шість тисяч грн. 00 коп.)**  Строк дії забезпечення тендерної пропозиції: не менше 100 календарних днів, із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок Учасника.  Пропозиції, що не супроводжуються документальним підтвердженням надання забезпечення тендерної пропозиції, відхиляються Замовником відповідно до статті 31 Закону.  Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету. |
| **3** | | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі:  1) відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними;  2) непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру;  3) ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений п.47 Особливостей, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених п.47 Особливостей;  4) ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.  Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику в разі:  1) закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;  2) укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі;  3) відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;  4) закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції.  За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом 5 днів з дня настання однієї з підстав, визначених [ч.4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1454)  ст. 25 Закону.  Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких замовників. |
| **4** | | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 100 календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій;  Учасникмає право:   * відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; * погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції   У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель |
| **5** | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені пунктом 44 Особливостей** | Згідно з цією документацією Учасник подає, як частину його пропозиції, документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам, якими є:  - наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій:  **1)Довідка про обладнання і механізми, що будуть залучені до виконання даного замовлення, із зазначенням власні чи орендовані (для транспортних засобів та будівельної техніки додатково вказати рік випуску, номерний знак)**  **Учаснику необхідно підтвердити наявність транспортних засобів та будівельної техніки для виконання робіт наступними документами:**  **- копія/ї свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу завірена учасником в разі використання власних або залучених транспортних засобів та будівельної техніки;**  **- договір/ори оренди/лізингу/ надання послуг транспортних засобів та будівельної техніки, які будуть залучені для виконання робіт дані в яких повинні співпадати з даними зазначеними в довідці. При цьому, вказані договори мають бути чинними протягом строків виконання робіт та надаватися на кожну одиницю, вказану учасником в довідці*.* В разі наявності таких договорів Орендодавець або Виконавець повинен надати документальне підтвердження правомірності використання транспортних засобів та будівельної техніки, що передаються в оренду Учаснику або використовуються для надання послуг Учаснику (копія чинного договору оренди, позички, лізингу тощо) та лист від власника транспортних засобів або будівельної техніки про згоду на використання зазначених механізмів на виконання робіт із зазначенням ідентифікатора згідно цієї закупівлі**  \*учасник може для підтвердження своєї відповідності зазначеному критерію залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.  \*\* Учаснику необхідно обов’язково підтвердити наявність автомобіля самоскида або бортового автомобіля.  - наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:  **2)перелік працівників інженерно – технічних професій, що будуть залучені до виконання даного замовлення, із зазначенням ПІБ, посади, стажу роботи на займаній посаді. До довідки в обов’язковому порядку додаються копії трудових книжок в разі якщо зазначені особи є працівниками Учасника (перша сторінка та сторінка з відміткою про роботу в Учасника). В разі залучення працівників згідно трудових або цивільно – правових угод учасник надає копії зазначених угод чинних на момент подання пропозиції. Необхідною умовою є наявність принаймні одного інженера з профільною вищою освітою (інженер-будівельник). Для підтвердження наявності в Учасника працівників інженерно – технічних професій відповідної кваліфікації, що будуть залучені до виконання даного замовлення в складі пропозиції необхідно надати копії дипломів зазначених працівників, що підтверджують необхідний освітньо – кваліфікаційний рівень.**  **3) кількість та кваліфікація працівників робітничих професій, що будуть залучені до виконання даного замовлення із зазначенням ПІБ та посади. Учасник повинен обов’язково надати документальне підтвердження наявності як мінімум 1 водія самоскида, 1 зварювальника, та 1 електромонтера (додаються копії трудових книжок в разі якщо зазначені особи є працівниками Учасника (перша сторінка та сторінка з відміткою про роботу в Учасника), а також надати документи, що підтверджують право керувати, вантажним автомобілем/самоскидом, а також виконувати зварювальні роботи.**  **4) Учасники у складі своєї тендерної пропозиції зобов’язані надати відповідне документальне підтвердження про наявність в учасника не менше двох працівників, що мають відповідним чином оформлене посвідчення про проходження навчання та перевірку знань щодо законів та нормативно-правових актів у сфері охорони праці, зокрема («Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП40.1-1.21-98, «Правила охорони праці при роботі з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13), «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП(0.00-1.15-07) (роботи, що виконуються безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання або з монтажних пристосувань, тимчасових драбин, трапів, устаткування на конструкціях робочих платформ підйомників і механізмів, у безпосередньому просторі тощо на висоті 5м і більше від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу). (копія чинного на момент подання пропозиційпосвідчення тапротокол (виписка з протоколу) засідання комісії про проходження навчання та перевірку знань щодо законів та нормативно-правових актів у сфері охорони праці надається учасником у складі пропозиції).**  - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)  **1)довідка про виконання аналогічних договорів в якій вказано предмет договору, назва організації, із якою укладено договір; сума договору; термін виконання договору**  **2)Виконання аналогічного договору\* про виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції/будівництва Замовникам державної або комунальної форми власності за 2021 рік або 2022 рік або 2023 рік (подається як мінімум 1 копія завершеного договору, що завірений учасником та оригінал позитивного листа - відгуку про співпрацю відповідно до наданого Учасником аналогічного договору виданого не раніше 2023 року, що відповідає копії поданого аналогічного договору від організацій які зазначені в довідці про виконання аналогічних договорів**  \*\* аналогічними договорами є договори про виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції/будівництва будівлі або приміщенняв населених пунктах, визначених згідно з переліком, затвердженим Постановою КМУ від 11 серпня 1995 р. № 647.  У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання, а підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.  Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене [пунктом 4 частини другої статті 6](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52), [пунктом 1 статті 50](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n456) Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмивання мкоштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена [пунктом 9](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n174) частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичнихо сіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18) “Про санкції”;  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;  Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом 3 років з дати дострокового розірвання такого договору.  Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у абзаці пункту 47 Особливостей, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.  Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в п.47 ПКМУ (крім [підпунктів 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519" \l "n616) і [7](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n622), [14](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n628) цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції  Замовник не вимагає відучасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у п.47 ПКМУ (крім [підпунктів 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519" \l "n616) і [7](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n622), [14](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n628) цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до п.47 Особливостей.  Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17) "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.  Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує 4 дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у визначених п.п.[3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1265), [5](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1267), [6](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1268), [12](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1274) та абз.14 пункту 47 Особливостей. |
| **6** | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Ступінь локалізації виробництва не застосовується.  Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником;  **1.Розрахунок договірної ціни. Договірна ціна повинна бути підписана сертифікованим інженером-кошторисником з долученням копії його сертифікату чинного на момент подання пропозиції.**  **2.Локальні кошториси.**  **3. Розрахунок заробітної плати розроблений для зазначеної закупівлі (розроблений відповідно до вимог наказуМіністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 р №281, зі змінами в розмірі не меншому ніж встановлений Держстатом на 2023 рік)**  **4. Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (підсумкова відомість ресурсів)**  **5. Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів; розрахунок вартості машино-годин власної будівельної техніки, вартості оренди машино-годин орендованої техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення.**  **6. Розрахунок загальновиробничих витрат на будову.**  **7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат врахованих у вартості об’єкту будівництва**  **8. Розрахунок прибутку.**  **9. Календарний графік виконання робіт**  **10. довідку про гарантійний термін на виконані роботи згідно вимог проекту договору (вказати конкретну кількість років)** |
| **7** | **Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби)** | **1) матеріали, устаткування, обладнання яке застосовується під час виконання робіт та подальшій експлуатації об’єкту повинно бути сертифікованим та сприяти захисту навколишнього середовища від шкідливих елементів та забруднень про що подається гарантійний лист**  Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.  Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення |
| **8** | **Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі послуг або робіт)** | У разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених у п.47 Особливостей.  Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист від субпідрядника/-ів (у разі їхзалучення) про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених п.47 Особливостей.  Учаснику необхідно надати інформацію про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до надання послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків відвартості договору про закупівлю (а саме: найменування субпідрядника, його місцезнаходження, банківські реквізити, контактні особи та їх телефони / інші засоби зв’язку, види послуг, які передбачається доручити субпідряднику, орієнтовна вартість послуг субпідрядника у відсотках до ціни тендерної пропозиції, інша інформація за бажанням учасника). До зазначеної довідки додаються письмові згоди субпідрядних організацій про можливість надання ними на субпідряді в учасника окремих послуг, які є предметом закупівлі. |
| **9** | **Унесення, зміна або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій. |
| **ІV. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | кінцевий строк подання тендерних пропозицій 10.06.2023р. до 18.00 год.;  отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру;  електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції; |
| **2** | **Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповіднодо статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються). |
| **V. Оцінка тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв:  *-* **Ціна – 100%;**  Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону;  Ціна пропозиції учасника визначається відповідно до його системи оподаткування (з ПДВ або без ПДВ) |
| **2** | **Інша інформація** | Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим наявність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.  Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.(у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій).Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначаєтаку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною.  Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону(положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого ітретього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону незастосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічновигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.  Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав,визначених пунктом 47 Особливостей.  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель..  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів,подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/абодокументів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.  Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.  Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка єменшою на 40 або більше відсотків середньо арифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини(лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.  Оскарження процедури закупівлі здійснюється відповідно до вимог ст. 18 ЗУ «Про публічні закупівлі». За подання скарги до органу оскарження справляється плата в розмірі передбаченому ПКМУ №292 від 22.04.2020р. |
| **3** | **Відхилення тендерних пропозицій** | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:  1) учасник процедури закупівлі:  зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини п’ятнадцятої статті 29 Закону;  не наддав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного в частині чотирнадцятій статті 29 Закону/ абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;;  визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог абзацу другого пункту 40 Особливостей;  є громадянином РосійськоїФедерації / РеспублікиБілорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства РосійськоїФедерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що маєчастку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин РосійськоїФедерації / РеспублікиБілорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства РосійськоїФедерації/ РеспублікиБілорусь або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь крім випадків коли активи в установленному законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою КабінетуМіністрівУкраїни від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”);  2) тендерна пропозиція:  не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповіднодо пункту 43 цих особливостей;  є такою, строк дії якої закінчився;  є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікуван авартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;  3) переможець процедури закупівлі:  відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей;  не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону;  не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.  Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:  1) учасник процедури закупівлі наддав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, щопризвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому сааме полягає така невідповідність), протягом 1 дня з дня ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні та протоколі розгляду тендерних пропозицій, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрем атехнічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через 4 дні з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель.  Учасник, якого не визнано переможцем процедури закупівлі за результатами оцінки та розгляду його тендерної пропозиції, може звернутися через електронну систему закупівель до замовника з вимогою щодо надання інформації про тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з тендерною пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йомувідповідь не пізніше ніж через 5 днів з дня надходження такого звернення |
| **VІ. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | |
| **1** | **Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися** | Замовник відміняє відкриті торги у разі:  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| **2** | **Строк укладання договору** | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі.  У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електроннійсистемізакупівельповідомлення про намірукластидоговір про закупівлюперебіг строку для укладення договору про закупівлюзупиняється.  Переможецьпроцедуризакупівліпід час укладення договору про закупівлю повинен надати:  1) відповіднуінформацію про право підписання договору про закупівлю;  2) копіюліцензіїабо документа дозвільного характеру (у разіїхнаявності) на провадженняпевного виду господарськоїдіяльності, якщоотриманнядозволуаболіцензії на провадження такого виду діяльностіпередбачено законом та у разіякщо про цебулозазначено у тендернійдокументації.  У разі якщо переможцем процедури закупівлі закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. |
| **3** | **Проект договору про закупівлю** | Додаток 4 тендерної документації  Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа. Переможець процедури закупівлі під часу кладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. |
| **4** | **Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарськогокодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону,крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей.  Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про публічні закупівлі»  Істотними умовами договору є:   * предмет договору * Обсяг робіт та вимоги щодо їх якості * порядок здійснення оплати * ціна договору * термін та місце виконання робіт * строк дії договору * права та обов’язки сторін * зазначення умов щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків * відповідальність сторін.   Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону переможця процедури закупівлі, крім випадків:  визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;  перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі;  Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:  1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;  2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  3) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);  5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з  оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;  6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, щозастосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;  7) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону |
| **5** | **Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю** | У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених п.47 цих особливостей, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених ст.33 Закону. |
| **6** | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | Не вимагається |

**ДОДАТОК 1**

**АНКЕТА УЧАСНИКА ТОРГІВ:**

**1. Найменування учасника торгів**

**2. Місцезнаходження учасника торгів (юридична і фактична адреси)**

**3. Код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний код**

**4. Відомості про керівництво.**

**5. Контактні особи (телефон, (e-mail за наявності))**

**6. Форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма**

**7. Коротка довідка про діяльність фірми.**

**8. Реквізити банку (номер рахунку (у разі наявності), найменування банку та його код МФО), у якому обслуговується учасник: (*у даному пункті зазначаються реквізити банку у якому обслуговується учасник)***

Анкета учасника торгів є невід’ємною частиною пропозиції

**ДОДАТОК 2**

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА ІНШИМ КРИТЕРІЯМ**

1.Копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб).

2. Копія свідоцтва платника податку або копія Витягу з реєстру платників податку.

3. Копія ліцензії на виконання всіх зазначених в технічному завданні робіт або інший дозвільний документ на виконання робітчинні на момент розкриття та дійсні як мінімум до 31.12.2023 р. (в разі необхідності ліцензування)

4. Копія чинного на весь строк виконання робіт Дозволу Держгірпромнагляду або Держпраці чи їх територіальних органів або чинної на весь строк виконання робіт декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання газополум’яних чи зварювальних робіт, робіт, що виконуються з допомогою механічних підіймачів або будівельних підйомників або вантажопідіймальними кранами, на виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

5. Довідка від уповноваженого органу (ДПСУ), про інформацію щодо зареєстрованих рахунків учасника видану не раніше червня 2023 року та оригінал повідомлення про відкриття або відсутність рахунків в Державній казначейській службі України (довідка від ДКСУ) видану не раніше червня 2023 року (в разі наявності/відсутності) таких рахунків.

6. Оригінал довідки з банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами або заборгованості за кредитними угодами станом на червень 2023 року *(*довідка подається з банку яким видана банківська гарантія)

7. Оригінал довідки з всіх банків в яких відкриті рахунки згідно довідки ДПСУ про наявність в Учасника коштів на рахунку видані не раніше червня 2023 року (крім органів ДКСУ).

8. Довідка про те, що учасник процедури закупівлі не громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеноюта зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусьабо є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білоруськрім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”). На підтвердження інформації зазначеної у довідці в довільній формі учасник надає Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань виданий уповноваденим органом/особою не ранішечервня 2023 року.

9.Довідка в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасовоокупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом. Тимчасовоокупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федераціїв становили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. У разі ненадання учасником інформації або у випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасовоокупованій території та не надав у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.

**ПЕРЕМОЖЦЯМИ ТОРГІВ, У СТРОК ЩО НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 4 ДНІ З ДАТИ ОПРИЛЮДНЕННЯ НА ВЕБ - ПОРТАЛІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР УКЛАСТИ ДОГОВІР НАДАЮТЬСЯ ЗАЗНАЧЕНІ ДОКУМЕНТИ\*:**

1.Витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення  про те, що керівника учасника, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією видану не раніше червня 2023 року.

2. Оригінал довідки або електронна довідка органу МВС України або витяг, що містить відомості, що фізична особа, яка є учасником або керівник учасника, не була засуджена за злочин або судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку видану не раніше червня 2023 року.

3. Довідка в довільній формі про те, що керівника учасника або фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.

4. Довідка в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником\*, що не призвело до його дострокового розірвання, і не було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом 3років з дати дострокового розірвання такого договору (в разі, якщо Учасник не має/не мав укладених договорів про закупівлю з Замовником він подає довідку – пояснення про відсутність таких договорів).

\* - зазначені документи надаються в електронному вигляді шляхом розміщення їх на веб – порталі Уповноваженого органу через електронний майданчик. Примітка: Замовник самостійно буде перевіряти інформацію про переможця в відкритих єдиних державних реєстрах, крімвипадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

**ДОДАТОК 3**

*Форма „Тендерна пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.*

*Учасник не повинен відступати від даної форми.*

**ФОРМА " ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ"**

*(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку в разі наявності)*

Ми, (назва Учасника), надаємо свою тендерну пропозицію на закупівлю **Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі з влаштуванням ЦНАПу та заміною покриття даху, без втручання в конструктивні елементи, за адресою: вул. Вербицького, 10, с. Стрілки, Самбірського району, Львівської області (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва)Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015)** згідно з технічним завданням та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію та технічне завдання (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору за наступними цінами:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Найменування**  **предмета закупівлі** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Загальна вартість**  **(з ПДВ або без ПДВ в залежності від системи оподаткування)** |
|  |  |  |  |  |

1. Ми погоджуємося, що строк дії тендерної пропозиції становить 100 календарних днів із датикінцевого строку подання тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

2. Ми погоджуємося оплатити юридичний супровід даної процедури у розмірі 20000,00 грн. (двадцять тисяч грн.) у разі акцепту нашої пропозиції.\*

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо нас буде визначено переможцем процедури закупівлі, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та нашої пропозиції, але не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб – порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*

\*п. 2 додатку 3 включається в форму пропозиції торгів за бажанням Учасника, в разі якщо Учасник не погоджується оплатити юридичний супровід даної процедури це не є підставою для відхилення пропозиції цього Учасника та підставою для неукладання договору з переможцем торгів .

**ДОДАТОК 4**

**ДОГОВІР ПІДРЯДУ**

**№\_\_\_\_\_**

с. Стрілки \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023р.

Стрілківська сільська рада Львівської області (надалі - Замовник) в особі сільського голови Дрозда М.М. що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (надалі–Генпідрядник) в особі *\_\_\_\_\_(посада)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ПІБ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* що діє згідно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ та ліцензії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з другої сторони,

уклали договір ***про наступне****:*

**1.Предмет договору**

1.1. Генпідрядник зобов'язується на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати роботи по предмету закупівлі: **Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі з влаштуванням ЦНАПу та заміноюпокриття даху, без втручання в конструктивні елементи, за адресою: вул. Вербицького, 10, с. Стрілки, Самбірського району, Львівської області (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва)Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015) (надалі – Роботи)**і передати Замовнику Об'єкт відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, умов Договору, а Замовник зобов'язується прийняти виконані роботи та оплатити в межах договірної ціни.

1.2 Кількісна характеристика робіт, що виконуються за даним Договором - відповідно до проектно – кошторисної документації.

1.3 Обсяги закупівлі робітможуть бути зменшені залежновід реального фінансування видатків та фактичного обсягу виконаних робіт.

**2. Якість робіт**

2.1 Генпідрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, обладнання, досягненняпоказників, визначених у проектнійдокументації (для обладнання - визначеного заводом виробником) та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

2.2 Початком гарантійних строків вважається дата введення об’єкта в експлуатацію, що підтверджується декларацією або сертифікатом відповідності.

2.3 Гарантійні строки для вимог, що випливають з неналежної якості робіт становлять:

один рік – щодо недоліків некапітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи – два роки;

три роки – щодо недоліків капітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи – десять років.

тридцять років – щодо відшкодування збитків, що призвели до руйнувань чи аварій.

2.4 У разі виявлення протягом гарантійних строків недоліків у закінчених роботах і змонтованих конструкціях, Замовник повідомляє про них Генпідрядника і запрошує прибути у дводенний термін для складення акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків.

2.5 У випадку відмови Генпідрядника усунути виявлені недоліки, Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Генпідрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків та завдані збитки.

**3. Ціна договору**

3.1 Загальна вартість підрядних робіт, що акцептована складає\_\_\_\_\_\_цифрами\_\_\_\_ тис. грн.

у Договірній ціні, що у (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_прописом\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )*(з / без ПДВ).*

Вартість робіт визначається кладається згідно капітальних вкладень поточного року за затвердженою проектно-кошторисноюдокументацією.

3.2 Договірна ціна є **твердою** і може переглядатися за згодою сторін у випадках передбачених законодавством.

3.3 Вартість фактично виконаних обсягів робіт визначається в поточних цінах на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін і тарифів, передбачених в договірній ціні. Зазначені ціни та витрати матеріально-технічних ресурсів, відряджень, перевезення робітників підтверджуються первинними документами бухгалтерського обліку Генпідрядника, що подаються одночасно з актами приймання виконаних будівельних робіт.

3.4. При виявленні в розрахунках визначення вартості виконаних робіт (форми КБ-2в і КБ-3, які були оплачені в попередні періоди) безперечних помилок і порушень чинного порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних будівельних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок.

**4. Порядок здійснення оплати**

4.1. Замовник проводить платежі за фактично виконані роботи протягом 20 календарних днів на підставі підписаної уповноваженими представниками сторін та завіреної печатками довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, відповідно до бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та виключно в межах фактичних надходжень коштів на рахунок фінансування об’єкту.

4.2 Оплата послуг Замовника здійснюється в межах передбачених державними нормами (ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013) та листом Держбуду України від 04.10.2000р. №7/7-1010 згідно розрахунку Замовника.

4.3 Оплата робіт, виконаних субпідрядними організаціями, проводиться Генпідрядником або безпосередньо Замовником на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), складених Субпідрядником та підписаних Генпідрядником і Замовником.

**5. Виконання робіт**

5.1. Генпідрядник зобов'язується виконати роботи при наявності фінансування згідно календарного плану-графіку виконання робіт, але не пізніше ніж 31 грудня 2023 року.

5.2. Місце виконання робіт: 82092, Львівська область,Самбірський район, с. Стрілки, вул. Вербицького,10

5.3. При виникненні обставин, що не залежать від Генпідрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлені терміни, він може ставити перед Замовником питання про їх перегляд. Терміни виконання робіт переносяться на час дії обставин, що не залежать від діяльності Генпідрядника, із врахуванням часу на відновлення робіт і можливе їх перенесення на більш сприятливу пору року. Рішення про перегляд термінів будівництва оформляється додатковою угодою з обгрунтуванням обставин.

5.4. Приймання-здача виконаних робіт проводиться на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з усіма необхідними підтверджуючими документами, згідно з вимогами проектно-кошторисної документації, договору та ДСТУ .

5.5. Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з усіма підтверджуючими документами відповідно до п.3.3 Договору та довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форма № КБ-3) супровідним листом Генпідрядник передає для підписання Замовнику через приймальню щомісячно, у термін не пізніше *25 числа* звітного місяця. УповноваженіпредставникиЗамовника на протязі*3-х днів* перевіряють відповідність даних, зазначених у акті, фактичним обсягам та вартості виконаних робіт згідно з проектом та кошторисом, а також їх вартістю в поточних цінах.

5.6. У випадку мотивованої відмови Замовника від підписання актів, сторонами складається двосторонній акт необхідних доробків з встановленими термінами їх усунення.

5.7. Замовник має право не приймати виконані роботи у разі виявлення відступів від затвердженої проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил, умов договору чи відсутності всіх ознак завершення виконання робіт.

5.8. У випадку неналежного виконання робіт, Генпідрядник не має права посилатися на те, щоЗамовник не здійснив контроль та нагляд за їхвиконанням.

5.9. Здавання-приймання робіт після їх закінчення здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

**6. Права та обов’язки сторін.**

**6.1. Замовник зобов’язується:**

6.1.1. Своєчасно передати Генпідряднику для виконання робіт будівельний майданчик на період ведення робіт.

6.1.2. Своєчасно здійснювати оплату виконаних робіт відповідно до розділу 4 цього Договору.

6.1.3. Забезпечити передачу Генпідрядникупроектної (проектно-кошторисної) документації.

6.1.4. Прийнятизакінченийбудівництвомоб’єкт у відповідності з чиннимзаконодавством. Перелікдокументівмаєвідповідатидіючим нормам і правилам.

6.1.5. Всіроботиневраховані проектно-кошторисноюдокументацієювключати в додатковийкошторис, а у разінеобхідностіздійснитикорегуванняпроектно – кошторисноїдокументації.

**6.2. Замовникмає право:**

6.2.1 Вносити у ході виконання робіт зміни і доповнення в проектно-кошторисну документацію. Відмова Генпідрядника від продовження виконання робіт в зв'язку із змінами, внесеними до проектно-кошторисної документації, є порушенням договору і тягне за собою відповідальність Генпідрядника і право Замовника вимагати відшкодування збитків.

6.2.2. Не приймати до оплати роботи, виконані з ініціативи Генпідрядника, поза межами виділених коштів.

6.2.3. Оплачувати виконані Генпідрядником додаткові роботи, якщо вони оформлені належним чином.

6.2.4. Проводити оплату за виконані роботи або для придбання будівельних, паливо-мастильних матеріалів та обладнання безпосередньо субпідрядним та постачальним організаціям.

6.2.5. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Генпідрядника, контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконуваних робіт проекту, кошторису, будівельним нормам і правилам, а також відповідністю матеріалів, конструкцій, виробів – державним стандартам і технічним умовам. З метою здійснення контролю проводитиперевірки, в тому числі за участюекспертів.

6.2.6. Вимагатипроведеннядодатковихвипробувань і перевірокматеріаліввикористаних в прихованих роботах, в прийманніякихвін не брав участі. Обумовленіцимдодатковівитрати, якщовикористаніматеріали і виконаніроботи не відповідаютьвідповіднимвимогам, сплачуєГенпідрядник.

6.2.7. Отримуватиінформацію і копіїдокументів (контрактів, цін, прайсів) на субпідрядніроботи, матеріали, сертифікатівякості, стандартів, гарантій*.*

6.2.8. Залучати для виправленнянеякісновиконанихробіт, виявлених при здійсненні ним контролю і технічногонагляду, іншогоВиконавця за рахуноккоштівГенпідрядника.

6.2.9. З обґрунтуваннямпідстав, вимагативідГенпідрядникаусуненнявідвиконанняробітфахівців та робітників з недостатньоюпрофесійноюкваліфікацією.

6.2.10. Відмовитисявідприйняттязакінченихробіт (об'єктабудівництва) у разівиявленнянедоліків, яківиключаютьможливістьїх (його) використаннявідповідно до мети, зазначеної у проектнійдокументації та договоріпідряду, і не можуть бути усуненіГенпідрядником, Замовникомаботретьою особою.

6.2.11. Вимагатибезоплатноговиправленнянедоліків, щовиникливнаслідокдопущенихГенпідрядникомпорушень. У такому разізбитки, завданіЗамовнику, відшкодовуютьсяГенпідрядником, у тому числі за рахуноквідповідногозниженнядоговірноїціни.

6.2.12. Відмовитисявід договору підряду та вимагативідшкодуваннязбитків, якщоГенпідрядниксвоєчасно не розпочавроботиабовиконуєїхнастількиповільно,щозакінченняїх у строк, визначений договором підряду, стаєнеможливим.

6.2.13. Ініціювативнесеннязмін у договірпідряду в частинізменшенняціни договору, вимагатирозірвання договору підряду та відшкодуваннязбитків за наявностіістотнихпорушеньГенпідрядником умов договору

6.2.14. Достроково, в односторонньому порядку розірватицейДоговір у разіневиконанняобґрунтованихвимогЗамовника, зобов’язань за Договором та при відсутностіфінансування, повідомивши про цеГенпідрядника у десятиденнийтермін.

**6.3. Генпідрядникзобов’язується:**

6.3.1. Власними і залученими силами виконативсіроботи, визначеніцим Договором і додатками до нього, в межах вартостіробіт, відповідно до затвердженої проектно-кошторисноїдокументації та графіківвиконанняробіт.

6.3.2. Виконатиусідодатковіроботи, визначені за взаємноюзгодоюсторін, необхідністьякихможевиникнутипід час виконанняробіт.

6.3.3. Генпідрядниквідповідаєвпродовжтермінувиконанняробіт за огородженнябудівельногомайданчика, йогоосвітлення, належнуохорону (в тому числівлаштуваннясистемивідеонагляду), використаннялише для цілей Договору, допуск на ньогопрацівниківГенпідрядника, субпідрядників, Замовника, недопущенняпорушеньгромадського порядку.

6.3.4. Своєчасноусувати з будівельногомайданчикасміття, непотрібні для подальшихробітбудівельнутехніку та матеріали, тимчасовіспоруди та приміщення..

6.3.5. На будівельномумайданчикуГенпідрядник повинен встановититимчасовівузлиобліку та укластидоговір про наданняпослуг з електропостачання, водопостачання, опалення та водовідведення з експлуатуючоюорганізацією та сплачувати за використанітеплову та електричнуенергію до закінченняробіт і передачіексплуатуючійорганізації.

6.3.6. Відповідати за поведінкусвоїхпрацівників на будівельномумайданчику, забезпечуватидотримання ними трудової та технологічноїдисципліни, забезпечуватидотриманнявимогтехнікибезпеки і охоронипраціпрацівникамиГенпідрядника і субпідрядників.

6.3.7. Генпідрядникнесевідповідальність у разівипадковогопошкодженняоб'єкта до передачійогоЗамовнику та зобов'язанийнегайновласними силами усунутипошкодження, крімвипадків, коли цесталосявнаслідокобставин, що не залежаливідГенпідрядника.

6.3.8. Здійснюватисвоїми силами закупівлю, постачання на об′єкт, приймання, розвантаження, складування, охоронуматеріалів, конструкцій, виробів, обладнання та устаткування. Контролюватиїхякість і кількість, нести ризикиїхвипадковоївтрати і пошкодженнядо моментупередачіоб’єктаексплуатуючійорганізації.

6.3.9. Нести відповідальність за достовірність цін на матеріали, вироби, конструкції, обладнання, устаткування та їх кількість. У разі виявлення переплати у зв’язку з недостовірністю цін на матеріали, вироби, конструкції, устаткування та їх кількість, Генпідрядник зобов′язується повернути суми переплати Замовнику.

6.3.10. Забезпечити контроль за якістюробіт, виконанихсубпідряднимиорганізаціями, здійснюватиїхприймання та оплату. При цьомуГенпідрядникнесевідповідальність перед Замовником за виконанняробітсубпідрядниками як за своївласнідії.

6.3.11. Приймати до виконаннярішенняЗамовника про зміни і доповненняробіт оформивши при цьомудодаткову угоду.

6.3.12. У випадку, якщо зміни, що вносяться Замовником, не зумовлюють перегляд термінів виконання робіт чи ціни, приймати до виконання на підставі письмової вказівки Замовника на кресленнях або в журналі виконання робіт.

6.3.13. Виконувати додаткові роботи за своєю ініціативою лише при умові письмового дозволу Замовника. Якщо Генпідрядник порушив вимогу, складається акт і роботи, виконані з порушенням, приводяться ним у відповідність з проектом за свій рахунок та в обумовлені терміни. Додаткові роботи, які узгоджені Замовником як доцільні, підлягають оплаті після внесення змін до проектно-кошторисної документації.

6.3.14. При виявленні Замовником відхилень від проектно-кошторисної документації, а також при виконанні робіт із порушенням вимог будівельних норм і правил, Генпідрядник зобов'язаний власними силами, за власний рахунок, без збільшення вартості будівництва та в якомога короткий термін виправити ці роботи.

6.3.15. До надходження бюджетних коштів за вимогою Замовника виконувати роботи за рахунок власних коштів.

6.3.16. Забезпечити повне, якісне та своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена діючими будівельними нормами, визначити осіб, відповідальних за її ведення.

6.3.17. Періодично, не рідше одного разу на місяць, надавати уповноваженому представникові Замовника для розгляду і затвердження виконавчу документацію (акти на приховані роботи, виконавчі схеми, тощо).

6.3.18. На вимогу Замовника надавати йому необхідні інформацію та документи для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт.

6.3.19. В обов'язковому порядку погоджувати договора субпідряду з Замовником.

6.3.20. Своєчасно письмово інформувати Замовника про можливе сповільнення або призупинення робіт через незалежні від нього обставини, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

6.3.21. Після закінчення робіт протягом 10 днів з дня передачі об′єкта Замовнику звільнити будівельний майданчик від техніки, невикористаних матеріалів, сміття, тощо і знести тимчасові споруди.

6.3.22. ПисьмовоповідомитиЗамовника про початок та закінченняробіт.

6.3.23. Відшкодувативідповідно до законодавства та Договору завданіЗамовникузбитки.

6.3.24. Виконуватиналежним чином іншізобов’язання, передбачені Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

6.3.25. ЗвільнитиЗамовникавід будь-якихпретензій, вимог, судовихпереслідувань та інше з боку третіхосіб, якіможутьвиникнути як наслідокневиконаннячиненалежноговиконанняГенпідрядникомсвоїхзобов'язань за Договором.

**6.4. Генпідрядникмає право:**

6.4.1. Залучати для виконання робіт працівників у достатній кількості та потрібної кваліфікації, створювати для них необхідні умови праці та відпочинку на будівельному майданчику.

6.4.2. Вживати організаційних і практичнихзаходів для здешевлення будівництва Об'єкта, а також для скорочення термінів виконання робіт

6.4.3. За погодженням із Замовником та проектною організацією, при необхідності, здійснювати заміну передбачених проектно-кошторисною документацією матеріалів і виробів, вносити зміни до проектних рішень.

6.4.4. Генпідрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядник і виключно за погодженням Замовника. При цьому договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог цього Договору.

6.4.5. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам:

- мати ліцензію на виконання робіт(в разі необхідності ліцензування);

- мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові) достатні для виконання робіт;

- мати досвід виконання аналогічних робіт

**7. Відповідальність сторін**

7.1 Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов’язана поновити їх, не чекаючи пред’явлення їй претензії чи звернення до суду.

7.2 Усі суперечки, що можуть виникнути під час виконання умов Договору, Сторони вирішують в досудовому порядку. У разі недосягнення згоди, суперечка передається на розгляд Господарського суду в установленному законодавством порядку.

7.3 У разі порушень зобов'язань за договором підряду може настати такий правовий наслідок – сплата неустойки. Неустойка підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.

7.4 Генпідрядник не несе майнову відповідальність за наслідки, спричинені форс-мажором. При появі таких обставин Генпідрядник за вимогою Замовника повинен зробити усе від нього залежне для усунення негативних наслідків.

7.5 Генпідрядник несе майнову відповідальність перед Замовником за:

- порушення строків виконання робіт або терміну завершення робіт – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день її нарахування, відвартості невиконаних в строк робіт за кожний день прострочення, починаючи з наступного дня за датою закінчення робіт;

- за порушення умов зобов'язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 20% вартості неякісних робіт;

7.6 Виплата неустойки (штрафу, пені) і відшкодування збитків не звільняє винну Сторону від виконання договірних зобов'язань.

7.7 Оплата виконаних робіт зменшується Замовником в безспірному порядку шляхом договірного списання, для якого достатнім є обгрунтований і документально підтверджений розрахунок Замовника:

- на суму витрат, понесених ним на усунення дефектів і недоробок;

- на суму штрафних санкцій згідно із п. 7.5 Договору;

- на суму збитків, понесених Замовником.

**8.Обставини непереборної сили**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникненняо бставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3-х днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Генпідрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

**9. Вирішення спорів**

9.1. Усі зміни до Договору є дійсними, якщо вони оформлені належним чином в письмовій формі Сторонами, окрім випадків, коли Сторона цим Договором уповноважена в односторонньому порядку змінити умови Договору.

9.2. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку з правом на компенсацію збитків за наступних підстав :

- Генпідрядник допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на **20 днів**;

- Генпідрядник виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;

- Генпідрядник допустив недоліки, які виключають можливість використання Об'єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Генпідрядником;

- відсутність коштів для фінансування будівництва;

- банкрутство Генпідрядника;

- неодноразові суттєві порушення Генпідрядником умов цього Договору, будівельних норм і правил.

9.3. Одностороння зміна умов Договору (односторонній правочин) здійснюється виключно Замовником шляхом надіслання на поштову адресу іншої Сторони повідомлення, і набирає чинності через 20 днів з моменту надіслання.

9.4. Зобов'язання Генпідрядника в разі розірвання Договору:

- протягом 5-ти днів передати Замовнику або новому Генпідряднику незавершене будівництво та будівельний майданчик, про що складається акт, який підписується обома сторонами;

- бере участь у передачі Об'єкта щодо обсягу робіт, виконання яких забезпечувалося ним згідно із Договором;

- компенсує витрати та збитки Замовнику в зв'язку із неможливістю введення Об'єкта в експлуатацію через допущені Генпідрядником порушення в роботах субпідрядників в період дії Договору.

**10. Ризики випадкового знищення або пошкодження об’єкта і їх страхування**

10.1. В усіх випадках, Генпідрядник несе ризик знищення або пошкодження об’єкта будівництва, з урахуванням робіт, виконаних субпідрядниками, з початку їх виконання до затвердження акта прийняття об’єкта в експлуатацію. Підрядник несе також ризик знищення або пошкодження робіт з усунення недоліків, виявлених після підписання прийняття об’єкта в експлуатацію, в межах гарантійного періоду.

10.2. Якщо будь – які втрати чи пошкодження робіт виникнуть внаслідок ризику Підрядника, він упродовж узгоджених із Замовником термінів усуває їх за свій рахунок і забезпечує відповідність робіт умовам проекту.

10.3. Страхування ризиків, пов’язаних з діяльністю Підрядника, здійснюється за рахунок його власних коштів.

10.4. Страхування об'єкта будівництва або комплексу робіт здійснюється підрядни­ком відповідно до законодавства.

**11. Строки дії договору**

11.1. Цей Договір набирає чинності з дня укладання договору і діє до 31.12.2023 року, але в будь-якому випадку до повного виконання всіх умов, передбачених даним Договором.

11.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє сторонни від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

**12. Інші умови**

12.1. Генпідрядник стверджує, що на день підписання Договору має статус платника податків \_\_\_\_\_\_(на загальних підставах/ платник єдиного податку)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Замовник є неприбутковою організацією.

12.2. Цей Договір укладено у трьох примірниках – по одному для кожної ізСторін і фінансуючого банку, які мають однакову юридичну силу.

12.3 Фізичні особи, які є посадовими особами/працівниками, уповноваженими особами Сторони за Договором, персональні дані яких будуть оброблятися іншою Стороною у зв’язку з укладанням даного Договору, вважаються повідомленими про свої права, визначені Законами України «Про захист персональних даних» та «Про відкритість використання публічних коштів», мету збору даних та осіб, яким передаються відповідні персональні дані та інформація, з дати підписання даного Договору.

12.4 Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону переможця процедури закупівлі, крім випадків:

визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;

перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі;

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після йогопідписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

3) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з   
оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчихцін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

7) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону

**13. Додатки до Договору:**

Додаток №1 – Договірна ціна.

Додаток №2 – Календарний план-графік виконання робіт

**14. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Юридична адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  р/р № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  е-mail:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  м.п. | **Генпідрядник:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Юридична адреса: вул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  код ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  р/р № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  посада  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  підпис ініціали та прізвище  **м.п.** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДОДАТОК 5**  **Уповноваженій особі**  **Стрілківськоїсільської ради**  **Львівської області**  **Лопушанській Х.С.** |

**ЗАЯВА-ЗГОДА**

суб’єкта персональних даних

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ПІБ учасника або директора учасника або уповноваженої особи учасника)

Цією заявою надаю Стрілківськійсільській раді Львівської області дозвіл на обробку моїх персональних даних, при здійсненні Замовником його статутної діяльності, в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист персональних даних», зокрема, з метою збору та обробки цих даних для забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин.

Окрім того, підтверджую факт повідомлення мене про те, що мої персональні дані включені до баз персональних даних, володільцем яких є Стрілківська сільська рада Львівської області. Мене також повідомлено про мої права, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», про те, що метою збору та обробки цих даних є забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин та про те, що мої персональні дані можуть передаватись лише визначеним законодавством третім особам (державні контролюючі органи, державні управлінські структури).

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис)

**Заява - згода подається директором або уповноваженою особою учасника процедуризакупівлі і є невід’ємною частиною тендерної пропозиції**

**ДОДАТОК 6**

|  |
| --- |
| **ГАРАНТІЯ N** \_\_\_\_\_\_  (назва в разі необхідності) |
| 1.Реквізити Дата видачі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Місце складання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Повне найменування гаранта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Повне найменування принципала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Найменування бенефіціара \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сума гарантії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Назва валюти, у якій надається гарантія \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата початку строку дії гарантії (набрання чинності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата закінчення строку дії гарантії, якщо жодна з подій, передбачених у пункті 4 форми, не настане \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі / оголошення про проведення спрощеної закупівлі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Інформація щодо тендерної документації / оголошення про проведення спрощеної закупівлі  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Відомості про договір, відповідно до якого видається гарантія банком, страховою організацією, фінансовою установою (у разі наявності)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. Ця гарантія застосовується для цілей забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції учасника процедури закупівлі / спрощеної закупівлі відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон).  3. За цією гарантією гарант безвідклично зобов’язаний сплатити бенефіціару суму гарантії протягом 5 робочих/банківських днів після дня отримання гарантом письмової вимоги бенефіціара про сплату суми гарантії (далі – вимога). Вимога надається бенефіціаром на поштову адресу гаранта та повинна бути отримана ним протягом строку дії гарантії. Вимога може бути передана через банк бенефіціара, який підтвердить автентичним SWIFT-повідомленням на SWIFT-адресу гаранта достовірність підписів та печатки бенефіціара (у разі наявності) на вимозі та повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу (у разі, якщо гарантом є банк). Вимога повинна супроводжуватися копіями документів, засвідчених бенефіціаром та скріплених печаткою бенефіціара (у разі наявності), що підтверджують повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу. Вимога повинна містити посилання на дату складання/видачі і номер цієї гарантії, а також посилання на одну з таких умов (підстав), що підтверджують невиконання принципалом своїх зобов’язань, передбачених його тендерною пропозицією / пропозицією: відкликання тендерної пропозиції / пропозиції принципалом після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції / пропозиції вважаються дійсними; непідписання принципалом, який став переможцем тендеру / спрощеної закупівлі, договору про закупівлю; ненадання принципалом, який став переможцем тендеру / спрощеної закупівлі, забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією / оголошенням про проведення спрощеної закупівлі; ненадання принципалом, який став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі), у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону.  4. Строком дії гарантії є період з дати початку дії гарантії до дати закінчення дії гарантії (включно) або до настання однієї з таких подій залежно від того, що настане раніше: сплата бенефіціару суми гарантії; отримання гарантом письмової заяви бенефіціара про звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією; отримання гарантом повідомлення принципала про настання однієї з обставин, що підтверджується відповідною інформацією, розміщеною на вебпорталі Уповноваженого органу, а саме: закінчення строку дії тендерної пропозиції / пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції, зазначеного в тендерній документації / оголошенні про проведення спрощеної закупівлі; укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) / спрощеної закупівлі; відкликання принципалом тендерної пропозиції / пропозиції до закінчення строку її подання; закінчення тендеру / спрощеної закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції / пропозиції.  5. У разі дострокового звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією заява бенефіціара про звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією повинна бути складена в один з таких способів: на паперовому носії, підписана представником(ами) бенефіціара і скріплена печаткою бенефіціара (у разі наявності), що підтверджує повноваження особи (осіб), що підписала(и) заяву, шляхом надсилання на поштову адресу гаранта; у формі електронного документа, підписана представником(ами) бенефіціара з накладенням кваліфікованого електронного підпису представника(ів) бенефіціара та подана безпосередньо на електронну адресу гаранту разом із засвідченими кваліфікованим електронним підписом представника(ів) бенефіціара копіями документів, що підтверджують повноваження представника(ів) бенефіціара. 6. Зміни до цієї гарантії можуть бути внесені в установленому законодавством порядку, після чого вони стають невід’ємною частиною цієї гарантії. 7. Ця гарантія надається виключно бенефіціару і не може бути передана або переуступлена будь-кому. Відносини за цією гарантією регулюються законодавством України. Зобов’язання та відповідальність гаранта перед бенефіціаром обмежуються сумою гарантії. Цю гарантію надано в формі електронного документа та підписано шляхом накладання кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта та його печатки відповідно (зазначається в разі, якщо гарантія надається в електронній формі). Уповноважена(ні) особа(и) (у разі складання гарантії на паперовому носії) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та печатка бенефіціара (у разі наявності)) Уповноважена(ні) особа(и) (у разі надання в електронній формі) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та кваліфікований електронний підпис) |

Для правильного розуміння об’ємів та переліку робіт, які необхідно виконати передподанням пропозиції Учасник повинен виїхати на місце для проведення обстеження об’єкту на якому заплановані роботи. Акт обстеження (Додаток7), підписаний в період звернення за роз’ясненнями учасником та замовником закупівлі, подається в складі пропозиції.

ДОДАТОК 7

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ

Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі з влаштуванням ЦНАПу та заміною покриття даху, без втручання в конструктивні елементи, за адресою: вул. Вербицького, 10, с. Стрілки, Самбірського району, Львівської області (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва)Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015)

с.Стрілки «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 р.

Представник Замовника в особі : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ та Представник Учасника в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (в подальному Сторони) виконалиобстеження: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В результаті встановлено:Технічний стан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В процесі обстеження даного об'єкта були встановлені наступні дефекти:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сторони вирішили:

Для якісного виконання робіт з Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі з влаштуванням ЦНАПу та заміною покриття даху, без втручання в конструктивні елементи, за адресою: вул. Вербицького, 10, с. Стрілки, Самбірського району, Львівської області (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва)Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015) необхідно виконати роботи зазначені в локальних кошторисах.

Представник Учасника з переліком та обсягами робіт погоджуюсь.

Від Учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Від Замовника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Клас наслідків СС1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локальнийкошторис на будівельніроботи №02-01-01  на Загальнобудівельніроботи   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | | Одиниця виміру | Кіль- кість | |  | |  | |  | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |  | |  |  | Перелiк нарахувань: | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,2 |  |  |  |  | |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,2 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | **Роздiл 1. Сходи** | |  |  |  | | *1* | *КБ6-1-19 К=1,15* | *Улаштування cходів залізобетонних* | | *100м3* | *0,1* |  | |  | | 2 | КР9-20-4 | Установлення металевих огорож без поручня | | 100м | 0,13 |  | |  | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |  | | 3 | & С113-7-3 | Поручні пандусу та сходів вхідної групи з нержавіючої сталі | | м | 13 |  | |  | | *4* | *КБ11-29-1 К=1,15* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | | *100м2* | *0,45* |  | |  | | 5 | КР20-2-1 | Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю | | м2 | 6 |  | |  | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  |  | **Роздiл 2. Покрiвля** |  |  | | 6 | КР8-2-4 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | 100м2 | 7,2 | |  | | 7 | КР8-4-1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | 100м | 2,1 |  | |  | | 8 | КР8-1-1 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | 100м2 | 7,2 |  | |  | | 9 | КР8-1-4 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | 100м2 | 3 |  | |  | | 10 | КР3-2-1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10 м3 | 0,25 |  | |  | | 11 | КР8-24-1 | Улаштування крокв з дощок | м3 | 3,44 |  | |  | | *12* | *КР8-26-2* | *Улаштування контрлат* | *100м2* | *7,2* |  | |  | | 13 | КР8-31-1 | Улаштування гідроізоліяції з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100м2 | 7,2 |  | |  | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 14 | & С111-287- 10-1 | Гідроізоляційна плівка Strotex PP 110 | м2 | 828 | |  | | *15* | *КБ12-12-1* | *Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"* | *100м2* | *7,2* |  | |  | | 16 | & С111- 1801-15 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм з полімерним покриттям | м2 | 5 |  | |  | | 17 | & С123-236- 5-1 | Люк-вилаз VELUX 45x55см VLT 025 1000 | шт | 2 |  | |  | | 18 | & С111-826- 3 | Конькова планка | м.п. | 104,5 |  | |  | | 19 | & С113-953- 445-30 | Вентиляційна конькова стрічка 310мм/5м | м/п | 100 |  | |  | | 20 | & С113-14- 10 | Снігозатримувач | м | 130 |  | |  | | 21 | & С111- 1714-3 | Крапальник | м | 148,5 |  | |  | | 22 | & С111- 1714-4 | Підринвова планка | м | 148,5 |  | |  | | 23 | КР3-39-5 | Улаштування карнизів | 100 м2 | 0,6075 |  | |  | | 24 | КР8-41-2 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,65 |  | |  | | 25 | & С111- 1133ВТ | Труба водостічна | м | 65 |  | |  | | 26 | & С101-325- 57 | Коліно водостокове | шт | 24 |  | |  | | 27 | & С10-22-9 | Кріплення труби | шт | 44 |  | |  | | 28 | & С113-72- 18 | Зєднувач труби | шт | 16 |  | |  | | 29 | КР8-41-2 | Улаштування жолобів підвісних з готових елементів | 100м | 1,35 |  | |  | | 30 | & С101-325- 65 | Ринва | м | 135 |  | |  | | 31 | & С1547-1- 19 | Гак для ринви | шт | 250 |  | |  | | 32 | & С121-812 | З"єднувач для ринви | шт | 40 |  | |  | | 33 | & С130- 1156-13- 1ПП | Лійка | шт | 8 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | & С1547-1- 21 | | | Кут зовнішній для ринви | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 35 | КБ13-74-1 | | | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій | | | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | 2,83 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 36 | & С111-389- 78 | | | Вогнебіозахист для деревини Кортекс ПРОФ РВНА 3096010 Червоний | | | | | | | | | | кг | | | | | | | 100,27 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *37* | *КР20-5-1* | | | *Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | *5,67* | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | **Роздiл 3. Оздоблювальнi роботи** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 38 | КР3-2-1 | | | | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | | | | | | | | | | 10 м3 | | | | | | | | 1,25 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| *39* | *КБ15-76-1 К=1,15* | | | | *Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | *2,3* | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| *40* | *КБ15-76-2 К=1,15* | | | | *Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | *2,1776* | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| *41* | *КР20-19-1* | | | | *Антисептування водними сумішами стін* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | *6* | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 42 | & С111-233- 2-6 | | | | Ґрунтовка протигрибкова PumaSniezka | | | | | | | | | | л | | | | | | | | 120 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| *43* | *КБ34-58-1* | | | | *Обклеювання склотканиною стін в один шар* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | *1,2* | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  | | | | В наступнiйпозицiї враховано: | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,15 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| *44* | *КБ15-56-3 К=1,15* | | | | | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | | | | | | | | | | *100 м2* | | | | | | | | | *1,2* | | | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *45* | *КБ15-74-1 к=1,15* | | | | | *Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *1,2* | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *46* | *КР12-49-5* | | | | | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *1,2* | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | | | | | В наступнiйпозицiї враховано: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,15 | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| *47* | *КБ10-8-1 к=1,15* | | | | | *Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *4,8* | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | | | | | В наступнiйпозицiї враховано: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,15 | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| *48* | *КБ15-63-2 К=1,15* | | | | | *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *0,24* | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | | | | | В наступнiйпозицiї враховано: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,15 | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| *49* | *КБ15-56-3 К=1,15* | | | | | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | | | | | | | | | | *100 м2* | | | | | | | | | *5,65* | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | | | | | В наступнiйпозицiї враховано: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,15 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| *50* | *КБ15-56-4 К=1,15* | | | | | | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | | | | | | | | | | *100 м2* | | | | | | | | | *0,61* | | | | | | | | |
|  | | | | | |
| *51* | *КР12-49-5* | | | | | | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *5,65* | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  | | | | | | облицювання плиткою розміром 600\*600 мм | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| *52* | *КБ15-25-1 К=1,15* | | | | | | *Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *0,7* | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
| *53* | *КР12-49-5* | | | | | | *Поліпшене фарбування інтер'єрною акриловою Sniezka стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *5,65* | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
| 54 | & С1550-54- 2 | | | | | | Акрилова інтерєрна фарба Sniezka | | | | | | | | | | кг | | | | | | | | | 355,95 | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | **Роздiл 4. Прорiзи** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| *55* | *КР6-13-1* | | | | | | | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах* | | | | | | | | | | *100 шт* | | | | | | | | | *0,09* | | | | | | | | |
|  | | | | |
| *56* | *КР3-23-1* | | | | | | | *Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну* | | | | | | | | | | *1 м3* | | | | | | | | | *7,5* | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |
| 57 | КР3-14-1 | | | | | | | | Посилення цегляних стін металевим каркасом | | | | | | | | | | 1 т | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | |
|  | | | |
| 58 | КР6-14-1 | | | | | | | | Знімання дверних полотен | | | | | | | | | | 100 м2 | | | | | | | | | 0,12 | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
|  |  | | | | | | | | мурування окремих ділянок | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| *59* | *КБ8-25-1 К=1,15* | | | | | | | | *Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *0,1* | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| *60* | *КР3-45-1* | | | | | | | | *Улаштування перемичок із металевого кутника 50\*50* | | | | | | | | | | *1 т* | | | | | | | | | *0,09425* | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| 61 | С1110-173 | | | | | | | | Сталь кутова 50х50 мм | | | | | | | | | | т | | | | | | | | | 0,098 | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| *62* | *КБ10-28-1 К=1,15* | | | | | | | | *Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *0,1567* | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| *63* | *КБ10-28-2 К=1,15* | | | | | | | | *Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *0,0856* | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
|  | |  | | | | | | | | **Роздiл 5. Перегородки** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| *64* | | *КБ8-25-1 К=1,15* | | | | | | | | *Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *0,3* | | | | | | | | |
|  | | |
|  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | **Роздiл 6. Підлоги** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 65 | | КР7-2-1 | | | | | | | | | Розбирання дощатих покриттів підлог | | | | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | | | 1,6 | | | | | | | |
|  | |
| 66 | | КР7-2-7 | | | | | | | | | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | | | | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | | | 0,75 | | | | | | | |  | |
|  | |
| 67 | | КР7-3-1 | | | | | | | | | Розбирання дерев'яних плінтусів | | | | | | | | | | | 100м | | | | | | | | | 2,01 | | | | | | | |  | |
|  | |
| 68 | | КР7-1-2 | | | | | | | | | Розбирання лаг з дощок і брусків | | | | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | | | 1,6 | | | | | | | |  | |
|  | |
| 69 | | КР7-17-2 | | | | | | | | | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | | | | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | | | 0,75 | | | | | | | |  | |
|  | |
| *70* | | *КБ11-29-1 К=1,15* | | | | | | | | | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *0,75* | | | | | | | |  | |
|  | |
| *71* | | *КР7-14-4* | | | | | | | | | *Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2* | | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *1,6* | | | | | | | |  | |
|  | |
| 72 | | КР7-23-4 | | | | | | | | | Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2 | | | | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | | | 1,6 | | | | | | | |  | |
|  | |
| 73 | | КР7-15-6 | | | | | | | | | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 | | | | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | | | 1,6 | | | | | | | |  | |
|  | |
| *74* | | *КБ11-38-2 К=1,15* | | | | | | | | | *Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм* | | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *1,6* | | | | | | | |  | |
|  | |
| *75* | | *КБ15-26-2 К=1,15* | | | | | | | | | *Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | | | | | | | | | | | *1 м2* | | | | | | | | | *3,5* | | | | | | | |  | |
|  | |
| 76 | | КБ11-43-3 К=1,15 | | | | | | | | | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | | | | | | | | | | | 100м | | | | | | | | | 1,1 | | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | **Роздiл 7. Різні роботи** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 77 | | | КР20-40-1 | | | | | | | | | Навантаження сміття вручну | | | | | | | | | | | | 1 т | | | | | | | | | 52,194 | | | | | | |
|  |
| 78 | | | С311-30-М | | | | | | | | | Перевезення сміття до 30 км | | | | | | | | | | | | т | | | | | | | | | 52,194 | | | | | | |  |
|  |

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03**

**на Опалення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | | | Кіль- кість | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | | | | 5 | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | | **Роздiл 1. Опалення** |  | | | |  | | | |  | | | |
| *1* | | *КР15-19-4* | | | | *Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрнихдiаметром 40 мм* | *100м* | | | | *0,4* | | | |  | | | |
|  | | | |
| 2 | | С113-1906 варіант 1 | | | | Труба поліпропіленова діам.40мм | м | | | | 40 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 3 | | С113-1750 варіант 2 | | | | Трiйникдiам. 40х32х40 мм | шт | | | | 2 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 4 | | С113-1750 варіант 3 | | | | Трiйникдiам. 40х25х40 мм | шт | | | | 4 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 5 | | С113-1750 варіант 1 | | | | Трiйникдiам. 40х20х40 мм | шт | | | | 4 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 6 | | С113-1740 | | | | Трійник із поліпропілену діам. 40 мм | шт | | | | 4 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 7 | С113-1794 варіант 1 | | Муфта дiам. 40 мм | | | | | шт | | | | 2 | | | |
|  | | |
| 8 | С113-1781 | | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм | | | | | шт | | | | 2 | | | |  | | |
|  | | |
| 9 | С113-1708 | | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм | | | | | шт | | | | 9 | | | |  | | |
|  | | |
| *10* | *КР15-19-3* | | *Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрнихдiаметром 32 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,24* | | | |  | | |
|  | | |
| 11 | С113-1905 варіант 1 | | Труба поліпропіленова діам.32мм | | | | | м | | | | 24 | | | |  | | |
|  | | |
| 12 | С113-1707 | | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | | | | | шт | | | | 12 | | | |  | | |
|  | | |
| 13 | С113-1739 | | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм | | | | | шт | | | | 4 | | | |  | | |
|  | | |
| 14 | С113-1747 варіант 1 | | Трiйникредукцiйнийiзполiпропiленудiам. 32х25х32 мм | | | | | шт | | | | 8 | | | |  | | |
|  | | |
| 15 | С113-1747 варіант 2 | | Трiйникредукцiйнийiзполiпропiленудiам. 32х20х32 мм | | | | | шт | | | | 6 | | | |  | | |
|  | | |
| 16 | С113-1715 | | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм | | | | | шт | | | | 2 | | | |  | | |
|  | | |
| 17 | С113-1778 варіант 1 | | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм | | | | | шт | | | | 2 | | | |  | | |
|  | | |
| 18 | С113-1778 варіант 2 | | Перехiдредукцiйний /редукцiя/ дiам. 32х20 мм | | | | | шт | | | | 4 | | | |  | | |
|  | | |
| 19 | С113-1794 | | Муфта діам. 32 мм | | | | | шт | | | | 6 | | | |  | | |
|  | | |
| *20* | *КР15-19-2* | | *Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрнихдiаметром 25 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,44* | | | |  | | |
|  | | |
| 21 | С113-1904 варіант 1 | | Труба поліпропіленова діам.25мм | | | | | м | | | | 44 | | | |  | | |
|  | | |
| 22 | С113-1706 | | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | | | | | шт | | | | 18 | | | |  | | |
|  | | |
| 23 | С113-1714 | | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм | | | | | шт | | | | 4 | | | |  | | |
|  | | |
| 24 | С113-1793 | | Муфта діам. 25 мм | | | | | шт | | | | 12 | | | |  | | |
|  | | |
| 25 | С113-1793 варіант 1 | | Перехiдредукцiйний /редукцiя/ дiам.25х20 мм | | | | | шт | | | | 8 | | | |  | | |
|  | | |
| 26 | С113-1738 варіант 1 | | Трiйникiзполiпропiленудiам. 25х20х25 мм | | | | | шт | | | | 12 | | | |  | | |
|  | | |
| 27 | С113-1738 | | | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | | | | | шт | | | | 8 | | | |
|  | |
| *28* | *КР15-19-1* | | | *Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрнихдiаметром 20 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,18* | | | |  | |
|  | |
| 29 | С113-1903 варіант 1 | | | Труба поліпропіленова діам.20мм | | | | | м | | | | 18 | | | |  | |
|  | |
| 30 | С113-1794 варіант 2 | | | Муфта дiам. 20 мм | | | | | шт | | | | 14 | | | |  | |
|  | |
| 31 | С113-1705 варіант 1 | | | Колiно 90 град.дiам. 20 мм | | | | | шт | | | | 6 | | | |  | |
|  | |
| 32 | С113-1705 варіант 2 | | | Колiно 45 град.дiам. 20 мм | | | | | шт | | | | 2 | | | |  | |
|  | |
| 33 | С113-1737 | | | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | | | | | шт | | | | 2 | | | |  | |
|  | |
| 34 | С113-1882 варіант 1 | | | Кріплення 40 | | | | | шт | | | | 20 | | | |  | |
|  | |
| 35 | С113-1882 варіант 2 | | | Кріплення 32 | | | | | шт | | | | 22 | | | |  | |
|  | |
| 36 | С113-1882 варіант 3 | | | Кріплення 25 | | | | | шт | | | | 52 | | | |  | |
|  | |
| 37 | С113-1882 варіант 4 | | | Кріплення 20 | | | | | шт | | | | 6 | | | |  | |
|  | |
| 38 | С113-1808 варіант 1 | | | Перехід iззовнiшньоюрiзьбоюдiам. 20х1/2" мм | | | | | шт | | | | 20 | | | |  | |
|  | |
| *39* | *КР19-5-1* | | | *Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм* | | | | | *100м* | | | | *1,26* | | | |  | |
|  | |
| 40 | С113-671 варіант 1 | | | Трубна теплоізоляція Е-22 Thermaflex | | | | | м | | | | 18 | | | |  | |
|  | |
| 41 | С113-671 варіант 2 | | | Трубна теплоізоляція Е-28 Thermaflex | | | | | м | | | | 44 | | | |  | |
|  | |
| 42 | С113-671 варіант 3 | | | Трубна теплоізоляція Е-35 Thermaflex | | | | | м | | | | 24 | | | |  | |
|  | |
| 43 | С113-671 варіант 4 | | | Трубна теплоізоляція Е-42 Thermaflex | | | | | м | | | | 40 | | | |  | |
|  | |
| 44 | КР15-47-1 | | | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | | | | | 100шт | | | | 0,12 | | | |  | |
|  | |
| *45* | *КР15-90-2* | | | *Установлення опалювальних радіаторів сталевих* | | | | | *100кВт* | | | | *0,21396* | | | |  | |
|  | |
| 46 | 2407-807-1 варіант 3 | | | | Радiатор сталевий з боковим підключенням V22 1600х600 | | | | | шт | | | | 4 | | | |
|  |
| 47 | 2407-807-1 варіант 1 | | | | Радiатор сталевий з боковим підключенням V22 1400х600 | | | | | шт | | | | 2 | | | |  |
|  |
| 48 | 2407-807-2 варіант 1 | | | | Радiатор сталевий з боковим підключенням V22 1000х600 | | | | | шт | | | | 2 | | | |  |
|  |
| 49 | 2407-807-1 варіант 2 | | | | Радiатор сталевий з боковим підключенням V22 900х600 | | | | | шт | | | | 2 | | | |  |
|  |
| *50* | *КР15-104-5* | | | | *Установлення кранів повітряних* | | | | | *комплек т* | | | | *20* | | | |  |
|  |
| 51 | & С130-482- 2 варіант 1 | | | | Кран радіаторний діам.1/2 мм (подача, обратка) | | | | | комплект | | | | 20 | | | |  |
|  |
| 52 | КР20-37-1 | | | | Забивання щiлин монтажною пiною | | | | | 100м | | | | 0,15 | | | |  |
|  |
| 53 | С188888-21 варіант 1 | | | | Піна монтажна 750 мл | | | | | шт | | | | 5 | | | |  |
|  |
| 54 | С1630-103 варіант 1 | | | | Автоматичний повітровипускник | | | | | шт | | | | 8 | | | |  |
|  |
| 55 | С113-2154 варіант 1 | | | | Кульовi крани дiам. 20 мм з американкою | | | | | шт | | | | 14 | | | |  |
|  |
| 56 | С113-2154 варіант 2 | | | | Кульові крани діам. 20 мм | | | | | шт | | | | 12 | | | |  |
|  |
| *57* | *КР15-103-1* | | | | *Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм* | | | | | *фільтр* | | | | *10* | | | |  |
|  |
| 58 | С113-2157 варіант 2 | | | | PPR 25х3/4 мм | | | | | шт | | | | 22 | | | |  |
|  |
| 59 | С1630-127 варіант 1 | | | | Різьба приварна 20 мм | | | | | шт | | | | 32 | | | |  |
|  |
| 60 | С1630-129 варіант 1 | | | | Різьба приварна діаметр 32 мм | | | | | шт | | | | 12 | | | |  |
|  |
| *61* | *КР15-83-4 к дем.=0,7* | | | | *(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,18* | | | |  |
|  |
| *62* | *КР15-83-3 к дем.=0,7* | | | | *(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,56* | | | |  |
|  |
| *63* | *КР15-83-2 к дем.=0,7* | | | | *(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,88* | | | |  |
|  |

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04**

**на Водопостачання та каналізація**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | | | Кіль- кість | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | | | | 5 | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | | **Роздiл 1. Водопровiд** |  | | | |  | | | |  | | | |
| *1* | | *КР15-37-1* | | | | *Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних* | *10к-т* | | | | *0,2* | | | |  | | | |
|  | | | |
| 2 | | & С130-339- 4 | | | | Накопичувальний електричний водонагрівач V=50 л | шт | | | | 2 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 3 | | & С1630- 125-310 | | | | Кран кульовий кутовий 1/2"х1/2" | шт | | | | 4 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 4 | | С113-1733 | | | | Коліно 90 град. із поліпропілену з різьбою та кріпленням діам. 20х1/2"W мм | шт | | | | 4 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 5 | | КР15-19-1 | | | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | | | | 0,5 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 6 | | С113-1689 | | | | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм | м | | | | 50 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 7 | С113-1800 | | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х3/4" мм | | | | | шт | | | | 4 | | | |
|  | | |
| 8 | С113-1705 | | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | | | | | шт | | | | 40 | | | |  | | |
|  | | |
| 9 | С113-1792 | | Муфта діам. 20 мм | | | | | шт | | | | 10 | | | |  | | |
|  | | |
| 10 | С113-1733 | | Коліно 90 град. із поліпропілену з різьбою та кріпленням діам. 20х1/2"W мм | | | | | шт | | | | 12 | | | |  | | |
|  | | |
| 11 | & С1630- 125-310 | | Кран кульовий кутовий 1/2"х1/2" | | | | | шт | | | | 20 | | | |  | | |
|  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | **Роздiл 2. Каналiзацiя** | | | | |  | | | |  | | | |
| 12 | КР15-1-1 | | | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | | | | | 100м | | | | 0,3 | | | |
|  | |
| *13* | *КР15-18-2* | | | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,3* | | | |  | |
|  | |
| 14 | С113-2227 | | | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | | | | | м | | | | 30 | | | |  | |
|  | |
| 15 | С113-2244 | | | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм | | | | | шт | | | | 7 | | | |  | |
|  | |
| 16 | С113-2236 | | | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм | | | | | шт | | | | 7 | | | |  | |
|  | |
| *17* | *КР15-18-1* | | | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,1* | | | |  | |
|  | |
| 18 | С113-2226 | | | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | | | | | м | | | | 10 | | | |  | |
|  | |
| 19 | С113-2235 | | | | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм | | | | | шт | | | | 7 | | | |
|  |
| 20 | С113-2243 | | | | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | | | | | шт | | | | 7 | | | |  |
|  |
| *21* | *КР15-32-6* | | | | *Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води* | | | | | *10к-т* | | | | *0,3* | | | |  |
|  |
| 22 | & С130-554- 3 | | | | Умивальник | | | | | шт | | | | 3 | | | |  |
|  |
| 23 | & С111-25- В2 | | | | Змішувач для умивальника | | | | | шт | | | | 3 | | | |  |
|  |
| 24 | КР15-33-3 | | | | Установлення змішувачів | | | | | 10шт | | | | 0,1 | | | |  |
|  |
| 25 | & С111-25- В2 | | | | Змішувач для умивальника | | | | | шт | | | | 1 | | | |  |
|  |
| *26* | *КР15-34-1* | | | | *Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком* | | | | | *10к-т* | | | | *0,2* | | | |  |
|  |
| 27 | & С130-901- 4-1И | | | | Унiтаз зі змивним бачком (комплект) | | | | | шт | | | | 2 | | | |  |
|  |
| 28 | КР15-36-1 | | | | Установлення мийок на одне відділення | | | | | 10к-т | | | | 0,1 | | | |  |
|  |
| 29 | & С130-506- 3 | | | | Мийки на одне відділення для кухні Water House MODERN-75 | | | | | шт | | | | 1 | | | |  |
|  |

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05**

**на Електричні рішення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | | Кіль- кість | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | |  | | |
| 1 | | КР17-1-1 | | | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | | | 7 | | |  | | |
|  | | |
| *2* | | *КР17-11-9* | | | *Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт* | *100шт* | | | *0,34* | | |  | | |
|  | | |
| 3 | | & С1547-4- 80-140 | | | Світильник 600х600 мм | шт | | | 34 | | |  | | |
|  | | |
| 4 | | КР17-10-4 | | | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100шт | | | 0,01 | | |  | | |
|  | | |
| 5 | | & С111-240- 89 | | | Світильник - бра | шт | | | 1 | | |  | | |
|  | | |
| *6* | | *КР17-12-11* | | | *Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці* | *100шт* | | | *0,75* | | |  | | |
|  | | |
| 7 | | & С171-640П | | | Штепсельні розетки | шт | | | 75 | | |  | | |
|  | | |
| 8 | & С111-240- 8Г | | Коробка установча | | | | шт | | | 75 | | |
|  | |
| *9* | *КР17-12-11* | | *Установлення інтернет розеток утопленого типу при схованій проводці* | | | | *100шт* | | | *0,3* | | |  | |
|  | |
| 10 | & С1512-1- 58-5 | | Інтернет розетка для внутр установки | | | | шт | | | 30 | | |  | |
|  | |
| 11 | & С111-240- 8Г | | Коробка установча | | | | шт | | | 30 | | |  | |
|  | |
| *12* | *КР17-12-2* | | *Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних* | | | | *100шт* | | | *0,15* | | |  | |
|  | |
| 13 | & С1512-1- 53-1 | | Вимикач одноклавішний для схованої установки | | | | шт | | | 15 | | |  | |
|  | |
| 14 | & С111-240- 8Г | | Коробка установча | | | | шт | | | 15 | | |  | |
|  | |
| 15 | КР17-19-1 | | Установлення сушарок для рук | | | | 100шт | | | 0,02 | | |  | |
|  | |
| 16 | & С130-549- 1-1ПО | | Висушувачi для рук | | | | шт | | | 2 | | |  | |
|  | |
| *17* | *КР17-7-12* | | *Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку* | | | | *100м* | | | *6* | | |  | |
|  | |
| 18 | & С113- 2125-2 | | Труба гофрована 20 мм | | | | м | | | 606 | | |  | |
|  | |
| *19* | *КР17-8-2* | | *Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби* | | | | *100м* | | | *6* | | |  | |
|  | |
| 20 | КР17-5-2 | | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | | | | 100м | | | 9 | | |  | |
|  | |
| 21 | & С1545-66- 27 | | Кабель силовий напругою 1кВ, з мiдними жилами, з iзоляцiєю і оболонкою із полівінілхлоридного пластикату, без захисного покриття, не розповсюджує горіння, з пониженим димогазовиділенням перерiз 3х1,5 мм2 марка ВВГнгд | | | | м | | | 600 | | |  | |
|  | |
| 22 | & С1545-66- 28-1У | | Кабель силовий напругою 1кВ, з мiдними жилами, з iзоляцiєю і оболонкою із полівінілхлоридного пластикату, без захисного покриття, не розповсюджує горіння, з пониженим димогазовиділенням перерiз 3х2,5 мм2 марка ВВГнгд | | | | м | | | 900 | | |  | |
|  | |
| 23 | КР17-5-2 | | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | | | | 100м | | | 5 | | |  | |
|  | |
| 24 | & С154-62- 50 | | | Кабель UTP 5e cat | | | | м | | | 500 | | |
|  |

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08**

**на монтаж системи пожежної сигналізації**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | Кіль- кість | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |  | |
| *1* | | *КМ10-667-1* | | *Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *2* | | *КМ11-96-1* | | *Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *3* | | *КМ8-125-1* | | *Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *4* | | *КМ10-668-2* | | *Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні* | *шт* | | *20* | |  | |
|  | |
| *5* | | *КМ10-309-3* | | *Кнопка, установлювана на пультах і панелях* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *6* | | *КБ21-17-12* | | *Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.* | *100шт* | | *0,02* | |  | |
|  | |
| *7* | | *КМ10-671-2* | | *Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях* | *100 м* | | *2* | |  | |
|  | |
| 8 | & 15095- 46091-1-8 варіант 1 | | Кабель вогнетривкий JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8 | | | 1000м | | 0,01 | |
|  |
| 9 | & 15095- 1044-1 варіант 1 | | Кабель сигнальний 4x0,4 | | | 1000м | | 0,18 | |  |
|  |
| 10 | & 15095- 1084-6 варіант 1 | | Кабель вогнетривкий NHXH E30 3x1,5 | | | 1000м | | 0,01 | |  |
|  |
| *11* | *КБ46-29-3* | | *Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см* | | | *100шт* | | *0,07* | |  |
|  |
| 12 | & С111-136- В2-1С варіант 1 | | Монтажний комплект | | | компл | | 1 | |  |
|  |
| 13 | КМ10-51-32 Н1-0,85 | | Оброблення кабелів | | | 10кінців | | 2,3 | |  |
|  |
| *14* | *КМ10-765-9* | | *Перевірка схем сигналізації* | | | *схема* | | *1* | |  |
|  |

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010**

**на монтаж системи відеоспостереження**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | Кіль- кість | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |  | |
| *1* | | *КМ11-91-1* | | *Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *2* | | *КМ11-96-1* | | *Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг* | *шт* | | *2* | |  | |
|  | |
| *3* | | *КМ8-125-3* | | *Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 45 А.год* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *4* | | *КМ10-350-23* | | *Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення* | *шт* | | *8* | |  | |
|  | |
| *5* | | *КМ10-698-1* | | *Коробка відгалужувальна на стіні* | *шт* | | *2* | |  | |
|  | |
| 6 | | & 1602- 30086-1 варіант 1 | | Мережевий фільтр 1,8м. | шт | | 1 | |  | |
|  | |
| *7* | | *КМ10-671-2* | | *Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних* | *100 м* | | *3,05* | |  | |
|  | |
| 8 | & 15095- 46091-1-8 варіант 2 | | КПВЄ-ВП-(200)4\*2\*0,51 FTP 5Е-Кабель внутрішній | | | 1000м | | 0,305 | |
|  |
| 9 | & С111-136- В2-1С | | Монтажний комплект | | | компл | | 1 | |  |
|  |
| 10 | КМ10-51-32 Н1=0,85 | | Оброблення кабелів | | | 10кінців | | 2,5 | |  |
|  |
| 11 | & С100- 290902-55- 19 варіант 1 | | RJ-45 Конектор | | | шт | | 25 | |  |
|  |
| *12* | *КМ10-765-9* | | *Перевірка схем сигналізації* | | | *схема* | | *1* | |  |
|  |

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012**

**на охоронна сигналізація**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | Кіль- кість | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |  | |
| *1* | | *КМ10-667-1* | | *Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *2* | | *КМ11-96-4* | | *Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 30 кг* | *шт* | | *2* | |  | |
|  | |
| *3* | | *КМ8-125-2* | | *Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *4* | | *КМ10-668-2* | | *Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні* | *шт* | | *20* | |  | |
|  | |
| *5* | | *КМ10-668-4* | | *Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей* | *шт* | | *14* | |  | |
|  | |
| *6* | | *КМ10-349-6* | | *Монтаж табло сигнального студійного або коридорного* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *7* | *КМ10-671-2* | | *Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях* | | | *100 м* | | *4* | |
|  |
| 8 | & 15095- 46091-1-8 варіант 3 | | Кабел сигналізації ПСВВ 8х0,4 | | | 1000м | | 0,4 | |  |
|  |
| 9 | & С1-1075-4 варіант 1 | | LED CC-1 Світлодіод | | | шт | | 2 | |  |
|  |
| 10 | & С111-136- В2-1С | | Монтажний комплект | | | компл | | 1 | |  |
|  |
| 11 | КМ10-51-32 Н1=0,85 | | Оброблення кабелів | | | 10кінців | | 3,5 | |  |
|  |
| *12* | *КМ10-765-9* | | *Перевірка схем сигналізації* | | | *схема* | | *1* | |  |
|  |

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014**

**на СКС**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | КМ11-96-1 | Установлення патч-панелей | шт | 1 |  |
|  |
| 2 | КМ11-1-1 | Монтаж організатора кабелю | шт | 1 |  |
|  |
| 3 | КМ10-398-1 | Мережевий комутатор | шт | 2 |  |
|  |
| 4 | КМ10-398-1 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 | шт | 1 |  |
|  |

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09**

**обладнання пожежної сигналізації**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1504-12183 варіант 1 | ППКП "Тірас 4П" ; ( маса=0,003) | шт | 1 |
| 2 | & 1602-10235- 2-В1 варіант 1 | Модуль цифрового GSM-автодозвону; ( маса=0,001) | шт | 1 |
| 3 | 1511-3002 варіант 1 | Акумулятор 7Аг; ( маса=0,005) | шт | 1 |
| 4 | 1511-3003 варіант 1 | Блок живлення БЖ 2415 ; ( маса=0,005) | шт | 1 |
| 5 | 2402-4059 варіант 1 | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; ( маса=0,00005) | шт | 20 |
| 6 | 1602-30066 варіант 1 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1; ( маса=0,0007) | шт | 1 |
| 7 | 1602-30076 варіант 1 | Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12; ( маса=0,0004) | шт | 1 |
| 8 | 1602-30076 варіант 2 | Оповіщувач світло-звуковий Джміль-1; ( маса=0,0004) | шт | 1 |

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011**

**обладнання відеоспостереження**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | & 290220- 1258-1 варіант 1 | IPC-K42AP 2K IP відеокамера,ІЧ-20м,4МП 1/3"CMOS.H.264/265,4МП, 2688(H)x1520(V)f=2.8мм; ( маса=0,001) | шт | 6 |
| 2 | & 290220- 1258-2 варіант 1 | IPC-HDW2431TP-AS-S2 (2.8мм) Зовн. купольн 4МП IP кам.ІЧ-30м,1/3"CMOS, 25к/с-2688x1520,MicroSD-256; ( маса=0,0005) | шт | 2 |
| 3 | & 1602-50170- В1 варіант 1 | DH-NVR2108-8P-I 8IP+8POE камер H.265/H.264,Вх.потік 200Мб/с,Запис:12Мп, HDMI,VGA,1хHDD6ТБ; ( маса=0,002) | шт | 1 |
| 4 | & 91-1-1-41-В1 варіант 1 | Накопичувач HDD 4000GB SkyHawk; ( маса=0,0001) | шт. | 1 |
| 5 | & 1504-15220- В27 варіант 1 | ББЖ-BBGP-1210 POE Блок живлення 10А двоканальний з можливістю живлення PoEсвітчів та камер в боксі; ( маса=0,0059) | шт | 1 |
| 6 | & 91-1-1-11-В1 варіант 1 | Коробка розподільча B-116; ( маса=0,0001) | шт. | 2 |
| 7 | 1511-1001 варіант 1 | Акумулятор ORBUS 24 А/год,12 В.; ( маса=0,022) | шт | 1 |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати |  |  |

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013**

**обладнання системи охоронної сигналізації**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1504-12183 варіант 2 | Integra 64 Пульт-концентратор на 16 зон (розширення до 64 зон; плата+коробка P17/50S+клавіатура); ( маса=0,003) | шт | 1 |
| 2 | & 1602-10235- 2-В1 варіант 2 | INT-E Модуль розширення: до 8 зон (тампер) до Integra та Versa; ( маса=0, 001) | шт | 1 |
| 3 | 1511-3002 варіант 2 | Акумулятор Alarmtec 18 А/год,12 В.; ( маса=0,005) | шт | 1 |
| 4 | 17142-2035 варіант 1 | easy-DTMF-DS v9.1 Комунікатор для CA-6, CA-10, Versa, Integra; ( маса=0, 00027) | шт | 1 |
| 5 | 1602-30076 варіант 3 | SP-500 Сирена зовнішня (без металевого екрана); ( маса=0,0004) | шт | 1 |
| 6 | 2402-4059 варіант 2 | SWAN-QUAD Сповіщувач руху; ( маса=0,00005) | шт | 3 |
| 7 | 2402-4059 варіант 3 | SWAN-QUAD Штора Сповіщувач руху; ( маса=0,00005) | шт | 10 |
| 8 | 1602-30066 варіант 2 | SWAN-PGB Сповіщувач руху комбінований ІЧ+розбиття; ( маса=0,0007) | шт | 7 |
| 9 | 2402-4059 варіант 4 | Комунікаційний модуль ETHM-1 Plus; ( маса=0,00005) | шт | 12 |
| 10 | 2402-4059 варіант 5 | SM-35/B Магнiтогерконовий сповіщувач на металеві двері,накладний; ( маса=0,00005) | шт | 2 |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати |  |  |

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015**

**обладнання системи СКС**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | & 290220- 1113-34 | Патч-панель кат. 5е, 24 порта RJ-45 Eurolan 27B-U5-24BL; ( маса=0,00215) | шт | 2 |
| 2 | & 290220- 1113-35 | Органайзер горизонт. 19" 1U, 5 кілець; ( маса=0,00029) | шт | 2 |
| 3 | & 290220- 1113-36 | Комутатор PoE, 24 портовий DS-3E1326P-EI; ( маса=0,00215) | шт | 1 |
| 4 | & 290220- 1113-37 | Комутатор керований, 24 портовий TL-SG3428; ( маса=0,014) | шт | 1 |
| 5 | & 290220- 1113-38 | Комплект для монтажу в 19" стійку RACK MOUNT KIT 19; ( маса=0,00023) | шт | 1 |
| 6 | & 290220- 1113-39 | Комплект для монтажу в 19" стійку; ( маса=0,00023) | шт | 2 |
| 7 | & 290220- 1113-40 | Шафа комутаційна, 9U UA-MGSWL95B; ( маса=0,0004) | шт | 1 |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати |  |  |

|  |
| --- |
|  |

Для підтвердження якості вікон та дверей Учасник подає в складі пропозиції чинні на момент подання сертифікати відповідності або висновки СЕС на зазначений товар чинні на момент подання пропозиції та Лист відвиробника товару або від його офіційного представника про надання гарантії поставки товару в необхідній кількості із зазначенням найменування замовника, номера тендера в системі публічних закупівель.

В складі пропозиції Учасник подає лист-гарантію, складену в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (за наявності), щодо дотримання учасником в своїй діяльності Закону України «Про санкції», Указу Президента України від 02 квітня 2021 року № 140/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)",а також про те, що в процесі надання послуг не буде поставлятись товар або послуги з Республіки Білорусь та країни–агресора(зокрема з Російської Федерації)

*\*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, джерело його походження або виробник ав технічному завданні слідчитати як «або еквівалент»*