**Стрілківськасільська рада Самбірського району**

**Львівськоїобласті**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |
|  | **РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ** |
|  | **Від"02"червня 2023 року** |
|  |  |
|  | **УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА** |
|  |  |
|  | **Лопушанська Х.С.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

м.п.

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**на закупівлю робіт**

**Капітальний ремонт частиниприміщеньпершого поверху адміністративноїбудівлі з влаштуваннямЦНАПу та заміноюпокриття даху, без втручання в конструктивніелементи, за адресою: вул. Вербицького, 10, с. Стрілки, Самбірського району, Львівськоїобласті(КНУ Настанова з визначення вартості будівництва)Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015)**

**( редакція згідно ЗУ «Про публічні закупівлі» та ПКМУ №1178 від 12.10.2022р. «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»)**

**Процедура закупівлі: відкриті торги**

**с.Стрілки–2023**

**ЗМІСТ**

**І. Загальні положення**

**ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації**

**ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції.**

**IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції.**

**V. Оцінка тендерної пропозиції.**

**VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю.**

**Додаток 1. Анкета учасника торгів**

**Додаток 2. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника іншим вимогам Замовника.**

**Додаток 3. Форма: " ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ"**

**Додаток 4 «Проект договору»**

**Додаток 5 – «Заява – згода»**

**Додаток 6 – Гарантія**

**Додаток 7 Акт обстеження**

**Технічне завдання**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | | **І. Загальніположення** | |
| 1 | | **Терміни, яківживаються в тендернійдокументації** | Тендернудокументаціюрозробленовідповідно до вимог[Закону](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2289-17) України «Про публічні закупівлі»(надалі - Закон) та ПКМУ №1178 від 12.10.2022р. «Про затвердженняособливостейздійсненняпублічнихзакупівельтоварів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічнізакупівлі”, на періоддії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня йогоприпиненняабоскасування»в редакції постанови КабінетуМіністрівУкраїни[від 12 травня 2023 р. № 471](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/471-2023-%D0%BF#n18)(надалі - ПКМУ). Термінивживаються у значенні, наведеному в Законі та ПКМУ. |
| **2** | | **Інформація про замовникаторгів** |  |
| **2.1** | | **повненайменування** | Стрілківськасільська рада Самбірського району Львівської області |
| **2.2** | | **місцезнаходження** | 82092, Львівська область, Самбірський район, с. Стрілки |
| **2.3** | | **посадова особа замовника, уповноваженаздійснюватизв'язок з учасниками** | Лопушанська Христина Сергіївна – Головний спеціаліст з правових та кадрових питань, уповноваженаособа,тел. (03238) 66322, електронна адреса (e-mail): [strilkivska@gmail.com](mailto:strilkivska@gmail.com) |
| **3** | | **Процедура закупівлі** | відкриті торги |
| **4** | | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| **4.1** | | **назва предмета закупівлі** | Капітальний ремонт частиниприміщеньпершого поверху адміністративноїбудівлі з влаштуваннямЦНАПу та заміноюпокриття даху, без втручання в конструктивніелементи, за адресою: вул. Вербицького, 10, с. Стрілки, Самбірського району, Львівськоїобласті (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва)Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015) |
| **4.2** | | **Описокремоїчастини (частин) предмета закупівлі (лота), щодоякоїможуть бути поданітендерніпропозиції** | Не передбачено |
| **4.3** | | **місце, кількість, обсяг поставки товарів (наданняпослуг, виконанняробіт)** | 82092, Львівська область,Самбірський район, с. Стрілки, вул. Вербицького, 10  1 робота  Інформація про необхіднукількість, обсяг предмета закупівлівизначена у **технічному завданні** |
| **4.4** | | **строк поставки товарів (наданняпослуг, виконанняробіт)** | до 31.12.2023 року |
| **5** | | **Недискримінаціяучасників** | вітчизняні та іноземніучасникивсіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурахзакупівель на рівнихумовах. |
| **6** | | **Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначеноцінутендерноїпропозиції** | валютою тендерноїпропозиції є гривня;  Замовникне приймає до розглядутендерніпропозиції, цінаяких є вищою, ніжочікуванавартість предмета закупівлі, визначеназамовником в оголошенні про проведеннявідкритихторгів. |
| **7** | | **Інформація  про  мову (мови),  якою  (якими) повинно  бути  складенотендерніпропозиції** | під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником та учасником викладаються українською мовою.  У разі якщо в пропозиції учасника надається копія документа іншою мовою, необхідно надати офіційний переклад українською мовою. Переклад повинен бути посвідченийпідписом та печаткоюучасникаторгів, абопосвідченийнотаріально (на розсудучасника).  Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| **ІІ. Порядок унесеннязмін та наданняроз’яснень**  **до тендерноїдокументації** | | | |
| **1** | | **Процедура наданняроз’ясненьщодотендерноїдокументації** | Фізична/юридична особа має право не пізнішеніж за 3дні до закінчення строку поданнятендерноїпропозиціїзвернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнямищодотендерноїдокументації та/абозвернутися до замовника з вимогоющодоусуненняпорушенняпід час проведення тендеру.  Усізвернення за роз’ясненнями та зверненнящодоусуненняпорушення автоматично оприлюднюються в електроннійсистемізакупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.  Замовник повинен протягомтрьохднів з дня їхоприлюдненнянадатироз’яснення на звернення та оприлюднитийого в електроннійсистемізакупівельвідповідно до п.54 ПКМУ |
| **2** | | **Унесеннязмін до тендерноїдокументації** | Замовникмає право з власноїініціативиабо у разіусуненняпорушеньзаконодавства у сферіпублічнихзакупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960) цього Закону, або за результатами звернень, або на підставірішення органу оскарження внести зміни до тендерноїдокументації. У разівнесеннямін до тендерноїдокументації строк для поданнятендернихпропозиційпродовжуєтьсязамовником в електроннійсистемізакупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів таким чином, щоб з моменту внесеннязмін до тендерноїдокументації до закінченнякінцевого строку поданнятендернихпропозиційзалишалося не менше4днів.  Зміни, щовносятьсязамовником до тендерноїдокументації, розміщуються та відображаються в електроннійсистемізакупівель у виглядіновоїредакціїтендерноїдокументаціїдодатково до початковоїредакціїтендерноїдокументації. Замовник разом іззмінами до тендерноїдокументації в окремомудокументіоприлюднюєперелікзмін, щовносяться.Зміни до тендерноїдокументації у машинозчитувальномуформатірозміщуються в електроннійсистемізакупівельпротягом одного дня з датиприйняттярішення про їхвнесення.  Уразінесвоєчасногонаданнязамовникомроз’ясненьщодозмістутендерноїдокументаціїелектронна система закупівель автоматично призупиняєперебігвідкритих торгів.  Для поновленняперебігу тендеру замовник повинен розміститироз’ясненнящодозмістутендерноїдокументації в електроннійсистемізакупівель з одночаснимпродовженням строку поданнятендернихпропозицій не менш як на 4дні. |
| **ІІІ. Інструкція з підготовкитендерноїпропозиції** | | | |
| **1** | | **Зміст і спосібподаннятендерноїпропозиції** | Тендернапропозиціяподається в електронномувигляді шляхом заповненняелектронних форм з окремими полями, у якихзазначаєтьсяінформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їхвстановлення замовником), інформація від учасникапроцедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним(кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення,наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47Особливостей і в тендерній документації, та шляхомзавантаження необхідних документів, що вимагаютьсязамовником у тендерній документації:тазавантаженняфайлів з:  1) інформацією та документами, щопідтверджуютьвідповідністьучасникакваліфікаційнимкритеріям;  2)інформацієющодовідповідностіучасникавимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей;  3) інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію;  4) документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції  5) документом, щопідтверджуєнаданняучасникомзабезпеченнятендерноїпропозиції (якщотакезабезпеченняпередбаченооголошенням про проведенняпроцедуризакупівлі);  6) тендерної пропозиції згідно Додатку 3.  7) інших документів, визначених в тендерній документації та додатках до неї.  8) проекту договору (додаток 4)  9) заява – згода(додаток 5)  10) акт обстеження (додаток 7)  Тендерна пропозиція, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:  Цінова пропозиція (вказати вартість пропозиції відповідно до форми, що визначена у Додатку 3). ЦінапропозиціїУчасникаозначає суму,заякуУчасникпередбачаєвиконатизамовлення на виконаннявсіхвидівробіт, передбачених в технічнихвимогахЗамовника.  Ціна пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно до КНУ Настанови з визначення вартості будівництва та з врахуванням змін та доповнень і з врахуванням всіх податків, зборів та витрат Учасника та з врахуванням коштів на покриття ризику та коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами» (в складі пропозиції подається відповідний гарантійний лист від учасника).  Ціна пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення та поточних цін на них.  В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання робіт з урахуванням тих, що виконуються субпідрядними організаціями. До ціни пропозиції в форматі jpeg або pdf мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до КНУ Настанови з визначення вартості будівництва з урахуванням змін та доповнень.:   Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів, обладнання та будівельних матеріалів, необхідних для виконання обсягу робіт, вказаного у технічному завданні)  детальний розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів; розрахунок вартості машино – годин будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення;   Розрахунокзагальновиробничихвитрат   Розрахуноккоштів на покриттяадміністративнихвитрат   Розрахунокприбутку   Інші розрахунки  Підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни та вся кошторисна документація також має бути подана в програмному файлі в форматі ІБД5(.bsdu або bcdu або ims або imd).  Ціна пропозиції визначається з урахуванням показників щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.  Договірнаціна, щопропонується за умовамиторгів, підлягає перегляду у випадках, передбачених чинним законодавством.  Вартістьпропозиції та всііншіціниповинні бути чітковизначені.  Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на роботи, які пропонується виконувати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).  До ціни пропозиції не включаються витрати, які учасники понесли при підготовці пропозиції та проведені процедури закупівлі, учасник самостійно несе усі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням його пропозиції, і не може вимагати від Замовника їх повернення чи включення цих витрат до вартості робіт.  Документи, що не передбаченізаконодавством для учасників - юридичних, фізичнихосіб, у тому числіфізичнихосіб - підприємців, не подаються ними у складітендерноїпропозиції  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.  **В разі якщо Учасником допущено формальні (несуттєві) помилки це не призводить до відхилення його пропозиції.**  **Формальними(несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.**  Наприклад: орфографічні помилки та технічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які надані учасником; зазначення назви документу, необхідність у наданні якого передбачена цією документацією, у спосіб що відрізняється від вказаного в цій документації, та який підготований безпосередньо учасником, у разі якщо такий документ за своїм змістом відповідає вимогам цієї документації, відсутність підписів або печаток на окремих сторінках тощо, а також помилки відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №710 від 15.04.2020р.  Опис та прикладиформальних (несуттєвих) помилок, допущенняякихучасниками не призведе до відхиленняїхтендернихпропозицій  1. Інформація/документ, подана учасникомпроцедуризакупівлі у складітендерноїпропозиції, міститьпомилку (помилки) у частині (приклади):  уживаннявеликоїлітери;  уживаннярозділовихзнаків та відмінюванняслів у реченні;  використання слова абомовногозвороту, запозичених з іншоїмови;  зазначенняунікального номера оголошення про проведенняконкурентноїпроцедуризакупівлі, присвоєногоелектронною системою закупівель та/абоунікального номера повідомлення про намірукластидоговір про закупівлю – помилка в цифрах;  застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  написанняслів разом та/абоокремо, та/або через дефіс;  нумераціїсторінок/аркушів (у тому числікількасторінок/аркушівмаютьоднаковий номер, пропущеніномериокремихсторінок/аркушів, немаєнумераціїсторінок/аркушів, нумераціясторінок/аркушів не відповідаєпереліку, зазначеному в документі).  2. Помилка, зробленаучасникомпроцедуризакупівліпід час оформлення тексту документа/унесенняінформації в окремі поля електронноїформитендерноїпропозиції (у тому числікомп’ютернакоректура, заміналітери (літер) та/абоцифри (цифр), переставленнялітер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторенняслів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на цінутендерноїпропозиціїучасникапроцедуризакупівлі та не призводить до їїспотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційнихкритеріїв до учасникапроцедуризакупівлі.  3. Невірнаназва документа (документів), щоподаєтьсяучасникомпроцедуризакупівлі у складітендерноїпропозиції, змістякоговідповідаєвимогам, визначенимзамовником у тендернійдокументації. Наприклад: замістьдовідки у довільнійформі, учасникпроцедуризакупівлінадав лист-пояснення тощо.  4. Окремасторінка (сторінки) копії документа (документів) не завіренапідписом та/абопечаткоюучасникапроцедуризакупівлі (у разіїївикористання).  5. У складітендерноїпропозиціїнемає документа (документів), на якийпосилаєтьсяучасникпроцедуризакупівлі у своїйтендернійпропозиції, при цьомузамовником не вимагаєтьсяподання такого документа в тендернійдокументації.  6. Подання документа (документів) учасникомпроцедуризакупівлі у складітендерноїпропозиції, що не міститьвласноручногопідписууповноваженої особи учасникапроцедуризакупівлі, якщо на цей документ (документи) накладеноїїкваліфікованийелектроннийпідпис.  7. Подання документа (документів) учасникомпроцедуризакупівлі у складітендерноїпропозиції, щоскладений у довільнійформі та не міститьвихідного номера.  8. Подання документа учасникомпроцедуризакупівлі у складітендерноїпропозиції, що є сканованоюкопієюоригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасникомпроцедуризакупівлі у складітендерноїпропозиції, якийзасвідченийпідписомуповноваженої особи учасникапроцедуризакупівлі та додатковоміститьпідпис (візу) особи, повноваженняякоїучасникомпроцедуризакупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізованийперекладачемтощо).  10. Подання документа (документів) учасникомпроцедуризакупівлі у складітендерноїпропозиції, щомістить (містять) застарілуінформацію про назвувулиці, міста, найменуванняюридичної особи тощо, у зв’язку з тим, щотакіназва, найменуваннябулизміненівідповідно до законодавствапісля того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасникомпроцедуризакупівлі у складітендерноїпропозиції, в якомупозиціяцифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, щозазначенапрописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасникомпроцедуризакупівлі у складітендерноїпропозиції в форматі, щовідрізняєтьсявід формату, якийвимагаєтьсязамовником у тендернійдокументації, при цьомутакий формат документа забезпечуєможливістьйого перегляду.  Замовник залишає за собою право не відхиляти тендерні пропозиції при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані вище, при цьому, замовник гарантує дотримання всіх принципів, визначених статтею 5 Закону.  *Прикладиформальнихпомилок:*  - «Інформація в довільнійформі» замість «Інформація»,  «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;  -  «м.київ» замість «м.Київ»;  - «поряд -ок» замість «поря – док»;  - «ненадається» замість «не надається»»;  - «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»  - учасникрозмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)»  Відповідно до [статті 58**-1**](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/paran2637#n2637) Господарського кодексу України «суб’єктгосподарюваннямає правовикористовувати у своїйдіяльності печатки. Використаннясуб’єктомгосподарювання печатки не є обов’язковим. Відбиток печатки не може бути обов’язковимреквізитом будь-якого документа, щоподаєтьсясуб’єктомгосподарюваннядоорганудержавноївладиабо органу місцевогосамоврядування. Копія документа, щоподаєтьсясуб’єктомгосподарювання до органу державноївладиабо органу місцевогосамоврядування, вважаєтьсязасвідченою у встановленому порядку, якщо на такійкопії проставлено підписуповноваженої особи такого суб’єктагосподарюванняабоособистийпідписфізичної особи – підприємця». Враховуючи вищевикладене та для вірного розуміння вимог тендерної документації замовник наголошує, у випадку, якщо у даній тендерній документації міститься інформація про завірення будь- якого документа печаткою, мається на увазі, що таке завірення не є обов’язковим, а за бажанням учасника та у випадку наявності печатки. Відсутність печаток на будь-якому документі тендерної пропозиції не буде підставою для відхилення такої пропозиції.  Всі документи, що подаються Учасником у складі своєї тендерної пропозиції повинні бути скановані з документів, у вигляді окремого електронного (их) файлів у форматі розширення .pdf, .jpeg або .jpg.  Під час використанняелектронноїсистемизакупівель з метою поданнятендернихпропозицій та їхоцінкидокументи та даністворюються та подаються з урахуваннямвимогзаконівУкраїни "Про електроннідокументи та електроннийдокументообіг" та "Про електроннідовірчіпослуги", тобтотендернапропозиція у будь-якомувипадку повинна міститинакладенийКЕПучасника/уповноваженої особи учасникапроцедуризакупівлі.  Повноваження щодо підпису документів пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується довіреністю або дорученням або копією наказу про призначення або іншим документом.  Коженучасникмає право подати тільки одну тендернупропозицію (у тому числі до визначеної в тендернійдокументаціїчастини предмета закупівлі (лота)) |
| **2** | | **Забезпеченнятендерноїпропозиції** | Замовником вимагається надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції у формі **електронної банківської гарантії (додаток 6)** (безвідкличної банківської гарантії, оформленої відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 №639 та наказу Мінекономіки № 2628 від 14.12.2020 р.), із зобов’язанням банку у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 3 цього Розділу, відшкодувати на рахунок **Замовника** кошти у сумі забезпечення тендерної пропозиції.  Гарантія повинна бути видана банком, що зазначений в довідці про відкриті рахунки, що видана ДПСУна умовах грошового забезпечення (покриття), або іншого забезпечення такої гарантії згідно чинного законодавства (шляхом списання (бронювання) коштів з поточного рахунку принципала для резервування грошового забезпечення (покриття) гарантії, якщо це передбачено договором про надання гарантії, укладеним між принципалом і банком-гарантом; надання гарантії за рахунок банківського кредиту або під заставу відповідно до укладених договорів між банком-гарантом і принципалом про надання кредиту під гарантію або договору застави, або іншого забезпечення, прийнятного для банку-гаранта) з метою забезпечення виконання зобов'язання за гарантією в повному обсязі у разі настання випадків, передбачених частиною 3 цього Розділу. Грошова гарантія повинна бути підтверджена оригіналом довідки виданої банком-гарантом не пізніше дати видачі гарантії (надається у складі тендерної пропозиції), завіреної печаткою банку-гаранту та підписом уповноваженої особи банку-гаранту, а також надати копію платіжного доручення та виписки завірені банком, яка свідчить про сплату грошового забезпечення гарантії.  Перерахування коштів здійснюється на **р/р 368201720344211018400021180в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, ЄДРПОУ 04371224.**  Електронна банківська гарантія повинна мати електронний цифровий підпис уповноваженої особи банку.  Разом із банківською гарантією надаються у електронному форматі “PDF” або “JPEG” копія ліцензії, виданої банку та копія документа про повноваження особи, котра підписує банківську гарантію. Зазначені копії повинні бути завірені банком.  Розмір забезпечення тендерної пропозиції:**26 000,00 грн. (двадцять шість тисяч грн. 00 коп.)**  Строк дії забезпечення тендерної пропозиції: не менше 100 календарних днів, із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок Учасника.  Пропозиції, що не супроводжуютьсядокументальнимпідтвердженнямнаданнязабезпеченнятендерноїпропозиції, відхиляютьсяЗамовникомвідповідно до статті 31 Закону.  Кошти, щонадійшли як забезпеченнятендерноїпропозиції (у разіякщо вони не повертаютьсяучаснику), підлягаютьперерахуванню до відповідного бюджету. |
| **3** | | **Умовиповерненнячинеповерненнязабезпеченнятендерноїпропозиції** | Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі:  1) відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними;  2) непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру;  3) ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений п.47 Особливостей, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених п.47 Особливостей;  4) ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.  Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику в разі:  1) закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;  2) укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі;  3) відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;  4) закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції.  За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом 5 днів з дня настання однієї з підстав, визначених [ч.4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1454)  ст. 25 Закону.  Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких замовників. |
| **4** | | **Строк, протягомякоготендерніпропозиції є дійсними** | Тендерніпропозиціївважаютьсядійснимипротягом100календарних днівіздатикінцевого строку поданнятендернихпропозицій.  До закінченняцього строку замовникмає право вимагативідучасниківпродовження строку діїтендернихпропозицій;  Учасникмає право:   * відхилититакувимогу, не втрачаючи при цьомунаданого ним забезпеченнятендерноїпропозиції; * погодитися з вимогою та продовжити строк діїподаної ним тендерноїпропозиції та наданогозабезпеченнятендерноїпропозиції   У разінеобхідностіучасникпроцедуризакупівлімає право з власноїініціативипродовжити строк діїсвоєїтендерноїпропозиції, повідомивши про цезамовникові через електронну систему закупівель |
| **5** | **Кваліфікаційнікритерії до учасників та вимоги, установленіпунктом 44 Особливостей** | Згідно з цією документацією Учасник подає, як частину його пропозиції, документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам, якими є:  - наявність в учасникапроцедуризакупівліобладнання, матеріально-технічноїбази та технологій:  **1)Довідка про обладнання і механізми, що будуть залучені до виконання даного замовлення, із зазначенням власні чи орендовані(для транспортних засобів та будівельної техніки додатково вказати рік випуску, номерний знак)**  **Учасникунеобхіднопідтвердитинаявністьтранспортних засобів та будівельної техніки для виконанняробітнаступними документами:**  **- копія/ї свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу завірена учасником в разі використання власних або залучених транспортних засобів та будівельної техніки;**  **- договір/ори оренди/лізингу/ надання послуг транспортних засобів та будівельної техніки, які будуть залучені для виконання робіт дані в яких повинні співпадати з даними зазначеними в довідці. При цьому, вказані договори мають бути чиннимипротягомстроківвиконання робіт та надаватися на кожнуодиницю, вказануучасникомв довідці*.*В разінаявності таких договорівОрендодавецьабоВиконавець повинен надатидокументальнепідтвердженняправомірностівикористаннятранспортнихзасобів та будівельноїтехніки, щопередаються в оренду Учасникуабовикористовуються для наданняпослуг Учаснику (копія чинного договору оренди, позички, лізингу тощо) та лист від власника транспортних засобів або будівельної техніки про згоду на використання зазначених механізмів на виконання робіт із зазначенням ідентифікатора згідно цієї закупівлі**  \*учасник може для підтвердження своєї відповідності зазначеному критерію залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.  \*\* Учасникунеобхіднообов’язковопідтвердитинаявність автомобіля самоскида або бортового автомобіля.  - наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:  **2)перелік працівників інженерно – технічних професій, що будуть залучені до виконання даного замовлення, із зазначенням ПІБ, посади, стажу роботи на займаній посаді. До довідки в обов’язковому порядку додаються копії трудових книжок в разі якщо зазначені особи є працівниками Учасника (перша сторінка та сторінка з відміткою про роботу в Учасника). В разі залучення працівників згідно трудових або цивільно – правових угод учасник надає копії зазначених угод чинних на момент подання пропозиції. Необхідною умовою є наявність принаймні одного інженера з профільною вищою освітою (інженер-будівельник).Для підтвердження наявності в Учасника працівників інженерно – технічних професій відповідної кваліфікації, що будуть залучені до виконання даного замовлення в складі пропозиції необхідно надати копії дипломів зазначених працівників, що підтверджують необхідний освітньо – кваліфікаційний рівень.**  **3) кількість та кваліфікація працівників робітничих професій, що будуть залучені до виконання даного замовлення із зазначенням ПІБ та посади. Учасник повинен обов’язково надати документальне підтвердження наявності як мінімум 1 водія самоскида, 1 зварювальника, та 1 електромонтера (додаються копії трудових книжок в разі якщо зазначені особи є працівниками Учасника (перша сторінка та сторінка з відміткою про роботу в Учасника), а також надати документи, що підтверджують право керувати, вантажним автомобілем/самоскидом, а також виконувати зварювальні роботи.**  **4) Учасники у складі своєї тендерної пропозиції зобов’язані надати відповідне документальне підтвердження про наявність в учасника не менше двох працівників, що мають відповідним чином оформлене посвідчення про проходження навчання та перевірку знань щодо законів та нормативно-правових актів у сфері охорони праці, зокрема(«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП40.1-1.21-98, «Правила охорони праці при роботі з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13), «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП(0.00-1.15-07) (роботи, що виконуються безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання або з монтажних пристосувань, тимчасових драбин, трапів, устаткування на конструкціях робочих платформ підйомників і механізмів, у безпосередньому просторі тощо на висоті 5м і більше від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу). (копія чинного на момент подання пропозиційпосвідченнятапротокол (виписка з протоколу) засідання комісії про проходження навчання та перевірку знань щодо законів та нормативно-правових актів у сфері охорони праці надається учасником у складі пропозиції).**  - наявність документально підтвердженогодосвідувиконанняаналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)  **1)довідка про виконання аналогічних договорів в якій вказано предмет договору, назва організації, із якою укладено договір; сума договору; термін виконання договору**  **2)Виконання аналогічного договору\* про виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції/будівництва Замовникам державної або комунальної форми власності за 2021 рік або 2022 рік або 2023 рік (подається як мінімум 1 копія завершеного договору, що завірений учасником та оригінал позитивного листа - відгуку про співпрацю відповідно до наданого Учасником аналогічного договору виданого не раніше 2023 року, що відповідає копії поданого аналогічного договору від організацій які зазначені в довідці про виконання аналогічних договорів**  \*\*аналогічними договорами є договори про виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції/будівництва в населених пунктах, визначених згідно з переліком, затвердженим Постановою КМУ від 11 серпня 1995 р. № 647.  У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання, а підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.  Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене [пунктом 4 частини другої статті 6](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52), [пунктом 1 статті 50](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n456) Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасникомпроцедуризакупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення вчинене з корисливихмотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиваннямкоштів), судимість з якої не знятоабо не погашено у встановленому законом порядку;  6) керівникучасникапроцедуризакупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливихмотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиваннямкоштів), судимість з якого не знятоабо не погашено у встановленому законом порядку;  7) тендернапропозиція подана учасникомконкурентноїпроцедуризакупівлі, який є пов’язаною особою з іншимиучасникамипроцедуризакупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівникомзамовника;  8) учасникпроцедуризакупівлівизнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовноньоговідкриталіквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстріюридичнихосіб, фізичнихосіб - підприємців та громадськихформуваньвідсутняінформація, передбачена [пунктом 9](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n174) частинидругоїстатті 9 Закону України "Про державнуреєстраціююридичнихосіб, фізичнихосіб - підприємців та громадськихформувань" (крімнерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасникомпроцедуризакупівлі (крімнерезидентів), не маєантикорупційноїпрограмичиуповноваженого з реалізаціїантикорупційноїпрограми, якщовартістьзакупівлі товару (товарів), послуги (послуг) аборобітдорівнюєчиперевищує 20 мільйонівгривень (у тому числі за лотом);  11) учасникпроцедуризакупівліабокінцевийбенефіціарнийвласник, член абоучасник (акціонер) юридичної особи - учасникапроцедуризакупівлі є особою, до якоїзастосованосанкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічнихзакупівельтоварів, робіт і послугзгідноіз [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18) “Про санкції”;  12) керівникаучасникапроцедуризакупівлі, фізичну особу, яка є учасникомпроцедуризакупівлі, булопритягнутозгідноіз законом до відповідальності за вчиненняправопорушення, пов’язаного з використаннямдитячоїпрацічи будь-якими формами торгівлі людьми;  Замовникможеприйнятирішення про відмовуучаснику в участі у відкритих торгах та можевідхилититендернупропозиціюучасника в разі, якщоучасникпроцедуризакупівлі не виконавсвоїзобов’язання за ранішеукладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, щопризвело до йогодостроковогорозірвання, і булозастосованосанкції у виглядіштрафів та/абовідшкодуваннязбитків – протягом 3 років з датидостроковогорозірвання такого договору.  Учасникпроцедуризакупівлі, щоперебуває в обставинах, зазначених у абзаці пункту 47 Особливостей, моженадатипідтвердженнявжиттязаходів для доведеннясвоєїнадійності, незважаючи на наявністьвідповідноїпідстави для відмови в участі у процедурізакупівлі. Для цьогоучасник (суб’єктгосподарювання) повинен довести, щовінсплативабозобов’язавсясплатитивідповіднізобов’язання та відшкодуваннязавданихзбитків.  Якщозамовниквважаєтакепідтвердженнядостатнім, учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурізакупівлі.  Учасникпроцедуризакупівліпідтверджуєвідсутністьпідстав, зазначених в п.47 ПКМУ (крім [підпунктів 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n616) і [7](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n622), [14](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n628) цього пункту), шляхомсамостійногодекларуваннявідсутності таких підстав в електроннійсистемізакупівельпід час поданнятендерноїпропозиції  Замовник не вимагаєвідучасникапроцедуризакупівліпід час поданнятендерноїпропозиції в електроннійсистемізакупівель будь-якихдокументів, щопідтверджуютьвідсутністьпідстав, визначених у п.47 ПКМУ (крім [підпунктів 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n616) і [7](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n622), [14](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n628) цього пункту), крімсамостійногодекларуваннявідсутності таких підставучасникомпроцедуризакупівлівідповідно до п.47 Особливостей.  Замовник не вимагає документального підтвердженняпублічноїінформації, щооприлюднена у формівідкритихданихзгідноіз [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17) "Про доступ до публічноїінформації" та/абоміститься у відкритихєдинихдержавнихреєстрах, доступ до яких є вільним, абопублічноїінформації, що є доступною в електроннійсистемізакупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.  Переможецьпроцедуризакупівлі у строк, що не перевищує 4 дні з датиоприлюднення в електроннійсистемізакупівельповідомлення про намірукластидоговір про закупівлю, повинен надатизамовникудокументи шляхом оприлюдненняїх в електроннійсистемізакупівель, щопідтверджуютьвідсутністьпідстав, зазначених у визначених п.п.[3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1265), [5](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1267), [6](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1268), [12](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1274) та абз.14 пункту 47 Особливостей. |
| **6** | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Ступінь локалізації виробництва не застосовується.  Учасникипроцедуризакупівліповиннінадати у складітендернихпропозиційінформацію та документи, якіпідтверджуютьвідповідністьтендерноїпропозиціїучасникатехнічним, якісним, кількісним та іншимвимогам до предмета закупівлі, установленимзамовником;  **1.Розрахунокдоговірноїціни. Договірна ціна повинна бути підписанасертифікованимінженером-кошторисникомз долученнямкопії йогосертифікату чинного на момент подання пропозиції.**  **2.Локальнікошториси.**  **3. Розрахунок заробітної плати розроблений для зазначеної закупівлі(розроблений відповідно до вимог наказуМіністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 р №281, зі змінами в розмірі не меншому ніж встановлений Держстатом на 2023 рік)**  **4. Розрахуноквартостіматеріальнихресурсів (підсумковавідомістьресурсів)**  **5. Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів; розрахунок вартості машино-годин власної будівельної техніки, вартості оренди машино-годин орендованої техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення.**  **6. Розрахунокзагальновиробничихвитрат на будову.**  **7. Розрахуноккоштів на покриттяадміністративнихвитратврахованих у вартостіоб’єктубудівництва**  **8. Розрахунокприбутку.**  **9. Календарний графік виконання робіт**  **10. довідку про гарантійний термін на виконані роботи згідно вимог проекту договору (вказати конкретну кількість років)** |
| **7** | **Інформація про маркування, протоколивипробуваньабосертифікати, щопідтверджуютьвідповідність предмета закупівлівстановленимзамовникомвимогам (у разі потреби)** | **1) матеріали, устаткування, обладнання яке застосовується під час виконання робіт та подальшій експлуатації об’єкту повинно бути сертифікованим та сприяти захисту навколишнього середовища від шкідливих елементів та забруднень про що подається гарантійний лист**  Маркування, протоколивипробувань та сертифікатиповинні бути видані органами з оцінкивідповідності, компетентністьякихпідтверджена шляхом акредитаціїабоіншим способом, визначенимзаконодавством.  Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення |
| **8** | **Інформація про субпідрядника (у випадкузакупівлі послуг або робіт)** | У разіякщоучасникпроцедуризакупівлімаєнамірзалучитиспроможностііншихсуб’єктівгосподарювання як субпідрядників / співвиконавців в обсязі не меншеніж 20 відсотківвідвартості договору про закупівлю у випадкузакупівліробітабопослуг для підтвердженняйоговідповідностікваліфікаційнимкритеріямвідповідно до частинитретьоїстатті 16 цього Закону, замовникперевіряє таких суб’єктівгосподарювання на відсутністьпідстав, визначених у п.47 Особливостей.  Учасник у складісвоєїтендерноїпропозиції повинен надатигарантійний лист відсубпідрядника/-ів (у разіїхзалучення) про відсутністьпідстав для відмови в участі у процедурізакупівлі, передбаченихп.47 Особливостей.  Учасникунеобхіднонадатиінформацію про кожного суб’єктагосподарювання, якогоучасникплануєзалучати до наданняпослуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотківвідвартості договору про закупівлю (а саме: найменуваннясубпідрядника, йогомісцезнаходження, банківськіреквізити, контактні особи та їхтелефони / іншізасобизв’язку, видипослуг, якіпередбачаєтьсядоручитисубпідряднику, орієнтовнавартістьпослугсубпідрядника у відсотках до цінитендерноїпропозиції, іншаінформація за бажаннямучасника). До зазначеноїдовідкидодаютьсяписьмовізгодисубпідряднихорганізацій про можливістьнадання ними на субпідряді в учасникаокремихпослуг, які є предметом закупівлі. |
| **9** | **Унесення, зміна абовідкликаннятендерноїпропозиціїучасником** | Учасникмає право внести зміниабовідкликати свою тендернупропозицію до закінчення строку їїподання без втратисвогозабезпеченнятендерноїпропозиції. Такізміниабозаява про відкликаннятендерноїпропозиціївраховуються в разі, якщоїхотриманоелектронною системою закупівель до закінчення строку поданнятендернихпропозицій. |
| **ІV. Подання та розкриттятендерноїпропозиції** | | |
| **1** | **Кінцевий строк поданнятендерноїпропозиції** | кінцевий строк подання тендерних пропозицій 10.06.2023р. до 18.00 год.;  отриманатендернапропозиція автоматично вноситься до реєстру;  електронна система закупівель автоматично формує та надсилаєповідомленняучаснику про отриманняйогопропозиції; |
| **2** | **Дата та час розкриттятендерноїпропозиції** | Дата і час розкриттятендернихпропозицій, дата і часпроведенняелектронногоаукціонувизначаються електронною системою закупівель автоматично в деньоприлюдненнязамовникомоголошення про проведеннявідкритихторгів в електроннійсистемізакупівель.  Розкриттятендернихпропозиційздійснюєтьсявідповіднодостатті 28 Закону (положення абзацу третьогочастинипершої та абзацу другого частинидругоїстатті 28 Закону незастосовуються). |
| **V. Оцінкатендерноїпропозиції** | | |
| **1** | **Переліккритеріїв та методика оцінкитендерноїпропозиціїіззазначеннямпитомої ваги критерію** | Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв:  *-* **Ціна – 100%;**  Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюютьсявідповідно до статті 29 Закону (положення частин другої,дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третьогочастини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) зурахуванням положень пункту 43 Особливостей.Для проведення відкритих торгів із застосуваннямелектронного аукціону повинно бути подано не менше двохтендерних пропозицій. Електронний аукціон проводитьсяелектронною системою закупівель відповідно до статті 30Закону;  Ціна пропозиції учасника визначається відповідно до його системи оподаткування (з ПДВ або без ПДВ) |
| **2** | **Іншаінформація** | Замовникмає право звернутися за підтвердженнямінформації, наданоїучасником, до органівдержавноївлади, підприємств, установ, організаційвідповідно до їхкомпетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим наявність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей, або факту зазначення у тендернійпропозиції будь-якоїнедостовірноїінформації, що є суттєвою при визначеннірезультатівпроцедуризакупівлі, замовниквідхиляєтендернупропозицію такого учасника.  Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматичноелектронною системою закупівель на основі критеріїв іметодики оцінки, зазначених замовником у тендернійдокументації, шляхом застосування електронного аукціону.(у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій).Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електроннасистема закупівель після закінчення строку для поданнятендерних пропозицій, визначених замовником воголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всюінформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крімінформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, непроводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначаєтаку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною.  Протокол розкриття тендерних пропозицій формується таоприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертоїстатті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендернупропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону(положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої,дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого ітретього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону незастосовуються) з урахуванням положень пункту 43Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічновигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлівідповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогамтендерної документації.  Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатамиоцінки визначена найбільш економічно вигідною, неповинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначеннянайбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строкможе бути аргументовано продовжено замовником до 20робочих днів. У разі продовження строку замовникоприлюднює повідомлення в електронній системізакупівель протягом одного дня з дня прийняттявідповідного рішення.  Не підлягаєрозкриттюінформація, щообґрунтовановизначенаучасником як конфіденційна, у тому числіінформація, щоміститьперсональнідані. Конфіденційноюне може бути визначенаінформація про запропоновануціну, іншікритеріїоцінки, технічніумови, технічніспецифікації та документи, щопідтверджуютьвідповідністькваліфікаційнимкритеріямвідповідно до статті 16 Закону, ідокументи, щопідтверджуютьвідсутністьпідстав,визначених пунктом 47 Особливостей.  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель..  Під невідповідністю в інформації та/або документах, щоподані учасником процедури закупівлі у складі тендерноїпропозиції та/або подання яких вимагається тендерноюдокументацією, розуміється у тому числі відсутність ускладі тендерної пропозиції інформації та/або документів,подання яких передбачається тендерною документацією(крім випадків відсутності забезпечення тендерноїпропозиції, якщо таке забезпечення вимагалосязамовником, та/або відсутності інформації (та/абодокументів) про технічні та якісні характеристики предметазакупівлі, що пропонується учасником процедури в йоготендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/абодокументах, які надаються учасником процедури закупівліна виконання вимог технічної специфікації до предметазакупівлі, вважаються помилки, виправлення яких непризводить до зміни предмета закупівлі, запропонованогоучасником процедури закупівлі у складі його тендерноїпропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того жучасника процедури закупівлі більше ніж один разповідомлення з вимогою про усунення невідповідностей вінформації та/або документах, що подані учасникомпроцедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крімвипадків, пов’язаних з виконанням рішення органуоскарження.  Учасникпроцедуризакупівлівиправляєневідповідності в інформації та/або документах, щоподані ним у своїйтендернійпропозиції, виявленізамовникомпіслярозкриттятендернихпропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівельуточненихабоновихдокументів в електроннійсистемізакупівельпротягом 24 годин з моменту розміщеннязамовником в електроннійсистемізакупівельповідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.  Замовникрозглядаєподанітендерніпропозиції з урахуваннямвиправленняабоневиправленняучасникамивиявленихневідповідностей.  Учасник процедури закупівлі, який надав найбільшекономічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномальнонизькою (у цьому пункті під терміном “аномально низькаціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена цінанайбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка єменшою на 40 або більше відсотків середньоарифметичногозначення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій іншихучасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 абобільше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерноїпропозиції; аномально низька ціна визначаєтьсяелектронною системою закупівель автоматично за умовинаявності не менше двох учасників, які подали свої тендерніпропозиції щодо предмета закупівлі або його частини(лота), повинен надати протягом одного робочого дня з днявизначення найбільш економічно вигідної тендерноїпропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін абовартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерноїпропозиції.  Оскарження процедури закупівлі здійснюється відповідно до вимог ст. 18 ЗУ «Про публічні закупівлі». За подання скарги до органу оскарження справляється платав розмірі передбаченому ПКМУ №292 від 22.04.2020р. |
| **3** | **Відхиленнятендернихпропозицій** | Замовниквідхиляєтендернупропозиціюіззазначеннямаргументації в електроннійсистемізакупівель у разі, коли:  1) учасникпроцедуризакупівлі:  зазначив у тендернійпропозиціїнедостовірнуінформацію, що є суттєвою для визначеннярезультатіввідкритихторгів, яку замовникомвиявленозгідно з абзацом другим частинип’ятнадцятоїстатті 29 Закону;  не наддавзабезпеченнятендерноїпропозиції, якщотакезабезпеченнявимагалосязамовником;  не виправиввиявленізамовникомпіслярозкриттятендернихпропозиційневідповідності в інформації та/або документах, щоподані ним у складісвоєїтендерноїпропозиції, та/абозмінив предмет закупівлі (йогонайменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявленихзамовникомневідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщеннязамовником в електроннійсистемізакупівельповідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  не надавобґрунтування аномально низькоїцінитендерноїпропозиціїпротягом строку, визначеного в частинічотирнадцятійстатті 29 Закону/абзацомдев’ятим пункту 37 цих особливостей;;  визначивконфіденційноюінформацію, що не може бути визначена як конфіденційнавідповідно до вимогабзацу другого пункту 40 Особливостей;  є громадяниномРосійськоїФедерації/РеспублікиБілорусь (крім тих, щопроживають на територіїУкраїни на законнихпідставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованоювідповідно до законодавстваРосійськоїФедерації/РеспублікиБілорусь; юридичною особою, створеноюта зареєстрованоювідповідно до законодавстваУкраїни, кінцевимбенефіціарнимвласником, членом абоучасником (акціонером), щомаєчастку в статутному капіталі 10 і більшевідсотків, якої є РосійськаФедерація/РеспублікаБілорусь, громадянинРосійськоїФедерації/РеспублікиБілорусь (крім тих, щопроживають на територіїУкраїни на законнихпідставах), абоюридичнихосіб, створених та зареєстрованихвідповідно до законодавстваРосійськоїФедерації/РеспублікиБілорусьабо є суб’єктомгосподарювання, щоздійснює продаж товарів, робіт, послугпоходженням з РосійськоїФедерації/РеспублікиБілоруськрімвипадків коли активи в установленномузаконодавством порядку передані в управлінняНаціональному агентству з питаньвиявлення, розшуку та управління активами, одержанимивідкорупційних та іншихзлочинів (за виняткомтоварів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговуваннятоварів, придбаних до набраннячинностіпостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердженняособливостейздійсненняпублічнихзакупівельтоварів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічнізакупівлі”, на періоддії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня йогоприпиненняабоскасування”);  2) тендернапропозиція:  не відповідаєумовамтехнічноїспецифікації та іншимвимогамщодо предмета закупівлітендерноїдокументації, крімневідповідності у інформації та/або документах, щоможе бути усуненаучасникомпроцедуризакупівлівідповіднодо пункту 43цихособливостей;  є такою, строк діїякоїзакінчився;  є такою, цінаякоїперевищуєочікуванувартістьпредмета закупівлі, визначенузамовником в оголошенні про проведеннявідкритихторгів, якщозамовник у тендернійдокументації не зазначив про прийняття до розглядутендерноїпропозиції, цінаякої є вищою, ніжочікуванавартість предмета закупівлі, визначеназамовником в оголошенні про проведеннявідкритихторгів, та/або не зазначивприйнятнийвідсотокперевищенняабовідсотокперевищення є більшим, ніжзазначений замовником в тендернійдокументації;  не відповідаєвимогам, установленим у тендернійдокументаціївідповіднодо абзацупершогочастинитретьоїстатті 22 Закону;  3) переможецьпроцедуризакупівлі:  відмовивсявідпідписання договору про закупівлювідповідно до вимогтендерноїдокументаціїабоукладення договору про закупівлю;  не надав у спосіб, зазначений в тендернійдокументації, документи, щопідтверджуютьвідсутністьпідстав, визначених пунктом 47цихособливостей;  не надавкопіюліцензіїабо документа дозвільного характеру (у разіїхнаявності) відповідно до частинидругоїстатті 41 Закону;  не надавзабезпеченнявиконання договору про закупівлю, якщотакезабезпеченнявимагалося замовником;  надавнедостовірнуінформацію, що є суттєвою для визначеннярезультатівпроцедуризакупівлі, яку замовникомвиявленозгідно з абзацом першим пункту 42цихособливостей.  Замовникможевідхилититендернупропозиціюіззазначеннямаргументації в електроннійсистемізакупівель у разі, коли:  1)учасникпроцедуризакупівлінаддавненалежнеобґрунтуваннящодоціниабовартостівідповіднихтоварів, робітчипослугтендерноїпропозиції, що є аномально низькою;  2) учасникпроцедуризакупівлі не виконавсвоїзобов’язання за ранішеукладеним договором про закупівлюізтим самим замовником, щопризвело до застосуваннясанкції у виглядіштрафів та/абовідшкодуваннязбитківпротягомтрьохроків з датиїхзастосування, з наданням документального підтвердженнязастосування до такого учасникасанкції (рішення суду або факт добровільноїсплати штрафу, абовідшкодуваннязбитків).  Інформація про відхиленнятендерноїпропозиції, у тому числіпідстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умовитендерноїдокументації, якимтакатендернапропозиція та/абоучасник не відповідають, іззазначенням, у чомусаамеполягаєтаканевідповідність), протягом1 дня з дня ухваленнярішенняоприлюднюється в електроннійсистемізакупівель та автоматично надсилаєтьсяучаснику/переможцюпроцедуризакупівлі, тендернапропозиціяякоговідхилена, через електронну систему закупівель.  У разіякщоучасник, тендернапропозиціяякоговідхилена, вважаєнедостатньоюаргументацію, зазначену в повідомленні та протоколірозглядутендернихпропозицій, такийучасникможезвернутися до замовника з вимогоюнадатидодатковуінформацію про причини невідповідностійогопропозиціїумовамтендерноїдокументації, зокрематехнічнійспецифікації, та/абойогоневідповідностікваліфікаційнимкритеріям, а замовникзобов’язанийнадатийомувідповідь з такою інформацією не пізніш як через 4 дні з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель.  Учасник, якого не визнанопереможцемпроцедуризакупівлі за результатами оцінки та розглядуйоготендерноїпропозиції, можезвернутися через електронну систему закупівель до замовника з вимогоющодонаданняінформації про тендернупропозиціюпереможцяпроцедуризакупівлі, у тому числіщодозазначенняїїперевагпорівняно з тендерною пропозицієюучасника, якийнадіславзвернення, а замовник зобов’язанийнадатийомувідповідь не пізнішеніж через 5днів з дня надходження такого звернення |
| **VІ. Результатиторгів та укладання договору про закупівлю** | | |
| **1** | **Відміназамовникомторгівчивизнанняїх такими, що не відбулися** | Замовниквідміняєвідкриті торги у разі:  1) відсутностіподальшої потреби в закупівлітоварів, робітчипослуг;  2) неможливостіусуненняпорушень, щовиникли через виявленіпорушеннявимогзаконодавства у сферіпублічнихзакупівель, з описом таких порушень;  3) скороченняобсягувидатків на здійсненнязакупівлітоварів, робітчипослуг;  4) коли здійсненнязакупівлі стало неможливимвнаслідокдіїобставиннепереборноїсили.  У разівідмінивідкритихторгівзамовникпротягом одного робочого дня з датиприйняттявідповідногорішеннязазначає в електроннійсистемізакупівельпідставиприйняття такого рішення.  Відкриті торги автоматично відміняютьсяелектронною системою закупівель у разі:  1) відхиленнявсіхтендернихпропозицій (у тому числі, якщобула подана одна тендернапропозиція, яка відхиленазамовником) згідно з цимиособливостями;  2) неподанняжодноїтендерноїпропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовникомзгідно з цимиособливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з датинастанняпідстав для відмінивідкритихторгів, визначенихцим пунктом, оприлюднюєтьсяінформація про відмінувідкритихторгів.  Відкриті торги можуть бути відміненічастково (за лотом).  Інформація про відмінувідкритихторгів автоматично надсилаєтьсявсімучасникампроцедуризакупівліелектронною системою закупівель в день їїоприлюднення. |
| **2** | **Строк укладання договору** | З метою забезпечення права на оскарженнярішеньзамовникадо органуоскарженнядоговір про закупівлю не може бути укладеноранішеніж через 5днів з датиоприлюднення в електроннійсистемізакупівельповідомлення про намірукластидоговір про закупівлю.  Замовникукладаєдоговір про закупівлю з учасником, якийвизнанийпереможцемпроцедуризакупівлі, протягом строку діїйогопропозиції, не пізнішеніж через 15 днівз датиприйняттярішення про намірукластидоговір про закупівлювідповідно до вимогтендерноїдокументації та тендерноїпропозиціїпереможцяпроцедуризакупівлі.  У випадкуобґрунтованоїнеобхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.  У разіподанняскаргидо органуоскарженняпісляоприлюднення в електроннійсистемізакупівельповідомлення про намірукластидоговір про закупівлюперебіг строку для укладення договору про закупівлюзупиняється.  Переможецьпроцедуризакупівліпід час укладення договору про закупівлю повинен надати:  1) відповіднуінформацію про право підписання договору про закупівлю;  2) копіюліцензіїабо документа дозвільного характеру (у разіїхнаявності) на провадженняпевного виду господарськоїдіяльності, якщоотриманнядозволуаболіцензіїна провадження такого виду діяльностіпередбачено законом та у разіякщо про цебулозазначено у тендернійдокументації.  У разі якщо переможцем процедури закупівлі закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. |
| **3** | **Проект договору про закупівлю** | Додаток 4 тендерної документації  Договір про закупівлю укладається відповідно до вимогцієї тендерної документації та тендерної пропозиціїпереможця у письмовій формі у вигляді єдиногодокумента. Переможець процедури закупівлі під часукладення договору про закупівлю повинен надативідповідну інформацію про право підписання договору прозакупівлю. |
| **4** | **Істотніумови, щообов’язкововключаютьсядо договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівліукладається відповідно до Цивільного і Господарськогокодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону,крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41Закону та Особливостей.  Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про публічні закупівлі»  Істотними умовами договору є:   * предмет договору * Обсяг робіт та вимоги щодо їх якості * порядок здійснення оплати * ціна договору * термін та місце виконання робіт * строк дії договору * права та обов’язки сторін * зазначення умов щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків * відповідальність сторін.   Умови договору про закупівлю не повиннівідрізнятисявідзмістутендерноїпропозиції за результатами електронногоаукціонупереможцяпроцедуризакупівлі, крімвипадків:  визначення грошового еквівалентазобов’язання в іноземнійвалюті;  перерахункуціни за результатами електронногоаукціону в бікзменшенняцінитендерноїпропозиціїучасника без зменшенняобсягівзакупівлі;  Істотніумови договору про закупівлю не можутьзмінюватисяпісляйогопідписання до виконаннязобов’язань сторонами в повномуобсязі, крімвипадків:  1) зменшенняобсягівзакупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягувидатківзамовника;  2) покращенняякості предмета закупівлі за умови, щотакепокращення не призведе до збільшеннясуми, визначеної в договорі про закупівлю;  3) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконаннязобов’язаньщодопередачі товару, виконанняробіт, наданняпослуг у разівиникнення документально підтвердженихоб’єктивнихобставин, щоспричинилитакепродовження, у тому числіобставиннепереборноїсили, затримкифінансуваннявитратзамовника, за умови, щотакізміни не призведуть до збільшеннясуми, визначеної в договорі про закупівлю;  4) погодженнязміниціни в договорі про закупівлю в бікзменшення (без зміникількості (обсягу) та якостітоварів, робіт і послуг);  5) зміниціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/абозміною умов щодонаданняпільг з  оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/абопільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміноюсистемиоподаткуванняпропорційно до зміниподатковогонавантаженнявнаслідокзмінисистемиоподаткування;  6) змінивстановленогозгідноіззаконодавством органами державної статистики індексуспоживчихцін, зміни курсу іноземноївалюти, змінибіржовихкотируваньабопоказниківPlatts, ARGUS, регульованихцін (тарифів), нормативів, середньозваженихцін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, щозастосовуються в договорі про закупівлю, у разівстановлення в договорі про закупівлю порядку зміниціни;  7) зміни умов у зв’язкуіззастосуваннямположеньчастинишостоїстатті 41 Закону |
| **5** | **Дії замовника при відмовіпереможцяторгівпідписатидоговір про закупівлю** | У разівідмовипереможцяпроцедуризакупівлівідпідписання договору про закупівлювідповідно до вимогтендерноїдокументації, неукладення договору про закупівлю з вини учасникаабоненаданнязамовникупідписаного договору у строк, визначенийцим Законом, абоненаданняпереможцемпроцедуризакупівлідокументів, щопідтверджуютьвідсутністьпідстав, установлених п.47 цих особливостей, замовниквідхиляєтендернупропозицію такого учасника, визначаєпереможцяпроцедуризакупівлісеред тих учасників, строк діїтендерноїпропозиціїякихще не минув, та приймаєрішення про намірукластидоговір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених ст.33 Закону. |
| **6** | **Забезпеченнявиконання договору про закупівлю** | Не вимагається |

**ДОДАТОК 1**

**АНКЕТА УЧАСНИКА ТОРГІВ:**

**1. Найменування учасника торгів**

**2. Місцезнаходження учасника торгів (юридична і фактична адреси)**

**3. Код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний код**

**4. Відомості про керівництво.**

**5. Контактні особи (телефон, (e-mail за наявності))**

**6. Форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма**

**7. Коротка довідка про діяльність фірми.**

**8. Реквізити банку (номер рахунку (у разі наявності), найменування банку та його код МФО), у якому обслуговується учасник: (*у даному пункті зазначаються реквізити банку у якому обслуговується учасник)***

Анкета учасника торгів є невід’ємною частиною пропозиції

**ДОДАТОК 2**

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА ІНШИМ КРИТЕРІЯМ**

1.Копія Статуту абоіншогоустановчого документу (для юридичнихосіб).

2. Копія свідоцтва платника податку або копія Витягу з реєстру платників податку.

3. Копія ліцензії на виконання всіх зазначених в технічному завданні робіт або інший дозвільний документ на виконання робітчинні на момент розкриття та дійсні як мінімум до 31.12.2023 р. (в разі необхідності ліцензування)

4. Копія чинного на весь строк виконання робіт Дозволу Держгірпромнагляду або Держпраці чи їх територіальних органів або чинної на весь строк виконання робіт декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання газополум’яних чи зварювальних робіт, робіт, що виконуються з допомогою механічних підіймачів або будівельних підйомників або вантажопідіймальними кранами, на виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

5. Довідка від уповноваженого органу (ДПСУ), про інформацію щодо зареєстрованих рахунків учасника видану не раніше червня 2023 року та оригінал повідомлення про відкриття або відсутність рахунків в Державній казначейській службі України (довідка від ДКСУ) видану не раніше червня 2023 року (в разі наявності/відсутності) таких рахунків.

6. Оригінал довідки з банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами або заборгованості за кредитними угодами станом на червень 2023 року *(*довідка подається з банку яким видана банківська гарантія)

7. Оригінал довідки з всіх банків в яких відкриті рахунки згідно довідки ДПСУ про наявність в Учасника коштів на рахунку видані не раніше червня 2023 року (крім органів ДКСУ).

8. Довідка про те, що учасник процедури закупівлі не громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеноюта зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусьабо є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білоруськрім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”). На підтвердження інформації зазначеної у довідці в довільній формі учасник надає Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань виданий уповноваденим органом/особою не ранішечервня 2023 року.

9.Довідка в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщомісцезнаходженняучасниказареєстроване на тимчасовоокупованійтериторії, учасникмаєнадатипідтвердженнязміниподатковоїадреси на іншутериторіюУкраїнивиданеуповноваженим на це органом. Тимчасовоокупованоютериторією є частинитериторіїУкраїни, в межах якихзбройніформуванняРосійськоїФедерації та окупаційнаадміністраціяРосійськоїФедераціївстановили та здійснюютьфактичний контроль або в межах якихзбройніформуванняРосійськоїФедераціївстановили та здійснюютьзагальний контроль з метою встановленняокупаційноїадміністраціїРосійськоїФедерації. У разіненаданняучасникомінформаціїабо у випадкуякщоучасникзареєстрований на тимчасовоокупованійтериторії та не надав у складітендерноїпропозиціїпідтвердженнязміниподатковоїадреси на іншутериторіюУкраїнивиданеуповноваженим на це органом, замовниквідхиляєйоготендернупропозицію на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: тендернапропозиція не відповідаєвимогам, установленим у тендернійдокументаціївідповідно до абзацу першогочастинитретьоїстатті 22 Закону.

**ПЕРЕМОЖЦЯМИ ТОРГІВ, У СТРОК ЩО НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 4 ДНІ З ДАТИ ОПРИЛЮДНЕННЯ НА ВЕБ - ПОРТАЛІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР УКЛАСТИ ДОГОВІР НАДАЮТЬСЯ ЗАЗНАЧЕНІ ДОКУМЕНТИ\*:**

1.Витягабодовідку з Єдиного державного реєструосіб, які вчинили корупційніправопорушення  про те, щокерівника учасника, фізичну особу, яка є учасником, не булопритягнутозгідноіз законом до відповідальності за вчиненнякорупційногоправопорушенняабоправопорушення, пов’язаного з корупцієювидану не раніше червня 2023 року.

2. Оригінал довідки або електронна довідка органу МВС України або витяг, що містить відомості, що фізична особа, яка є учасником або керівник учасника, не була засуджена за злочин або судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку видану не раніше червня 2023 року.

3. Довідка в довільній формі про те, що керівника учасника або фізичну особу, яка є учасником, не булопритягнутозгідноіз законом до відповідальності за вчиненняправопорушення, пов’язаного з використаннямдитячоїпрацічи будь-якими формами торгівлі людьми.

4. Довідка в довільній формі про те, що учасникпроцедуризакупівлівиконавсвоїзобов’язання за ранішеукладеним договором про закупівлю з цим самим замовником\*, що не призвело до йогодостроковогорозірвання, і не булозастосованосанкції у виглядіштрафів та/абовідшкодуваннязбитківпротягом3років з датидостроковогорозірвання такого договору (в разі, якщо Учасник не має/не мав укладених договорів про закупівлю з Замовником він подає довідку – пояснення про відсутність таких договорів).

\* - зазначені документи надаються в електронному вигляді шляхом розміщення їх на веб – порталі Уповноваженого органу через електронний майданчик. Примітка: Замовник самостійно буде перевіряти інформацію про переможця в відкритих єдиних державних реєстрах, крімвипадків, коли доступ до такоїінформації є обмеженим на момент оприлюдненняоголошення про проведеннявідкритихторгів.

**ДОДАТОК 3**

*Форма „Тендерна пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.*

*Учасник не повинен відступати від даної форми.*

**ФОРМА " ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ"**

*(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку в разі наявності)*

Ми, (назва Учасника), надаємо свою тендерну пропозицію на закупівлю **Капітальний ремонт частиниприміщеньпершого поверху адміністративноїбудівлі з влаштуваннямЦНАПу та заміноюпокриття даху, без втручання в конструктивніелементи, за адресою: вул. Вербицького, 10, с. Стрілки, Самбірського району, Львівськоїобласті (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва)Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015)**згідно з технічним завданням та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію та технічне завдання (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору за наступними цінами:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Найменування**  **предмета закупівлі** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Загальна вартість**  **(з ПДВ або без ПДВ в залежності від системи оподаткування)** |
|  |  |  |  |  |

1. Ми погоджуємося, що строк дії тендерної пропозиції становить 100 календарних днів іздатикінцевого строку поданнятендернихпропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

2. Ми погоджуємося оплатити юридичний супровід даної процедури у розмірі 20000,00 грн. (двадцять тисяч грн.) у разі акцепту нашої пропозиції.\*

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо нас буде визначено переможцем процедури закупівлі, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та нашої пропозиції, але не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб – порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*

\*п. 2 додатку 3 включається в форму пропозиції торгів за бажанням Учасника, в разі якщо Учасник не погоджується оплатити юридичний супровід даної процедури це не є підставою для відхилення пропозиції цього Учасника та підставою для неукладання договору з переможцем торгів .

**ДОДАТОК 4**

**ДОГОВІР ПІДРЯДУ**

**№\_\_\_\_\_**

с. Стрілки \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023р.

Стрілківська сільська рада Львівської області (надалі - Замовник) в особі сільського головиДрозда М.М.що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (надалі–Генпідрядник) в особі *\_\_\_\_\_(посада)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ПІБ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* що діє згідно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ та ліцензії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з другої сторони,

уклали договір***про наступне****:*

**1.Предмет договору**

1.1. Генпідрядник зобов'язується на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати роботи по предмету закупівлі:**Капітальний ремонт частиниприміщеньпершого поверху адміністративноїбудівлі з влаштуваннямЦНАПу та заміноюпокриття даху, без втручання в конструктивніелементи, за адресою: вул. Вербицького, 10, с. Стрілки, Самбірського району, Львівськоїобласті (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва)Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015) (надалі – Роботи)**і передати Замовнику Об'єкт відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, умов Договору, а Замовник зобов'язується прийняти виконані роботи та оплатити в межах договірної ціни.

1.2 Кількісна характеристика робіт, щовиконуються за даним Договором - відповідно до проектно – кошторисноїдокументації.

1.3 Обсягизакупівліробітможуть бути зменшенізалежновід реального фінансуваннявидатків та фактичного обсягувиконанихробіт.

**2. Якістьробіт**

2.1 Генпідрядникгарантуєякістьзакінченихробіт і змонтованихконструкцій, обладнання, досягненняпоказників, визначених у проектнійдокументації (для обладнання -визначеного заводом виробником) та можливістьїхексплуатаціїпротягомгарантійного строку.

2.2 Початком гарантійнихстроківвважається дата введенняоб’єкта в експлуатацію, щопідтверджуєтьсядекларацієюабосертифікатомвідповідності.

2.3 Гарантійні строки для вимог, щовипливають з неналежноїякостіробітстановлять:

один рік – щодонедоліківнекапітальнихконструкцій, а у разіякщонедоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняттяроботи – два роки;

три роки – щодонедоліківкапітальнихконструкцій, а у разіякщонедоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняттяроботи – десять років.

тридцятьроків – щодовідшкодуваннязбитків, щопризвели до руйнуваньчиаварій.

2.4 У разівиявленняпротягомгарантійнихстроківнедоліків у закінчених роботах і змонтованихконструкціях, Замовникповідомляє про них Генпідрядника і запрошуєприбути у дводеннийтермін для складення акта про порядок і строки усуненнявиявленихнедоліків.

2.5 У випадкувідмовиГенпідрядникаусунутивиявленінедоліки, Замовникможеусунутиїхсвоїми силами абоіззалученнямтретіхосіб. У такому разіГенпідрядникзобов'язанийповністюкомпенсуватиЗамовникувитрати, пов'язані з усуненнямзазначенихнедоліків та завданізбитки.

**3. Ціна договору**

3.1 Загальнавартістьпідряднихробіт, що акцептована складає\_\_\_\_\_\_цифрами\_\_\_\_ тис. грн.

у Договірнійціні, щоу(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_прописом\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )*(з / без ПДВ).*

Вартістьробітвизначаєтьсякладаєтьсязгіднокапітальнихвкладень поточного року за затвердженою проектно-кошторисноюдокументацією.

3.2 Договірна ціна є **твердою**і може переглядатися за згодою сторін у випадках передбачених законодавством.

3.3 Вартість фактично виконаних обсягів робіт визначається в поточних цінах на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін і тарифів, передбачених в договірній ціні. Зазначені ціни та витрати матеріально-технічних ресурсів, відряджень, перевезення робітників підтверджуються первинними документами бухгалтерського обліку Генпідрядника, що подаються одночасно з актами приймання виконаних будівельних робіт.

3.4. При виявленні в розрахунках визначення вартості виконаних робіт (форми КБ-2в і КБ-3, які були оплачені в попередні періоди) безперечних помилок і порушень чинного порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних будівельних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок.

**4. Порядок здійснення оплати**

4.1. Замовник проводить платежі за фактичновиконаніроботипротягом 20 календарнихднів на підставіпідписаноїуповноваженимипредставникамисторін та завіреної печатками довідки про вартістьвиконанихробітформи КБ-3, актівприйманнявиконанихбудівельнихробіт ф.КБ-2в, відповідно до бюджетнихасигнувань, встановленихкошторисами тавиключно в межах фактичнихнадходженькоштів на рахунокфінансуванняоб’єкту.

4.2 Оплата послуг Замовника здійснюється в межах передбачених державними нормами (ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013) та листом Держбуду України від 04.10.2000р. №7/7-1010 згідно розрахунку Замовника.

4.3 Оплата робіт, виконаних субпідрядними організаціями, проводиться Генпідрядником або безпосередньо Замовником на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), складених Субпідрядником та підписаних Генпідрядником і Замовником.

**5. Виконання робіт**

5.1. Генпідрядник зобов'язується виконати роботи при наявності фінансування згідно календарного плану-графіку виконання робіт, але не пізніше ніж 31грудня 2023 року.

5.2. Місце виконання робіт: 82092, Львівська область,Самбірський район, с. Стрілки, вул. Вербицького,10

5.3. При виникненні обставин, що не залежать від Генпідрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлені терміни, він можеставити перед Замовникомпитання про їх перегляд. Термінивиконанняробітпереносяться на час діїобставин, що не залежатьвіддіяльностіГенпідрядника, ізврахуванням часу на відновленняробіт і можливеїхперенесення на більшсприятливу пору року. Рішення про перегляд термінівбудівництваоформляєтьсядодатковою угодою з обгрунтуваннямобставин.

5.4. Приймання-здача виконаних робіт проводиться на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з усіма необхідними підтверджуючими документами, згідно з вимогами проектно-кошторисної документації, договору та ДСТУ .

5.5. Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з усіма підтверджуючими документами відповідно до п.3.3 Договору та довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форма № КБ-3) супровідним листом Генпідрядник передає для підписання Замовнику через приймальню щомісячно, у термін не пізніше *25 числа* звітного місяця. УповноваженіпредставникиЗамовника на протязі*3-х днів*перевіряютьвідповідністьданих, зазначених у акті, фактичнимобсягам та вартостівиконанихробітзгідно з проектом та кошторисом, а такожїхвартістю в поточнихцінах.

5.6. У випадкумотивованоївідмовиЗамовникавідпідписанняактів, сторонами складаєтьсядвосторонній акт необхіднихдоробків з встановленимитермінамиїхусунення.

5.7. Замовникмає право не приймативиконаніроботи у разівиявленнявідступіввідзатвердженої проектно-кошторисноїдокументації, будівельних норм та правил, умов договору чивідсутностівсіхознакзавершеннявиконанняробіт.

5.8. У випадкуненалежноговиконанняробіт, Генпідрядник не має права посилатися на те, щоЗамовник не здійснив контроль та нагляд за їхвиконанням.

5.9. Здавання-приймання робіт після їх закінчення здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

**6.Права та обов’язкисторін.**

**6.1. Замовникзобов’язується:**

6.1.1. СвоєчаснопередатиГенпідряднику для виконанняробітбудівельниймайданчик на періодведенняробіт.

6.1.2. Своєчасноздійснювати оплату виконанихробітвідповідно до розділу 4 цього Договору.

6.1.3. Забезпечити передачу Генпідрядникупроектної (проектно-кошторисної) документації.

6.1.4. Прийнятизакінченийбудівництвомоб’єкт у відповідності з чиннимзаконодавством. Перелікдокументівмаєвідповідатидіючим нормам і правилам.

6.1.5. Всіроботиневраховані проектно-кошторисноюдокументацієювключати в додатковийкошторис, а у разінеобхідностіздійснитикорегуванняпроектно – кошторисноїдокументації.

**6.2. Замовникмає право:**

6.2.1 Вносити у ході виконання робіт зміни і доповнення в проектно-кошторисну документацію. Відмова Генпідрядника від продовження виконання робіт в зв'язку із змінами, внесеними до проектно-кошторисної документації, є порушенням договору і тягне за собою відповідальність Генпідрядника і право Замовника вимагати відшкодування збитків.

6.2.2. Не приймати до оплати роботи, виконані з ініціативи Генпідрядника, поза межами виділених коштів.

6.2.3. Оплачувати виконані Генпідрядником додаткові роботи, якщо вони оформлені належним чином.

6.2.4. Проводити оплату за виконані роботи або для придбання будівельних, паливо-мастильних матеріалів та обладнання безпосередньо субпідрядним та постачальним організаціям.

6.2.5. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Генпідрядника, контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконуваних робіт проекту, кошторису, будівельним нормам і правилам, а також відповідністю матеріалів, конструкцій, виробів – державним стандартам і технічним умовам. З метою здійснення контролю проводитиперевірки, в тому числі за участюекспертів.

6.2.6. Вимагатипроведеннядодатковихвипробувань і перевірокматеріаліввикористаних в прихованих роботах, в прийманніякихвін не брав участі. Обумовленіцимдодатковівитрати, якщовикористаніматеріали і виконаніроботи не відповідаютьвідповіднимвимогам, сплачуєГенпідрядник.

6.2.7. Отримуватиінформацію і копіїдокументів (контрактів, цін, прайсів) на субпідрядніроботи, матеріали, сертифікатівякості, стандартів, гарантій*.*

6.2.8. Залучати для виправленнянеякісновиконанихробіт, виявлених при здійсненні ним контролю і технічногонагляду, іншогоВиконавця за рахуноккоштівГенпідрядника.

6.2.9. З обґрунтуваннямпідстав, вимагативідГенпідрядникаусуненнявідвиконанняробітфахівців та робітників з недостатньоюпрофесійноюкваліфікацією.

6.2.10. Відмовитисявідприйняттязакінченихробіт (об'єктабудівництва) у разівиявленнянедоліків, яківиключаютьможливістьїх (його) використаннявідповідно до мети, зазначеної у проектнійдокументації та договоріпідряду, і не можуть бути усуненіГенпідрядником, Замовникомаботретьою особою.

6.2.11. Вимагатибезоплатноговиправленнянедоліків, щовиникливнаслідокдопущенихГенпідрядникомпорушень. У такому разізбитки, завданіЗамовнику, відшкодовуютьсяГенпідрядником, у тому числі за рахуноквідповідногозниженнядоговірноїціни.

6.2.12. Відмовитисявід договору підряду та вимагативідшкодуваннязбитків, якщоГенпідрядниксвоєчасно не розпочавроботиабовиконуєїхнастількиповільно,щозакінченняїх у строк, визначений договором підряду, стаєнеможливим.

6.2.13. Ініціювативнесеннязмін у договірпідряду в частинізменшенняціни договору, вимагатирозірвання договору підряду та відшкодуваннязбитків за наявностіістотнихпорушеньГенпідрядником умов договору

6.2.14. Достроково, в односторонньому порядку розірватицейДоговір у разіневиконанняобґрунтованихвимогЗамовника, зобов’язань за Договором та при відсутностіфінансування, повідомивши про цеГенпідрядника у десятиденнийтермін.

**6.3. Генпідрядникзобов’язується:**

6.3.1. Власними і залученими силами виконативсіроботи, визначеніцим Договором і додатками до нього, в межах вартостіробіт, відповідно до затвердженої проектно-кошторисноїдокументації та графіківвиконанняробіт.

6.3.2. Виконатиусідодатковіроботи, визначені за взаємноюзгодоюсторін, необхідністьякихможевиникнутипід час виконанняробіт.

6.3.3. Генпідрядниквідповідаєвпродовжтермінувиконанняробіт за огородженнябудівельногомайданчика, йогоосвітлення, належнуохорону (в тому числівлаштуваннясистемивідеонагляду), використаннялише для цілей Договору, допуск на ньогопрацівниківГенпідрядника, субпідрядників, Замовника, недопущенняпорушеньгромадського порядку.

6.3.4. Своєчасноусувати з будівельногомайданчикасміття, непотрібні для подальшихробітбудівельнутехніку та матеріали, тимчасовіспоруди та приміщення..

6.3.5. На будівельномумайданчикуГенпідрядник повинен встановититимчасовівузлиобліку та укластидоговір про наданняпослуг з електропостачання, водопостачання, опалення та водовідведення з експлуатуючоюорганізацією та сплачувати за використанітеплову та електричнуенергію до закінченняробіт і передачіексплуатуючійорганізації.

6.3.6. Відповідати за поведінкусвоїхпрацівників на будівельномумайданчику, забезпечуватидотримання ними трудової та технологічноїдисципліни, забезпечуватидотриманнявимогтехнікибезпеки і охоронипраціпрацівникамиГенпідрядника і субпідрядників.

6.3.7. Генпідрядникнесевідповідальність у разівипадковогопошкодженняоб'єкта до передачійогоЗамовнику та зобов'язанийнегайновласними силами усунутипошкодження, крімвипадків, коли цесталосявнаслідокобставин, що не залежаливідГенпідрядника.

6.3.8. Здійснюватисвоїми силами закупівлю, постачання на об′єкт, приймання, розвантаження, складування, охоронуматеріалів, конструкцій, виробів, обладнання та устаткування. Контролюватиїхякість і кількість, нести ризикиїхвипадковоївтрати і пошкодженнядомоментупередачіоб’єктаексплуатуючійорганізації.

6.3.9. Нести відповідальність за достовірність цін на матеріали, вироби, конструкції, обладнання, устаткування та їх кількість. У разі виявлення переплати у зв’язку з недостовірністю цін на матеріали, вироби, конструкції, устаткування та їх кількість, Генпідрядник зобов′язується повернути суми переплати Замовнику.

6.3.10. Забезпечити контроль за якістюробіт, виконанихсубпідряднимиорганізаціями, здійснюватиїхприймання та оплату. При цьомуГенпідрядникнесевідповідальність перед Замовником за виконанняробітсубпідрядниками як за своївласнідії.

6.3.11. Приймати до виконаннярішенняЗамовника про зміни і доповненняробіт оформивши при цьомудодаткову угоду.

6.3.12. У випадку, якщо зміни, що вносяться Замовником, не зумовлюють перегляд термінів виконання робіт чи ціни, приймати до виконання на підставі письмової вказівки Замовника на кресленнях або в журналі виконання робіт.

6.3.13. Виконувати додаткові роботи за своєю ініціативою лише при умові письмового дозволу Замовника. Якщо Генпідрядник порушив вимогу, складається акт і роботи, виконані з порушенням, приводяться ним у відповідність з проектом за свій рахунок та в обумовлені терміни. Додаткові роботи, які узгоджені Замовником як доцільні, підлягають оплаті після внесення змін до проектно-кошторисної документації.

6.3.14. При виявленні Замовником відхилень від проектно-кошторисної документації, а також при виконанні робіт із порушенням вимог будівельних норм і правил, Генпідрядник зобов'язаний власними силами, за власний рахунок, без збільшення вартості будівництва та в якомога короткий термін виправити ці роботи.

6.3.15. До надходженнябюджетнихкоштів за вимогоюЗамовникавиконуватироботи за рахуноквласнихкоштів.

6.3.16. Забезпечити повне, якісне та своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена діючими будівельними нормами, визначити осіб, відповідальних за її ведення.

6.3.17. Періодично, не рідше одного разу на місяць, надавати уповноваженому представникові Замовника для розгляду і затвердження виконавчу документацію (акти на приховані роботи, виконавчі схеми, тощо).

6.3.18. На вимогу Замовника надавати йому необхідні інформацію та документи для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт.

6.3.19. В обов'язковому порядку погоджувати договора субпідряду з Замовником.

6.3.20. Своєчасно письмово інформувати Замовника про можливе сповільнення або призупинення робіт через незалежні від нього обставини, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

6.3.21. Після закінчення робіт протягом 10 днів з дня передачі об′єкта Замовнику звільнити будівельний майданчик від техніки, невикористаних матеріалів, сміття, тощо і знести тимчасові споруди.

6.3.22. ПисьмовоповідомитиЗамовника про початок та закінченняробіт.

6.3.23. Відшкодувативідповідно до законодавства та Договору завданіЗамовникузбитки.

6.3.24. Виконуватиналежним чином іншізобов’язання, передбачені Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

6.3.25. ЗвільнитиЗамовникавід будь-якихпретензій, вимог, судовихпереслідувань та інше з боку третіхосіб, якіможутьвиникнути як наслідокневиконаннячиненалежноговиконанняГенпідрядникомсвоїхзобов'язань за Договором.

**6.4. Генпідрядникмає право:**

6.4.1. Залучати для виконанняробітпрацівників у достатнійкількості та потрібноїкваліфікації, створювати для них необхідніумовипраці та відпочинку на будівельномумайданчику.

6.4.2. Вживатиорганізаційних і практичнихзаходів для здешевленнябудівництваОб'єкта, а також для скороченнятермініввиконанняробіт

6.4.3. За погодженнямізЗамовником та проектною організацією, при необхідності, здійснюватизамінупередбачених проектно-кошторисноюдокументацієюматеріалів і виробів, вноситизміни до проектнихрішень.

6.4.4. Генпідрядникмає право залучати до виконанняробітсубпідрядниківиключно за погодженнямЗамовника. При цьому договори субпідрядуукладаються та виконуються з дотриманнямвимогцього Договору.

6.4.5. Субпідрядники, щозалучаються до виконанняробіт, повиннівідповідати таким вимогам:

- матиліцензію на виконанняробіт(в разінеобхідностіліцензування);

- матиресурси (матеріальні, технічні, фінансові) достатні для виконанняробіт;

- матидосвідвиконанняаналогічнихробіт

**7. Відповідальністьсторін**

7.1 Сторона, що порушила майнові права абозаконніінтересиіншоїсторони, зобов’язанапоновитиїх, не чекаючипред’явленняїйпретензіїчизверненнядо суду.

7.2 Усісуперечки, щоможутьвиникнутипід час виконання умов Договору, Сторонивирішують в досудовому порядку. У разінедосягненнязгоди, суперечкапередається на розглядГосподарського суду в установленномузаконодавством порядку.

7.3 У разіпорушеньзобов'язань за договором підрядуможенастатитакийправовийнаслідок – сплата неустойки. Неустойка підлягаєстягненню у повномурозмірінезалежновідвідшкодуваннязбитків.

7.4 Генпідрядник не несемайновувідповідальність за наслідки, спричинені форс-мажором. При появі таких обставинГенпідрядник за вимогоюЗамовника повинен зробити усевідньогозалежне для усуненнянегативнихнаслідків.

7.5 Генпідрядникнесемайновувідповідальність перед Замовником за:

- порушеннястроківвиконанняробітаботермінузавершенняробіт – пеня у розміріподвійноїоблікової ставки НБУ, яка діє на день їїнарахування, відвартостіневиконанихв строкробіт за кожний день прострочення, починаючи з наступного дня за датою закінченняробіт;

- за порушення умов зобов'язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 20% вартості неякісних робіт;

7.6 Виплата неустойки (штрафу, пені) і відшкодування збитків не звільняє винну Сторону від виконання договірних зобов'язань.

7.7 Оплата виконанихробітзменшуєтьсяЗамовником в безспірному порядку шляхом договірногосписання, для якогодостатнім є обгрунтований і документально підтвердженийрозрахунокЗамовника:

- на суму витрат, понесених ним на усуненнядефектів і недоробок;

- на суму штрафнихсанкційзгідноіз п. 7.5 Договору;

- на суму збитків, понесенихЗамовником.

**8.Обставини непереборноїсили**

8.1. Сторонизвільняютьсявідвідповідальності за невиконанняабоненалежневиконаннязобов'язань за цим Договором у разівиникненняобставиннепереборноїсили, які не існувалипід час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війнатощо).

8.2. Сторона, що не можевиконуватизобов'язання за цим Договором унаслідокдіїобставиннепереборноїсили, повинна не пізнішеніжпротягом 3-х днів з моменту їхвиникненняповідомити про цеіншу Сторону у письмовійформі.

8.3. Доказомвиникненняобставиннепереборноїсили та строку їхдії є відповіднідокументи, яківидаються Торгово-промисловою палатою.

8.4. У разі коли строк діїобставиннепереборноїсилипродовжуєтьсябільшеніж 30 днів, кожнаізСторін в установленому порядку має право розірватицейДоговір. У разіпопередньої оплати ГенпідрядникповертаєЗамовникукоштипротягомтрьохднів з дня розірванняцього Договору.

**9. Вирішенняспорів**

9.1. Усі зміни до Договору є дійсними, якщо вони оформлені належним чином в письмовій формі Сторонами, окрім випадків, коли Сторона цим Договором уповноважена в односторонньому порядку змінити умови Договору.

9.2. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку з правом на компенсацію збитків за наступних підстав :

- Генпідрядник допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на **20 днів**;

- Генпідрядник виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;

- Генпідрядник допустив недоліки, які виключають можливість використання Об'єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Генпідрядником;

- відсутність коштів для фінансування будівництва;

- банкрутствоГенпідрядника;

- неодноразовісуттєвіпорушенняГенпідрядником умов цього Договору, будівельних норм і правил.

9.3. Одностороння зміна умов Договору (одностороннійправочин) здійснюєтьсявиключноЗамовником шляхом надіслання на поштову адресу іншоїСторониповідомлення, і набираєчинності через 20 днів з моменту надіслання.

9.4. Зобов'язанняГенпідрядника в разірозірвання Договору:

- протягом 5-ти днівпередатиЗамовникуабо новому Генпідрядникунезавершенебудівництво та будівельниймайданчик, про щоскладається акт, якийпідписуєтьсяобома сторонами;

- бере участь у передачіОб'єктащодообсягуробіт, виконанняякихзабезпечувалося ним згідноіз Договором;

- компенсуєвитрати та збиткиЗамовнику в зв'язкуізнеможливістювведенняОб'єкта в експлуатацію через допущеніГенпідрядникомпорушення в роботах субпідрядників в періоддії Договору.

**10. Ризикивипадковогознищенняабопошкодженняоб’єкта і їхстрахування**

10.1. В усіхвипадках, Генпідрядникнесеризикзнищенняабопошкодженняоб’єктабудівництва, з урахуваннямробіт, виконанихсубпідрядниками, з початку їхвиконання до затвердження акта прийняттяоб’єкта в експлуатацію. Підрядникнесетакожризикзнищенняабопошкодженняробіт з усуненнянедоліків, виявленихпісляпідписанняприйняттяоб’єкта в експлуатацію, в межах гарантійногоперіоду.

10.2. Якщо будь – яківтратичипошкодженняробітвиникнутьвнаслідокризикуПідрядника, вінупродовжузгодженихізЗамовникомтермінівусуваєїх за свійрахунок і забезпечуєвідповідністьробітумовам проекту.

10.3. Страхуванняризиків, пов’язаних з діяльністюПідрядника, здійснюється за рахунокйоговласнихкоштів.

10.4. Страхуванняоб'єктабудівництваабо комплексу робітздійснюєтьсяпідрядни­комвідповідно до законодавства.

**11. Строки дії договору**

11.1. ЦейДоговірнабираєчинності з дня укладаннядоговору і діє до 31.12.2023 року, але в будь-якомувипадку до повноговиконаннявсіх умов, передбаченихданим Договором.

11.2. Закінчення строку дії Договору не звільняєстороннивідвідповідальності за йогопорушення, яке мало місцепід час дії Договору.

**12. Іншіумови**

12.1. Генпідрядникстверджує, що на день підписання Договору має статус платникаподатків \_\_\_\_\_\_(на загальнихпідставах/ платникєдиногоподатку)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Замовник є неприбутковоюорганізацією.

12.2. ЦейДоговір укладено у трьохпримірниках – по одному для кожноїізСторін і фінансуючого банку, якімаютьоднаковуюридичну силу.

12.3 Фізичні особи, які є посадовими особами/працівниками, уповноваженими особами Сторони за Договором, персональніданіякихбудутьоброблятисяіншою Стороною у зв’язку з укладаннямданого Договору, вважаютьсяповідомленими про свої права, визначені Законами України «Про захистперсональнихданих» та «Про відкритістьвикористанняпублічнихкоштів», мету зборуданих та осіб, якимпередаютьсявідповідніперсональнідані та інформація, з датипідписанняданого Договору.

12.4 Умови договору про закупівлю не повиннівідрізнятисявідзмістутендерноїпропозиції за результатами електронногоаукціонупереможцяпроцедуризакупівлі, крімвипадків:

визначення грошового еквівалентазобов’язання в іноземнійвалюті;

перерахункуціни за результатами електронногоаукціону в бікзменшенняцінитендерноїпропозиціїучасника без зменшенняобсягівзакупівлі;

Істотніумови договору про закупівлю не можутьзмінюватисяпісляйогопідписання до виконаннязобов’язань сторонами в повномуобсязі, крімвипадків:

1) зменшенняобсягівзакупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягувидатківзамовника;

2) покращенняякості предмета закупівлі за умови, щотакепокращення не призведе до збільшеннясуми, визначеної в договорі про закупівлю;

3) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконаннязобов’язаньщодопередачі товару, виконанняробіт, наданняпослуг у разі виникнення документально підтвердженихоб’єктивнихобставин, щоспричинилитакепродовження, у тому числіобставиннепереборноїсили, затримкифінансуваннявитратзамовника, за умови, щотакізміни не призведуть до збільшеннясуми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) погодженнязміниціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміникількості (обсягу) та якостітоварів, робіт і послуг);

5) зміниціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/абозміною умов щодонаданняпільг з   
оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/абопільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміноюсистемиоподаткуванняпропорційно до зміниподатковогонавантаженнявнаслідокзмінисистемиоподаткування;

6) змінивстановленогозгідноіззаконодавством органами державної статистики індексуспоживчихцін, зміни курсу іноземноївалюти, змінибіржовихкотируваньабопоказниківPlatts, ARGUS, регульованихцін (тарифів), нормативів, середньозваженихцін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, щозастосовуються в договорі про закупівлю, у разівстановлення в договорі про закупівлю порядку зміниціни;

7) зміни умов у зв’язкуіззастосуваннямположеньчастинишостоїстатті 41 Закону

**13. Додатки до Договору:**

Додаток №1 – Договірнаціна.

Додаток №2 – Календарний план-графіквиконанняробіт

**14. Місцезнаходження та банківськіреквізитисторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Юридична адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  р/р № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  е-mail:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  м.п. | **Генпідрядник:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Юридична адреса: вул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  код ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  р/р № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  посада  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  підпис ініціали та прізвище  **м.п.** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДОДАТОК 5**  **Уповноваженій особі**  **Стрілківськоїсільської ради**  **Львівської області**  **Лопушанській Х.С.** |

**ЗАЯВА-ЗГОДА**

суб’єкта персональних даних

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ПІБ учасника або директора учасника або уповноваженої особи учасника)

Цією заявою надаю Стрілківськійсільській раді Львівської області дозвіл на обробку моїх персональних даних, при здійсненні Замовником його статутної діяльності, в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист персональних даних», зокрема, з метою збору та обробки цих даних для забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин.

Окрім того, підтверджую факт повідомлення мене про те, що мої персональні дані включені до баз персональних даних, володільцем яких є Стрілківськасільська рада Львівської області. Мене також повідомлено про мої права, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», про те, що метою збору та обробки цих даних є забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин та про те, що мої персональні дані можуть передаватись лише визначеним законодавством третім особам (державні контролюючі органи, державні управлінські структури).

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис)

**Заява - згода подається директором або уповноваженою особою учасникапроцедуризакупівлі і є невід’ємною частиною тендерної пропозиції**

**ДОДАТОК 6**

|  |
| --- |
| **ГАРАНТІЯ N** \_\_\_\_\_\_  (назва в разі необхідності) |
| 1.Реквізити Дата видачі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Місце складання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Повне найменування гаранта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Повне найменування принципала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Найменування бенефіціара \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сума гарантії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Назва валюти, у якій надається гарантія \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата початку строку дії гарантії (набрання чинності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата закінчення строку дії гарантії, якщо жодна з подій, передбачених у пункті 4 форми, не настане \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі / оголошення про проведення спрощеної закупівлі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Інформація щодо тендерної документації / оголошення про проведення спрощеної закупівлі  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Відомості про договір, відповідно до якого видається гарантія банком, страховою організацією, фінансовою установою (у разі наявності)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. Ця гарантія застосовується для цілей забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції учасника процедури закупівлі / спрощеної закупівлі відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон).  3. За цією гарантією гарант безвідклично зобов’язаний сплатити бенефіціару суму гарантії протягом 5 робочих/банківських днів після дня отримання гарантом письмової вимоги бенефіціара про сплату суми гарантії (далі – вимога). Вимога надається бенефіціаром на поштову адресу гаранта та повинна бути отримана ним протягом строку дії гарантії. Вимога може бути передана через банк бенефіціара, який підтвердить автентичним SWIFT-повідомленням на SWIFT-адресу гаранта достовірність підписів та печатки бенефіціара (у разі наявності) на вимозі та повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу (у разі, якщо гарантом є банк). Вимога повинна супроводжуватися копіями документів, засвідчених бенефіціаром та скріплених печаткою бенефіціара (у разі наявності), що підтверджують повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу. Вимога повинна містити посилання на дату складання/видачі і номер цієї гарантії, а також посилання на одну з таких умов (підстав), що підтверджують невиконання принципалом своїх зобов’язань, передбачених його тендерною пропозицією / пропозицією: відкликання тендерної пропозиції / пропозиції принципалом після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції / пропозиції вважаються дійсними; непідписання принципалом, який став переможцем тендеру / спрощеної закупівлі, договору про закупівлю; ненадання принципалом, який став переможцем тендеру / спрощеної закупівлі, забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією / оголошенням про проведення спрощеної закупівлі; ненадання принципалом, який став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі), у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону.  4. Строком дії гарантії є період з дати початку дії гарантії до дати закінчення дії гарантії (включно) або до настання однієї з таких подій залежно від того, що настане раніше: сплата бенефіціару суми гарантії; отримання гарантом письмової заяви бенефіціара про звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією; отримання гарантом повідомлення принципала про настання однієї з обставин, що підтверджується відповідною інформацією, розміщеною на вебпорталі Уповноваженого органу, а саме: закінчення строку дії тендерної пропозиції / пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції, зазначеного в тендерній документації / оголошенні про проведення спрощеної закупівлі; укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) / спрощеної закупівлі; відкликання принципалом тендерної пропозиції / пропозиції до закінчення строку її подання; закінчення тендеру / спрощеної закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції / пропозиції.  5. У разі дострокового звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією заява бенефіціара про звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією повинна бути складена в один з таких способів: на паперовому носії, підписана представником(ами) бенефіціара і скріплена печаткою бенефіціара (у разі наявності), що підтверджує повноваження особи (осіб), що підписала(и) заяву, шляхом надсилання на поштову адресу гаранта; у формі електронного документа, підписана представником(ами) бенефіціара з накладенням кваліфікованого електронного підпису представника(ів) бенефіціара та подана безпосередньо на електронну адресу гаранту разом із засвідченими кваліфікованим електронним підписом представника(ів) бенефіціара копіями документів, що підтверджують повноваження представника(ів) бенефіціара. 6. Зміни до цієї гарантії можуть бути внесені в установленому законодавством порядку, після чого вони стають невід’ємною частиною цієї гарантії. 7. Ця гарантія надається виключно бенефіціару і не може бути передана або переуступлена будь-кому. Відносини за цією гарантією регулюються законодавством України. Зобов’язання та відповідальність гаранта перед бенефіціаром обмежуються сумою гарантії. Цю гарантію надано в формі електронного документа та підписано шляхом накладання кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта та його печатки відповідно (зазначається в разі, якщо гарантія надається в електронній формі). Уповноважена(ні) особа(и) (у разі складання гарантії на паперовому носії) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та печатка бенефіціара (у разі наявності)) Уповноважена(ні) особа(и) (у разі надання в електронній формі) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та кваліфікований електронний підпис) |

Для правильного розуміння об’ємів та переліку робіт, які необхідно виконати передподаннямпропозиціїУчасник повинен виїхати на місце для проведенняобстеженняоб’єкту на якомузапланованіроботи. Акт обстеження (Додаток7), підписанийв період звернення за роз’ясненнямиучасником та замовникомзакупівлі, подається в складіпропозиції.

ДОДАТОК 7

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ

Капітальний ремонт частиниприміщеньпершого поверху адміністративноїбудівлі з влаштуваннямЦНАПу та заміноюпокриття даху, без втручання в конструктивніелементи, за адресою: вул. Вербицького, 10, с. Стрілки, Самбірського району, Львівськоїобласті (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва)Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015)

с.Стрілки «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 р.

Представник Замовника в особі : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ та Представник Учасника в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (в подальному Сторони) виконалиобстеження: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В результатівстановлено:Технічний стан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В процесіобстеженняданогооб'єктабуливстановленінаступнідефекти:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сторонивирішили:

Для якісного виконання робіт зКапітальний ремонт частиниприміщеньпершого поверху адміністративноїбудівлі з влаштуваннямЦНАПу та заміноюпокриття даху, без втручання в конструктивніелементи, за адресою: вул. Вербицького, 10, с. Стрілки, Самбірського району, Львівськоїобласті (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва)Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015)необхідновиконатироботи зазначені в локальних кошторисах.

Представник Учасника з переліком та обсягами робіт погоджуюсь.

Від Учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Від Замовника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Клас наслідків СС1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локальнийкошторис на будівельніроботи №02-01-01  на Загальнобудівельніроботи   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | | Одиниця виміру | Кіль- кість | |  | |  | |  | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |  | |  |  | Перелiк нарахувань: | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,2 |  |  |  |  | |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,2 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | **Роздiл 1. Сходи** | |  |  |  | | *1* | *КБ6-1-19 К=1,15* | *Улаштування cходів залізобетонних* | | *100м3* | *0,1* |  | |  | | 2 | КР9-20-4 | Установлення металевих огорож без поручня | | 100м | 0,13 |  | |  | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |  | | 3 | & С113-7-3 | Поручні пандусу та сходів вхідної групи з нержавіючої сталі | | м | 13 |  | |  | | *4* | *КБ11-29-1 К=1,15* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | | *100м2* | *0,45* |  | |  | | 5 | КР20-2-1 | Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю | | м2 | 6 |  | |  | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  |  | **Роздiл 2. Покрiвля** |  |  | | 6 | КР8-2-4 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | 100м2 | 7,2 | |  | | 7 | КР8-4-1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | 100м | 2,1 |  | |  | | 8 | КР8-1-1 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | 100м2 | 7,2 |  | |  | | 9 | КР8-1-4 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | 100м2 | 3 |  | |  | | 10 | КР3-2-1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10 м3 | 0,25 |  | |  | | 11 | КР8-24-1 | Улаштування крокв з дощок | м3 | 3,44 |  | |  | | *12* | *КР8-26-2* | *Улаштування контрлат* | *100м2* | *7,2* |  | |  | | 13 | КР8-31-1 | Улаштування гідроізоліяції з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100м2 | 7,2 |  | |  | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 14 | & С111-287- 10-1 | Гідроізоляційна плівка Strotex PP 110 | м2 | 828 | |  | | *15* | *КБ12-12-1* | *Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"* | *100м2* | *7,2* |  | |  | | 16 | & С111- 1801-15 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм з полімерним покриттям | м2 | 5 |  | |  | | 17 | & С123-236- 5-1 | Люк-вилаз VELUX 45x55см VLT 025 1000 | шт | 2 |  | |  | | 18 | & С111-826- 3 | Конькова планка | м.п. | 104,5 |  | |  | | 19 | & С113-953- 445-30 | Вентиляційна конькова стрічка 310мм/5м | м/п | 100 |  | |  | | 20 | & С113-14- 10 | Снігозатримувач | м | 130 |  | |  | | 21 | & С111- 1714-3 | Крапальник | м | 148,5 |  | |  | | 22 | & С111- 1714-4 | Підринвова планка | м | 148,5 |  | |  | | 23 | КР3-39-5 | Улаштування карнизів | 100 м2 | 0,6075 |  | |  | | 24 | КР8-41-2 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,65 |  | |  | | 25 | & С111- 1133ВТ | Труба водостічна | м | 65 |  | |  | | 26 | & С101-325- 57 | Коліно водостокове | шт | 24 |  | |  | | 27 | & С10-22-9 | Кріплення труби | шт | 44 |  | |  | | 28 | & С113-72- 18 | Зєднувач труби | шт | 16 |  | |  | | 29 | КР8-41-2 | Улаштування жолобів підвісних з готових елементів | 100м | 1,35 |  | |  | | 30 | & С101-325- 65 | Ринва | м | 135 |  | |  | | 31 | & С1547-1- 19 | Гак для ринви | шт | 250 |  | |  | | 32 | & С121-812 | З"єднувач для ринви | шт | 40 |  | |  | | 33 | & С130- 1156-13- 1ПП | Лійка | шт | 8 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | & С1547-1- 21 | | | Кут зовнішній для ринви | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 35 | КБ13-74-1 | | | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій | | | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | 2,83 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 36 | & С111-389- 78 | | | Вогнебіозахист для деревини Кортекс ПРОФ РВНА 3096010 Червоний | | | | | | | | | | кг | | | | | | | 100,27 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *37* | *КР20-5-1* | | | *Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | *5,67* | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | **Роздiл 3. Оздоблювальнi роботи** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 38 | КР3-2-1 | | | | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | | | | | | | | | | 10 м3 | | | | | | | | 1,25 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| *39* | *КБ15-76-1 К=1,15* | | | | *Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | *2,3* | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| *40* | *КБ15-76-2 К=1,15* | | | | *Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | *2,1776* | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| *41* | *КР20-19-1* | | | | *Антисептування водними сумішами стін* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | *6* | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 42 | & С111-233- 2-6 | | | | Ґрунтовка протигрибкова PumaSniezka | | | | | | | | | | л | | | | | | | | 120 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| *43* | *КБ34-58-1* | | | | *Обклеювання склотканиною стін в один шар* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | *1,2* | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  | | | | В наступнiйпозицiї враховано: | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,15 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| *44* | *КБ15-56-3 К=1,15* | | | | | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | | | | | | | | | | *100 м2* | | | | | | | | | *1,2* | | | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *45* | *КБ15-74-1 к=1,15* | | | | | *Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *1,2* | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *46* | *КР12-49-5* | | | | | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *1,2* | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | | | | | В наступнiйпозицiї враховано: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,15 | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| *47* | *КБ10-8-1 к=1,15* | | | | | *Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *4,8* | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | | | | | В наступнiйпозицiї враховано: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,15 | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| *48* | *КБ15-63-2 К=1,15* | | | | | *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *0,24* | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | | | | | В наступнiйпозицiї враховано: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,15 | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| *49* | *КБ15-56-3 К=1,15* | | | | | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | | | | | | | | | | *100 м2* | | | | | | | | | *5,65* | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | | | | | В наступнiйпозицiї враховано: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,15 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| *50* | *КБ15-56-4 К=1,15* | | | | | | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | | | | | | | | | | *100 м2* | | | | | | | | | *0,61* | | | | | | | | |
|  | | | | | |
| *51* | *КР12-49-5* | | | | | | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *5,65* | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  | | | | | | облицювання плиткою розміром 600\*600 мм | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| *52* | *КБ15-25-1 К=1,15* | | | | | | *Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *0,7* | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
| *53* | *КР12-49-5* | | | | | | *Поліпшене фарбування інтер'єрною акриловою Sniezka стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *5,65* | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
| 54 | & С1550-54- 2 | | | | | | Акрилова інтерєрна фарба Sniezka | | | | | | | | | | кг | | | | | | | | | 355,95 | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | **Роздiл 4. Прорiзи** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| *55* | *КР6-13-1* | | | | | | | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах* | | | | | | | | | | *100 шт* | | | | | | | | | *0,09* | | | | | | | | |
|  | | | | |
| *56* | *КР3-23-1* | | | | | | | *Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну* | | | | | | | | | | *1 м3* | | | | | | | | | *7,5* | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |
| 57 | КР3-14-1 | | | | | | | | Посилення цегляних стін металевим каркасом | | | | | | | | | | 1 т | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | |
|  | | | |
| 58 | КР6-14-1 | | | | | | | | Знімання дверних полотен | | | | | | | | | | 100 м2 | | | | | | | | | 0,12 | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
|  |  | | | | | | | | мурування окремих ділянок | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| *59* | *КБ8-25-1 К=1,15* | | | | | | | | *Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *0,1* | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| *60* | *КР3-45-1* | | | | | | | | *Улаштування перемичок із металевого кутника 50\*50* | | | | | | | | | | *1 т* | | | | | | | | | *0,09425* | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| 61 | С1110-173 | | | | | | | | Сталь кутова 50х50 мм | | | | | | | | | | т | | | | | | | | | 0,098 | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| *62* | *КБ10-28-1 К=1,15* | | | | | | | | *Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *0,1567* | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| *63* | *КБ10-28-2 К=1,15* | | | | | | | | *Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *0,0856* | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
|  | |  | | | | | | | | **Роздiл 5. Перегородки** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| *64* | | *КБ8-25-1 К=1,15* | | | | | | | | *Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *0,3* | | | | | | | | |
|  | | |
|  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | **Роздiл 6. Підлоги** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 65 | | КР7-2-1 | | | | | | | | | Розбирання дощатих покриттів підлог | | | | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | | | 1,6 | | | | | | | |
|  | |
| 66 | | КР7-2-7 | | | | | | | | | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | | | | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | | | 0,75 | | | | | | | |  | |
|  | |
| 67 | | КР7-3-1 | | | | | | | | | Розбирання дерев'яних плінтусів | | | | | | | | | | | 100м | | | | | | | | | 2,01 | | | | | | | |  | |
|  | |
| 68 | | КР7-1-2 | | | | | | | | | Розбирання лаг з дощок і брусків | | | | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | | | 1,6 | | | | | | | |  | |
|  | |
| 69 | | КР7-17-2 | | | | | | | | | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | | | | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | | | 0,75 | | | | | | | |  | |
|  | |
| *70* | | *КБ11-29-1 К=1,15* | | | | | | | | | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *0,75* | | | | | | | |  | |
|  | |
| *71* | | *КР7-14-4* | | | | | | | | | *Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2* | | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *1,6* | | | | | | | |  | |
|  | |
| 72 | | КР7-23-4 | | | | | | | | | Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2 | | | | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | | | 1,6 | | | | | | | |  | |
|  | |
| 73 | | КР7-15-6 | | | | | | | | | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 | | | | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | | | 1,6 | | | | | | | |  | |
|  | |
| *74* | | *КБ11-38-2 К=1,15* | | | | | | | | | *Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм* | | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *1,6* | | | | | | | |  | |
|  | |
| *75* | | *КБ15-26-2 К=1,15* | | | | | | | | | *Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | | | | | | | | | | | *1 м2* | | | | | | | | | *3,5* | | | | | | | |  | |
|  | |
| 76 | | КБ11-43-3 К=1,15 | | | | | | | | | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | | | | | | | | | | | 100м | | | | | | | | | 1,1 | | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | **Роздiл 7. Різні роботи** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 77 | | | КР20-40-1 | | | | | | | | | Навантаження сміття вручну | | | | | | | | | | | | 1 т | | | | | | | | | 52,194 | | | | | | |
|  |
| 78 | | | С311-30-М | | | | | | | | | Перевезення сміття до 30 км | | | | | | | | | | | | т | | | | | | | | | 52,194 | | | | | | |  |
|  |

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03**

**на Опалення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | | | Кіль- кість | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | | | | 5 | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | | **Роздiл 1. Опалення** |  | | | |  | | | |  | | | |
| *1* | | *КР15-19-4* | | | | *Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрнихдiаметром 40 мм* | *100м* | | | | *0,4* | | | |  | | | |
|  | | | |
| 2 | | С113-1906 варіант 1 | | | | Труба поліпропіленова діам.40мм | м | | | | 40 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 3 | | С113-1750 варіант 2 | | | | Трiйникдiам. 40х32х40 мм | шт | | | | 2 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 4 | | С113-1750 варіант 3 | | | | Трiйникдiам. 40х25х40 мм | шт | | | | 4 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 5 | | С113-1750 варіант 1 | | | | Трiйникдiам. 40х20х40 мм | шт | | | | 4 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 6 | | С113-1740 | | | | Трійник із поліпропілену діам. 40 мм | шт | | | | 4 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 7 | С113-1794 варіант 1 | | Муфта дiам. 40 мм | | | | | шт | | | | 2 | | | |
|  | | |
| 8 | С113-1781 | | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм | | | | | шт | | | | 2 | | | |  | | |
|  | | |
| 9 | С113-1708 | | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм | | | | | шт | | | | 9 | | | |  | | |
|  | | |
| *10* | *КР15-19-3* | | *Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрнихдiаметром 32 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,24* | | | |  | | |
|  | | |
| 11 | С113-1905 варіант 1 | | Труба поліпропіленова діам.32мм | | | | | м | | | | 24 | | | |  | | |
|  | | |
| 12 | С113-1707 | | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | | | | | шт | | | | 12 | | | |  | | |
|  | | |
| 13 | С113-1739 | | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм | | | | | шт | | | | 4 | | | |  | | |
|  | | |
| 14 | С113-1747 варіант 1 | | Трiйникредукцiйнийiзполiпропiленудiам. 32х25х32 мм | | | | | шт | | | | 8 | | | |  | | |
|  | | |
| 15 | С113-1747 варіант 2 | | Трiйникредукцiйнийiзполiпропiленудiам. 32х20х32 мм | | | | | шт | | | | 6 | | | |  | | |
|  | | |
| 16 | С113-1715 | | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм | | | | | шт | | | | 2 | | | |  | | |
|  | | |
| 17 | С113-1778 варіант 1 | | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм | | | | | шт | | | | 2 | | | |  | | |
|  | | |
| 18 | С113-1778 варіант 2 | | Перехiдредукцiйний /редукцiя/ дiам. 32х20 мм | | | | | шт | | | | 4 | | | |  | | |
|  | | |
| 19 | С113-1794 | | Муфта діам. 32 мм | | | | | шт | | | | 6 | | | |  | | |
|  | | |
| *20* | *КР15-19-2* | | *Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрнихдiаметром 25 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,44* | | | |  | | |
|  | | |
| 21 | С113-1904 варіант 1 | | Труба поліпропіленова діам.25мм | | | | | м | | | | 44 | | | |  | | |
|  | | |
| 22 | С113-1706 | | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | | | | | шт | | | | 18 | | | |  | | |
|  | | |
| 23 | С113-1714 | | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм | | | | | шт | | | | 4 | | | |  | | |
|  | | |
| 24 | С113-1793 | | Муфта діам. 25 мм | | | | | шт | | | | 12 | | | |  | | |
|  | | |
| 25 | С113-1793 варіант 1 | | Перехiдредукцiйний /редукцiя/ дiам.25х20 мм | | | | | шт | | | | 8 | | | |  | | |
|  | | |
| 26 | С113-1738 варіант 1 | | Трiйникiзполiпропiленудiам. 25х20х25 мм | | | | | шт | | | | 12 | | | |  | | |
|  | | |
| 27 | С113-1738 | | | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | | | | | шт | | | | 8 | | | |
|  | |
| *28* | *КР15-19-1* | | | *Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрнихдiаметром 20 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,18* | | | |  | |
|  | |
| 29 | С113-1903 варіант 1 | | | Труба поліпропіленова діам.20мм | | | | | м | | | | 18 | | | |  | |
|  | |
| 30 | С113-1794 варіант 2 | | | Муфта дiам. 20 мм | | | | | шт | | | | 14 | | | |  | |
|  | |
| 31 | С113-1705 варіант 1 | | | Колiно 90 град.дiам. 20 мм | | | | | шт | | | | 6 | | | |  | |
|  | |
| 32 | С113-1705 варіант 2 | | | Колiно 45 град.дiам. 20 мм | | | | | шт | | | | 2 | | | |  | |
|  | |
| 33 | С113-1737 | | | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | | | | | шт | | | | 2 | | | |  | |
|  | |
| 34 | С113-1882 варіант 1 | | | Кріплення 40 | | | | | шт | | | | 20 | | | |  | |
|  | |
| 35 | С113-1882 варіант 2 | | | Кріплення 32 | | | | | шт | | | | 22 | | | |  | |
|  | |
| 36 | С113-1882 варіант 3 | | | Кріплення 25 | | | | | шт | | | | 52 | | | |  | |
|  | |
| 37 | С113-1882 варіант 4 | | | Кріплення 20 | | | | | шт | | | | 6 | | | |  | |
|  | |
| 38 | С113-1808 варіант 1 | | | Перехід iззовнiшньоюрiзьбоюдiам. 20х1/2" мм | | | | | шт | | | | 20 | | | |  | |
|  | |
| *39* | *КР19-5-1* | | | *Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм* | | | | | *100м* | | | | *1,26* | | | |  | |
|  | |
| 40 | С113-671 варіант 1 | | | Трубна теплоізоляція Е-22 Thermaflex | | | | | м | | | | 18 | | | |  | |
|  | |
| 41 | С113-671 варіант 2 | | | Трубна теплоізоляція Е-28 Thermaflex | | | | | м | | | | 44 | | | |  | |
|  | |
| 42 | С113-671 варіант 3 | | | Трубна теплоізоляція Е-35 Thermaflex | | | | | м | | | | 24 | | | |  | |
|  | |
| 43 | С113-671 варіант 4 | | | Трубна теплоізоляція Е-42 Thermaflex | | | | | м | | | | 40 | | | |  | |
|  | |
| 44 | КР15-47-1 | | | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | | | | | 100шт | | | | 0,12 | | | |  | |
|  | |
| *45* | *КР15-90-2* | | | *Установлення опалювальних радіаторів сталевих* | | | | | *100кВт* | | | | *0,21396* | | | |  | |
|  | |
| 46 | 2407-807-1 варіант 3 | | | | Радiатор сталевий з боковим підключенням V22 1600х600 | | | | | шт | | | | 4 | | | |
|  |
| 47 | 2407-807-1 варіант 1 | | | | Радiатор сталевий з боковим підключенням V22 1400х600 | | | | | шт | | | | 2 | | | |  |
|  |
| 48 | 2407-807-2 варіант 1 | | | | Радiатор сталевий з боковим підключенням V22 1000х600 | | | | | шт | | | | 2 | | | |  |
|  |
| 49 | 2407-807-1 варіант 2 | | | | Радiатор сталевий з боковим підключенням V22 900х600 | | | | | шт | | | | 2 | | | |  |
|  |
| *50* | *КР15-104-5* | | | | *Установлення кранів повітряних* | | | | | *комплек т* | | | | *20* | | | |  |
|  |
| 51 | & С130-482- 2 варіант 1 | | | | Кран радіаторний діам.1/2 мм (подача, обратка) | | | | | комплект | | | | 20 | | | |  |
|  |
| 52 | КР20-37-1 | | | | Забивання щiлин монтажною пiною | | | | | 100м | | | | 0,15 | | | |  |
|  |
| 53 | С188888-21 варіант 1 | | | | Піна монтажна 750 мл | | | | | шт | | | | 5 | | | |  |
|  |
| 54 | С1630-103 варіант 1 | | | | Автоматичний повітровипускник | | | | | шт | | | | 8 | | | |  |
|  |
| 55 | С113-2154 варіант 1 | | | | Кульовi крани дiам. 20 мм з американкою | | | | | шт | | | | 14 | | | |  |
|  |
| 56 | С113-2154 варіант 2 | | | | Кульові крани діам. 20 мм | | | | | шт | | | | 12 | | | |  |
|  |
| *57* | *КР15-103-1* | | | | *Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм* | | | | | *фільтр* | | | | *10* | | | |  |
|  |
| 58 | С113-2157 варіант 2 | | | | PPR 25х3/4 мм | | | | | шт | | | | 22 | | | |  |
|  |
| 59 | С1630-127 варіант 1 | | | | Різьба приварна 20 мм | | | | | шт | | | | 32 | | | |  |
|  |
| 60 | С1630-129 варіант 1 | | | | Різьба приварна діаметр 32 мм | | | | | шт | | | | 12 | | | |  |
|  |
| *61* | *КР15-83-4 к дем.=0,7* | | | | *(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,18* | | | |  |
|  |
| *62* | *КР15-83-3 к дем.=0,7* | | | | *(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,56* | | | |  |
|  |
| *63* | *КР15-83-2 к дем.=0,7* | | | | *(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,88* | | | |  |
|  |

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04**

**на Водопостачання та каналізація**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | | | Кіль- кість | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | | | | 5 | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | | **Роздiл 1. Водопровiд** |  | | | |  | | | |  | | | |
| *1* | | *КР15-37-1* | | | | *Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних* | *10к-т* | | | | *0,2* | | | |  | | | |
|  | | | |
| 2 | | & С130-339- 4 | | | | Накопичувальний електричний водонагрівач V=50 л | шт | | | | 2 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 3 | | & С1630- 125-310 | | | | Кран кульовий кутовий 1/2"х1/2" | шт | | | | 4 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 4 | | С113-1733 | | | | Коліно 90 град. із поліпропілену з різьбою та кріпленням діам. 20х1/2"W мм | шт | | | | 4 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 5 | | КР15-19-1 | | | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | | | | 0,5 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 6 | | С113-1689 | | | | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм | м | | | | 50 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 7 | С113-1800 | | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х3/4" мм | | | | | шт | | | | 4 | | | |
|  | | |
| 8 | С113-1705 | | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | | | | | шт | | | | 40 | | | |  | | |
|  | | |
| 9 | С113-1792 | | Муфта діам. 20 мм | | | | | шт | | | | 10 | | | |  | | |
|  | | |
| 10 | С113-1733 | | Коліно 90 град. із поліпропілену з різьбою та кріпленням діам. 20х1/2"W мм | | | | | шт | | | | 12 | | | |  | | |
|  | | |
| 11 | & С1630- 125-310 | | Кран кульовий кутовий 1/2"х1/2" | | | | | шт | | | | 20 | | | |  | | |
|  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | **Роздiл 2. Каналiзацiя** | | | | |  | | | |  | | | |
| 12 | КР15-1-1 | | | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | | | | | 100м | | | | 0,3 | | | |
|  | |
| *13* | *КР15-18-2* | | | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,3* | | | |  | |
|  | |
| 14 | С113-2227 | | | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | | | | | м | | | | 30 | | | |  | |
|  | |
| 15 | С113-2244 | | | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм | | | | | шт | | | | 7 | | | |  | |
|  | |
| 16 | С113-2236 | | | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм | | | | | шт | | | | 7 | | | |  | |
|  | |
| *17* | *КР15-18-1* | | | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,1* | | | |  | |
|  | |
| 18 | С113-2226 | | | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | | | | | м | | | | 10 | | | |  | |
|  | |
| 19 | С113-2235 | | | | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм | | | | | шт | | | | 7 | | | |
|  |
| 20 | С113-2243 | | | | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | | | | | шт | | | | 7 | | | |  |
|  |
| *21* | *КР15-32-6* | | | | *Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води* | | | | | *10к-т* | | | | *0,3* | | | |  |
|  |
| 22 | & С130-554- 3 | | | | Умивальник | | | | | шт | | | | 3 | | | |  |
|  |
| 23 | & С111-25- В2 | | | | Змішувач для умивальника | | | | | шт | | | | 3 | | | |  |
|  |
| 24 | КР15-33-3 | | | | Установлення змішувачів | | | | | 10шт | | | | 0,1 | | | |  |
|  |
| 25 | & С111-25- В2 | | | | Змішувач для умивальника | | | | | шт | | | | 1 | | | |  |
|  |
| *26* | *КР15-34-1* | | | | *Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком* | | | | | *10к-т* | | | | *0,2* | | | |  |
|  |
| 27 | & С130-901- 4-1И | | | | Унiтаз зі змивним бачком (комплект) | | | | | шт | | | | 2 | | | |  |
|  |
| 28 | КР15-36-1 | | | | Установлення мийок на одне відділення | | | | | 10к-т | | | | 0,1 | | | |  |
|  |
| 29 | & С130-506- 3 | | | | Мийки на одне відділення для кухні Water House MODERN-75 | | | | | шт | | | | 1 | | | |  |
|  |

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05**

**на Електричні рішення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | | Кіль- кість | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | |  | | |
| 1 | | КР17-1-1 | | | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | | | 7 | | |  | | |
|  | | |
| *2* | | *КР17-11-9* | | | *Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт* | *100шт* | | | *0,34* | | |  | | |
|  | | |
| 3 | | & С1547-4- 80-140 | | | Світильник 600х600 мм | шт | | | 34 | | |  | | |
|  | | |
| 4 | | КР17-10-4 | | | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100шт | | | 0,01 | | |  | | |
|  | | |
| 5 | | & С111-240- 89 | | | Світильник - бра | шт | | | 1 | | |  | | |
|  | | |
| *6* | | *КР17-12-11* | | | *Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці* | *100шт* | | | *0,75* | | |  | | |
|  | | |
| 7 | | & С171-640П | | | Штепсельні розетки | шт | | | 75 | | |  | | |
|  | | |
| 8 | & С111-240- 8Г | | Коробка установча | | | | шт | | | 75 | | |
|  | |
| *9* | *КР17-12-11* | | *Установлення інтернет розеток утопленого типу при схованій проводці* | | | | *100шт* | | | *0,3* | | |  | |
|  | |
| 10 | & С1512-1- 58-5 | | Інтернет розетка для внутр установки | | | | шт | | | 30 | | |  | |
|  | |
| 11 | & С111-240- 8Г | | Коробка установча | | | | шт | | | 30 | | |  | |
|  | |
| *12* | *КР17-12-2* | | *Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних* | | | | *100шт* | | | *0,15* | | |  | |
|  | |
| 13 | & С1512-1- 53-1 | | Вимикач одноклавішний для схованої установки | | | | шт | | | 15 | | |  | |
|  | |
| 14 | & С111-240- 8Г | | Коробка установча | | | | шт | | | 15 | | |  | |
|  | |
| 15 | КР17-19-1 | | Установлення сушарок для рук | | | | 100шт | | | 0,02 | | |  | |
|  | |
| 16 | & С130-549- 1-1ПО | | Висушувачi для рук | | | | шт | | | 2 | | |  | |
|  | |
| *17* | *КР17-7-12* | | *Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку* | | | | *100м* | | | *6* | | |  | |
|  | |
| 18 | & С113- 2125-2 | | Труба гофрована 20 мм | | | | м | | | 606 | | |  | |
|  | |
| *19* | *КР17-8-2* | | *Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби* | | | | *100м* | | | *6* | | |  | |
|  | |
| 20 | КР17-5-2 | | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | | | | 100м | | | 9 | | |  | |
|  | |
| 21 | & С1545-66- 27 | | Кабель силовий напругою 1кВ, з мiдними жилами, з iзоляцiєю і оболонкою із полівінілхлоридного пластикату, без захисного покриття, не розповсюджує горіння, з пониженим димогазовиділенням перерiз 3х1,5 мм2 марка ВВГнгд | | | | м | | | 600 | | |  | |
|  | |
| 22 | & С1545-66- 28-1У | | Кабель силовий напругою 1кВ, з мiдними жилами, з iзоляцiєю і оболонкою із полівінілхлоридного пластикату, без захисного покриття, не розповсюджує горіння, з пониженим димогазовиділенням перерiз 3х2,5 мм2 марка ВВГнгд | | | | м | | | 900 | | |  | |
|  | |
| 23 | КР17-5-2 | | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | | | | 100м | | | 5 | | |  | |
|  | |
| 24 | & С154-62- 50 | | | Кабель UTP 5e cat | | | | м | | | 500 | | |
|  |

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08**

**на монтаж системи пожежної сигналізації**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | Кіль- кість | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |  | |
| *1* | | *КМ10-667-1* | | *Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *2* | | *КМ11-96-1* | | *Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *3* | | *КМ8-125-1* | | *Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *4* | | *КМ10-668-2* | | *Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні* | *шт* | | *20* | |  | |
|  | |
| *5* | | *КМ10-309-3* | | *Кнопка, установлювана на пультах і панелях* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *6* | | *КБ21-17-12* | | *Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.* | *100шт* | | *0,02* | |  | |
|  | |
| *7* | | *КМ10-671-2* | | *Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях* | *100 м* | | *2* | |  | |
|  | |
| 8 | & 15095- 46091-1-8 варіант 1 | | Кабель вогнетривкий JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8 | | | 1000м | | 0,01 | |
|  |
| 9 | & 15095- 1044-1 варіант 1 | | Кабель сигнальний 4x0,4 | | | 1000м | | 0,18 | |  |
|  |
| 10 | & 15095- 1084-6 варіант 1 | | Кабель вогнетривкий NHXH E30 3x1,5 | | | 1000м | | 0,01 | |  |
|  |
| *11* | *КБ46-29-3* | | *Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см* | | | *100шт* | | *0,07* | |  |
|  |
| 12 | & С111-136- В2-1С варіант 1 | | Монтажний комплект | | | компл | | 1 | |  |
|  |
| 13 | КМ10-51-32 Н1-0,85 | | Оброблення кабелів | | | 10кінців | | 2,3 | |  |
|  |
| *14* | *КМ10-765-9* | | *Перевірка схем сигналізації* | | | *схема* | | *1* | |  |
|  |

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010**

**на монтаж системи відеоспостереження**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | Кіль- кість | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |  | |
| *1* | | *КМ11-91-1* | | *Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *2* | | *КМ11-96-1* | | *Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг* | *шт* | | *2* | |  | |
|  | |
| *3* | | *КМ8-125-3* | | *Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 45 А.год* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *4* | | *КМ10-350-23* | | *Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення* | *шт* | | *8* | |  | |
|  | |
| *5* | | *КМ10-698-1* | | *Коробка відгалужувальна на стіні* | *шт* | | *2* | |  | |
|  | |
| 6 | | & 1602- 30086-1 варіант 1 | | Мережевий фільтр 1,8м. | шт | | 1 | |  | |
|  | |
| *7* | | *КМ10-671-2* | | *Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних* | *100 м* | | *3,05* | |  | |
|  | |
| 8 | & 15095- 46091-1-8 варіант 2 | | КПВЄ-ВП-(200)4\*2\*0,51 FTP 5Е-Кабель внутрішній | | | 1000м | | 0,305 | |
|  |
| 9 | & С111-136- В2-1С | | Монтажний комплект | | | компл | | 1 | |  |
|  |
| 10 | КМ10-51-32 Н1=0,85 | | Оброблення кабелів | | | 10кінців | | 2,5 | |  |
|  |
| 11 | & С100- 290902-55- 19 варіант 1 | | RJ-45 Конектор | | | шт | | 25 | |  |
|  |
| *12* | *КМ10-765-9* | | *Перевірка схем сигналізації* | | | *схема* | | *1* | |  |
|  |

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012**

**на охоронна сигналізація**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | Кіль- кість | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |  | |
| *1* | | *КМ10-667-1* | | *Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *2* | | *КМ11-96-4* | | *Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 30 кг* | *шт* | | *2* | |  | |
|  | |
| *3* | | *КМ8-125-2* | | *Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *4* | | *КМ10-668-2* | | *Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні* | *шт* | | *20* | |  | |
|  | |
| *5* | | *КМ10-668-4* | | *Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей* | *шт* | | *14* | |  | |
|  | |
| *6* | | *КМ10-349-6* | | *Монтаж табло сигнального студійного або коридорного* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *7* | *КМ10-671-2* | | *Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях* | | | *100 м* | | *4* | |
|  |
| 8 | & 15095- 46091-1-8 варіант 3 | | Кабел сигналізації ПСВВ 8х0,4 | | | 1000м | | 0,4 | |  |
|  |
| 9 | & С1-1075-4 варіант 1 | | LED CC-1 Світлодіод | | | шт | | 2 | |  |
|  |
| 10 | & С111-136- В2-1С | | Монтажний комплект | | | компл | | 1 | |  |
|  |
| 11 | КМ10-51-32 Н1=0,85 | | Оброблення кабелів | | | 10кінців | | 3,5 | |  |
|  |
| *12* | *КМ10-765-9* | | *Перевірка схем сигналізації* | | | *схема* | | *1* | |  |
|  |

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014**

**на СКС**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | КМ11-96-1 | Установлення патч-панелей | шт | 1 |  |
|  |
| 2 | КМ11-1-1 | Монтаж організатора кабелю | шт | 1 |  |
|  |
| 3 | КМ10-398-1 | Мережевий комутатор | шт | 2 |  |
|  |
| 4 | КМ10-398-1 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 | шт | 1 |  |
|  |

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09**

**обладнання пожежної сигналізації**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1504-12183 варіант 1 | ППКП "Тірас 4П" ; ( маса=0,003) | шт | 1 |
| 2 | & 1602-10235- 2-В1 варіант 1 | Модуль цифрового GSM-автодозвону; ( маса=0,001) | шт | 1 |
| 3 | 1511-3002 варіант 1 | Акумулятор 7Аг; ( маса=0,005) | шт | 1 |
| 4 | 1511-3003 варіант 1 | Блок живлення БЖ 2415 ; ( маса=0,005) | шт | 1 |
| 5 | 2402-4059 варіант 1 | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; ( маса=0,00005) | шт | 20 |
| 6 | 1602-30066 варіант 1 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1; ( маса=0,0007) | шт | 1 |
| 7 | 1602-30076 варіант 1 | Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12; ( маса=0,0004) | шт | 1 |
| 8 | 1602-30076 варіант 2 | Оповіщувач світло-звуковий Джміль-1; ( маса=0,0004) | шт | 1 |

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011**

**обладнання відеоспостереження**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | & 290220- 1258-1 варіант 1 | IPC-K42AP 2K IP відеокамера,ІЧ-20м,4МП 1/3"CMOS.H.264/265,4МП, 2688(H)x1520(V)f=2.8мм; ( маса=0,001) | шт | 6 |
| 2 | & 290220- 1258-2 варіант 1 | IPC-HDW2431TP-AS-S2 (2.8мм) Зовн. купольн 4МП IP кам.ІЧ-30м,1/3"CMOS, 25к/с-2688x1520,MicroSD-256; ( маса=0,0005) | шт | 2 |
| 3 | & 1602-50170- В1 варіант 1 | DH-NVR2108-8P-I 8IP+8POE камер H.265/H.264,Вх.потік 200Мб/с,Запис:12Мп, HDMI,VGA,1хHDD6ТБ; ( маса=0,002) | шт | 1 |
| 4 | & 91-1-1-41-В1 варіант 1 | Накопичувач HDD 4000GB SkyHawk; ( маса=0,0001) | шт. | 1 |
| 5 | & 1504-15220- В27 варіант 1 | ББЖ-BBGP-1210 POE Блок живлення 10А двоканальний з можливістю живлення PoEсвітчів та камер в боксі; ( маса=0,0059) | шт | 1 |
| 6 | & 91-1-1-11-В1 варіант 1 | Коробка розподільча B-116; ( маса=0,0001) | шт. | 2 |
| 7 | 1511-1001 варіант 1 | Акумулятор ORBUS 24 А/год,12 В.; ( маса=0,022) | шт | 1 |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати |  |  |

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013**

**обладнання системи охоронної сигналізації**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1504-12183 варіант 2 | Integra 64 Пульт-концентратор на 16 зон (розширення до 64 зон; плата+коробка P17/50S+клавіатура); ( маса=0,003) | шт | 1 |
| 2 | & 1602-10235- 2-В1 варіант 2 | INT-E Модуль розширення: до 8 зон (тампер) до Integra та Versa; ( маса=0, 001) | шт | 1 |
| 3 | 1511-3002 варіант 2 | Акумулятор Alarmtec 18 А/год,12 В.; ( маса=0,005) | шт | 1 |
| 4 | 17142-2035 варіант 1 | easy-DTMF-DS v9.1 Комунікатор для CA-6, CA-10, Versa, Integra; ( маса=0, 00027) | шт | 1 |
| 5 | 1602-30076 варіант 3 | SP-500 Сирена зовнішня (без металевого екрана); ( маса=0,0004) | шт | 1 |
| 6 | 2402-4059 варіант 2 | SWAN-QUAD Сповіщувач руху; ( маса=0,00005) | шт | 3 |
| 7 | 2402-4059 варіант 3 | SWAN-QUAD Штора Сповіщувач руху; ( маса=0,00005) | шт | 10 |
| 8 | 1602-30066 варіант 2 | SWAN-PGB Сповіщувач руху комбінований ІЧ+розбиття; ( маса=0,0007) | шт | 7 |
| 9 | 2402-4059 варіант 4 | Комунікаційний модуль ETHM-1 Plus; ( маса=0,00005) | шт | 12 |
| 10 | 2402-4059 варіант 5 | SM-35/B Магнiтогерконовий сповіщувач на металеві двері,накладний; ( маса=0,00005) | шт | 2 |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати |  |  |

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015**

**обладнання системи СКС**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | & 290220- 1113-34 | Патч-панель кат. 5е, 24 порта RJ-45 Eurolan 27B-U5-24BL; ( маса=0,00215) | шт | 2 |
| 2 | & 290220- 1113-35 | Органайзер горизонт. 19" 1U, 5 кілець; ( маса=0,00029) | шт | 2 |
| 3 | & 290220- 1113-36 | Комутатор PoE, 24 портовий DS-3E1326P-EI; ( маса=0,00215) | шт | 1 |
| 4 | & 290220- 1113-37 | Комутатор керований, 24 портовий TL-SG3428; ( маса=0,014) | шт | 1 |
| 5 | & 290220- 1113-38 | Комплект для монтажу в 19" стійку RACK MOUNT KIT 19; ( маса=0,00023) | шт | 1 |
| 6 | & 290220- 1113-39 | Комплект для монтажу в 19" стійку; ( маса=0,00023) | шт | 2 |
| 7 | & 290220- 1113-40 | Шафа комутаційна, 9U UA-MGSWL95B; ( маса=0,0004) | шт | 1 |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати |  |  |

|  |
| --- |
|  |

Для підтвердження якості вікон та дверей Учасник подає в складі пропозиції чинні на момент подання сертифікати відповідності або висновки СЕС на зазначений товар чинні на момент подання пропозиції та Лист відвиробника товару абовідйого офіційногопредставника пронаданнягарантії поставки товару в необхідній кількості іззазначеннямнайменуваннязамовника, номера тендера в системіпублічнихзакупівель.

В складіпропозиціїУчасникподає лист-гарантію, складену в довільнійформі, за підписомуповноваженої особи учасника та завіренупечаткою (за наявності), щододотриманняучасником в своїйдіяльності Закону України «Про санкції», Указу Президента України від 02 квітня 2021 року № 140/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)",а також про те, що в процесі надання послуг не буде поставлятись товар або послуги з Республіки Білорусь та країни–агресора(зокрема з Російської Федерації)

*\*всіпосилання на торговельну марку, фірму, патент, джерелойогопоходженняабовиробникав технічному завданні слідчитати як «абоеквівалент»*