**Додаток 1 до тендерної документації**

**ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Сіль для посипання доріг із протизлежувальною домішкою (Код ДК 021:2015:34920000-2- Дорожнє обладнання (Код ДК 021:2015:34927100-2- Дорожня сіль))**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

*Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.*

*Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку.*

*З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов відповідності технічного опису, тому всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».*

***Таблиця 1***

|  |
| --- |
| Сіль кам’яна-технічна: |
| * кількість загальна
 | 156 тонн |
| * зовнішній вигляд
 | кристалічний сипкий продукт |
| * запах
 | відсутній |
| * помел (розмір фракції, крупність)
 | помел №3 мелена: до 4,0 мм включно – не менше 85%, понад 4,0 мм – не більше 15% |
| * якість
 | вищий ґатунок |
| * вологість
 | не більше 0,4 % |
| * домішки
 | фероціанід калію до 0,015% |
| * масова частка NaCl, %, не нижче
 | 97,7 %  |
| * масова частка Ca, %, не більше
 | 0,5 %  |
| * масова частка Mg, %, не більше
 | 0,15%  |
| * масова частка SO4, %, не більше
 | 1,2% |
| * масова частка K, %, не більше
 | 0,15%  |
| * масова частка Fe2O3, %, не більше
 | 0,010%  |
| * масова частка нерозчинного у воді залишку, %, не більше
 | 0,4 % |
| Рік виробництва | 2022-2023 |
| Виробник, країна походження товару | \* |
| Гарантійний термін зберігання (строк придатності) | Не менше 24 місяці з дати виготовлення |
| Пакування | Без пакування (насипом) |
| Оцінка якості | Якість Товару повинна відповідати умовам ДСТУ 4246:2003 «Сіль для промислового переробляння. Технічні умови», кожна партія Товару має засвідчуватись документом про якість |
| Поставка | Поставка Товару здійснюється до 15.12.2023 року, включно, окремими партіями, відповідно заявок Замовника |

***\* При поданні пропозиції Учасник обов’язково заповнює графу «Виробник, країна походження товару».***

1. Учасник у складі тендерної пропозиції надає таблицю, складену Учасником, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик Товару, що пропонується Учасником, до основних технічних та якісних характеристик Товару, що вимагається Замовником, зазначених в Таблиці 1 Додатку 1 до тендерної документації. Таблиця, складена Учасником, повинна містити всі технічні характеристики Замовника, детальний опис запропонованого Учасником товару та **обов’язкове зазначення країни походження та найменування виробника.** Усі показники (характеристики), запропонованого Учасником товару, мають бути не гіршими ніж у товару, що заявлений у технічній специфікації Замовника або повністю відповідати їм.
2. Для підтвердження якості запропонованого Товару Учасник у складі тендерної пропозиції надає діючі (чинні) на момент розкриття пропозиції Учасника оригінали або належним чином завірені копії наступних документів:
	1. Сертифікат якості та/або Сертифікат відповідності, виданий органом сертифікації, чинний на момент подання тендерної пропозиції. Якщо термін дії документу закінчується до кінця терміну постачання Товару, то Учасник у складі пропозиції повинен надати гарантійний лист, що новий Сертифікат буде наданий при поставці товару. У випадку, якщо запропонований товар не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, надати оригінал або нотаріально засвідчену копію листа - підтвердження з органу сертифікації відповідної галузі акредитації або територіальним центром стандартизації, метрології та сертифікації Системи сертифікації УкрСЕПРО на бланку Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
	2. Протокол випробувань на Товар, виданий органом сертифікації;
	3. Висновок експертизи Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України, або Держспоживслужби на Товар;
	4. Сертифікат радіаційної безпеки на Товар, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації, оформлений на бланку органу з дослідження за встановленою ним формою або їх копії. Також учасник надає оригінал або копію чинного документу, підтверджуючого акредитацію органу з проведення досліджень у визначеній галузі і оригінал або копію чинного договору на проведення досліджень, укладеного між виробником Товару або Учасником торгів та органу з проведення досліджень;
	5. Протокол випробувань на вміст радіонуклідів, виданий органом сертифікації;
	6. Декларація про відповідність;
	7. Документ, який підтверджує походження Товару (сертифікат походження та/або сертифікат EUR. 1);
	8. Учасник повинен надати копію сертифікату безпечності матеріалу MSDS.
3. Якщо Учасник є виробником Товару – надати дозвіл на користування надрами (для резидента України). Якщо Учасник не є виробником Товару (дистриб’ютор, дилер, представник, інше), то Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати **оригінал або завірену належним чином копію документу**, який регулює взаємовідносини виробника та Учасника, а саме: договір з виробником Товару або сертифікат (лист) дилера, діючі на строк поставки Товару.
4. Якщо виробником запропонованого Товару є іноземна компанія – надати сканкопію митної декларації чи документа, який її замінює, про розмитнення Товару на території України, з відображенням інформації (назва товару та його обсяг); якщо обсяг ввезеного товару менше ніж обсяг закупівлі, учасник надає лист-гарантію про те, що під час поставки товару ним буде дотримано вимог Митного та Податкового кодексів України).
5. Учасник повинен надати Сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) на систему екологічного управління, виданого Учаснику (оригінал або належним чином завірену копію).
6. Товар, на день його постачання, повинен бути новим, таким, що не перебував в експлуатації, термін та умови зберігання Товару не порушені.
7. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист, що предмет закупівлі не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу, а також Учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля.
8. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати довідку (в довільний формі), що Учасник гарантує здійснення безперебійної поставки Товару у строки, визначені тендерною документацією, окремими партіями, відповідно до заявок Замовника, в тому числі у вихідні та святкові дні.
9. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист про те, що Товар поставляється за рахунок Постачальника на склад Замовника – Київська обл., м. Переяслав, вул. Солонці, 1, індекс 08402, в належним чином підготовлених для цього транспортних засобах, навантаження та розвантаження товару відбувається силами та за рахунок Постачальника.
10. Строк поставки Товару – з дати укладення договору, за результатами проведення процедури закупівлі, та до 15.12.2023 року, включно, партіями, згідно із заявками Замовника.
11. Якщо поставлений Товар виявиться неякісним, в тому числі у гарантійних випадках, або таким, що не відповідає встановленим технічним та якісним характеристикам Товару, Учасник зобов’язаний замінити цей товар на товар, належної якості. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Учасник.