**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:** **ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуга з технічного обслуговування Мамографічної рентгенівської системи Plannmed Sophie Classik)**

**Послуга з технічного обслуговування Мамографічної рентгенівської системи Plannmed Sophie Classik інв. № 101470040**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перелік послуг** | **Кількість послуг** |
| **1.** | Послуга з технічного обслуговування Мамографічної рентгенівської системи Plannmed Sophie Classik інв. № 101470040 | **1** |
| 1.1 | Перевірка та налагодження електромеханічних вузлів: (електромагнітні гальма, приводи, центратор, заміна мастил в механізмах, заміна механізмів, які працюють в умовах тертя). |  |
| 1.2 | Перевірка та налагодження високовольтного обладнання (в/в кабель та блок управління, генератора та рентгенівського випромінювача). |  |
| 1.3 | Перевірка якості запобіжників і відповідність їх необхідним номіналом. |  |
| 1.4 | Перевірка параметрів (часу встановлення робочого режиму, працездатність комплексу при різних експозиціях, розмір робочого поля, працездатність при зміні напруги живлення, якість електричних установок режимів, чутливості порогового контрасту). |  |
| 1.5 | Перевірка технічного стану сервера робочої станції, перевірка поверхні твердих дисків, дефрагментація твердих дисків, антивірусна перевірка, загальна діагностика комп’ютерів, контроль стану пристроїв мережі, контроль роботи бази даних, контроль роботи програмного забезпечення. |  |
| 1.6 | Профілактика пристроїв (CD та DVD дисководів, маніпуляторів, моніторів, принтерів, системних блоків, блоку електроніки). |  |
| 1.7 | Перевірка та корекція співпадіння рентгенівського та оптичного тракту. |  |

**Загальні вимоги до учасника:**

1. Технічне обслуговування обладнання проводиться за місцем його розташування та відповідно до регламенту, нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника щоквартально.
2. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника: 48601 Тернопільська область місто Заліщики вулиця Степана Бандери будинок 86. (надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції).
3. Терміновий позаплановий огляд виконується за викликом (заявкою) Замовника. Виконавець забезпечує прибуття сервісного інженера для проведення діагностики протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання заявки Замовника. (надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції).
4. Надання послуг фіксується Учасником-переможцем в журналі сервісного обслуговування.
5. Гарантійний термін наданих послуг з обслуговування обладнання має становити не менше 4-х місяців.
6. Наявність ліцензії державної інспекції ядерного регулювання на здійснення відповідної діяльності (надати копію ліцензії у складі пропозиції чи наказу/постанови про її видачу)

***Примітка:*** *всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як* ***«або еквівалент»*** *(окрім назви обладнання що підлягає ТО)*