**ДОДАТОК  1**

**до тендерної документації**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

Найменування предмета закупівлі - ДК 021:2015: 34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (Автобус Рута 40 або еквівалент)

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару.

Закупівля автотранспортного засобу з певними технічними і якісними характеристиками, а також посилання на торгову марку обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням віддаленості закладів культури від методичного центру , враховуючи географічну специфіку населеного пункту, стан дорожнього покриття, помірні експлуатаційні витрати, що досить важливо при наявному фінансуванні, а також надійність, технологічність, високий рівень безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю автотранспортного засобу з певними технічними і якісними характеристиками.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, **виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи** **перевищує 20 відсотків (у 2024 році)**. Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільний формі із зазначенням товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі, з підтвердженим степенем локалізації.

У разі відсутності товару запропонованого учасником у відповідному переліку, або ступень локалізації менше 20%, замовник відхиляє тендерну пропозицію на підставі частини 1 статті 31 Закону, а саме : не відповідає вимогам Закону.

**Згідно п.13 Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва, затвердженого постановою КМУ від 02.08.2022 №861 Учасник, з яким укладено договір про закупівлю, внесеного до переліку, одночасно з передачею товару, надає Замовнику, підготовлену виробником товару, фактичну калькуляцію собівартості такого товару, що оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимога Замовника** | **Пропозиція учасника** |
| Автобус Рута 40 або еквівалент, кількість – 1 од. |  |
| Стан – новий, такий що не був в експлуатації, рік виробництва не раніше 2023 |  |
| Категорія автобуса - М3 |  |
| Максимальна потужність двигуна не менше 125 кВт за частоти обертання 3500 об/хв |  |
| Робочий об'єм не більше 3000 см3 |  |
| Тип пального - дизель |  |
| Стандарт токсичності вихлопу не менше EURO 5 |  |
| Коробка передач – механічна |  |
| Кількість передач не менше 6 |  |
| Максимальна швидкість не менше 90 км/год |  |
| Тип приводу - задній |  |
| Кількість місць для сидіння (включаючи водія) не менше 19 |  |
| Кількість місць для пасажирів, які стоять не менше - 23 |  |
| Кількість місць для перевезення на інвалідних візках не менше - 1 |  |
| Маса автобуса у спорядженому стані не більше 4080 кг |  |
| Максимальна конструктивна повна маса автобуса не менше 7200 кг |  |
| Колісна база автобуса не менше 4750 мм |  |
| Довжина автобуса не менше 8370 мм |  |
| Ширина автобуса не менше 2340 мм |  |
| Висота автобуса не менше 2820 мм |  |
| Кількість дверей - 2 ( механічні, з пневматичним приводом з правого боку) |  |
| Шини не більше 225/75 R16 |  |
| Комплектація автобуса має включати:   * ABS, EBA * Електронна система стабілізації руху (ESP) * Протибуксувальна система * Галогенові фари головного світла, денні ходові вогні, додаткові бокові та над лобовим склом габаритні вогні |  |

ВИМОГИ до предмета закупівлі тендерної документації:

1. Автобус не повинен знаходитися під заставою або під арештом. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист (оригінал) від свого імені.

2. Автобус (окрім Російського виробника) повинен відповідати нормативно - технічній документації виробника, та бути готовим до експлуатації відповідно до нормативно- правових актів України щодо допуску транспортних засобів до експлуатації. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист (оригінал) від свого імені.

3. Ціна Предмету закупівлі включає в себе ціну за одиницю Товару з урахуванням ПДВ та усі необхідні податки, збори та обов’язкові платежі, що мають бути сплачені, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця поставки, визначеного замовником, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені, згідно з чинним законодавством України.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним вимогам Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції:

1) детальну технічну характеристику Автобуса, яка підтверджує відповідність товару, що пропонує Учасник, технічному завданню замовника;

2) кольорові фотознімки запропонованого Автобуса.

В ціну товару враховується використання Учасником власних матеріалів, транспортних засобів, всіх податків та зборів, які підлягають сплаті та інші витрати учасника пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції.

*У разі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника сприймати як «або еквівалент».*

Учасник процедури закупівлі на таку вимогу замовника в тендерній документації подає у складі тендерної пропозиції копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

Якщо предметом закупівлі, внесеним до переліку, є колісні транспортні засоби, замовник визначає вимогу щодо надання учасником процедури закупівлі сертифіката типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифіката відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданого органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI).

Учасник процедури закупівлі на таку вимогу замовника в тендерній документації подає у складі тендерної пропозиції сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI).

**Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, номера ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації на сайті:** [**https://prozorro.gov.ua**](https://prozorro.gov.ua)**.**

Учасник повинен представити у складі тендерної пропозиції :

* Копію сертифікату відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу, або копію сертифікату типу колісного транспортного засобу;
* Підтвердження поставки якісного та комплектного автобусу в строки, визначені договором ( у разі обрання Учасника переможцем торгів та укладення договору);
* Оригінал листа від заводу-виробника із зазначенням ідентифікатора закупівлі, або у разі якщо виробником товару не є Україна, Учасник може надати оригінал даного листа від офіційного дистриб’ютора заводу-виробника в Україні із зазначенням ідентифікатора закупівлі;
* Опис та детальні технічні характеристики товару.

**Примітка:** Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами - Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз **«або еквівалент».**

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим - Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз **«або еквівалент».**

Закупівля даного товару з певними технічними і якісними характеристиками, а також посилання на торгову марку або модель обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням віддаленості району, враховуючи географічну специфіку населеного пункту, стан дорожнього покриття, помірні експлуатаційні витрати, що досить важливо при наявному фінансуванні, а також надійність, технологічність, високий рівень безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю бульдозера з певними технічними і якісними характеристиками.

Еквівалент товару або його складової частини – вживається у значенні, як рівнозначний товар або його складова частина, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовником згідно вимог цієї документації, або якісно перевищують відповідні вимоги Замовника.