***Додаток №2 до оголошення***

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічна специфікація)**

**ДК 021:2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби на 2023 рік (труби поліетиленові двошарові гофровані для мереж зовнішньої каналізації)**

1. Перелік номенклатурних позицій предмета закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
| 1. | Труба КОРИС G ID ПП 300 SN8 каналізаційна з раструбом L=6000мм | шт | 10 |
| 2. | Труба КОРИС ОD ПЕ 250 SN8 каналізаційна з раструбом L=6000мм | шт | 43 |
| 3. | Ущільнююче кільце КОРИС ОD 250 MDS | шт | 43 |
| 4. | Ущільнююче кільце КОРИС G ID 400 Evopipes  (для з’єднання труб і фітингів) | шт | 10 |

2. Місце поставки товару:територія, що підпорядкована Замовнику - вул. Долинська, 44 А, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77300

3. Якісні характеристики: труби поліетиленові двошарові гофровані повинні відповідати ДСТУ Б В.2.5-32:2007. Технічна документація, що надається учасником на двошарові гофровані труби для каналізації, повинна включати скан-копії наступних документів:

* Документ про якістьна партію раніше виготовленої продукції (за минулий або поточний календарний рік) кожного заявленого в предметі закупівлі типорозміру двошарових гофрованих труб у відповідності до п.9.1 ДСТУ Б В.2.5-32:2007;
* Свідоцтво про можливість проведення вимірювань (свідоцтво про атестацію або технічну компетентність або визнання вимірювальних можливостей тощо) випробувальної лабораторії виробника (виробник повинен мати власну лабораторію, розташовану на його території) та додаток до нього про галузь вимірюваньабо Атестат акредитації випробувальної лабораторії заводу-виробника (виробник повинен мати власну лабораторію, розташовану на його території) та додаток до нього сфера акредитації;
* Сертифікат відповідностітерміном дії не менше двох років щодо підтвердження органом по сертифікації відповідності двошарових гофрованих труб вимогам ДСТУ Б В.2.5-32:2007 із врахуванням, що мінімальний перелік вимог в розділі сертифікату «Відповідає вимогам» згідно п.1.5(б) ДСТУ Б В.2.5-32:2007 повинен включати вимоги п.7.2.1, рядки 1 і 8 таблиці 20 ДСТУ Б В.2.5-32:2007;
* Протокол сертифікаційних випробуваньу відповідності до розділу «На підставі» чинного сертифікату відповідності на двошарові гофровані труби;
* Висновок санітарно-епідеміологічної експертизиорганів МОЗ України щодо відповідності труб медичним критеріям безпеки
* Сертифікат на систему управління якістю, яка діє на підприємстві виробника щодо її відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 та, якщо з моменту видачі сертифікату минуло більше року, звіт за результатами щорічного технічного нагляду органу сертифікації, яка видала даний сертифікат.

**-** Підтвердження уповноваженою організацією відповідності екологічних характеристик труб екологічним критеріям програми екологічного маркування І типу згідно ДСТУ ISO 14024:2018 для виробів з полімерних матеріалів.

**-** Сертифікат на систему екологічного управління, яка діє на підприємстві виробника щодо її відповідності вимогам ДСТУ ISO 14001:2015.

**-** Документ про співпрацю учасника безпосередньо з виробником запропонованого товару (дилерський/представницький лист або дилерський/представницький сертифікат або чинний договір/контракт тощо), у разі якщо учасник не є виробником даного товару. (Замовник залишає за собою право перевірити дану інформацію).

4. Умови поставки товару:Учасник-переможець повинен забезпечити поставку товару згідно поданої заявки від Замовника не залежно від обсягу, але в межах обсягу предмета закупівлі і не пізніше 3 робочих днів від дня отримання такої заявки. Реалізація партій поставок товару здійснюється власними та/або залученими силами та засобами учасника-переможця.

5. Учасник торгів з найнижчою ціною, з метою встановлення відповідності товару вимогам, зазначеним Замовником в технічному завданні, повинен протягом 2-х робочих днів надати замовнику зразок запропонованого товару за адресою: вулиця Долинська 44 А, місто Калуш, Івано-Франківська область, 77300. У разі відмови Учасника надати зразок, ненадання Учасником зразку у встановлений Замовником строк,  або надання Учасником зразку товару, який не відповідає встановленим вимогам, Замовник приймає рішення про відхилення пропозиції такого Учасника.

Поставка товару має бути реалізована за адресою визначеною згідно пункту 2 даного Додатку.

**Учасник гарантує, що:**

Технічні, якісні характеристики товару передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Товар не внесено до Переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації, згідно Постанови Кабінету Міністрів від 30.12.2015 №1147 "Про заборону ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації", зі змінами чинними на момент подання тендерної пропозиції.

***Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"***