**Додаток 2**

*до  оголошення про проведення*

*спрощеної закупівлі*

НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

***Предмет закупівлі*** код за ***«ДК 021:2015:* 32427000-2 Мережеві системи (Система оповіщення: GSM Модуль оповіщення про повітряну тривогу з SIM карткою та записами сигналів)**

***Примітка****: Якщо у найменуванні або кваліфікації товару містяться посилання на конкретну торгівельну марку або виробника – слід читати як «або еквівалент».*

*У разі, якщо товар, представлений на торги, не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, висунуті Замовником, цінова пропозиція відхиляється.*

*Якщо подається аналог, то надати таблицю-порівняння, що буде підтверджувати технічні вимоги Замовника*

***Монтаж та підключення здійснюється силами та засобами Замовника.***

**Товар, що пропонується учасником, повинен відповідати наступним вимогам:**

Назва Товару, кількість: **: Система оповіщення: GSM Модуль оповіщення про повітряну тривогу з SIM карткою та записами сигналів - 5 шт.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва товару** | Характеристика |
| **GSM Модуль оповіщення про повітряну тривогу з SIM карткою та записами сигналів - 5 шт.** | **Учасник зобов’язується поставити Замовнику товар, якість якого відповідає умовам державних стандартів, технічним умовам та іншим нормам, встановленим чинними нормативно-правовими актами України для такого виду товару.**  **Особливості:**  Гарантія – не менше 12 місяців;   * при включенні сигналу тривоги відтворити сигнал тривоги з текстом «Увага! Повітряна тривога! Всім пройти до укриття!» не менше 4 хвилини; * при включенні сигналу відбою тривоги відтворити сигнал тривоги з текстом «Увага! Відбій повітряної тривоги» не менше 2 хвилин; * для отримання даних використовувати канал мобільного Інтернет зв’язку. Для цього використовується пакет Київстар «SIM для пристроїв»; * працювати в трьох режимах: 1) ручний - включення і виключення сигналів тривоги та відбою тривоги робить диспетчер за допомогою замикання двох контактів "Вкл" і "Викл"; 2) ручний дистанційний - включення і виключення сигналів тривоги та відбою тривоги робить диспетчер дистанційно за допомогою дзвінка/SMS/Інтернет повідомлення; 3) автоматичний - прилад самостійно отримує дані з сервера (хмари). * мати температурний режим роботи -15°С до +55°С; * мати живлення 12 В, 250 мА; * мати частоту роботи приладу 850/900/1800/1900 МГц; * мати тип SIM-карти: Nano-SIM; * підтримувати аудіоформати: WAV, PCM, AMR, MP3. |

3. Термін поставки Товару: **поставка товару здійснюється за рахунок постачальника протягом 10 календарних днів після підписання договору 2022 року.**

4.Місце поставки Товару: **Макіївська сільська рада : до закладів, які підпорядковані Макіївській сільській раді:**

**Пустотинський НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІ ступенів : 17153 вул. Шкільна, буд 9, с. Пустотине**, **Ніжинського р-ну. Чернігівської обл.**

* + - * **GSM Модуль оповіщення про повітряну тривогу з SIM карткою та записами сигналів** - **1 шт.**

**Ганнівський старостинський округ: 17151 вул. Українська, 7, с. Ганнівка, Ніжинського р-ну. Чернігівської обл.**

* + - * **GSM Модуль оповіщення про повітряну тривогу з SIM карткою та записами сигналів** - 1 **шт.**

**Софіївський старостинський округ: 17150 вул. Професора Примака, 27, с. Софіївка, Ніжинського р-ну. Чернігівської обл.**

* + - * **GSM Модуль оповіщення про повітряну тривогу з SIM карткою та записами сигналів** - 1 **шт.**

**Рівчак-Степанівський НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІІ ступенів: 17142 вул. Гоголя, 2-г, с. Рівчак-Степанівка, Ніжинського р-ну. Чернігівської обл.**

* + - * **GSM Модуль оповіщення про повітряну тривогу з SIM карткою та записами сигналів** - 1 **шт.**

**Степовохутірська ЗНЗ І-ІІІ ступенів : 17141 вул. Центральна, 6, с. Степові Хутори, Ніжинського р-ну. Чернігівської обл.**

* + - * **GSM Модуль оповіщення про повітряну тривогу з SIM карткою та записами сигналів** - 1 **шт.**

5. Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, в тому числі на транспортування до місця поставки Товару, страхування та інше.

6. Доставка і розвантаження Товару здійснюється транспортом, силами та за рахунок Продавця.

7. Приймання Товару по якості, комплектності і кількості здійснюється уповноваженими представниками обох Сторін згідно специфікації.

8. *Загальні технічні вимоги.*

Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, затвердженими на даний вид товару, що діють на території України. Не допускається поставка виставочних та дослідних зразків Товару. На недоброякісний Товар складається акт і Товар повертається Продавцю. Якщо поставлений Товар не буде відповідати своїм якісним характеристикам, Продавець повинен замінити Товар своїми силами та свій рахунок протягом 5 (п’яти) календарних днів.

9. *Вимоги до упаковки.*

Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

10. *Вимоги до безпеки.*

Товар, що поставляється повинен відповідати встановленим для даного Товару технічним вимогам, що підтверджує якість Товару, забезпечує його безпеку для життя і здоров’я користувачів.

11. Інформація про відповідність запропонованого Товару технічним вимогам, встановленим документацією спрощеної закупівлі, повинна бути підтверджена:

- або паспортом якості/сертифікатом якості/сертифікатом відповідності, який підтверджує якість та відповідність Товару, чинний на момент подання пропозиції.

- гарантійний термін Товару повинен становити не менше 12 місяців з дня введення в експлуатацію.

12. При передачі Товару Продавець повинен надати Покупцю гарантійний талон та всі супроводжуючі документи на Товар (накладна, сертифікат на Товар, інструкції з користування, тощо).

13.***Технічні характеристики: товар повинен бути належної якості та в кількості згідно заявки та інформація про якість товару готується учасником самостійно.***