**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі)

**Баггі 3-х місний BEAST 1000 EPS 3 або еквівалент**

(***ДК 021:2015:*** 34110000-1 - Легкові автомобілі)

**Баггі 3-х місний BEAST 1000 EPS 3 або еквівалент**

**Кількість – 4 шт.**

* Потужність двигуна, к.с.: 80 (+-1%)
* Привід: 4х4
* Тип двигуна: 4-тактний, бензиновий
* Об'єм двигуна,: 963 куб.см. (+-1%)
* Система запуску двигуна: електростартер
* Система охолодження: рідинна

••Коробка передач: автоматична

* Режими АКПП: L/H/нейтральний/задній хід/паркінг
* Блокування заднього диференціалу: так
* Головна передача: пряма
* Передні гальма: гідравлічні, дискові на кожному колесі
* Задне гальмо: гідравлічні, дискові на кожному колесі
* Колісная баз, мм: 1915 (+-1%)

••Розмір шин: передні 29х9-14, задні 29х11-14 (+-1%)

* Обсяг паливного бака, л: 30(+-1%)
* Габарити, ДхШхВ мм: 3000х1900х2100 (+-1%)
* Передня підвіска: незалежна на подвійних А-подібних важелях
* Задня підвіска: незалежна на подвійних А-подібних важелях
* Середня витрата палива, л / 100 км: 10
* Комплектація: дзеркала заднього виду, захист рук, приладова

ппанель з LCD екраном, лебідка, легкосплавні диски, фаркоп

* Пластиковий обвіс: високоміцний пластик ABS (передній відбійник, бічна брудозахищена, розширювачі арок)
* Металевий обвіс: трубчастий, інтегрований в раму з можливістю установки додаткових кофрів

1. Для підтвердження технічних та якісних характеристик вищевказаного товару надати у складі тендерної пропозиції:

* На підтвердження відповідності запропонованого товару учасником надається паспорт чи інструкція з експлуатування (керівництвом з експлуатації) на товар що пропонується.
* На весь Товар, що постачається, Продавець надає гарантійні документи. Гарантійний термін на товар повинен складати не менше, ніж 12 місяців, і починає діяти з дати підписання сторонами товарної накладної або акту приймання – передачі Товару.
* Товар має бути новим, якісним, без попередньо експлуатаційного використання та належно упакованим, в тому числі із супровідними документами.
* Технічні характеристики товару, запропонованого учасником, повинні відповідати технічним характеристикам, які зазначені у цій Технічній специфікації .
* Для підтвердження відповідності пропонованого Учасником товару технічним вимогам до предмета закупівлі, Учасник подає у складі пропозиції будь-який з наступних документів: документи від виробника /паспорт (формуляр) товару /сертифікат/ посібник користувача/, які повинні містити опис технічних характеристик товару, перелік комплектації товару, інструкцію до використання.
* Якщо ці документи складені іноземною мовою, обов’язково додається їх переклад українською мовою.
* Учасник разом з пропозицією повинен надати документи, що підтверджують країну походження товару.
* Не приймаються до розгляду пропозиції Учасників на товар, виготовлений в російській федерації чи білорусії чи ввезені з території цих країн!

2. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник;

3. У випадку надання еквіваленту , у складі пропозиції Учасник подає **порівняльну таблицю відповідності запропонованого** **товару технічним вимогам** Замовника, зазначеним у Таблицях Технічної специфікації.

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що закуповується, учасник має можливість і погоджується забезпечити товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

«З умовами цієї Технічної Специфікації (технічних, якісних, кількісних та інших вимог та характеристик до предмета закупівлі ознайомлений(і) та погоджуюсь(ємось)».

*\* Всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*