**Додаток № 3 до тендерної документації**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики**

щодо закупівлі

**Світлодіодні вуличні світильники на сонячній батареї**

**ДК 021:2015: 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура**

***( ДК 021:2015: 31527200-8 - Світильники зовнішнього освітлення )***

**Прийнятний термін поставки:** до 31.12.2023.

**Умови поставки:** послуги з транспортування та розвантаження здійснюються силами та за рахунок постачальника, окремо не сплачуються та включаються до вартості товару.

**Адреса поставки**: вулиця Степана Бандери, 2, м. Заліщики, Тернопільської області, 48601.

**Гарантійні зобов’язання**: не менше 2 роки.

**Особливі вимоги**:

* товар повинен бути новий, виготовлений не раніше 2022 р.
* до ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:
* податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;
* витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару;
* навантаження, розвантаження;
* інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.
* кожним учасником **у складі тендерної пропозиції подається порівняльна таблиця відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника**. Для перевірки запропонованого товару технічним вимогам Замовника учасником в порівняльній таблиці обов’язково зазначається інформація про виробника та модель запропонованого товару. З метою додержання вимог чинного законодавства України, в тому числі «Санкційного законодавства», учасник в порівняльній таблиці зазначає країну походження виробника запропонованого товару. У разі відсутності вищезазначеної інформації (вимог), Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації;
* Для перевірки якості та відповідності запропонованого Учасником товару технічним вимогам Переможець повинен надати один екземпляр запропонованого ним товару до моменту підписання договору. Взірець надати протягом 4(чотирьох) календарних днів з моменту визначення переможця системою. Взірець товару, що відповідають технічним та якісним вимогам, входять до загальної кількості товару;
* Упаковка повинна вмістити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати товар, його походження та дату виробництва, а також бути цілою та не пошкодженою, без слідів взаємодії з вологою, високою температурою, ультрафіолетом. Товар повинен бути новим, таким, що не був у використанні; технічно справним, комплектуючі та матеріали - такі, що не були у використанні, для підтвердження **учасник** **у складі пропозиції надає відповідний гарантійний лист**.
* Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, при цьому всі витрати пов’язані із заміною товару несе Учасник
* **Учасник в тендерній пропозиції надає документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару технічним вимогам** (Технічний паспорт виробу, Сертифікати відповідності (якості) або декларація про відповідність, що зазначені нижче в технічних вимогах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Технічні, якісні та кількісні вимоги до товару** | **Од.****виміру** | **Кіль-кість**  |
| 1 | **Світлодіодний вуличний світильник на сонячній батареї 120 w** |

|  |  |
| --- | --- |
| Потужність світильника (W) | 120 W |
| Світловий потік (Lumen) |  5400LM |
| Тип світло діода, шт. | SMD |
| Колірна температура  | 6500 К |
| Кут розсіювання, град. | Не менше120 |
| СRI (Ra>)  | 80 |
| акумулятор  | Не менше 3,7V. 18AH Li-ion |
| Час зарядки |  8 годин |
| Час освітлення  | Не менше 15 годин |
| Коефіцієнт конверсії | 17% |
| Тип сонячної панелі | полікристалічна |
| Сонячна панель | Не менше 6V. 14W |
| Датчик день/ніч | так |
| Датчик руху | так |
| Режим управління | Пульт дистанційного керування |
| Матеріал корпусу | ABS пластик |
| колір | чорний |
| ІР | ІР65 |
| Робоча температура | -40-+40 |
| Термін служби ч | Не менше 30000 |
| Гарантія (рік) | Не менше 2 роки |
| Розмір продукту | Не менше 690\*235\*60mm |
| Кількість в коробі, шт. | 1 |

*Дивіться зображення нижче для більш наглядного сприйняття*: | **шт.** | **150** |

*При виявленні недоліків (дефектів) товару, в тому числі протягом гарантійного строку, Постачальник зобов’язується усунути недоліки (дефекти) товару або замінити неякісний товар товаром належної якості за свій рахунок протягом одного дня з моменту отримання письмового повідомлення Покупця про виявлені недоліки (дефекти).*

***Примітка: Усюди в тексті, де містяться найменування торгових марок, фірм, патентів, конструкцій, типів, джерело походження чи виробника слід розуміти «або еквівалент».***