**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

**«код ДК 021:2015 - 31120000-3 – «Генератори»** (**Генератори з установкою та монтажем**)**»**

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні), виготовленим у 2023 році.

2. Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на не неоригінальні забороняється.

3. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо) повинні здійснюватися за рахунок Постачальника.

4. **Доставка товарів здійснюється транспортом постачальника, завантажувально-розвантажувальні роботи за рахунок постачальника. Поставка товару здійснюється на адресу Замовника, безпосередньо у приміщення, визначене Замовником.**

5.**Гарантійний термін експлуатації предмету закупівлі складає не менше 12 місяців, з моменту введення в експлуатацію. Дана вимога застосовується як до обладнання в цілому, так і окремих складових частин.**

6. Товар має бути запакований заводську тару/упаковку та таким чином, щоб не допустити його псування під час транспортування до прийняття Замовником.

7. **На виконання пункту 131 Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 02 серпня 2022 року № 861 Замовник визначає в тендерній документації на закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, вимогу щодо наявності в учасника процедури закупівлі сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності**.

8. Строк поставки до 31.12.2023 року.Зобов’язання (платіжні) виникатимуть виключно при наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетного асигнування). Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

9. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати опис товару, відомості про виробника, документальне підтвердження повноївідповідностітехнічних характеристик запропонованого товару, з технічними характеристиками замовленого товару ***з обов’язковимвідображенням у таблиціпорівняльних характеристик.***

10***.*** Учасник на підтвердженнятехнічних і якісних характеристик, у складіпропозиції повинен надати**копію декларації відповідності на товар (або інший документ, що підтверджує його технічні та якісні характеристики), що пропонується учасником**.

11. Учасникнадаєліцензіюабодозвіл на виконанняелектромонтажу.

12. Учасник у складітендерноїпропозиціїнадаєгарантійний лист про спроможність поставки товару без отриманняпопередньої оплати.

13. Відповіднодо підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехіднихположень Закону замовникздійснюєзакупівлю товару, визначенихпідпунктом 2 цього пункту, виключноякщоїх***ступіньлокалізаціївиробництвадорівнює чи перевищує 15 %.***

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехіднихположень Закону ступіньлокалізаціївиробництвавизначаєтьсясамостійновиробником такого товару та підтверджуєтьсяУповноваженим органом у порядку, встановленомуКабінетомМіністрівУкраїни.

Таким порядком є Порядок підтвердженнялокалізаціївиробництватоварів, затверджений ПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 02.08.2022 № 861.

На підтвердженняданоївимогиУчасникмаєнадатидовідку у довільнійформіщодоступенялокалізації товару іззазначеннямID товару, якийприсвоєноелектронною системоюзакупівель (Замовниксамостійноперевіряєінформаціющодоступенялокалізації товару, який є предметом закупівлі, у перелікутоварів з підтвердженимступенемлокалізації за посиланням<https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=10>).

*Замовником вимагається наявність в учасника процедури закупівлі сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ ENISO 9001:2018 (ENISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.*

***На підтвердження цієї вимоги Учасник процедури закупівлі подає у складі тендерної пропозиції копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ ENISO 9001:2018 (ENISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.***

1. **Вимогищодоустановки генераторів:**

* підключеннягенераторів до існуючих мереж будівель;
* здійснитипусконалагодженняобладнання на місцяхйогобезпосередньоїексплуатації;
* виконатитестові запуски та перевіркуроботи.

Установка та монтаж генераторів мають виконуватися кваліфікованими робітниками з відповідною освітою у відповідності до діючих в Україні державних норм, стандартів і правил, **підтвердження про кваліфікацію робітників надати у вигляді диплому вищої або технічної освіти** (електрика та будівельника). Пусконалагодженнямає за мету введення змонтованого [обладнання](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F) у безпечну експлуатацію та прийняття його на гарантію з подальшою схемою надійності електропостачання об’єкту.

Для надання установки та монтажу учасник використовує власні витратні матеріали. У вартість поставки товару на етапі подання комерційної пропозиції учасником має бути включена вартість всіх матеріалів, виробів, конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі установки.

Якість всіх матеріалів, виробів,конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі надання установки та монтажу, повинні відповідати вимогам відповідних норм і стандартів, діючим на території України.

До пропозиції Учасником надається кошторисний розрахунок на товар та роботи, який розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм).

Проїзд до місця поставки товару та зворотній від’їздздійснюється силами та за рахунок Постачальника.

Учасник повинен гарантувати якість і надійність установки та монтажу електричного обладнання.

Генератор має бути готовий до використання: заправка бензином для тестових і пускових робіт та олива відповідно до технічного паспорту.

Постачальник повинен:

* здійснити установку та монтаж, якістьякихвідповідає порядку та умовамвизначенимдіючомузаконодавствуУкраїни;
* дотримуватись правил технікибезпеки та охоронипрацівідповідно до Закону України «Про охоронупраці», а такожнесеповнувідповідальність за безпечневиконанняпослуги, дотримання правил, норм і інструкцій з охоронипраці і пожежноїбезпеки;
* розробити по кожному об’єкту проект проведення альтернативного джерелаживлення – бензинового генератора до існуючоїабоальтернативноїмережіживлення суду;
* підготуватипам’ятку/інструкціющодовикористання генератора та провести навчаннявідповідальної особи суду;
* надатипротягом 12 місяців з введення в експлуатацію генератора методичну, технічну та консультативнудопомогущодоексплуатації генератора.

Генераторивстановлюються за адресами місцевихзагальнихсудівТернопільської області, щододаються, у місцяхпогоджених з керівникамиапаратусудів та з дотриманням правил пожежної/електробезпеки.

Комплекс робіт по встановленнюгенераторівпогоджується по кожному об’єкту з керівникомапарату суду.

Вартістьустановки та монтажу по кожному об’єктуможевідрізнятися, однак, загальна сума за поставлений товар, іншеобладнання та виконанняробіт не може бути більшою за суму договору.

Генератор встановлюється в суді для забезпеченнябезперебійноїроботи суду (під час планових, аварійнихвідключеньцентралізованогоелектропостачання), а саме:

* для підтримання в робочомустанікотлівопалення;
* забезпеченняосвітлення в суді;
* забезпеченняелектроживленнясерверів суду;
* забезпеченняроботикомп’ютера та необхідноїофісноїтехніки в канцелярії суду;
* забезпеченняроботикомп’ютера, звукозаписувальноїтехніки в залі (залах) судового засідання.

Остаточнийперелікспоживачівальтернативноїелектричноїенергіївизначаєкерівникапарату суду за погодженням з головою суду.

Включеннягенератора відбувається, за умовитривалоговідключення центрального електропостачання, з дозволуголови суду, керівникаапарату суду або особи, яка йогозаміщає, з дотриманнямінструкції та правил безпеки.

Введення в дію генератора здійснюється наказом голови суду/керівникаапарату суду.

Контроль за роботою генератора, введення в діюроботи генератора покладається на відповідальногопрацівника суду, якийвизначаєтьсянаказом голови суду, керівникаапарату суду.

9. Загальний гарантійний термін напоставленийПродавцем та прийнятийі ПокупцемТовар становить 12 місяців, з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі обладнання. *На підтвердження даної вимоги,* ***Учасник надає підписаний та завірений печаткою (у разі наявності) гарантійний лист щодо відповідності вимогам, вказаним у даному пункті.***

У разі виявлення недоліків (дефектів) в гарантійний період (12 місяців)з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі обладнання, Покупецьнадає Продавцю перелік зауважень (невідповідностей, недоліків, доопрацювань), які Продавець повинен негайно усунути та доопрацювати в строк 3 (трьох) діб від дати отримання повідомлення від Покупця. *На підтвердження даної вимоги,* ***Учасник надає підписаний та завірений печаткою (у разі наявності) гарантійний лист щодо відповідності вимогам, вказаним у даному пункті.***

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Резервна потужність (кВт)** | 7,5 кВт |
| **Номінальна потужність (кВт)** | 7 кВт |
| **Об’єм двигуна** | не менше 450 см куб. |
| **Тип альтернатора** | Синхронний |
| **Кількість фаз** | Однофазний (220) |
| **Напруга** | 220 |
| **Частота** | 50 Гц |
| **Охолодження** | Повітряне |
| **Паливо** | Бензин |
| **Каністра 20л металева** | 16шт |
| **Тип двигуна** | Одноциліндровий, 4-тактний |
| **Обсяг паливного бака (л)** | 20л і більше |
| **Витрати палива при 60 % навантаженні (л/год)** | Не більше 2,2 л/год |
| **Коефіцієнт потужності** | 1 |
| **Індикатор та датчик рівня масла** | так |
| **Розетка 12V DC** | так |
| **Перемикач режиму роботи Автоматичний/Ручний** | так |
| **Автоматичний вимикач навантаження** | так |
| **Захист від перевантаження** | так |
| **Розетка силова 16А** | 1 шт. |
| **Розетка силова 32А** | 1 шт. |
| **Роз’єм для підключення в автоматичному режимі** | так |
| **Заземлення** | так |
| **Комплектація** | Інструкція, свічний ключ, вилка 16А, вилка 32А, розетка для підключення в автоматичному режимі, комплект кабелів 12V з зажимами «крокодил» |
| **Лічильник мотогодин** | так |
| **Можливість виведення на панель індикації показників напруги, частоти** | так |
| **Тип запуску** | Ручний/автоматичний/електростарт |
| **Тип установки** | Пересувний |
| **Вага з повною заправкою** | До 100 кг |
| **Рівень шуму** | Не більше 97 дБ |
| **Моторесурс генератора** | Не менше 2000 мотогодин |
| **Ступінь захисту** | Не менше ІР 23 |
| **Гарантія** | Не менше 12 місяців |

*Примітка: всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „або еквівалент”.*

**Місце поставки генераторів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Назва місцевих загальних судів Тернопільської області** | **Адреси місцевих загальних судів Тернопільської області** | **Контактна особа** | **Кількість(шт)** |
| 1 | Бережанський районний суд | 46001, Тернопільськаобл.,м. Бережани, вул.Банкова 2  (03548)23636 | Палуб’як Світлана Миронівна | 1 |
| 2 | Борщівський районний суд | 48702, Тернопільськаобл.,м. Борщів, вул.Я.Кондри,2  (03541)21199 | Матушак Світлана Михайлівна | 1 |
| 3 | Бучацький районний суд | 48400, Тернопільська обл., м.Бучач, вул.Міцкевича,11  (03544)21867 | Ляхович Андрій Степанович | 1 |
| 4 | Гусятинськийрайонний суд | 48200, Тернопільська обл., м. Гусятин, провул.Героїв Майдану, 7  (03557)22955 | Турецька Христина Михайлівна | 1 |
| 5 | Заліщицькийрайонний суд | 48664, Тернопільська обл., м. Заліщики, вул.Лисенка,1  (03554)22439 | Бурик  Олег Манолійович | 1 |
| 6 | Збаразький районний суд | 47300, Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Грушевського,13  (03550)21365 | Гавіловська  Галина Степанівна | 1 |
| 7 | Зборівський районний суд | 47200, Тернопільська обл., м.Зборів, вул. Б.Хмельницького, 4  (03540)21738 | Василик  Ольга Василівна | 1 |
| 8 | Козівський районний суд | 47600, Тернопільська обл., м.Козова, вул.Соборна, 2  (03547)21291 | Скобель Світлана Василівна | 1 |
| 9 | Кременецький районний суд | 47003, Тернопільська обл., м.Кременець, вул.В.Чорновала, 7  (03546)22479 | Гаскевич Світлана Любомирівна | 1 |
| 10 | Лановецький районний суд | 47400, Тернопільська обл., м.Ланівці, вул.Шкільна ,7  (03549)21861 | Гачок  Тетяна Іванівна | 1 |
| 11 | Монастириський районний суд | 48300, Тернопільська обл., м.Монастириська, вул.Шкільна, 4  (03555)21381 | Лагутіна  Марія Богданівна | 1 |
| 12 | Підволочиський районний суд | 47800, Тернопільська обл., м.Підволочиськ, вул.Залізнична, 1  (03543)22576 | Качуряк  Дмитро Павлович | 1 |
| 13 | Підгаєцький районний суд | 48021, Тернопільська обл., м.Підгайці, вул.Міцкевича 26»З»  (03542)21747 | Голіят  Тетяна Зіновіївна | 1 |
| 14 | Теребовлянський районний суд | 48100, Тернопільська обл., м.Теребовля, вул.Кн.Василька,116  (03551)21998 | Чех  Марія Євгенівна | 1 |
| 15 | Чортківський районний суд | 48005, Тернопільська обл., м.Чортків, вул.Бандери, 13  (03552)23533 | Грузінська  Наталія Сергіївна | 1 |
| 16 | Шумський районний суд | 48100, Тернопільська обл., м.Шумськ, вул.І.Франка, 28  (03558)21250 | Поліщук  Ліна Клавдіївна | 1 |