**Додаток 1**

**Технічне завдання**

**на закупівлю за предметом закупівлі : Послуги з калібрування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)**

**код ДК 021:2015: 50430000-8 - Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання.**

1. Вимоги до надання послуг:
	1. Калібрувальна лабораторія Виконавця повинна бути акредитованою відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 та компетентною в сфері калібрування засобів вимірювальної техніки, перелік яких наведено в таблиці 1. На підтвердження Учасник повинен надати атестат про акредитацію та сферу акредитації.
	2. Результати калібрування повинні бути надані в сертифікаті/свідоцтві та протоколі калібрування про калібрування разом із невизначеністю вимірювань, представлену в тих же одиницях, що й вимірювана величина, або у відносних одиницях. На підтвердження Учасник повинен додати гарантійний лист про надання Замовнику разом з сертифікатом/свідоцтвом ще й протоколу з калібрування.
	3. Сертифікат калібрування (свідоцтво про калібрування) та протокол до свідоцтва повинні містити всю необхідну інформацію, що передбачена ДСТУ ISO/IEC 17025.

Відповідальність за цілісність обладнання в ході проведення робіт несе Виконавець. При наданні послуг представники Виконавця повинні приймати всі міри для забезпечення збереження приладів замовника, а також нести повну матеріальну відповідальність за їх пошкодження в разі некоректного або некваліфікованого обслуговування.

Надання послуг здійснюється у стаціонарних або пересувних лабораторіях Учасника або безпосередньо у Замовника.

Виконавець при наданні послуг несе відповідальність за додержанням його представником вимог з охорони праці та пожежної безпеки, а також повинен дотримуватись всіх карантинних та санітарних норм і правил.

**Таблиця 1**

**Перелік засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **ЗВТ та випробувального обладнання** | **Тип** | **Кількість****Шт.** | **Кількість точок** |
| **1** | Газоаналізатор - термогігрометр | ST-501 (CO2) | **1** |  |
| **2** | Газоаналізатор | «Дозор -С-М-1» ( Cl2) | **1** |  |
| **3** | Газоаналізатор | «Дозор-С-М-3» ( СО, SO2, NO2) | **2** |  |
| **4** | Газоаналізатор | Коліон -1В-03 ( C2H4, H2S) | **2** |  |
| **5** | Аналізатор ртуті | УКР-1МЦ | **1** |  |
| **6** | Прилад екологічного контролю | СЕМ-DT-9881 | **1** |  |

**Всі витрати по наданню послуг з калібрування повинні бути враховані виконавцем при розрахунку калькуляції за надані послуги та надані у складі тендерної пропозиції за підписом керівника.**