**Додаток № 3**

**до тендерної документації**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».***

**Предмет закупівлі:** за ДК 021:2015: 34350000-5- «Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності»

**ШИНИ ДНІПРОШИНА ИП-184-1 (УНІВЕРСАЛЬНІ) 400/85 R21 142G АБО ЕКВІВАЛЕНТ,**

**ШИНИ MICHELIN XZL+ 395/85 R20 168G 18PR АБО ЕКВІВАЛЕНТ,**

**ШИНИ 255/65 R17 110S ROADIAN HTX RH5 (NEXEN) АБО ЕКВІВАЛЕНТ**

Товар повинен відповідати наступним вимогам:

1. **Шина Michelin XZL+ 395/85 R20 168G 18PR**

Виробник: Michelin;

Параметри: 395/85 R20 168G PR18;

Сезон: всесезонні;

Тип транспортного засобу (призначення): вантажний (універсальна);

Ширина профілю: 395;

Висота профілю: 85;

Діаметр: 20;

Індекс навантаження:168;

Індекс швидкості: G;

Шип/не шип: не шип;

Рік виготовлення шин: не раніше 2023 року;

**2. Шина 255/65 R17 110S Roadian HTX RH5 (Nexen)**

Виробник: Nexen/Roadstone;

Параметри: HTX RH5 255/65 R17 110S;

Сезон: всесезонні;

Тип транспортного засобу (призначення): позашляховик (универсальна);

Ширина профілю: 255;

Висота профілю: 65;

Діаметр: 17;

Індекс навантаження:110;

Індекс швидкості: S;

Шип/не шип: не шип;

Рік виготовлення шин: не раніше 2023 року;

**3. Шина Дніпрошина ИП-184-1 (універсальні) 400/85 R21 142G**

| Виробник | Дніпрошина |
| --- | --- |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Вид шини | Діагональна |
| Посадковий діаметр шини | 21" |
| Ширина шини | 400 мм |
| Висота профілю шини | 85 |
| Індекс навантаження шини | 142 |
| Індекс швидкості | G |
|  |  |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Тип | Камерна "TT" |
| Повнопрофільна шина | Так |
| Шина з підвищеним навантаженням | Так |
| Шина з захистом обода диска | Так |
| Безпечна шина | Так |
| Діаметр колеса/диска | 21" |
| Тип шини для спецтехніки | Пневматична (Шинокомплект) |

Учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому Додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

Якщо Учасником пропонується **еквівалент товару** до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника.

Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів.

Предмет закупівлі має відповідати зазначеним технічним та якісним характеристикам та відповідати тій кількості, яка вказана у цьому Додатку.

Якість товару повинна відповідати ДСТУ, ТУ та/або вимогам, що ставляться до такого виду товару. Товар повинний бути якісним та відповідати технічним нормам, які передбачені виробником. Упаковка має бути заводською з відповідним маркуванням.

Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.

Учасник повинен надати документи, що підтверджують кількісні, якісні та технічні характеристики товару:

- довідку в довільній формі, яка буде містити інформацію про технічні характеристики запропонованого ним товару, а також його виробника, марку та гарантійні терміни.

- учасник повинен гарантувати, що весь запропонований ним товар є новим, виготовленим не раніше 2023 року, не відновленим та таким, що раніше не використовувався. Надати гарантійний лист.

- разом з товаром надається паспорт якості або сертифікат відповідності, що підтверджує якість товару, з відбитками печатки (в разі наявності) Постачальника.

- учасник-переможець здійснює поставку за власний рахунок на адресу Замовника.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства(державним стандартам (технічним умовам)), застосування заходів із захисту довкілля.

**УВАГА!!!**

Повідомляємо, що Замовник закуповує шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності з 0% ПДВ відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022р. № 178 «Деякі питання обкладення податком на додану вартість за нульовою ставкою у період воєнного стану».