Додаток № 1

**Детальний опис**

**предмету закупівлі та технічні (якісні) вимоги до предмету закупівлі:**

**«Пожежні стволи та насадки PROTEK в асортименті»**

**код ДК 021:2015 код 35110000-5 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання**

Товар який пропонує учасник повинен бути новим (таким, що не був у користуванні), відповідати наступним параметрам:

1. **Ствол пожежний ручний комбінований PROTEK 2366 або еквівалент**

Ствол пожежний ручний комбінований PROTEK 2366 (без ГМН-50), який відповідає вимогам чинного стандарту ДСТУ EN 15182-2017. Параметри ствола: Регулювання витрат, л/хв. 100 – 250 – 350 – 500 Регулювання форми струменя плавне, від суцільної до «захисного екрана» Діапазон робочого тиску, бар 3,5…16 Дальність подачі суцільного струменя, м 45 (тиск – 6 бар, витрата - 500 л/хв.) Маса (без ГМН-50), кг 1,8 Гарантійний термін 60 місяців (5 років).

1. **Універсальний пінний насадок PROTEK 226 до комбінованих стволів 366 / 2366 або еквівалент**

Універсальний пінний насадок PROTEK 226, який використовується разом з комбінованими стволами PROTEK 2366 та PROTEK 366. Параметри ствола: Вага 1,5 кг Довжина 280 мм Діаметр 180 мм Кратність піни (максимальна, типу AFFF) 1:50 (середня) / 1:9 (низька) Гарантійний термін 24 місяці (2 роки).

1. **Універсальний пінний насодок PROTEK 213 до комбінованих стволів 366 / 2366 або еквівалент**

Універсальний пінний насодок PROTEK 213 низької кратності який використовується разом з комбінованими стволами PROTEK 2366 та PROTEK 366 Параметри ствола: Вага 1,2 кг Довжина 420мм Кратність піни 1:12 Гарантійний термін 24 місяці(2 роки).

**Гарантійні умови:**

Учасник у складі тендерної пропозиції надає підтвердження від виробника(ів) предмету закупівлі про наявність представника виробника на території України (дистриб'ютора, дилера) та забезпечення гарантійного, післягарантійного обслуговування предмету закупівлі із зазначенням адреси такого представника.

Підтвердженням якості предмету закупівлі (товару) з боку постачальника є один з наступних документів: сертифікат відповідності, сертифікат якості, паспорт якості постачальника, або декларація про походження товару, які надаються при постачанні товару.

При постачанні товару, постачальник зобов’язаний надати нормативно технічну документацію, в якій зазначено: рік виготовлення, основні технічні характеристики, умови та гарантійні терміни експлуатації, вимоги до приймання, зберігання та експлуатації предмету закупівлі. Про що Учасник у складі пропозиції надає відповідний лист-згоду.

Передбачити, що постачальник по факту поставки товару надає: у разі постачання імпортного обладнання. Постачальник додатково надає копії підтверджувальних документів (договорів постачання, інвойсів, вантажно-митних декларацій тощо), що підтверджують надходження обладнання на митну територію України (інформація надається із збереженням комерційної таємниці).