*Додаток № 3 до тендерної документації на закупівлю за предметом:*

**«ГАБІОНИ З ГЕОТЕКСТИЛЕМ**

(основний словник національного класифікатора України

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» -44310000-6 — Вироби з дроту (44313100-8 — Огорожі з дротяної сітки))»

**Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**Загальні вимоги:**

1. Вартість пропозиції повинна включати витрати на страхування, пакування, навантаження,

транспортування до місця призначення, відвантаження, сплату всіх податків і загальнообов’язкових платежів тощо. Про це у складі пропозиції надається **гарантійний лист.**

1. Поставка товару здійснюється за адресами Замовника:
* **08322, Київська область, с. Проліски – 83 шт.**
* **08321, Київська область, с. Чубинське – 87 шт.**
* **08330, Київська область, с. Дударків – 131 шт.**
1. Товар повинен відповідати показникам якості, які встановлюються законодавством України та

діючим стандартам.

1. Термін поставки: **до 15 березня 2024 року.** На підтвердження можливості поставки товару

згідно технічних вимог Замовника, учасник у складі пропозиції подає **гарантійний лист,** в якому підтверджує наявність у нього товару у необхідній кількості та поставки Замовнику в установлені строки. У випадку прострочки виконання зазначених зобов`язань за договором про закупівлю учасник несе відповідальність передбачену договором.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Товар** | **Кількість** | **Од. виміру** |
|  | Габіони з геотекстилем (1м\*1м\*1м) | 301 | шт. |
| Загалом | 301 |  шт.  |

**Вимоги то товару:**

* Габіон повинен виконувати функцію укриття (фортифікаційний);
* Рік виготовлення-не раніше 2024 року виготовлення;
* Конструкція одного габіону повинна включати: дротяний контейнер із сітки висотою 1000 мм, довжиною 1000 мм та шириною 1000 мм;
* По довжині секції повинні мати змогу об’єднуватись чи роз’єднуватись за необхідністю за допомогою спіральних стяжок та допоміжних кутків з двох сторін;
* Комірки зварної сітки габіонів повинні мати розмір 100 × 100 мм, діаметр дроту конструкції (оцинкованого) не менше 4,0 мм, внутрішня стіна секцій обшита геотекстилем, щільністю 200 г/м² для утримання в середині наповнювача;
* Спіраль оцинкована діаметром не менше 4,0 мм;
* Товар доставляється однією партією.
* Гарантійний строк експлуатації – не менше 12 місяців з дати поставки Замовнику згідно з видатковою накладною;
* Товар має бути новим (не відновленим) таким, що не був у використанні. Про це у складі пропозиції надається **гарантійний лист.**
* Товар, що постачається не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України.

**Умови приймання продукції:**

а) перевіряється вибірка 10% від партії товару;

б) якщо у вибірці виявлено брак, перевіряється подвійна вибірка (20% від партії Товару);

в) якщо у подвійній вибірці виявлено брак, вся партія Товару визнається браком.

***Учасник торгів погоджується, що в разі, якщо ним була надана (зазначена) у пропозиції будь-яка недостовірна інформація, щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника, його пропозиція буде відхилена.***

 Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі встановлених замовником, а саме:

* копію документу про якість/відповідність товару (сертифікат відповідності та/або

сертифікат/паспорт якості та/або декларація про відповідність та/або інший відповідний документ), виданий відповідним акредитованим органом сертифікації або виробником товару, що є предметом закупівлі. Документ повинен бути чинним на момент подачі тендерної пропозиції учасника.

***\* Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати як "або еквівалент".***

***\* Примітка: Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками.***

**!!! Якщо країною походження запропонованого учасником товару буде російська федерація та/або республіка білорусь та/або ісламська республіка іран тендерна пропозиція такого учасника буде відхилена як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Посада, прізвище, ініціали, підпису повноваженої особи учасника, завірені печаткою (прізвище, ініціали, підпис – для фізичної особи).*

**Примітка:** технічні вимоги повинні бути завірені підписом керівника або уповноваженої особи Учасника та скріплені печаткою учасника (у разі її використання).