**Додаток № 1**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Технічні (якісні), кількісні вимоги до товару**

Предмет закупівлі:

ТЕХНІЧНІ ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

код ДК 021:2015: 30230000-0 — Комп’ютерне обладнання (Багатофункціональний пристрій (БФП))

*Таблиця 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Вимоги до предмету закупівлі* | | *Характеристики запропонованого товару* | |
| Найменування | *Багатофункціональний пристрій* | | *(зазначити точне найменування, модель та виробника товару)* | |
| Кількість | 1 шт | |  | |
| Технічні характеристики | *Тип пристрою* | БФП | *Тип пристрою* |  |
| *Технологія друку* | Лазерний друк | *Технологія друку* |  |
| *Роздільна здатність принтера/БФП* | * Друк: 600 x 400 т/д (до 1200 х 1200 т/д) * Копіювання: 600 x 600 т/д * Сканування: оптичне - до 600 x 600 т/д, в режимі покращеної якості - 9600 x 9600 т/д | *Роздільна здатність принтера/БФП* |  |
| *Тип інтерфейсу* | * Ethernet * Wi-Fi * USB 2.0 HI-Speed   або   * **USB 3**.0 HI-Speed | *Тип інтерфейсу* |  |
| *Друк* | Чорно-білий | *Друк* |  |
| *Формат і щільність паперу* | * A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, конверт (COM10, DL, C5), користувацький формат: мін. 76.2 x 127 мм, макс. 216 x 356 мм * Щільність: 60 ~ 163 г/м² | *Формат і щільність паперу* |  |
|  | *Комплект постачання* | * БФП * Стартовий картридж * Кабель живлення * Посібник із початку роботи * програмним**не** забезпечення | *Комплект постачання* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Таблиця 2 | |
| Найменування | Epson L3150 |
| Технологія і палітра друку: | струменевий кольорова |
| Принтер | |
| Формат паперу: | А4 |
| Роздільна здатність друку, dpi: | 5760x1440 |
| Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: | 33 |
| Швидкість кольорового друку, стор./хв: | 15 |
| Витратні матеріали | |
| Щільності паперу, г/м2: | 64-256/5 |
| Конфігурація картриджів: | чорний, блакитний, пурпурний, жовтий |
| Кількість картриджів: | 4 |
| Комплект чорнил для СНПЧ | чорні, блакитні, пурпурні, жовті |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Ресурс чорного картриджа, стор.: | 4500 |
| Ресурс кольорових картриджів, стор.: | 7500 |
| СНПЧ в комплекті: | є |
| Сканер | |
| Тип сканера: | планшетний |
| Роздільна здатність, dpi: | 1200x2400 |
| Копір | |
| Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв: | 10 |
| Швидкість кольорового копіювання, стор / хв: | 5 |
| Масштабування,%: | 25-400 |
| Кількість копій за цикл: | 1-20 |
| Інтерфейси | |
| USB: | є |
| Wi-Fi: | є |
| Загальні характеристики | |
| Ємність подачі, стор: | 100 |
| Ємність прийому, стор: | 30 |
| Енергоспоживання, Вт (максимум/очікування): | 12 |
| кількість | 1 шт |
|  |  |

\* *Усі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – читати як вираз «або еквівалент».*

*\* \* усі характеристики наведені у таблицях є мінімальними вимогами, приймаються відхилення у бік покращення.*

**Обов’язкова вимога: Відсутність електронного чипу у витратних матеріалах для обліку надрукованих сторінок (без додаткового втручання в програмне забезпечення пристрою та витратних матеріалів). Картриджі повинні бути такі, які можливо заправити.**

І. Вимоги до якості товару:

* 1. Учасник пропонує товар зазначеної в Таблиці 1 моделі або еквівалент, що за своїми характеристиками відповідає вимогам Замовника до предмету закупівлі.
  2. Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні), технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні, відповідати вимогам державних стандартів, технічних регламентів тощо, а також вимогам Замовника (Таблиця 1 цього Додатку). Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля, охорони праці, екології та пожежної безпеки. Гарантійний термін (строк) експлуатації обладнання - не менше 12 місяців.
  3. Учасники процедури закупівлі надають у складі пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:
  4. Заповнену порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару вимогам Замовника за формою Таблиці 1 цього Додатку.
  5. Авторизаційний (або гарантійний) лист від виробника або офіційного представника виробника на території України, виданий на ім’я Учасника з посиланням на номер оголошення закупівлі та Замовника, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі та пропонується Учасником, в належній якості, у кількості та в терміни, визначені цим Оголошенням та пропозицією Учасника торгів.
  6. Копію чинного сертифікату або декларації відповідності на товар, що запропонований в пропозиції.
  7. Гарантійний лист від учасника з інформацією про те, що запропонована Учасником продукція обов’язково забезпечується гарантійним ремонтом. Постачальник зобов’язується забезпечити гарантійне обслуговування, заміну неякісної (несправної) продукції та ремонт устаткування. При необхідності доставки до сервісного центру Постачальника устаткування, яке вийшло з ладу, доставка (включаючи повернення до замовника) виконується Постачальником за його рахунок. У даному гарантійному листі також вказати інформацію про наявність авторизованого сервісного центру (власного чи залученого на договірних умовах) із зазначенням адреси вказаного сервісного центру та контактні телефони.
  8. Гарантійний лист про те, що уся продукція, яка пропонується Учасником нова, тобто така, що раніше не використовувалась та у робочому стані.
  9. Гарантійний лист, в якому повинен бути зазначений гарантійний термін (строк) експлуатації обладнання.

ІІ. Вимоги до постачання товару:

1. Місце поставки: місто Новомосковськ, вул. Сучкова 103 А Термін поставки: до 30.09.2022.
2. Поставка товару Замовнику здійснюється силами та за рахунок Постачальника
3. Упаковка, в якій постачається товар, повинна відповідати державним стандартам та технічним умовам, забезпечувати зберігання товару та його неушкодженість під час транспортування. Кожна одиниця товару повинна бути упакована в індивідуальну оригінальну упаковку. Товар має бути укомплектований документами (оригіналами або завіреними копіями), які засвідчують його відповідні якісні характеристики (сервісна книжка, інструкція по експлуатації, тощо).