**ДОДАТОК 1**

*до оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Технічне завдання**

|  |
| --- |
| **Технічні, якісні та кількісні характеристики** |

**до предмета закупівлі**

**Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання вул. Хабарська в с. Симонів Рівненського району Рівненської області**

ДК 021:2015 – 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кількість |  |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покритів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями глибиною фрезерування 50 мм |  м.кв. | 166 |  |
| 2 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м.кв. | м. кв. | 91 |  |
| 3 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м.кв. до 25 м.кв. | м. кв. | 91 |  |
| 4 | Навантаження сміття вручну |  т | 19,02 |  |
| 5 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 м | т | 19,02 |  |
| 6 | Перевезення асфальту, шлакобету тощо самоскидами на відстань 8 км | т | 21,658 |  |

Витрати на доставку матеріальних ресурсів, приготування, виготовлення конструкцій, розраховуються відповідно державним (відомчим) вимогам/нормативам.

Вартість асфальтобетонних сумішей, емульсії та інше - прийняти відповідно державним (відомчим) вимогам/нормативам.

Ущільнення основ, матеріалів та покриттів , сумішей при ремонті покриттів враховувати згідно технологічних та нормативних вимог.

Врахувати підгрунтовки (розлив в’яжучих) для робіт відповідно державним (відомчим) вимогам/нормативам.

При наданні послуг необхідно дотримуватись усіх заходів із захисту довкілля у відповідності до чинного законодавства