**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник" – 44810000-1 - Фарби (фарба)***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | ***фарба*** |
| Код ДК 021:2015 | ***44810000-1 - Фарби*** |
| Назва товару / послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару / послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | ***44812100-6 - Емалі та глазурі***  ***44812200-7 - Олійні та водні фарби*** |
| Кількість поставки товару / Обсяг надання послуг / Обсяг виконання робіт | ***Наведено нижче*** |
| Місце поставки товару / надання послуг / виконання робіт | ***67400, Одеська область, м. Роздільна, вул. Муніципальна, 19*** |
| Строк поставки товару / надання послуг / виконання робіт | ***до 31.05.2024 р*** |

1.Товар (та його окремі складові), який постачається, є оригінальним, новим, не перебував в експлуатації, не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб, термін та умови його зберігання не порушені.

2.Якість предметів закупівлі повинна відповідати вимогам технічних умов заводу-виробника. Постачальник гарантує високу якість техніки протягом гарантійного строку зазначеного заводом виробником. Упаковка предметів закупівлі повинна забезпечувати цілісність товару та захист від зовнішнього впливу а також мати маркування у відповідності з технічними умовами заводу-виробника.

3.Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, транспортних витрат до місця поставки, гарантійних зобов’язань та інших витрат.

4. Товар, що пропонується учасником, повинен бути новим, упакованим у заводську упаковку, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні, не пошкодженим, з відповідним маркуванням щодо продукції, що постачається. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

5.Технічні вимоги:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |  |
|  | Емаль алкідна ПФ-266 червоно-коричнева -2,8 кг. | шт. | 134 | -блиск покриття (кут 60о С) – не менше 65 од.;  -умовна в’язкість (віскозиметр ВЗ-246) за температури (23±0,5)о С – не менше 100 с;  -масова частка нелетких речовин – не менше 60%;  -ступінь перетиру – не більше 40 мкм;  -покривність висушеної плівки – 60-100 г/м2;  -час висихання до 3 ступеню за температури (23±2)о С – не більше 24 год;  -твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга) – не менше 30 с;  -адгезія покриття – не більше 1 балу;  - стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше – 1;  -гарантійний термін зберігання – 24 місяці з дати виготовлення;  Фасування – 2,8 кг. |
|  | Емаль алкідна ПФ-266 світло-коричнева - 2,8 кг. | шт. | 3 |
|  | Емаль алкідна ПФ-266 червона -2,8 кг. | шт. | 2 |
|  | Емаль алкідна ПФ-266 зелена -2,8 кг. | шт. | 7 |
|  | Емаль алкідна ПФ-115П блакитна -2,8 кг. | шт. | 42 |
|  | Емаль алкідна ПФ-115П чорна -2,8 кг. | шт. | 1 |
|  | Емаль алкідна ПФ-115П слонова кістка -2,8 кг. | шт. | 15 |
|  | Емаль алкідна ПФ-115П помаранчева -2,8 кг. | шт. | 19 |
|  | Емаль алкідна ПФ-115П бежева - 2,8 кг. | шт. | 40 |
|  | Емаль алкідна ПФ-115П шоколадна - 2,8 кг. | шт. | 35 |
|  | Емаль алкідна ПФ-115П бірюзова - 2,8 кг. | шт. | 2 |
|  | Емаль алкідна ПФ-115П світло-жовта - 2,8 кг. | шт. | 4 |
|  | Емаль алкідна ПФ-115П біла - 2,8 кг. | шт. | 184 |
|  | Емаль алкідна ПФ-115П коричнева - 2,8 кг. | шт. | 1 |
|  | Емаль алкідна ПФ-115П салатова - 2,8 кг. | шт. | 2 |
|  | Емаль алкідна ПФ-115П світло-зелена - 2,8 кг. | шт. | 41 |
|  | Емаль алкідна ПФ-115П жовта - 2,8 кг. | шт. | 40 |
|  | Емаль алкідна ПФ-115П червона - 2,8 кг. | шт. | 12 |
|  | Емаль алкідна ПФ-115П світла-синя - 2,8 кг. | шт. | 17 |
|  | Емаль алкідна ПФ-115П сіра - 2,8 кг. | шт. | 40 |
|  | Емаль алкідна ПФ-115П жовто-коричнева - 2,8 кг. | шт. | 74 |
|  | Емаль алкідна ПФ-115П фіолетова - 2,8 кг. | шт. | 9 |
|  | Емаль алкідна ПФ-115П весняно-зелена - 2,8 кг. | шт. | 34 |
|  | Емаль алкідна ПФ-115П бузкова - 2,8 кг. | шт. | 1 |
|  | Емаль стирол-акрилова для радіаторів - 0,8 кг. | шт. | 4 |
|  | Фарба підлогова коричнева олійно-фталева емаль Sniezka, 1л, або еквівалент у фасуванні 0,9 кг | шт. | 6 |
|  | Фарба біла олійно-фталева емаль Sniezka, 1л, або еквівалент у фасуванні 0,7 кг | шт. | 8 |
|  | Фарба зелена олійно-фталева емаль Sniezka, 1л, або еквівалент у фасуванні 0,7 кг | шт. | 2 |
|  | Водно-дисперсійний пігментний концентрат персик - 100 мл | шт. | 16 | * масова частка нелетких речовин не більше 55%; * в’язкість по віскозиметру Брукфільда не більше 30000мПа\*с; * pH: не більше 10; * густина не більше 1,7 г/см3; |
|  | Водно-дисперсійний пігментний концентрат помаранчевий - 100 мл | шт. | 7 |
|  | Водно-дисперсійний пігментний концентрат сірий - 100 мл | шт. | 5 |
|  | Водно-дисперсійний пігментний концентрат синій - 100 мл | шт. | 2 |
|  | Водно-дисперсійний пігментний концентрат червоний - 100 мл | шт. | 2 |
|  | Водно-дисперсійний пігментний концентрат світлий горіх - 100 мл | шт. | 5 |
|  | Водно-дисперсійний пігментний концентрат смарагдовий - 100 мл | шт. | 2 |
|  | Водно-дисперсійний пігментний концентрат жовтий - 100 мл | шт. | 2 |
|  | Водно-дисперсійний пігментний концентрат лайм - 100 мл | шт. | 5 |
|  | Водно-дисперсійний пігментний концентрат бузковий - 100 мл | шт. | 2 |
|  | Водно-дисперсійний пігментний концентрат бежевий - 100 мл | шт. | 29 |
|  | Водно-дисперсійний пігментний концентрат салатовий - 100 мл | шт. | 17 |
|  | Водно-дисперсійний пігментний концентрат коричневий - 100 мл | шт. | 16 |
|  | Фарба акрилова водоемульсійна фасадна - 14 кг | шт. | 10 | ***Фарба водоемульсійна фасадна.***  Колір: біла.  Блиск: матовий.  Витрата: 0,15-0,2 л/м² при одноразовому нанесенні.  Час висихання: 2 години, при температурі +20ºС і відносній вологості повітря 65%.  Фасування у ємності об’ємом 14 кг. |
|  | Водоемульсійна фарба миюча – 14 кг | шт. | 3 | ***Фарба водоемульсійна для внутрішніх робіт***  Колір: біла.  Блиск: матовий.  Витрата: 0,1-0,3 л/м² при одноразовому нанесенні.  Температура експлуатації: від + 5 ºС до +30ºС  Фасування у ємності об’ємом 14 кг. |

Якість Товару, при поставці, засвідчується документом підтверджуючим якість Товару, яким може бути або сертифікат відповідності, або декларація відповідності, або паспорт виробника, тощо.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

Якщо Учасником пропонується **еквівалент товару** до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості (або бути кращою), що заявлена в технічній специфікації Замовника. *Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент»*, тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації”.

*Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг – замовник здійснює закупівлю даного виду послуг задля потреб закладів загальної середньої освіти.*

*Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надати послуги відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.*