**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ЛОТ 3**

**Антидронова рушниця «EDM4S»– 4 шт.**

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Маса – 5,5 кг.

Радіус дії – 3-5 км.

Акумулятор – 24 В.

Час роботи до 35 хв.

Система оснащена радіомодулями найпоширеніших частот керування, відео та навігація БПЛА: - Wi-Fi 2,4 ГГЦ; - GPS 1,5 ГГц; ГЛОНАСС 1,5 ГГц; - 5,8 ГГц (залежить від регуляційних норм).

Система оснащена потужними професійними антенами з конекторами типу SMA: - 2,4 ГГц спрямована антена; - GPS/ГЛОНАСС 1,5 ГГц – дві спрямовані антени; - 5,8 ГГц спрямована антена.

**Комплектація:**

* міцний корпус рушниці;
* потужні спрямовані антени;
* РЧ модуль;
* акумулятор;
* ліхтар або приціл коліматора.

***Інші вимоги до предмету закупівлі:***

* упаковка повинна забезпечувати збереження, цілісність та відсутність механічних пошкоджень;
* товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, не битий;

***Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:***

* посилання на характеристики запропонованого еквіваленту товару на сайті виробника/продавця/дилера;
* гарантійний лист  учасника з вказаним строком гарантії на Товар, який не менше гарантійного строку заводу-виробника або гарантійний талон із зазначенням гарантійного терміну.

**\*Доставка товару, завантажувальні, а також розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок та силами Постачальника.**