**Додаток № 4**

**До тендерної документації**

**Технічні, якісні та кількісні**

**характеристики предмета закупівлі**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності)

**«Код за ДК 021:2015 – 3433 (34330000-9) Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів (сайлентблок 14 Tr ф 71 мм, шарнір V-образної штанги, шарнір реактивної штанги, кільце ущільнювальне реактивної штанги, кільце стопорне реактивної штанги)»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Технічні характеристики до предмету закупівлі, що встановлені Замовником, каталожний номер. | Пропозиція учасника\*\*  **(зазначити країну виробництва)** |
| 1 | Сайлентблоки 14 Tr ф 71мм |  |  |
|  | Зовнішній ⌀ - 71 мм |  |
| ⌀ пальця - 40 мм |  |
| L сайлентблоку – 105 мм |  |
| L пальцю – 160 мм |  |
| 2 | Шарнір V-образної штанги |  |  |
|  | 103-2919040 |  |
| ⌀ - 120 мм |  |
| h - 66 мм |  |
| H – 217 мм |  |
| M – 38 мм |  |
| 3 | Шарнір реактивної штанги |  |  |
|  | 101-2909040 |  |
| ⌀ - 85 мм |  |
| Відстань між болтами кріпл. 130 мм |  |
| Ширина: 56 мм |  |
| 4 | Кільце ущільнювальне реактивної штанги |  |  |
|  | 101-2909034 |  |
| Зовнішній ⌀ - 81 мм |  |
| 5 | Кільце стопорне реактивної штанги |  |  |
|  | 101-2909032 |  |
| Зовнішній ⌀ - 81 мм |  |

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.\**

*\*своїм підписом учасник підтверджує відповідність пропонованого товару всім вищезазначеним характеристикам.*

**\*\* Колонка № 4 «Пропозиція Учасника» заповнюється Учасником навпроти найменування товару зазначенням країни виробництва, а також позначкою «так» або «ні» навпроти кожної технічної вимоги.**