**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічна специфікація на закупівлю:**

***"Поточний-середній ремонт дорожнього покриття по вулиці Довга від №206 до кінця села в с.Добрівляни "***

**(ДК 021:2015-45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування послуг та витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези,ширина фрезерування 1000мм,за глибини фрезерування 5 см (розпушування) /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/ | м2 | 490 |  |
| 2 | Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | м2 | 490 |  |
| 3 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] кількість:490\*0,08 | м3 | 39,2 |  |
| 4 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій ]  кількість:490\*2,4\*0,05 | т | 58,8 |  |
| 5 | Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю,за товщини шару 5см | м2 | 58,4 |  |

*Усі посилання в технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника* ***вважати «або еквівалент»***