

**Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі:**

**згідно коду за ДК 021:2015 –** **33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні** *(Стерилізаційні рулони для автоклавів: згідно коду НК 024:2019: 44427- Пакувальна стрічка для стерилізації)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару | Код, назва коду  ДК 021:2015 | Характеристика | Одиниці виміру | Кількість |
| 1 | Рулони зі складкою для автоклава (стерилізації парою)  **150мм х 65мм 100м** | 33190000-8 | Упаковки відповідають вимогам, що висуваються до медичних стерилізацiйних матеріалів ДСТУ ISO 11607 «Вироби медичні простерилізовані. Пакування» та європейському стандарту EN 868 «Пакувальні матеріали та системи для медичних виробів, що підлягають стерилізації»:  проникні для відповідних стерилізуючих засобів, що дозволяє простерилізувати упаковані вироби;  непроникні для мікроорганізмів за умови дотримання правил закривання, умов і термiнiв зберігання упаковок;  зберігають цілісність (у тому числі герметичність швів) і зовнішній вигляд (окрім зміни кольору індикатора) після стерилізації відповідним методом;  стандартні в межах кожного виду;  комбіновані (виготовлені з паперу та прозорої плівки) рулони забезпечують легкість ідентифікації виробів що стерилізуються;  вологостійкі;  Плівка потовщена, щоб уникнути розривів при відкритті рулону.  Високоякісний папір «медичного стандарту» щільністю 60 або 70 г/м².  Індикатори пару та ЕО.  Усі матеріали відповідають міжнародним стандартам. | шт | 6 |
| 2 | Рулони зі складкою для автоклава (стерилізації парою)  **200мм х 55мм 100м** | 33190000-8 | Упаковки відповідають вимогам, що висуваються до медичних стерилізацiйних матеріалів ДСТУ ISO 11607 «Вироби медичні простерилізовані. Пакування» та європейському стандарту EN 868 «Пакувальні матеріали та системи для медичних виробів, що підлягають стерилізації»:  проникні для відповідних стерилізуючих засобів, що дозволяє простерилізувати упаковані вироби;  непроникні для мікроорганізмів за умови дотримання правил закривання, умов і термiнiв зберігання упаковок;  зберігають цілісність (у тому числі герметичність швів) і зовнішній вигляд (окрім зміни кольору індикатора) після стерилізації відповідним методом;  стандартні в межах кожного виду;  комбіновані (виготовлені з паперу та прозорої плівки) рулони забезпечують легкість ідентифікації виробів що стерилізуються;  вологостійкі;  Плівка потовщена, щоб уникнути розривів при відкритті рулону.  Високоякісний папір «медичного стандарту» щільністю 60 або 70 г/м².  Індикатори пару та ЕО.  Усі матеріали відповідають міжнародним стандартам. | шт | 6 |
| 3 | Рулон плоский для парової, ЕО та формальдегідної стерилізації **100мм х 200м** | 33190000-8 | Рулон плоский для парової та ЕО стерилізації для пакування виробів, які підлягають стерилізації парою, етилен оксидом та формальдегідом. Дизайн упаковки відповідає високим вимогам, що пред’являються до стерилізації медичних виробів та інструментів.  Прозора потовщена зелена плівка гарантує швидку ідентифікацію вмісту.  Високоякісний папір «медичного стандарту» щільністю 60 або 70 г/м².  Індикатори пару та ЕО.  Позначення розташовані на зовнішній стороні упаковки, уздовж лінії шва, між папером і плівкою.  Усі матеріали відповідають міжнародним стандартам.  Кожен рулон обгорнутий в захисну плівку. | шт | 6 |
| 4 | Рулон плоский для парової, ЕО та формальдегідної стерилізації **150мм х 200м** | 33190000-8 | Рулон плоский для парової та ЕО стерилізації для пакування виробів, які підлягають стерилізації парою, етилен оксидом та формальдегідом. Дизайн упаковки відповідає високим вимогам, що пред’являються до стерилізації медичних виробів та інструментів.  Прозора потовщена зелена плівка гарантує швидку ідентифікацію вмісту.  Високоякісний папір «медичного стандарту» щільністю 60 або 70 г/м².  3-смугове запаювання з високою міцністю і потрібним інтервалом.  Індикатори пару та ЕО.  Позначення розташовані на зовнішній стороні упаковки, уздовж лінії шва, між папером і плівкою.  Усі матеріали відповідають міжнародним стандартам.  Кожен рулон обгорнутий в захисну плівку. | шт | 6 |
| 5 | Рулон плоский для парової, ЕО та формальдегідної стерилізації **250мм х 200м** | 33190000-8 | Рулон плоский для парової та ЕО стерилізації для пакування виробів, які підлягають стерилізації парою, етилен оксидом та формальдегідом. Дизайн упаковки відповідає високим вимогам, що пред’являються до стерилізації медичних виробів та інструментів.  Прозора потовщена зелена плівка гарантує швидку ідентифікацію вмісту.  Високоякісний папір «медичного стандарту» щільністю 60 або 70 г/м².  Індикатори пару та ЕО.  Позначення розташовані на зовнішній стороні упаковки, уздовж лінії шва, між папером і плівкою.  Усі матеріали відповідають міжнародним стандартам.  Кожен рулон обгорнутий в захисну плівку. | шт | 6 |

У разі, якщо дані Технічні вимоги та специфікація товару містять посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічні вимоги та специфікація товару містять вираз «або еквівалент».

Для запобігання придбання фальсифікату або неякісного товару, обов’язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), в якому зазначено, про можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів (вказати номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель), у кількості (із зазначенням конкретного найменування товару, одиниць виміру та кількості), зі строками придатності та в терміни, визначені документацією та пропозицією Учасника.