**Додаток № 1**

**до оголошення про спрощену закупівлю**

**Предмет закупівлі (товар):**

***Код ДК 021:2015: 38430000-8 — Детектори та аналізатори***

***Код НК 024:2019: 16166 Черезшкірний білірубінометр***

**Медико-технічні вимоги до: Транскутанний білірубінометр**

1. **Загальні відомості**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Загальні відомості** | **Ступінь інформації** | **Інформація** |
| 1. | Фірма-виробник обладнання | Вказати |  |
| 2. | Країна виробництва | Вказати |  |
| 3. | Модель | Вказати |  |

1. **Загальні вимоги**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Загальні відомості** | **Ступінь інформації** | **Відповідність** |
| 1. | Основні вимоги до обладнання,  що поставляється | Обладнання має бути новим,  не використовуваним |  |
| 2 | Гарантійний термінн експлуатації | не менше 12 місяців |  |

1. **Комплектація та технічні параметри обладнання:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування технічних параметрів** | **Відповідність**  **(так/ні з посиланнями на технічний опис)** |
|  | MBJ20 Детектор желтухи**Призначення:** використовується для клінічного контролю білірубіну в динаміці у новонароджених шляхом транскутанного визначення концентрації білірубіну у процесі лікування жовтяниці. |  |
|  | **Спосіб вимірювання** **концентрації білірубіну:** неінвазивний |  |
|  | **Екран:** LCD дисплей |  |
|  | **Діапазон вимірювань**: 0,0 мг/дл ~ 32,0 мг/дл  **Точність:** діапазон становить ± 1,5 мг/дл (± 25,5 мкмоль/л) |  |
|  | **Час зарядження**: < 5 секунд |  |
|  | **Функція запису**: запис 21 попереднього значення вимірювань та можливість перегляду записаних даних |  |
|  | **Функція визначення середнього показника:** за результатами кількох вимірювань |  |
|  | **Живлення:** автономне від елементів типу ААА 1,5В, 2 шт. |  |
|  | **Індикатор заряду батареї**: виводить інформацію про заряд батареї |  |
|  | Зручне самостійне калібрування |  |
|  | **Габаритні розміри (Д×Ш×В):** 176 × 59 × 35,5 мм |  |
|  | **Вага:** 215 г (включно з елементами живлення) |  |
|  | **Комплектація:**  1 Прилад MBJ20 – 1шт  2 Батарея AA 1,5 В – 2 шт  3. Калібратор – 1 шт - опціонально  4 Інструкція з експлуатації – 1 шт |  |

1. **Інші умови:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів; сертифікат оцінювання відповідності | Наявність |  |
| 2 | Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. | Наявність |  |
| 3 | Інструкція з експлуатації українською мовою | Наявність |  |