**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

**Технічна специфікація**

**Трактор БЕЛАРУС-82.1; 16700000-2 - Трактори**

за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

***У разі, якщо нижче міститься посилання на конкретні***

***торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета***

***закупівлі, джерело його походження або виробника - читати "або***

***еквівалент"***

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні вимоги Замовника** | | **«Підтвердження вимог учасником»** |
| 1. **ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ** | | | |
| 1.1 | | Трактор Беларус-82.1 (або еквівалент) |  |
| 1.2 | | Рік випуску, технічний стан: 2021 або 2022 роки випуску, новий, який не був в експлуатації |  |
| 1. **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | | |
| 2.1 | | Маса конструкційна, кг: 3750 |  |
| 2.2 | | Маса в стані відвантаження із заводу, кг: 3850 |  |
| 2.3 | | Маса експлуатаційна, кг: 4000 |  |
|  | | Маса максимально допустима (повна), кг: 6500 |  |
| 2.4 | | Тип двигуна: дизель з безпосереднім впорскуванням палива |  |
| 2.5 | | Потужність двигуна, кВт (к.с.): не менше 59,6 (81) |  |
|  | | Коефіцієнт запасу крутного моменту, %: 15 |  |
| 2.6 | | Число циліндрів, шт.: 4 |  |
| 2.7 | | Муфта зчеплення: суха, однодискова |  |
| 2.8 | | Коробка передач: механічна, ступінчаста |  |
| 2.9 | | Число передач (вперед/назад): не менше 18/4 |  |
| 2.10 | | Передній міст: балочного типу підвищеним навантаженням |  |
| 2.11 | | Вал відбору потужності: задній |  |
| 2.12 | | Гідронавісна система: універсальна, роздільно-агрегатна з висотним регулюванням |  |
|  | | Максимальний тиск, МПа 20 |  |
| 2.13 | | Продуктивність насоса, л/хв 45 |  |
| 2.14 | | Довжина загальна, мм: 3930 |  |
| 2.15 | | Ширина (по кінцях полуосей задніх коліс), мм: 1970 |  |
| 2.16 | | Висота по кабіні, мм: 2800 |  |
| 2.17 | | База трактора, мм: не більше 2450 |  |
| 2.19 | | Колісна формула: 4х4 |  |
| 2.20 | | Розміри шин передніх/задніх колес 360/70 R24 / 15,5 R38 |  |
|  | | 1. **ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ** |  |
| 3.1 | | Учасник забезпечує передпродажну підготовку, введення техніки в експлуатацію на базі Замовника (вартість цих робіт враховується в ціну пропозиції учасника). |  |
| 3.2 | | Учасник повинен представити у складі конкурсної пропозиції:  - копію витягу з ТУ (1-2 стор. зареєстрованих технічних умов в Мінекономрозвитку України) на виробництво трактора , завірену печаткою заводу виробника та підписом та печаткою Учасника;  - підтвердження поставки якісного та комплектного товару в строки, визначені оголошенням (у разі обрання учасника переможцем спрощеної процедури та укладення договору) - оригінал листа від заводу-виробника трактору;  - зображення (проспект) та детальні технічні характеристики |  |
| 3.3 | | Гарантійний термін на трактор не менше 1 року. |  |
| 3.4 | | Учасник забезпечує здійснення технічного нагляду, гарантійного та сервісного обслуговування техніки протягом гарантійного терміну експлуатації. |  |
| 3.5 | | Постачальник повинен представити при отриманні трактору :- документи для реєстрації в органах державної реєстрації транспортних засобів |  |
| 3.6 | | Всі написи на елементах керування обладнання (піктограми) повинні бути виконані на українській або російській мові |  |
| 3.7 | | Вся технічна документація на трактор повинна бути на українській або російській мові. |  |

*\** ***З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов повної відповідності технічних характеристикам, тому всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „або еквівалент”. Крім того, техніка повинна бути економічною, невибагливою в експлуатації та стійкою до зовнішніх чинників зносу.***

***Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.***

***Предмет закупівлі буде використовуватися як доповнення до вже існуючого обладнання, а тому дуже важливо, для сумісності з уже існуючим обладнанням, чітко дотримуватись зазначених технічних вимог. Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного обладнання.***

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

**Інші вимоги**

- Учасники закупівлі повинні надати в складі пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним характеристикам згідно з даною інструкцією та за формою, що наведена у Додатку (таблиця заповнюються учасником в стовбці «Підтвердження вимог учасником», де потрібно зазначити «Підтверджено» або «Не підтверджено»).