**Додаток 2**

**до тендерної документації**

на закупівлю – Поточний ремонт вул.Лесі України в с.Штунь Ковельського району Волинської області (ДК 021:2015: 45233142-6 - Ремонт доріг)

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Предмет закупівлі:

***Поточний ремонт вул.Лесі Українки в с.Штунь* Ковельського району Волинської області *(ДК 021:2015: 45233142-6 - Ремонт доріг)***

Завдання з поточного ремонту дорожнього покриття полягає у підтриманні його транспортно-експлуатаційних якостей шляхом усунення пошкоджень, що виникли в процесі експлуатації.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованахекскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, групаґрунту 1 |  м3 | 105 |
| 2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованахекскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженнямна автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 |  м3 | 200 |
| 3 | Планування площ механізованим способом, групаґрунту 2 |  м2 | 350 |
| 4 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови з піску | м3 | 73,5 |
| 5 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю ззастосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм | м2 | 1620 |
| 6 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови з піску | м3 | 162 |
| 7 | Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 сміз щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1МПа [1000кг/см2] | м2 | 1620 |
| 8 | Планування узбіччя механізованим способом, групаґрунту 1 |  м2 | 810 |
| 9 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованахекскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, групаґрунту 1 |  м3 | 12 |
| 10 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 1,2 |
| 11 | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованихтруб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 300 мм |  м | 12 |
| 12 | Засипання траншей та котлованів екскаваторамимісткістю ковша 0,5 м3, група ґрунту 1 |  м3 | 12 |

|  |
| --- |
|  |

У разі наявності в цій документації посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід вважати в наявності вираз "або еквівалент".

В разі необхідності термінового надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття Замовник може надавати Виконавцю доручення на виконання додаткових об'ємів послуг в межах лімітних асигнувань.