Додаток 1

**Технічні та інші вимоги до предмета закупівлі**

На **ДК 021:2015 39140000-5: Меблі для дому (Ліжка та матраци)**

У разі, якщо в цих Технічних вимогах містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його поход­ження або виробника, то слід автоматично додавати вираз "або еквівалент".

Меблі для дому (Далі – Товар) повинні бути новими, в оригінальній упаковці виробника. Товар, що поставляється, повинен бути таким, що раніше не використовувався, не повинен мати дефектів, пов'язаних з конструкцією, матеріалами, придатним для використання за прямим призначенням.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товару | Технічні характеристики товару | Кількість |
| 1. | Ліжко металеве одноярусне | Висота ліжка – 744 мм;ширина ліжка – 837 мм;довжина ліжка – 1964 мм;довжина рами ліжка – 1900 мм;ширина рами ліжка – 800 мм; маса ліжка – не більше 16 кг; допустиме навантаження на ліжко – не більше 150 кг; термін служби ліжка – не менше 5 років. | 100 шт. |
| 2. | Ліжко металеве двоярусне | Висота ліжка – 1670 мм;ширина ліжка – 850 мм;довжина ліжка – 1964 мм;довжина рами ліжка – 1900 мм;ширина рами ліжка – 800 мм; маса ліжка – не більше 40 кг; допустиме навантаження на ліжко – не більше 300 кг; навантаження на одну раму – не більше 150 кг;термін служби ліжка – не менше 5 років.Наявні додаткові поручні (огорожі).Наявна драбина. | 50 шт. |
| 3. | Матрац | Висота матраца: 5 см.Наповнення: блок ортопедичної піни Air Foam.Чохол: жакард.Навантаження: 120 кг на спальне місце. | 200 шт. |

**Технічні вимоги до ліжок**

Матеріал:

Рама – труба 40х20х1,5 ГОСТ 8645-68/В10 ГОСТ 13663-86; 25x25x1,5 ГОСТ 8639-82/В10 ГОСТ 13663-86;

Сітка – жорстка, зварна, розмір 100\*100 мм, пруток 3 ГОСТ 2590-88/10 ГОСТ 535-88;

Стійки – труба ∅32х1,5 ГОСТ 10704-91/Б-10 ГОСТ 10705-80;

Зварні шви по ГОСТ 14771-76.

Покриття: фарба порошкова поліефірна ТУ У 24.3-31018788-001-2002.

Ліжка з цими параметрами мають повністю відповідати: ДСТУ 4414: 2005 Меблі за індивідуальним замовленням. Загальні технічні умови ДСТУ ГОСТ 19917:2016 (ГОСТ 19917-2014, IDT) «Меблі для сидіння та лежання. Загальні технічні умови», ГОСТ 16371-93 Меблі. Загальні технічні умови.

**Транспортування та зберігання**

Транспортування ліжок повинно проводитися в критих транспортних засобах відповідно до групи Ж2 ГОСТ 15150-69. Ліжка повинні зберігатися в сухих закритих приміщеннях з відносною вологістю повітря не більше 75%, в яких зберігання кислот і інших хімічно активних речовин не допускається. Умови зберігання повинні відповідати групі зберігання С ГОСТ 15150-69.

**Гарантійні зобов'язання**

Підприємство-виробник повинен гарантувати відповідність якості ліжка вимогам конструкторської документації і технічних умов по ГОСТ 19917-93, дотримуватися правил транспортування, зберігання і експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації ліжка з моменту введення в експлуатацію повинен бути не менше 12 місяців.

**Супроводжуючі документи**

На кожну партію товару надаються (за наявності) всі супроводжуючі документи, які засвідчують якість продукції, а саме:

- копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з посиланням на ДСТУ ГОСТ на товар, що пропонується до постачання;

- копію сертифікату відповідності з посиланням на ДСТУ ГОСТ на товар, що пропонується до постачання;

- копію сертифікату ДСТУ ISO 9001:2015;

- копію сертифікату ДСТУ ISO 14001:2015.

Поставка Товару та завантажувально-розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок Учасника до місця вказаного Замовником.

 Якщо поставлений товар виявиться не якісним, або таким, що не відповідає умовам, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.