Перелік змін до тендерної документації

по процедурі **ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями)**

на закупівлю товару

**«Електрогенераторна установка» по коду ДК 021:2015: 31120000-3 Генератори.**

1.Перелік змін до **Додаток 2 тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики та вимоги до предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОТ 1 :**  **Електрогенераторна установка , дизель :** | | | | |
| **Характеристики**  **Стара редакція** | | **Характеристики**  **Нова редакція** | | |
| **Параметри** | **Технічні характеристики** | **Параметри** | **Технічні характеристики** | |
| Вид генератора | дизельний | Вид генератора | дизельний | |
| Максимальна потужність | 11 кВт | Максимальна потужність | 11 кВт | |
| Номінальна потужність | 10 кВт | Номінальна потужність | 10 кВт | |
| Кількість фаз | 3 фази 220 В/380В (50 Гц) | Кількість фаз | 3 фази 220 В/380В (50 Гц) | |
| Вид альтернатора | синхронний | Вид альтернатора | синхронний | |
| Рівень шуму | не більше 76 дБ | Рівень шуму | не більше 76 дБ | |
| Витрата палива при 80 % навантаженні | 0,297 л/год. | Витрата палива при 80 % навантаженні | 0,297 л/год. | |
| Вид палива | дизель | Вид палива | дизель | |
| Тип двигуна | 4-тактний | Тип двигуна | 4-тактний | |
| Тип запуску двигуна | електростартер | Тип запуску двигуна | електростартер | |
| Система охолодження | водяне | **Система охолодження** | **повітряне** | |
| Захист від перевантаження | так | Захист від перевантаження | так | |
| Захист по рівню мастила | так | Захист по рівню мастила | так | |
| Управління повітряною заслінкою | автоматичне | Управління повітряною заслінкою | автоматичне | |
| Шумозахист | з кожухом | Шумозахист | з кожухом | |
| Вид автономного введення резерву (АВР) | можливе окреме підключення | Вид автономного введення резерву (АВР) | можливе окреме підключення | |
| Наявність коліс для перевезення | так | **Автономне введення резерву (АВР)** | **в комплекті** | |
| Програмування електростанції згідно потреб замовника | так | **Наявність коліс для перевезення** | **так** | |
| Тестування електростанції під навантаженням на об’єкті | так | Тестування електростанції під навантаженням на об’єкті | так | |
| Навчання персоналу замовника | так | Навчання персоналу замовника | | так |
| Гарантійний період | 12 міс. | Гарантійний період | | 12 міс. |

**Пункт 5.1.:**

**Стара редакція :**

5.1 Доставка, встановлення (монтаж), налагодження (пусконалагоджувальні роботи), тестування роботи (стартове випробування) Товару та навчання персоналу кінцевого набувача особливостям роботи з Товаром здійснюватиметься за рахунок Постачальника. Такі роботи/навчання здійснюються під час поставки Товару.

**Нова редакція :**

5.1Доставка,налагодження (пусконалагоджувальні роботи), тестування роботи (стартове випробування) Товару та навчання персоналу кінцевого набувача особливостям роботи з Товаром здійснюватиметься за рахунок Постачальника. Такі роботи/навчання здійснюються під час поставки Товару.

**Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Яна БАСОК**

підпис