Title: ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ: ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
Author: Ляшко Алла Євгенівна
Last saved by: user
Company: SPecialiST RePack

Додаток 2

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі: Поточний ремонт котельні митного комплексу  Київської митниці (код за ДК 021:2015 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів).
 
Місце надання Послуг: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8-а 

Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з поточного ремонту котельні митного комплексу  Київської митниці  (надалі – Послуги),   що передбачають ревізію та ремонт (заміна) обладнання, що вийшло з ладу та включають в себе налагоджувальні роботи і подальше технічне обслуговування котлів.

Перелік встановленого обладнання
Таблиця 1:
№ з/п | Найменування устаткування: | Кількість пристроїв, шт.
1 | Водогрійний  котел ВК – 32 (1,25 МВт) | 2
2 | Пальник для природного газу типу  - ГГС-Б-1,4 ПРМ | 2
3 | Теплообмінник пластінчатий | 2
4 | Деаераторна установка | 1
5 | Регулятор тиску РДГ-50Н | 1
6 | Електромагнітний відсічний клапан ВН2 ½’’ Н0,5 | 4
7 | ВОГ з лічильником газу ЛГ-К-100 | 1
8 | Запірна арматура Ду 100 | 8

Перелік основних видів послуг (робіт):
Таблиця 2:

№
з/п

Найменування послуг/ робіт:

1 | Зовнішній огляд і перевірка роботи систем водогрійного котла під навантаженням
2 | Демонтаж   пальників для природного газу
3 | Ревізія пальників для природного газу
4 | Очищення внутрішньої поверхні труб поверхонь нагрівання котлоагрегату
5 | Очищення    внутрішньої поверхні  котлів від отверділого шламу
6 | Ревізія  пластинчастих теплообмінників
7 | Ревізія деаератора
8 | Монтаж пальників для природного газу,
9 | Перевірка спрацьовування газосигналізатора газовою сумішшю, спрацьовування отсечного газового клапана і спрацьовування аварійної сигналізації на щиті сигналізації
10 | Ревізія і настройка електродів розпалу
11 | Режимно-налагоджувальні випробування
12 | Налагоджувальні роботи,

Виконавець повинен забезпечити: 
-  строк надання послуг: до 31.12.2022;
- дотримання персоналом Виконавця правил техніки безпеки; правил пожежної безпеки; правил електробезпеки; вимог закону України про охорону праці; санітарно-гігієнічних норм;
- надання послуг згідно з вимогами норм з охорони праці, інструкцій з пожежної безпеки, норм з охорони навколишнього природного середовища, Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992р. №2694-XII (зі змінами та доповненнями);

За результатами аукціону переможець спрощеної закупівлі повинен надати договірну ціну, зведений та локальний кошториси, відомість ресурсів.