**Додаток 2 до тендерної документації**

*(в редакції зі змінами від 12.10.2023)*

**Інформація**

**про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі**

**(технічні вимоги)**

**Предмет закупівлі: Бензинові генератори (код ДК 021:2015 – 31120000-3 Генератори)**

Невиконання вимог цього розділу документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

У разі, якщо технічна специфікація замовника містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, учасник може надати саме такий товар, як вимагається замовником, або еквівалент, не гірший за якістю.

**Вимоги до лоту № 1:**

Бензинові генератори 1 повинні відповідати наступним вимогам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | | |
|  | Назва | Характеристики | Кількість |
| 1 | Бензинові генератори | Система пуска – ручна/електростартер  Кількість фаз – 1  Потужність – 7,5 кВт і вище  Напруга 220В-230В  Частота струму 50Гц  Режим роботи – безперервний (час безперервної роботи – не менше 9-и годин)  Паливо – бензин  Система охолодження – повітря  Тип двигуна – 4х тактний  Захист від перевантаження-так  Захист від короткого замикання - так  Передвижний на колесах  Гарантія – не менше 12 місяців | 2 шт. |

**Вимоги до лоту № 2:**

Бензинові генератори 2 повинні відповідати наступним вимогам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | | |
|  | Назва | Характеристики | Кількість |
| 2 | Бензинові генератори | Система пуска – ручна/[електростартер](https://www.esco.ua/uk/catalog/419/tip-zapuska--elektrostarter/)  Кількість фаз – 1  Потужність – 10,0 кВт і вище  Напруга – не менше 220В-230В  Частота струму 50Гц  Режим роботи – безперервний (час безперервної роботи – не менше 9-и годин)  Паливо – бензин  Система охолодження – повітря  Тип двигуна – 4х тактний  Захист від перевантаження-так  Захист від короткого замикання - так  Передвижний на колесах  Гарантія – не менше 12 місяців | 2 шт. |

**Загальні вимоги до лоту № 1 та № 2:**

1. Учасник у технічній частині своєї пропозиції, повинен чітко вказати специфікації товарів, які будуть запропоновані замовнику для задоволення технічних вимог та технічних специфікацій тендерної документації**, а також зазначити інформацію про торгову марку (тип/модель товару або артикул), виробника та країну походження товару\***

\**Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

Запропонований учасником товар обов’язково повинен відповідати усім наведеним технічним вимогам та характеристикам (щодо відповідного лоту).

2. Учасник повинен гарантувати, що весь запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався, без дефектів, термін та умови його зберігання не порушені, не підлягає заборонам, обтяженням, правом вимоги третіх осіб.

3. Запропонований товар має узгоджуватись з усіма електричними вимогами, що встановлені в Україні.

4. Строк поставки товару – **до 10 листопада 2023 року** з моменту підписання договору.

5. Місце поставки товару: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Народна, 4, 5 поверх.

6. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, що дає можливість ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

7. Учасник забезпечує проведення гарантійного обслуговування впродовж гарантійного терміну, який повинен становити не менше 12 місяців. Гарантійний термін експлуатації починається виключно з моменту постачання товару. Ремонт обладнання, що вийшло з ладу під час гарантійного терміну проводиться безпосередньо Учасником – переможцем протягом 7 (семи) днів, а заміна обладнання, якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає технічним, кількісним та якісним вимогам Замовника здійснюватиметься Учасником – переможцем протягом 20 (двадцяти) днів з дня відповідного звернення Замовника. На підтвердження даних вимог учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі.

8. Обов’язкова наявність в Україні сервісної служби та технічного персоналу для інсталяції, гарантійного та післягарантійного обслуговування обладнання (надати довідку з зазначенням місцезнаходження сервісної служби, контактного тел.).

9. Якість Товару повинна відповідати вимогам діючих стандартів, технічним умовам. Учасник повинен мати сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданий акредитованим органом з оцінки відповідності. На вказану вимогу учасник подає у складі тендерної пропозиції копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності (зазначена вимога встановлена відповідно до Постанови КМУ від 02.08.2022 № 861).

10. Технічні, якісні характеристики Товару повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля – дану позицію учасник обов'язково підтверджує документально у вигляді довідки в довільній формі.

11. Учасникам заборонено пропонувати товар, країною походження якого є російська федерація або республіка білорусь. Також учасникам заборонено пропонувати товар, виробником якого є компанія, включена до переліку міжнародних спонсорів війни, що розміщений на сайті НАЗК. У разі якщо учасником буде запропоновано зазначені товари, тендерна пропозиція учасника вважатиметься такою що не відповідає умовам тендерної документації та підлягатиме відхиленню.

**Додаткові вимоги (відповідно до абз. 3 п. 3 Особливостей, пункту 6¹ розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону):**

1. Товар згідно з предметом даної закупівлі повинен мати відповідний ступінь локалізації виробництва згідно з пунктом 6¹ розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону *(****у 2023 році – дорівнює чи перевищує 15 відсотків****)*, крім випадку, коли такий товар не підпадає під підтвердження ступеня локалізації виробництва.
2. Для підтвердження відповідного ступеню локалізації **Учаснику необхідно надати у складі тендерної пропозиції інформацію про наявність запропонованого товару в переліку із відповідним ступенем локалізації (на кожну позицію), який формує та веде Уповноважений орган або вказати безпосередньо посилання на відповідний товар.**
3. Алгоритм додавання товару до списку  локалізованих:

* Перевірте, що ваш товар підпадає під вимогу про визначення ступеня локалізації (пункт 6¹ розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону).
* Підготуйте інформацію про виробника та товар, а також калькуляцію собівартості товару відповідно до вимог Додатку № 1 та № 2 [«Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів»](https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadkiv-pidtverd-a861), затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2022 року № 861.

1. **Переможець**, з яким буде укладено договір про закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, одночасно з передачею товару надає Замовнику **підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару із зазначенням відповідного ступеню локалізації товару** (ступінь локалізації не має бути меншим від вказаного в тендерній пропозиції), що оприлюднюється Замовником в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю. В разі ненадання Постачальником фактичної калькуляції чи/або якщо зазначений ступінь локалізації виробництва є меншим, ніж зазначено в тендерній пропозиції, Замовник не приймає такий Товар.

**Також Постачальник разом із товаром повинен надати:**

- технічний паспорт на кожну окрему одиницю обладнання на український мові, або з автентичним перекладом на українську мову;

- керівництво по експлуатації, або аналогічний йому документ на кожну окрему одиницю обладнання в тому числі, але не виключно, на український мові, або з автентичним перекладом на українську мову.

*Відповідно до пункту 3* [*«Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів»*](https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadkiv-pidtverd-a861)*, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2022 року № 861 даний порядок не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”,* ***що підтверджується сертифікатом про походження товару.***

*Перелік країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю, а також перелік країн, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, публікується на офіційному веб-сайті Мінекономіки.*

**На підтвердження для застосування вказаних виключень Учасник надає:**

- лист-обґрунтування з посиланням на норми Угоди про державні закупівлі, або положення про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

- сертифікат про походження товару з країни, з якою Україна уклала відповідний договір, або країни, що є учасником вказаної Угоди про державні закупівлі.