Додаток 3

до тендерної документації

**Технічна специфікація**

1. Назва предмета закупівлі:Послуги з цілодобового спостереження за сигналами автоматики пожежної сигналізації та технічне обслуговування засобів передачі сигналу
2. Код за ДК 021:2015: 79710000-4 Охоронні послуги
3. Термін надання послуг: з 01.03.2024 до 31.12.2024 (10 місяців)
4. Місце надання послуг: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 76
5. Характеристика системи пожежної сигналізації:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Найменування обладнання та матеріалів, з яких складається система | Тип, марка обладнання та матеріалів |
| 1 | Сповіщувач тепловий | ТПТ-2 |
| 2 | Сповіщувач димовий | СПД-3 |
| 3 | ППК автономний | Дунай-16/32 |
| 4 | USB-програматор | Тірас |
| 5 | Адаптер | Дунай АД-3 |
| 6 | Адаптер | Дунай АД-8 |
| 7 | Оповіщувач світло-звуковий | РС-11 |
| 8 | Сповіщувач охоронний | СОМК 1-8 (ИО 102-9) |
| 9 | Сповіщувач охоронний | LS102PIGBSS |
| 10 | Пост керування кнопковий загального призначення | СПР - ТІРАС |
| 11 | Сповіщувач ручний | СПР - ТІРАС |

1. Спостереження за сигналами автоматики пожежо-охоронної сигналізації здійснювати виключно за допомогою встановлених технічних засобів пожежної сигналізації шляхом передачі сигналу на пульт централізованого пожежного спостереження.
2. Послуги по спостереженню за сигналами автоматики пожежо-охоронної сигналізації здійснювати цілодобово враховуючи неробочі, вихідні та святкові дні.
3. У разі надходження на пульт пожежного спостереження сигналів про спрацювання сигналізації на об’єкті Замовника ("Тривога"/"Пожежа") негайно передавати такі сигнали до чергової частини пожежної охорони м. Черкаси та Черкаської області.
4. Сповіщати Замовника або його уповноважену особу про спрацювання сигналізації на об’єкті Замовника з метою виявлення причин спрацювання сигналізації.
5. У випадку надходження на пульт пожежного спостерігання сигналів про технічну несправність повідомляти про це Замовника.
6. У разі виходу з ладу технічних засобів засобів пожежної сигналізації за заявкою Замовника якісно та в найкоротший термін провести технічне обслуговування засобів пожежної сигналізації на об’єкті Замовника та усунути виявлені несправності.
7. Щомісяця перевіряти працездатність засобів передачі сигналу у режимах «Пожежа» та «Несправність» на центральний пульт шляхом імітації спрацьовування сповіщувачів та порушень шлейфів сигналізації. Під час перевірки необхідно контролювати відповідність номера сповіщувача, від якого надійшов сигнал про пожежу/несправність, номеру сповіщувача, спрацьовування якого імітувалось.
8. Учасник забезпечує ведення журналів обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацювань (відмов, несправностей) установок пожежної сигналізації.
9. Учасник забезпечує прибуття чергових електромонтерів на об’єкт у разі перебування системи передачі тривожних сповіщень у несправному стані більше 15 хвилин для відновлення її роботи протягом 12 годин.