Додаток 1
до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 
предмета закупівлі*

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на
Надання послуг з демонтажу тимчасових споруд та рекламних конструкцій (ДК 021:2015 - 45110000 - 1 - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)

№
Ч.ч..		Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	

 		 	 	 	
1		2	3	4	
 		 	 	 	
 		 Роздiл 1. ТС по вул. Остафія
Дашковича, 24 	 	 	
1		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,3	
2		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
3		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	
4		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
5		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	1,3	
		 	 	 	
 		 Роздiл 2. ТС по проспекту Хіміків, біля
будинку №45 - 1 	 	 	
6		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,45	
7		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,35	
8		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	
9		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
10		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	1,45	

1		2	3	4	
 	 	 	 	 	
 		 Роздiл 3. ТС по проспекту Хіміків, біля
будинку №45 - 2 	 	 	
11		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	2,65	
12		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,42	
13		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	
14		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
15		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	2,65	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. ТС по вул. Небесної Сотні, 20 	 	 	
16		Розбирання індивідуальних металевих
тимчасових споруд з вивезенням	гаpаж	2	
17		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,45	
18		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	
19		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. ТС по вул. Різдвяній, 89 	 	 	
20		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 3 м2 з
металопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	100м2	0,09	
21		(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею понад
2 до 3 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	100м2	0,028	
22		(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття
з профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м	100м2	0,28	
23		(Демонтаж) Облицювання металевого
каркасу профільованим листом	100м2	0,5892	
24		Розбирання монолітних бетонного ганку	1 м3	0,7	
25		(Демонтаж) металевого каркасу	т	4,8	
26		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
27		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	8	
28		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
29		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	5,643	

1		2	3	4	
30		Перевезення збірного залізобетону
довжиною до 3 м транспортом загального
призначення на вiдстань 25 км	т	1,68	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 6. ТС на розі вулиці В.
Чорновола та вулиці Гоголя 	 	 	
31		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	5,85	
32		(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій
сходів, площадок, огороджень	1т	0,12	
33		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,38	
34		(Демонтаж) Улаштування бетонної основи	100 шт	0,06	
35		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	12	
36		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
37		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	5,97	
38		Перевезення збірного залізобетону
довжиною до 3 м транспортом загального
призначення на вiдстань 25 км	т	14,4	
	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 7. ТС по вул. Надпільній, 465 	 	 	
39		(Демонтаж) Установлення віконних та
дверних ролет	грати	4	
40		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,02	
41		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,08	
42		(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею понад
2 до 3 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	100м2	0,03	
43		(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття
з профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м	100м2	0,15	
44		(Демонтаж) Облицювання металевого
каркасу профільованим листом	100м2	0,38	
45		Розбирання монолітного бетонного ганку	1 м3	0,5	
46		(Демонтаж) металевого каркасу	т	3,5	
47		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	

1		2	3	4	
48		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	8	
49		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
50		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	3,892	
51		Перевезення збірного залізобетону
довжиною до 3 м транспортом загального
призначення на вiдстань 25 км	т	1,2	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 8. ТС по бульвару Шевченка,
біля будинку 396 	 	 	
52		(Демонтаж) Установлення віконних та
дверних ролет	грати	3	
53		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,032	
54		(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею до 2
м2 з металопластику  у кам'яних стінах	100м2	0,0352	
55		(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття
з профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м	100м2	0,18	

1		2	3	4	
56		(Демонтаж) Облицювання металевого
каркасу профільованим листом	100м2	0,4128	
57		(Демонтаж) металевого каркасу	т	2,1	
58		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,35	
59		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	
60		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
61		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	2,54	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 9. ТС "Шаурма" по вул. О.
Дашковича, 24 	 	 	
62		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,45	
63		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,35	
64		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	
65		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	

1		2	3	4	
66		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	1,45	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 10. ТС по проспекту Перемоги,
біля будинку 6 	 	 	
67		(Демонтаж) Установлення віконних та
дверних ролет	грати	3	
68		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,032	
69		(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею до 2
м2 з металопластику  у кам'яних стінах	100м2	0,0352	
70		(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття
з профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м	100м2	0,18	
71		(Демонтаж) Облицювання металевого
каркасу профільованим листом	100м2	0,4128	
72		(Демонтаж) металевого каркасу	т	2,1	
73		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,35	

1		2	3	4	
74		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	
75		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
76		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	2,54	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 11. ТС по вул. Сумгаїтській №28
та №30 	 	 	
77		(Демонтаж) Установлення віконних та
дверних ролет	грати	1	
78		Розбирання індивідуальних металевих
тимчасових споруд з вивезенням	гаpаж	1	
79		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,45	
80		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	
81		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 12. ТС по просп. Перемоги, біля
будинку №48 	 	 	
82		(Демонтаж) Установлення металевих
дверних коробок із навішуванням дверних
полотен	100м2	0,031	
83		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	6,325	
84		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
85		Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,5	
86		Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,12	
87		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	12	
88		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
89		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	6,325	
	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 13. ТС по вул. Митницькій, 17/1 зі
сторони вулиці Гоголя 	 	 	
90		Розбирання індивідуальних металевих
тимчасових споруд з вивезенням	гаpаж	1	
91		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,45	
92		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	
93		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 14. ТС по просп. Перемоги, біля
будинку №48 та будинку №67 по вул.
Сумгаїтській 	 	 	
94		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	5,782	
95		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,3	
96		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	12	

1		2	3	4	
97		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
98		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	5,782	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 15. ТС по вул. Сумгаїтській, біля
зупинки громадського транспорту "2й
мікрорайон" 	 	 	
99		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,3	
100		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
101		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	
102		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
103		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	1,3	
	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 16. ТС по вул. Академіка
Корольова, 7 	 	 	
104		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,4	
105		(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття
з профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м / добудова (веранда)	100м2	0,06	
106		(Демонтаж) металевого каркасу / добудова
(веранда)	т	0,12	
107		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
108		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
109		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	
110		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	1,5644	
	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 17. ТС по бульвару Шевченка,
біля житлового будинку №132 	 	 	
111		(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття
з профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м	100м2	0,24	
112		(Демонтаж) Облицювання металевого
каркасу профільованим листом	100м2	0,6	
113		(Демонтаж) металевого каркасу	т	2,1	
114		(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій
сходів, площадок, огороджень	1т	0,1	
115		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
116		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
117		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	8	
118		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	2,8216	

1		2	3	4	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 18. ТС по бульвару Шевченка,
біля житлового будинку №242 	 	 	
119		(Демонтаж) Установлення віконних та
дверних ролет	грати	4	
120		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,08	
121		(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею до 2
м2 з металопластику  у кам'яних стінах	100м2	0,022	
122		(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття
з профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м	100м2	0,16	
123		(Демонтаж) Облицювання металевого
каркасу профільованим листом	100м2	0,298	
124		(Демонтаж) металевого каркасу	т	1,75	
125		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,2	
126		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	
127		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
128		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	2,12	
	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 19. ТС по вул. Академіка
Корольова, 7 	 	 	
129		(Демонтаж) Установлення віконних ролет	грати	2	
130		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,04	
131		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,965	
132		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
133		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	
134		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
135		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	2,05	

1		2	3	4	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 20. ТС розі вул. Чигиринської та
вул. Петра Дорошенка 	 	 	
136		(Демонтаж) Установлення віконних грат	грати	1	
137		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,019	
138		(Демонтаж) Установлення металевих
дверних коробок із навішуванням дверних
полотен	100м2	0,019	
139		(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття
з профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м	100м2	0,75	
140		(Демонтаж) Облицювання металевого
каркасу профільованим листом	100м2	1,327	
141		Розбирання монолітних бетонного ганку та
основи під каркас	1 м3	5,3	
142		(Демонтаж) металевого каркасу	т	3,15	
143		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
144		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	8	
145		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
146		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	4,787	
147		Перевезення збірного залізобетону
довжиною до 3 м транспортом загального
призначення на вiдстань 25 км	т	12,72	
	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 21. ТС по вул. Припортовій, біля
зупинки громадського транспорту
"Мікрорайон "Митниця" 	 	 	
148		Розбирання індивідуальних металевих
тимчасових споруд з вивезенням	гаpаж	1	
149		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
150		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
151		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 22. ТС по вул. Сумгаїтській, біля
житлового будинку №24 	 	 	
152		Розбирання індивідуальних металевих
тимчасових споруд з вивезенням	гаpаж	1	

1		2	3	4	
153		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,1	
154		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
155		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	1	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 23. ТС по вул. Сумгаїтській, біля
житлового будинку №36 	 	 	
156		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	0,99	
157		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
158		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	
159		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
160		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	0,99	
	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 24. ТС по вул. Сумгаїтській, біля
житлового будинку №39 	 	 	
161		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,2	
162		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
163		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	
164		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
165		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	1,2	

1		2	3	4	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 25. ТС по вул. Тараскова, біля
будинку №2 - 1 	 	 	
166		(Демонтаж) Установлення віконних ролет	грати	2	
167		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,03	
168		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,25	
169		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
170		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	
171		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
172		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	1,32	

1		2	3	4	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 26. ТС по вул. Смілянський,
130/2 	 	 	
173		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,2	
174		(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею понад
2 до 3 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	100м2	0,0275	
175		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	2,25	
176		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
177		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	
178		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
179		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	2,45	

1		2	3	4	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 27. ТС по вул. Припортовій, біля
житлового будинку №46 	 	 	
180		Розбирання індивідуальних металевих
тимчасових споруд з вивезенням	гаpаж	1	
181		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
182		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	
183		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 28. ТС по просп. Перемоги, біля
житлового будинку №36 	 	 	
184		Розбирання індивідуальних металевих
тимчасових споруд з вивезенням	гаpаж	1	
185		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
186		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	
187		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 29. ТС по вул. Тараскова, біля
будинку №2 - 2 	 	 	
188		(Демонтаж) Установлення віконних та
дверних ролет	грати	3	
189		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,0375	
190		(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею понад
2 до 3 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	100м2	0,03	
191		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,35	
192		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
193		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	
194		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
195		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	1,45	
	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 30. ТС по вул. Тараскова, біля
будинку №16 	 	 	
196		(Демонтаж) Установлення віконних та
дверних ролет	грати	1	
197		Розбирання індивідуальних металевих
тимчасових споруд з вивезенням	гаpаж	1	
198		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
199		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	
200		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	

1		2	3	4	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 31. ТС по вул. Тараскова, 18 біля
магазину "АТБ" 	 	 	
201		(Демонтаж) Установлення віконних та
дверних ролет	грати	2	
202		Розбирання індивідуальних металевих
тимчасових споруд з вивезенням	гаpаж	1	
203		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
204		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	
205		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 32. ТС по бульвару Шевченка,
біля житлового будинку №132 	 	 	
206		(Демонтаж) Установлення віконних та
дверних ролет	грати	1	
207		Розбирання індивідуальних металевих
тимчасових споруд з вивезенням	гаpаж	1	
208		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
209		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	

1		2	3	4	
210		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 33. ТС по вул. Юрія Іллєнка, біля
житлового будинку №11 - 1 	 	 	
211		(Демонтаж) Установлення віконних ролет	грати	5	
212		(Демонтаж) Установлення металевих
дверних коробок із навішуванням дверних
полотен	100м2	0,019	
213		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,02	
214		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,06	
215		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,35	
216		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
217		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	

1		2	3	4	
218		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
219		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	1,5	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 34. ТС по вул. Юрія Іллєнка, біля
житлового будинку №11 - 2 	 	 	
220		(Демонтаж) Установлення металевих
дверних коробок із навішуванням дверних
полотен	100м2	0,019	
221		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,01	
222		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,04	
223		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	0,9	
224		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
225		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	

1		2	3	4	
226		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
227		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	1	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 35. ТС по вул. Симиренківській,
біля житлових будинків №25-29 	 	 	
228		(Демонтаж) Установлення віконних ролет	грати	3	
229		(Демонтаж) Установлення металевих
дверних коробок із навішуванням дверних
полотен	100м2	0,019	
230		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,038	
231		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,08	
232		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,925	
233		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	

1		2	3	4	
234		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	
235		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
236		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	2,1	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 36. ТС по вул. Сінній, біля
житлового будинку №3 (6 шт.) 	 	 	
237		(Демонтаж) Установлення віконних ролет	грати	2	
238		(Демонтаж) Установлення металевих
дверних коробок із навішуванням дверних
полотен	100м2	0,019	
239		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,04	
240		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	8,12	
241		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	1,2	
242		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	12	

1		2	3	4	
243		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
244		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	8,21	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 37. ТС по вул. Сінній, біля
житлового будинку №15 	 	 	
245		(Демонтаж) Установлення віконних та
дверних ролет	грати	3	
246		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,08	
247		(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею понад
2 до 3 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	100м2	0,033	
248		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,44	
249		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
250		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	

1		2	3	4	
251		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
252		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	1,54	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 38. ТС по вул. Сергія Амброса,
біля житлового будинку №92 	 	 	
253		Розбирання індивідуальних металевих
тимчасових споруд з вивезенням	гаpаж	1	
254		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
255		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	
256		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 39. ТС по вул. Гетьмана
Сагайдачного, біля житлового будинку
№231 	 	 	
257		Розбирання індивідуальних металевих
тимчасових споруд з вивезенням	гаpаж	1	
258		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
259		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	
260		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 40. ТС по вул. Гетьмана
Сагайдачного, біля житлового будинку
№243 - 1 	 	 	
261		(Демонтаж) Установлення віконних та
дверних ролет	грати	3	
262		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,08	

1		2	3	4	
263		(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею понад
2 до 3 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	100м2	0,033	
264		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,635	
265		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
266		Розбирання монолітних бетонного ганку та
основи під каркас	1 м3	0,4	
267		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	
268		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
269		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	1,735	
270		Перевезення збірного залізобетону
довжиною до 3 м транспортом загального
призначення на вiдстань 25 км	т	0,96	

1		2	3	4	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 41. ТС по вул. Гетьмана
Сагайдачного, біля житлового будинку
№243 - 2 	 	 	
271		(Демонтаж) Установлення віконних та
дверних ролет	грати	5	
272		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,08	
273		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,02	
274		(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею понад
2 до 3 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	100м2	0,033	
275		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,89	
276		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
277		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	
278		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
279		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	2,05	
	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 42. ТС по вул. Гетьмана
Сагайдачного, біля житлового будинку
№257 	 	 	
280		(Демонтаж) Установлення віконних та
дверних ролет	грати	3	
281		(Демонтаж) Установлення металевих
дверних коробок із навішуванням дверних
полотен	100м2	0,019	
282		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 3 м2 з
металопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	100м2	0,066	
283		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,61	
284		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
285		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	
286		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
287		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	1,72	
	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 43. ТС по бульвару Шевченка,
біля житлового будинку №411 	 	 	
288		Розбирання індивідуальних металевих
тимчасових споруд з вивезенням	гаpаж	1	
289		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
290		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
291		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 44. ТС по бульвару Шевченка,
біля житлового будинку №409  	 	 	
292		(Демонтаж) Установлення віконних та
дверних ролет	грати	3	
293		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,045	

1		2	3	4	
294		(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею понад
2 до 3 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	100м2	0,0308	
295		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,64	
296		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
297		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	
298		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
299		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	1,73	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 45. ТС по вулиці Гоголя, 290 	 	 	
300		Розбирання індивідуальних металевих
тимчасових споруд з вивезенням	гаpаж	1	
301		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
302		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	
303		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	

1		2	3	4	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 46. ТС по вулиці Небесної Сотні,
38 	 	 	
304		Розбирання індивідуальних металевих
тимчасових споруд з вивезенням	гаpаж	1	
305		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
306		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	
307		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	

1		2	3	4	
 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 47. ТС на розі вул. Пастерівської
та Капітана Пилипенка 	 	 	
308		(Демонтаж) Установлення віконних та
дверних ролет	грати	5	
309		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,08	
310		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,02	
311		(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею понад
2 до 3 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	100м2	0,033	
312		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	2,2	
313		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
314		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	
315		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
316		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	2,35	
	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 48. ТС на розі вул. Капітана
Пилипенка та вул. Пастерівської 	 	 	
317		(Демонтаж) Установлення віконних та
дверних ролет	грати	3	
318		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,08	
319		(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею понад
2 до 3 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	100м2	0,0374	
320		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,98	
321		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
322		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	
323		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	
324		Перевезення металоконструкцій важкого
типу транспортом загального призначення
на вiдстань 25 км	т	2,14	
	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 49. ТС по вул. Сумгаїтській біля
житлових будинків №28 та №30 	 	 	
325		(Демонтаж) Установлення віконних та
дверних ролет	грати	1	
326		Розбирання індивідуальних металевих
тимчасових споруд з вивезенням	гаpаж	1	
327		(Демонтаж) Провід, що підвішується на
тросі	100 м	0,4	
328		Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	
329		Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	

* У разі наявності посилання на марку просимо рахувати з виразом або в еквіваленті