***Додаток 3***

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики товару за предметом закупівлі**

**«Шифер хвильовий»**

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

1. До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

* податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;
* витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару;
* навантаження, розвантаження;
* інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

2. До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

3. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4. Поставка (передача) товару здійснюється транспортом Постачальника.

5. Строк (термін) поставки (передачі) товару:до 30.06.2024 р.

6. Учасник-переможець повинен забезпечити поставку товару, якість якого відповідає вимогам стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду та тендерної документації.

7. Кількість, обсяг поставки та інші характеристики товару:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування матеріальних цінностей** | **Параметри** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** |
| **Шифер хвильовий** | **тип профілю:** хвилястий  **кількість хвиль:** 8  **товщина:** 5,8 мм  **розмір:** 1750\*1130 мм | **шт** | **976** |

Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, що діють на території України затвердженими на даний вид Товару. Не допускається поставка виставочних та дослідних зразків Товару.

Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезення та вантажно-розвантажувальних роботах. На етикетці повинна бути нанесена інформація, яка містить назву виробника, дату виготовлення, умови зберігання та терміни придатності до споживання.

Товар повинен бути новим, не бувшим в експлуатації, виготовленим у відповідності з вимогами ГОСТів, ДСТУ, технічних вимог виготовлення згідно з технічною документацією, затвердженою у встановленому порядку, упаковка не повинна мати зовнішніх пошкоджень, забруднень, або слідів їх усунення.

Розвантаження має здійснюватися працівниками учасника-переможця.

* Приймання-передача товару здійснюється Сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством України.

9. Місце поставки (передачі) товару: 29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 52.

*У разі виявлення замовником відмінностей запропонованого учасником товару вимогам до предмету закупівлі, така пропозиція учасника відхиляється замовником.*