**Додаток 3**

**тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі ДК 021:2015 - 34114400-3 - Мікроавтобуси (Мікроавтобус на базі Ford Transit 460 L4 H3 "або еквівалент")**

**Технічне завдання**

***Предмет закупівлі повинен відповідати нижче наведеним вимогам:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| 1. | **Мікроавтобус на базі Ford Transit 460 L4 H3 "або еквівалент"** | шт. | 1 |

У разі якщо Учасник не є виробником товару, що є предметом закупівлі, то такий Учасник надає копії дилерських документів або гарантійний лист від імпортера про можливість поставки товару.

Товар повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження.

Учасник зобов’язується у разі визнання його переможцем та укладання угоди здійснити передпродажну підготовку автомобіля, що постачається, та надати наступні документи:

- товаросупровідні документи ( товарно – транспортна накладна);

- сертифікат якості та / або паспорт виробника (на вибір замовника);

- відвантажувальна специфікація (акт завантаження) або пакувальний лист (за вимогою замовника);

- сертифікат походження (за вимогою замовника);

- сертифікат відповідності (виданий Державним органом сертифікації) (за вимогою замовника);

- копія вантажно – митної декларації інвойс (для нерезидента);

- інші документи для реєстрації автомобіля в регіональному сервісному центрі МВС України ( акт прийняття – передачі транспортних засобів , копія дилерської угоди).

*Поставка товару:*

**Мікроавтобус на базі Ford Transit 460 L4 H3 "або еквівалент"** за адресою: **82031, Львівська обл., Самбірський район с. Букова, вул. Центральна,2.**

Строк постачання товару: **до 31.12.2022 р.**

Мікроавтобус повинен мати торгову марку, бути новим не раніше 2021 року випуску, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні, про що Учасник у складі тендерної пропозиції подає гарантійний лист.

До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;

- витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

*\* або еквівалент (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими). У випадку надання учасником еквіваленту він має надати* ***порівняльну таблицю*** *запропонованого товару з товаром, який вимагається Замовником.*

**Технічні характеристики спеціалізованого мікроавтобуса:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування технічних параметрів Товару** | **Технічні характеристики та комплектація Товару** | **Технічні характеристики та комплектація Товару запропонованого учасником** |
| **1**. **Технічні характеристики** |  |
| **Колір** | Не має значення  |  |
| **Двигун:** |  |
| **Вид пального** | Дизель |  |
| **Робочий об’єм, куб. см.** | Не менше 1 995 см3  |  |
| **Максимальна потужність, к.с., кВт.** | Не менше 130 (96)  |  |
| **Стандарт токсичності** | Не нижче Euro 6 |  |
| **Об’єм паливного баку, л.** | Не менше 70 л. |  |
| **Витрати палива (міський цикл/змішаний цикл/заміський цикл (л/100км))** | Від 6,5- 8,5 літрів |  |
| **Привід коліс** | Задній |  |
| **Колісна формула** | 2х4 (спарені задні колеса)  |  |
| **Коробка передач** | Механічна |  |
| **Кількість передач** | Не менше - 6 |  |
| **Кількість місць, включаючи водія** | 17-18 сидячих місць, з можливістю зміни конфігурації салону. |  |
| **Габарити**  |  |  |
| **Загальна довжина, мм** | Не більше 6 704 |  |
| **Загальна ширина із дзеркалами,** 2474**мм**  |   |  |
| * **Безпека**
 |  |  |
| **АBS (Антиблокувальна система гальм)** | Наявність |  |
| **ESP (Електронна програма** Наявність**стабілізації)**  |  |  |
| **Обладнання для холодного пуску -29с. (акумуляторна батарея для важких умов експлуатації та****запуск двигуна за низьких температур)** | Наявність |  |
| **ROMСистема запобігання перекиданню**  | Наявність |  |
| **Передні подушки безпеки для водія та переднього пасажира** | Наявність |  |
| **Центральний замок з дистанційним керуванням** | Наявність |  |
| * **Комфорт та функціональність**
 |  |  |
| **Кондиціонер**  | Наявність |  |
| **Кондиціонер та обігрів у задній частині салону автомобіля** | Наявність |  |
| **Додатковий електричний** Наявність**підігрвач повітря салону** **(РТС Heater)** |  |  |
| **Круїз-контроль (з функцією обмеження швидкості)** | Наявність |  |
| **Система Start-Stop**  | Наявність |  |
| **Датчики паркування передні та задні**  | Наявність |  |
| **Регулювання кермової колонки у 4-х напрямках** | Наявність |  |
| **Механічне регулювання кута нахилу фар**  | Наявність |  |
| **Денні ходові вогні (постійно включені фари)**  | Наявність |  |
| **Електросклопідйомники передніх вікон (водія та переднього пасажира)** | Наявність |  |
| **Електрообігрів лобового скла**  | Наявність |  |
| **Склоочисник та омивач заднього скла**  | Наявність |  |
| **Зсувні бокові двері (з правого боку)**  | Наявність |  |
| **Бортовий комп'ютер** | Наявність |  |
| **Задні двері розпашні (кут відкриття 90/180)**  | Наявність |  |
| **Механічне регулювання сидіння переднього пасажира в 2-х напрямках**  | Наявність |  |
| **Зовнішні дзеркала з електричним регулюванням, підігрівом та показчиками поворотів**  | Наявність |  |
| * **Зовнішні особливості**
 |  |  |
| **Галогенові фари головного світла**  | Наявність |  |
| **Передні та задні бризговики** | Наявність |  |
| **Запасне колесо**  | Наявність |  |
| **Датчики тиску в шинах**  | Наявність |  |
| **Шини R16С**  Наявність |  |  |
| **Широкі бокові молдинги чорного кольору**  | Наявність |  |
| **Передні протитуманні ліхтарі**  | Наявність |  |
| **Світлодіодна високо розміщена лампа для зовнішнього освітлення** | Наявність |  |
| * **Інтер'єр**
 |  |  |
| **Шкіряне оздоблення керма** | Наявність |  |
| Підлокітник для сидіння водія  | Наявність |  |
| Столик у спинці центрального пасажирського сидіння  | Наявність |  |
| Здвоєне переднє пасажирське сидіння  | Наявність |  |
| Подвійні сидіння з другого по п'ятий ряд салону (зйомні)  | Наявність |  |
| **Освітлення усього салону** | Наявність |  |
| Захисне покриття підлоги та стінок вантажного/пасажирського відділенні (до рівня вікон)  | Наявність |  |
| Додаткова розетка 12В у багажному відділенні  | Наявність |  |
| Радіо, 6 динаміків, управління аудіо на кермі, USB роз'єм, Bluetooth  | Наявність |  |
| **6.Додаткове обладнання** |  |  |
| Автоматично висувна бокова Наявність сходинка |  |  |
| Комплект зимової гуми на шість коліс – 6 шт | Наявність |  |
| Металевий захист двигуна | Наявність |  |
| Комплект передніх килимків гумових – 1 к/т | Наявність |  |
| Аптечка АМА-2 - 2 шт | Наявність |  |
| Набір автомобіліста (трос, сигнальний жилет, знак аварійної зупинки) – 1 к/т | Наявність |  |

У вартість товару входить: Товар, передпродажна підготовка та гарантія (не менше 24 місяців або не менше ніж на 100 000 км пробігу з моменту доставки та прийняття такогомікроавтобуса у місці його кінцевого призначення, про що Учасник процедури закупівлі має надати гарантійний лист у складі своєї тендерної пропозиції.

Учасник надає гарантійний лист про наявність станцій технічного обслуговування (СТО) на території Львівської області, з адресами та контактними номерами телефонів, на яких буде обслуговуватись спеціалізований мікроавтобус.

*\* або еквівалент (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими). У випадку надання учасником еквіваленту він має надати* ***порівняльну таблицю*** *запропонованого товару з товаром, який вимагається Замовником.* *Запропоновані учасником характеристики мають бути не гірші, ніж вказані вище необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.*

Учасник гарантує, що товар має бути таким, що не має негативного впливу на навколишнє середовище, технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Технічні вимоги** | **Документ, який підтверджує відповідність запропонованого товару технічним вимогам та надається Учасником** | **Примітки** |
| 1. | Опис запропонованої продукції | Пояснювальна записка продукції з обов’язковим зазначенням назви виробника та зазначенням серії, номеру та строку дії сертифікату |  |
| 2. | Відповідність продукції ДСТУ | Копії сертифікатів відповідності українських систем сертифікації на продукцію, чинними на дату розкриття |  |
| 3. | Інформація про необхідність застосування заходів із захисту довкілля | Довідка в довільній формі |  |

**Загальна пасажиромісткість** – місць для сидіння не менше 17 посадочних місць, зі зйомними сидіннями для зміни конфігурації салону.

Мікроавтобус повинен бути обладнаний механізмом, який унеможливлює початок руху, якщо автоматично висувна бокова сходинка перебуває не в транспортному положенні і двері автобуса не зачинені.

**Гарантія** на мікроавтобус надається не менше ніж на 24 місяці або не менше, ніж на 100 000 км пробігу з моменту доставки та прийняття такого мікроавтобуса у місці його кінцевого призначення.

Мікроавтобус має постачатися у комплекті з запасним колесом, знаком аварійної зупинки, противідкатними упорами та стандартним набором інструментів, що включає, принаймні, домкрат, колісний ключ.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій також надає:

- креслення(фото) загального виду та схему розташування сидінь автобуса та технічні характеристики на нього.

- довідку у довільній формі, яка підтверджує наявність не менше 1 авторизованої станції технічного обслуговування (власної або партнерських, з якими укладено партнерські договори) на відстані не більше 150 км від місця розташування Замовника.

Якщо запропонований Учасником закупівлі товар за технічними параметрами відрізняється від тих, що вимагаються Замовником в інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики мікроавтобусу, Учасник в складі тендерної пропозиції обов’язково подає порівняльну таблицю параметрів запропонованого ним товару та параметрів, що визначені в інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики спеціалізованого мікроавтобуса з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.