**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

**на закупівлю товару за предметом:**

**«код ДК 021:2015 - 14210000-6 «Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі» (Суміш С7 – для основ та/або для додаткових шарів основ дорожніх одягів)»**

**Загальні вимоги:**

1. Поставка товару здійснюється транспортом Учасника та за його рахунок.
2. Відстань від кар’єру до м. Війтівці повинна бути не більше 25 км. На підтвердження даного пункту, у складі пропозиції необхідно надати гарантійний лист із зазначенням відстані від кар’єру до м. Війтівці.
3. Навантаження товару здійснюється за рахунок Учасника.
4. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, учасник повинен надати сертифікат відповідності на суміш С7 – для влаштування основи дорожнього одягу, тип – щебенево – піщана з осадових карбонатних порід з найбільшим номінальним розміром зерен до 40 мм.
5. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції інформацію про виробника Товару (назва, адреса, контакти) та спеціальний дозвіл на користування надрами, виданий виробнику.
6. Виробник товару повинен використовувати в своїй діяльності систему ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 14001:2015, ДСТУ ISO45001:2019 стосовно добування вапняку. На підтвердження чого надати у складі тендерної пропозиції копії дійсних сертифікатів.
7. У разі, якщо учасник не являється виробником товару, ним також надається у складі тендерної пропозиції інформація про укладений договір з виробником: дата укладення договору, номер договору, кількість товару, що закуповується за договором, строк дії договору, кількість товару, що фактично закуплена за договором станом на дату подання документа; також надається копія даного договору.
8. У разі, якщо учасник не являється виробником товару, ним також надається у складі тендерної пропозиції гарантійний лист виробника, яким підтверджується можливість поставки товару у строки, визначені тендерною документацією. Лист повинен бути адресованим Замовнику та містити інформацію про Учасника процедури закупівлі (назва, юридична адреса).
9. Товар постачається окремими партіями згідно заявок замовника, але не пізніше 31 грудня 2024 року.
10. Заявка на постачання товару надається замовником в телефонному режимі або електронним зв’язком. Об’єм партії доводиться до Постачальника відповідною заявкою.
11. Постачальник забезпечує контроль якості кожної партії Товару, що постачається та своєчасну заміну (протягом трьох днів) неякісного товару якісним.

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні**

**характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Од.****виміру** | **Кількість** | **Технічні характеристики** |
|  | **Суміш С7 – для влаштування основи дорожнього одягу** | **т** | **1000** | Тип – щебенево-піщана з осадових карбонатних порід з номінальним розміром зерен до 40 мм |

*Примітка: У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*