**Додаток №3**

**Подається окремо, як невід’ємна частина**

**до оголошення про проведення спрощеної закупівлі**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю робіт:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дефектний Акт** | | | | |
| Умови виконання робіт: Обєкт експлуатується | | | | |
| Об`єми робіт: | | | | |
| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **02-01 Капітальний ремонт внутрішніх приміщень (кабінети консультативно-діагностичного відділення та кабінети терапевтичного відділення, друга черга) громадської будівлі по вул. Б. Хмельницького, 32 КНП "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" Івано-Франківської області** | | | |
|  | **Кошторис №02-01-01 на Капітальний ремонт внутрішніх приміщень (кабінети консультативно-діагностичного відділення та кабінети терапевтичного відділення, друга черга) громадської будівлі по вул. Б. Хмельницького, 32 КНП "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" Івано-Франківської області** | | | |
|  | стеля |  |  |  |
| 1 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 58,4 |  |
| 2 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 55,5 |  |
|  | стіни |  |  |  |
| 3 | Насікання поверхні стін окрашених олійною фарбою | м2 | 120,6 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | м2 | 8,79 |  |
| 5 | Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків: при висоті поверху до 4 м (ніші під вікнами) | м2 | 6,9 |  |
| 6 | Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3мм по газоблоках | м2 поверхні | 6,9 |  |
| 7 | Протравлення основи грунтовкою глибокого проникнення | м2 | 169 |  |
| 8 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 15,4 |  |
| 9 | Суцільне вирівнювання стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм з прокладанням армувальної сітки | м2 | 149,7 |  |
| 10 | Армована сітка | м2 | 164 |  |
| 11 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Низ стіни по периметру) | м2 | 9 |  |
| 12 | Шпаклювання стін і відкосів шпаклівкою | м2 | 167,5 |  |
| 13 | Шпаклювання стін шпаклівкою. Додавати на 1 мм шпаклівки стін | м2 | 167,5 |  |
| 14 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 167,5 |  |
|  | підлога |  |  |  |
| 15 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 62,3 |  |
| 16 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 57,9 |  |
| 17 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 57,9 |  |
| 18 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2 | м2 | 57,9 |  |
| 19 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 57,9 |  |
| 20 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 57,9 |  |
| 21 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 0,623 |  |
|  | електрика |  |  |  |
| 22 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 13 |  |
| 23 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 8 |  |
| 24 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 40 |  |
| 25 | Забивання борозен в цегляних стінах | м | 40 |  |
| 26 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 280 |  |
| 27 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, | шт | 40 |  |
| 28 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 64 |  |
| 29 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт | шт | 8 |  |
|  | сантехніка |  |  |  |
| 30 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 3 |  |
| 31 | Демонтаж раковин (умивальників) | комплектів | 1 |  |
| 32 | Демонтаж змішувачів | шт | 1 |  |
| 33 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | комплектів | 4 |  |
| 34 | Змішувач | комплект | 4 |  |
| 35 | Установлення гарнітури туалетної (шафка під умивальник) | шт | 3 |  |
| 36 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | м | 12 |  |
| 37 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 4 |  |
| 38 | Кран шаровий 1/2 | шт | 4 |  |
| 39 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | м | 8 |  |
| 40 | Демонтаж (К = 0,40). Розбирання трубопроводу опалення діаметром 25 мм | м | 8 |  |
| 41 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 4 |  |
| 42 | Прокладання трубопроводу опалення діаметром 25 мм | м | 8 |  |
| 43 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих (3 шт) | кВт | 4 |  |
| 44 | Установлення муфтових відсікаючих кранів до радіаторів | шт | 8 |  |
|  | Прорізи |  |  |  |
| 45 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 4 |  |
| 46 | Знімання дверних полотен | м2 | 8,6 |  |
| 47 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2 | м2 | 8,6 |  |
| 48 | Блоки дверні з металопластику, площа (2,28\*0,95) | шт | 4 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Підсумкова відомість ресурсів** | | | | | |
| **до локального кошторису №02-01-01 на Капітальний ремонт внутрішніх приміщень (кабінети консультативно-діагностичного відділення та кабінети терапевтичного відділення, друга черга) громадської будівлі по вул. Б. Хмельницького, 32 КНП "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" Івано-Франківської області** | | | | | |
| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** |  |  |
| 24 | С1-0042-ИНБ9 | Фасонні частини діам 20 мм | шт | 24 |
|
| 25 | С1 -254-ИНБ | Т-профіль довжиною 3,7м | шт | 55,48 |
|
| 26 | С1 -255-ИНБ | Т-профіль довжиною 1,2м | шт | 110,96 |
|
| 27 | С1 -256-ИНБ | Т-профіль довжиною 0,6м | шт | 55,48 |
|
| 28 | С1 -258-ИНБ | Пристінний профіль довжиною 3,0м | шт | 63,072 |
|
| 29 | С1 -300-ИНБ | Труба 50 1,0м | м | 10 |
|
| 30 | С1 -301-ИНБ | Кріплення 50 | шт | 12 |
|
| 31 | С1 -302-ИНБ | Фасонні частини 50 | шт | 24 |
|
| 32 | С1-943 | Грунтовка кварцева | кг | 20,9375 |
|
| 33 | С1-1386-ИНБ | Труби ПП (композит) діаметр 25 мм | м | 0,6667 |
|
| 34 | С11-81-2-ИНБ | Газоблоки | м3 | 0,6831 |
|
| 35 | С11-260-ИНБ | Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін | м2 | 9,09 |
|
| 36 | С12-00012-ИНБ | Пластмасові хрестики | шт | 64,98 |
|
| 37 | С12-00022-ИНБ | Дюбель 6х40 мм | шт | 173,448 |
|
| 38 | С13-0010-ИНБ | труби РN 20 діам.20х3,4 мм | м | 12 |
|
| 39 | С13-0042-ИНБ5 | Фасонні та зєднювальні частини до труб 25 | шт | 4 |
|
| 40 | С13-00121-ИНБ1 | Кран шаровий ПП діам 20 мм | шт | 1,5 |
|
| 41 | С13-00131-ИНБ1 | Кран шаровий розбірний 1/2 | шт | 8 |
|
| 42 | С13-00131-ИНБ1 | Кран шаровий 1/2 | шт | 4 |
|
| 43 | С13-00151-ИНБ | Кріплення 20 мм | шт | 15 |
|
| 44 | С110-101-ИНБ | Комплект тяги підвісної | шт | 46,72 |
|
| 45 | С110-101-ИНБ1 | Комплект тяги підвісної | шт | 46,72 |
|
| 46 | С111-022-ИНБ | Плити Армстронг | м2 | 58,275 |
|
| 47 | С111-136-1-ИНБ | Дюбелі рамні з ударним шурупом 100х10мм | шт | 6 |
|
| 48 | С111-136-1-ИНБ3 | Дюбель-шурупи з пласмтмасовими пробками (150мм) | шт | 31,132 |
|
| 49 | С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,04963 |
|
| 50 | С111-233-1-ИНБ | Грунтовка глибокого проникнення | кг | 42,25 |
|
| 51 | С111-256 | Плитки керамограніт для підлоги | м2 | 59,058 |
|
| 52 | С111-256 | Плитки керамограніт для підлоги (плінтус) | м2 | 0,64792 |
|
| 53 | С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,000144 |
|
| 54 | С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,000032 |
|
| 55 | С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,0001112 |
|
| 56 | С111-1483 | Шурупи- дюбель, діаметр стрижня 10 мм, довжина 110 мм | шт | 7,333 |
|
| 57 | С111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 1,8425 |
|
| 58 | С111-1624-2 | Грунтовки глибокого проникнення | л | 32,642 |
|
| 59 | С111-1624-2 | Грунтовки глибокого проникнення | л | 1,8 |
|
| 60 | С111-1626-1 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 105,525 |
|
| 61 | С111-1631 | Замазка захисна | кг | 0,8 |
|
| 62 | С111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 0,6615 |
|
| 63 | С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,0957 |
|
| 64 | С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 16,17 |
|
| 65 | С111-1896-ИНБ1 | Шпаклівка гіпсова СТАРТ | кг | 201 |
|
| 66 | С111-1896-ИНБ3 | Шпаклівка гіпсова ФІНІШ | кг | 201 |
|
| 67 | С113-2106-5-ИНБ | Вимикач двохклавішний | шт | 40 |
|
| 68 | С113-2144 | Шафа (тумбочка під умивальник) | шт. | 3 |
|
| 69 | С123-179 | Блоки дверні з металопластику, площа (2,28\*0,95) | шт | 4 |
|
| 70 | С130-624-ИНБ | Змішувач | комплект | 4 |
|
| 71 | С130-644-ИНБ | Умивальники овальні | комплект | 4 |
|
| 72 | С147-7-ИНБ | Світильник | шт | 8 |
|
| 73 | С180-103-ИНБ | Суміш суха Сеrеzіt СЕ33 | кг | 26,2866 |
|
| 74 | С180-103-ИНБ | Суміш суха Сеrеzіt СЕ33 | кг | 4,077 |
|
| 75 | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,0069 |
|
| 76 | С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 2,9529 |
|
| 77 | С1425-11688 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняний, марка М50 | м3 | 0,3 |
|
| 78 | С1425-11702 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6 | м3 | 0,38676 |
|
| 79 | С1512-1 | Коробка розгалуження | шт | 11,126 |
|
| 80 | С1512-14-В1 | рамка №5 на розетки | шт | 12 |
|
| 81 | С1512-14 | Розетка одинарна | шт | 48 |
|
| 82 | С1512-14-В2-В1 | Розетка під інтернет | шт | 12 |
|
| 83 | С1512-14-В2 | Розетка двійна | шт | 4 |
|
| 84 | С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,000012 |
|
| 85 | С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,0001064 |
|
| 86 | С1545-183-ИНБ-В1 | Провід (2 Х 3,5) | м | 190 |
|
| 87 | С1545-183-ИНБ | Провід (2 Х 1,5) | м | 90 |
|
| 88 | С1550-38-ИНБ | Монтажна піна 750мл | балон | 8,694 |
|
| 89 | С1550-38-ИНБ | Монтажна піна 750мл | балон | 1,3141 |
|
| 90 | С1555-4-ИНБ1 | Суміш клеюча | кг | 3,24 |
|
| 91 | С1555-4-ИНБ3 | Суміш суха (фуга) | кг | 0,2841 |
|
| 92 | С1555-4 | Суміш клеюча суха для плитки | кг | 46,8 |
|
| 93 | С1555-4 | Суміш клеюча суха для плитки | кг | 301,08 |
|
| 94 | С1555-4-ИНБ5 | Суха суміш КНАУФ-Ротбанд | кг | 636,225 |
|
| 95 | С1555-267 | Суміш армуюча | кг | 41,4 |
|
| 96 | С1555-268 | Армована сітка | м2 | 164 |
|
| 97 | С1999-9002 | Стиснене повітря | м3 | 166,116 |
|