**Додаток 3**

*до тендерної документації на закупівлю –*

*Генератор бензиновий за кодом Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 – 31120000-3 – Генератори*

# Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

1. Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

2. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

3. До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачуються або мають бути сплачені;

- витрати на поставку до місця поставки (передачі) товару;

- навантаження, розвантаження;

- інші витрати, передбачені чинним законодавством та тендерною документацією на закупівлю товару даного виду.

4. До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

5. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

6. Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів та/або технічним умовам, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

7. Кількість, обсяг поставки та інші характеристики товару:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару | Од. виміру | Кількість |
| 1 | Генератор бензиновий | шт. | 5 |

Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі

Генератор бензиновий HYUNDAI HY 23000LE-T (або еквівалент) – 1 шт.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування параметру** | **Значення** | **Критерій** |
| 1 | Потужність номінальна, кВт | 17 | Не менше |
| 2 | Потужність номінальна, кВА | 21,2 | Не менше |
| 3 | Вихідна напруга, В | 230/400 | Не менше |
| 4 | Довжина ДГ, мм | 940 | Не більше |
| 5 | Ширина ДГ, мм | 683 | Не більше |
| 6 | Висота ДГ, мм | 823 | Не більше |
| 7 | Місткість паливного баку, л | 50 | Не менше |
| 8 | Вага ДГ (без палива), кг | 245 | Не більше |
| 9 | Рівень звукового тиску від працюючого ДГ на відстані 7 м, дБ(А) | 84 | Не більше |
| 10 | Тип двигуна | двоциліндровий,  4-тактний бензиновий | Не гірше |
| 11 | Час роботи на повному паливного баку при 50% навантаження, год | 9 | Не менше |
| 12 | Напрацювання до першого ТО, мотогодин | Перший місяць або 20 годин | Не менше |
| 13 | Гарантійний термін, місяців | 24 місяця | Не менше |
| 14 | Генератор повинен бути новий, виготовлений у 2021 або 2022 році. | | |

Генератор бензиновий HYUNDAI HHY3050FE (або еквівалент) – 4 шт.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування параметру** | **Значення** | **Критерій** |
| 1 | Потужність номінальна, кВт | 2,8 | Не менше |
| 2 | Вихідна напруга, В | 230 | Не менше |
| 3 | Довжина ДГ, мм | 610 | Не більше |
| 4 | Ширина ДГ, мм | 495 | Не більше |
| 5 | Висота ДГ, мм | 480 | Не більше |
| 6 | Місткість паливного баку, л | 15 | Не менше |
| 7 | Вага ДГ (без палива), кг | 47 | Не більше |
| 8 | Рівень звукового тиску від працюючого ДГ на відстані 7 м, дБ(А) | 69 | Не більше |
| 9 | Тип двигуна | Бензиновий, 4-х тактний | Не гірше |
| 10 | Час роботи на повному паливному баку при 50% навантаження, год | 16 | Не менше |
| 11 | Напрацювання до першого ТО, мотогодин | Перший місяць або 20 годин | Не менше |
| 12 | Гарантійний термін, місяців | 24 місяця | Не менше |
| 13 | Розташування панелі керування | З протилежної сторони викиду вихлопних газів | |
| 14 | Генератор повинен бути новий, виготовлений у 2021 або 2022 році | | |

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".*

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».*

*Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.*

11. Учасник повинен надати як частину своєї тендерної пропозиції документи, що підтверджують відповідність Товару технічним, якісним та іншим вимогам закупівлі, а саме:

11.1. Продукція має бути новою, яка не була у використанні (надати лист-гарантію (в довільній формі) про те, що запропоноване Учасником обладнання є новим та раніше не використовувалося).

11.2. Пристрої повинні постачатися в комплекті, бути зібраними та протестованими виробником.

11.3. Товар повинен бути укомплектований паспортом, гарантійним талоном та іншими необхідними документами (інструкція, тощо).

11.4. Товар не повинен мати дефектів, пов'язаних з матеріалами та/або роботою по їх виготовленню, які виявляються в результаті дії або упущення виробника та/або Постачальника за Договором.

11.5. Учасник у складі тендерної пропозиції надає Таблицю-порівняння щодо відповідності Товару, що пропонується, технічним вимогам та специфікації Замовника (надати таблицю-порівняння складену на основі таблиці технічної специфікації).

11.6. Доставка обладнання здійснюється на територію замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника (надати лист-гарантію).

11.7. Лист від компанії-виробника Товару (або його офіційного представництва, або дилера, або дистриб’ютора на території України) з вказаними адресами та контактними телефонами сервісних центрів з обслуговування та ремонту бензинового генератора.

11.8. Копії сертифікату відповідності та декларації про відповідність на обладнання.

11.9. Якщо учасник процедури закупівлі не є виробником товару, що є предметом закупівлі, в складі пропозиції він надає оригінал гарантійного листа наданого учаснику процедури закупівлі безпосереднім виробником (або його офіційним представником, дилером, дистриб’ютором, продавцем) про гарантію відвантаження Учаснику для потреб Замовника вказаної в пропозиції кількості та якості товар що є предметом закупівлі.