Додаток № 1 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |
| --- |
| **до предмета закупівлі ДК 021:2015: 34110000-1 (Легкові автомобілі )** **«RENAULT DUSTER»** |

**Кількість - 1 од.**

**Технічні характеристики:**

**Рік виготовлення** – 2022 р.

**Колір** – червоний

**Кількість місць** - 5

**Технічні характеристики:**

* тип пального – дизель
* об’єм двигуна – 1461 куб. см.
* потужність двигуна – 110 к.с.
* привід автомобіля – передній (4x2)
* коробка передач – автоматична
* норма токсичності – Євро 6

**Перелік встановленого обладнання:**

* Передні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира (з кнопкою вимкнення)
* Шторки-подушки безпеки
* ESC (система курсової стійкості ) + HSA (система допомоги при старті на підйомі)
* ABS (антиблокувальна система гальм)
* EBA (с-ма допомоги при екстреному гальмуванні) + EBD (електронна с-ма розподілу гальмівних зусиль)
* TPMS (система моніторингу тиску в шинах)
* LED денні ходові вогні
* Повторювачі сигналів поворотів
* Датчик світла
* Ліхтар заднього ходу
* Додатковий стоп-сигнал у верхній частині дверей багажного відділен
* Три задніх з'ємних підголівника
* Передні ремені безпеки, що не регулються за висотою
* Передні та задні ремені безпеки з піротехнічними преднатягувачами
* Трьохточечні ремені безпеки для заднього ряду сидінь
* Датчик нагадування про непристібнуті ремені безпеки водія та 4x пасажирів
* Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрoрегулюванням, обігрівом та датчиком зовнішньої температури
* Сталевий захист картера двигуна
* Повнорозмірне запасне колесо
* Дорожній набір засобів безпеки (сумка-органайзер, аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, трос буксирувальний, світловідбиваючий жилет, робочі рукавиці)
* Індикатор перемикання передач
* Бортовий комп'ютер
* Круїз-контроль + обмежувач швидкості
* Режим ECO водіння
* Центральний замок
* Карта-ключ "вільні руки"
* Кондиціонер
* Задній парктронік
* Повітроводи для заднього ряду сидінь
* Передні електросклопідйомники + імпульсний з боку водія
* Задні електросклопідйомники
* Кермова колонка, що регулюється за висотою та глибиною
* Обігрів заднього скла
* Сидіння водія з регулюванням за висотою, підлокітником та поперековою підтримкою
* Мультимедійна система
* Камера кругового огляду + система контролю "сліпих" зон
* Тканинна оббивка сидінь
* 16" легкосплавні диски

**Додаткове обладнання:**

* Світлоакустична панель “Стріла Ultra Slim” САП 118-60LED-200R
* Кольорографічні схеми та написи на кузові автомобіля згідно вимог Замовника
* Комплект зимових шин
* Передні та задні бризговики
* Наявність станції технічного обслуговування автомобілів у Львівській області;
* Гарантія не менше 3 роки або 100 000 км пробігу.