**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі***

**код ДК 021:2015- 42990000 – 2 Машини спеціального призначення різні (Гідродинамічний пристрій Spector +2MB)**

***70л/хв. 150 бар***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва предмету закупівлі** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **Гідродинамічний пристрій Spector +2MB** | **штук** | **1** |

**ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Виконання:  | відкрита рамна конструкція, рама з металу порошкове фарбування |
| Технічні характеристики |
| Прочистка та промивання каналізаційних мереж, діаметром трубопроводів | Від 32 до 1000 мм за допомогою високого тиску води |
|  Помпа  | промислового рівня (виробництво «Annovi Reverberi» з керамічними гільзами, має підвищений ресурс роботи 70л/150бар |
| Продуктивність  | не менше 70 л/хв |
| Потужність  | не менше 150 бар |
| Двигун бензиновий | 2-х циліндровий з ***ел. стартер*** не менше 29кс. |
| Датчик напрацювання двигуна (мотогодин) | 1шт |
| Привід помпи | шківи пасової передачі виробник Італія |
| Клапан | перепускний з регулюванням тиску |
| Захист двигуна від роботи без мастила | Так |
| Регулятор тиску | Присутній |
| Манометр  | 275бар |
| Клапан захисту від перегріву насоса  | Є |
| Кнопка аварійного відключення  | Так |
| Бак палива  | 10л |
| Комплектація |
| Встановлення ГПД | на рамі |
| Рукав каналопромивний D12 мм  | 100м |
| Котушка для шланга високого тиску D12 мм | 1 шт.  |
| Кран високого тиску 3-х ходовий  | 1шт |
| Пістолет В.Т. у зборі (пістолет+спис+форсунка+захист форсунки+переходи)  | 1шт |
| Рукав канало промывочный "ШЛАНГ" D6 | 20м\п |
| Форсунка 1\8 | 1шт |
| Пробивна форсунка з пружиною G 1/8 ( 3+1 отвір ) | 1шт |
| Форсунка "РОТОРНА"+ штовхач 87205  | 1комп. |
| Форсунка «ЯЙЦЕ 1+6» з керамічними зьємними вставками нерж. 70 L. 200 bar.  | 1шт |
| Сопло високого тиску, що обертається ( 13 форсунок ) 80 L  | 1шт |
| Строк поставки | До 30 червня 2024 року |
| Рік випуску основного обладнання  | 2024 рік |
| Гарантія | 12 місяців |

Учасник у складі тендерної пропозиції надає технічний паспорт на товар, що є предметом закупівлі для підтвердження вищезазначених технічних характеристик.

Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист, щодо підтвердження наявності сервісного центру із зазначенням конкретної адреси його місцезнаходження, де Замовник зможе здійснювати обслуговування товару (обладнання), що є предметом даної закупівлі.

Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист, який підтверджує наявність товару (обладнання) на складі Учасника та можливості поставити його до 30 червня 2024 року.

У разі, якщо вартість оголошеного замовником предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, надається гарантійний лист, яким учасник гарантує, що ступінь локалізації товару, визначеного підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, що є предметом закупівлі, *дорівнює чи перевищує 20 відсотків*, а також містить інформацію про включення такого товару до Переліку та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар.

Вимога щодо надання гарантійного листа не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 20 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі», що підтверджується сертифікатом про походження товару (надається у складі тендерної пропозиції), про що надається лист-пояснення.

Учасник процедури закупівлі подає у складі тендерної пропозиції копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.

На підтвердження цієї вимоги Учасник процедури закупівлі подає у складі тендерної пропозиції копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.

Учасник в складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист щодо надання постачальником одночасно з передачею товару підготовлену виробником фактичну калькуляції собівартості такого товару.