**Додаток 2**

 **до тендерної документації**

**Технічний опис предмету закупівлі**

**ДК 021:2015 - 42410000-3 - Підіймально-транспортувальне обладнання**

(Інформація про характер і необхідність технічних та якісних характеристик предмета закупівлі)

1. **Канавний підіймач ПК-10 (вантажопідйомність 10 т) – 1од..**

Тип - канавний, пересувний, електромеханіний

Вантажопідйомність - 10 тонн

Вертикальний хід траверси - 530 мм

Час підйому - 150 секунд

Переміщення в канаві - вручну по направляючим

Привід підйому - двигун

Потужність - не менше 3 кВт

Частота обертання - 1500 обертів/хвилину

Напруга - 380 В

Редуктор - Ч-125-31,3-53-УЗ

Встановлена потужність - не менше 3 кВт

Габарити- довжина – 1000 мм; ширина – 700 мм; висота – 1320 мм.

Маса - не більше 750 кг

Призначення - Призначений для вивішування над оглядовою канавою вантажних автомобілів під передній або задній міст в умовах автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування.

**Перелік документів для підтвердження умов в частині технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

1. Товар має відповідати технічним умовам технічним вимогам ДСТУ та/або ТУ.

2. Товар новий, термін та умови його зберігання не порушені.

3. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі відповідають вимогам та стандартам відповідних діючих нормативних документів, чинних на момент подання.

4. Товар відповідає вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та пожежної безпеки.

Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва.

5. У разі виявлення Замовником невідповідності запропонованого товару визначеним вимогам в технічному завданні, або запропонований товар не може використовуватись за призначенням, така пропозиція учасника за рішенням Замовника може відхилитись, як така що не відповідає вимогам Замовника визначеним в документації, зокрема в технічній частині предмета закупівлі.

Учасник гарантує якість та надійність товару, що постачається, протягом строку, який передбачено технічними умовами та стандартами на даний товар. Гарантійний строк експлуатації – не менше 12 місяців з дня отримання товару.

7. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам, Учасник зобов’язаний замінити цей товар протягом 3-х робочих днів. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Учасник.

8. Кожна партія товару має супроводжуватися документами, що підтверджують його походження, безпечність та якість (сертифікати відповідностей, що підтверджують походження, безпечність і якість, відповідність вимогам державних стандартів).

9. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

10. Період постачання товару(ів) – протягом строку визначеного умовами Договору.

11. Предмет закупівлі (товар, тара, пакування, транспортування) не завдає шкоди навколишньому середовищу.

12 \* Всі посилання згідно цієї документації на конкретні марку чи виробника або на назву предмета закупівлі, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент», (або еквівалент товару технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати та мати не гірші показники або властивості).

Еквівалент товару – вживається у значенні, як рівнозначний товар, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовником згідно вимог цієї документації, або якісно перевищують відповідні вимоги Замовника. У разі поставки еквівалентного товару, товар повинен бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними, або покращеними, ніж визначені Замовником. Товар, представлений Учасником, має відповідати діючим в Україні державним стандартам якості, відповідності або затвердженим в установленому порядку технічним умовам. У разі надання еквіваленту Учасник повинен надати порівняльну таблицю за вищенаведеними показниками з приміткою, чому запропонований еквівалент товару не гірше або краще за товар, що оголосив замовник.