Author: Nikolay
Last saved by: УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА

ДОДАТОК №2
до  Оголошення на закупівлю за предметом «ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів (Експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності (Поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття гарячим асфальтобетоном вулиці Крупської в с. Нова Долина Одеській район Одеської області))»

Технічні, якісні та кількості характеристики
предмета закупівлі

Документація має бути складена із застосуванням діючих норм, правил, інструкцій, державних стандартів. Усі посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патенти, конструкції або типи предмету закупівлі, джерело походження матеріалів або виробника, вважати у редакції з виразом «або еквівалент».
Вид ремонту: поточний ремонт (ямковий) гарячим асфальтобетоном.

1 | 2 | 3 | 4

№
Ч.ч.

Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

Кількість

1 | 2 | 3 | 4

1

Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг
одношарового товщиною 60 мм, площею ремонту понад
5 м2 до 25 м2

м2

100

2 | Навантаження сміття та перевезення сміття до 1 км | т | 14,4