**КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ**

**«КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС»**

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення уповноваженої особи

від 04.10.2022 № 184

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга ЧЕНЬ

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**щодо проведення процедури відкритих торгів**

**на закупівлю**

**ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV): 34110000-1 – Легкові автомобілі (Лот 1: автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу В з обладнанням;**

**Лот 2: автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу С з обладнанням)**

м. Київ – 2022

**Зміст**

**Розділ І. Загальні положення**

1. Терміни, які вживаються в тендерній документації
2. Інформація про замовника торгів
3. Процедура закупівлі
4. Інформація про предмет закупівлі
5. Недискримінація учасників
6. Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції
7. Інформація  про  мову (мови),  якою  (якими) повинні  бути  складені тендерні пропозиції

**Розділ ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації**

1. Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації
2. Унесення змін до тендерної документації

**Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції**

1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції
2. Забезпечення тендерної пропозиції
3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції
4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними
5. Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону
6. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
7. Інформація про субпідрядника, співвиконавця, – для закупівлі робіт і послуг
8. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником

**Розділ ІV. Подання та розкриття тендерної пропозиції**

1. Кінцевий термін подання тендерної пропозиції
2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції
3. Порядок подання тендерної пропозиції

**Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції**

1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію
2. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій
3. Відхилення тендерних пропозицій
4. Інша інформація

**Розділ VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю**

1. Відміна торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
2. Строк укладання договору
3. Проект договору про закупівлю
4. Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю
5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, або ненадання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону
6. Забезпечення виконання договору про закупівлю

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Розділ І. Загальні положення** | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію (далі – документація) розроблено відповідно до вимог [Закону](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2289-17) України «Про публічні закупівлі» (далі по тексту – Закон). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі. |
| 2 | Інформація про замовника торгів: |  |
| 2.1 | повне найменування | Комунальна організація «Київмедспецтранс». |
| 2.2 | місцезнаходження | 04073, м. Київ, Оболонський район, вул. Куренівська, 16-в |
| 2.3 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | З технічних питань, що стосуються предмету закупівлі: керівник служби експлуатації транспорту – Ніколаєвський Віталій В’ячесловович; 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 16-в, тел./ф.: (044) 536-04-03, e-mail: info@medavto.com |
| 3 | Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі: |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV): 34110000-1 – Легкові автомобілі (Лот 1: автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу В з обладнанням; Лот 2: автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу С з обладнанням) |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Лот 1: автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу В з обладнанням;  Лот 2: автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу С з обладнанням.  Учасники можуть подавати свої пропозиції щодо частини предмету закупівлі (лоту). Замовник визначає переможця торгів за кожною з частин предмета закупівлі (лотів). |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | За адресою замовника: м. Київ, вул. Куренівська, 16-в. |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | До 15.12.2022 року. |
| 5 | Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. |
| 7 | Інформація  про  мову (мови),  якою  (якими) повинні  бути  складені тендерні пропозиції | Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.  Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються безпосередньо учасником, повинні бути складені українською мовою.  Інші документи, що входять до складу тендерної пропозиції та не готуються безпосередньо учасником, у разі викладення їх іноземною мовою повинні бути перекладені українською мовою. У складі тендерної пропозиції учасник може надати документ, що викладений іноземною мовою та його переклад. Вірність перекладу має бути засвідчено кваліфікованим перекладачем. |
| **Розділ ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | | |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації. Усі звернення за роз’ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону.  У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг тендеру. Для поновлення перебігу тендеру замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менше як на сім днів. |
| 2 | Унесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960) Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації.  У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше семи днів.  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації.  Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.  Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| **Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | 1. Тендерна пропозиція подається за відповідним лотом учасником в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями та шляхом завантаження наступних документів:   1. тендерна пропозиція за відповідним лотом – за формою відповідно до Додатку 1 до тендерної документації;   1.1) у разі зниження ціни під час аукціону за відповідним лотом, Переможець процедури закупівлі за відповідним лотом у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір повинен завантажити до електронної системи закупівель Інформацію про ціни за відповідним лотом, які буде зазначено в договорі про закупівлю, складену за результатами проведеного аукціону за формою, наведеною у Додатку 7 до тендерної документації (п. 1 розділу 4 Додатку 5 до тендерної документації);  1.2.) у разі, якщо Учасником не зменшувалась ціна під час проведення аукціону за відповідним лотом, а у формі «Тендерна пропозиція» за відповідним лотом виявлено будь-яке відхилення, у тому числі добутку ціни за одиницю виміру на кількість (арифметична помилка), пропозиція такого Учасника за відповідним лотом відхиляється відповідно до абз. 3 п. 1 ч. 1 ст. 31 Закону;   1. технічна специфікація за відповідним лотом – складається за формою відповідно до Додатку 2 до тендерної документації та з урахуванням вимог, визначених у п. 6 цього розділу; 2. довідка про відсутність (наявність) підстав, передбачених статтею 17 Закону – за формою відповідно до Додатку 4 до тендерної документації; 3. документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям. Способи документального підтвердження відповідності таким критеріям визначені у розділі 1 Додатку 5 до тендерної документації; 4. інші документи, передбачені відповідними розділами та додатками цієї тендерної документації; 5. гарантія щодо додержання вимог Закону України “Про захист персональних даних” – за формою відповідно до Додатку 6 до тендерної документації; 6. забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення вимагається). Вимоги до оформлення та спосіб підтвердження внесення такого забезпечення встановлені у п. 2 цього розділу.   Тендерна пропозиція може містити будь-які інші документи, які бажає подати учасник.  Тендерна пропозиція подається окремо за відповідним лотом закупівлі.  Учасники–нерезиденти повинні надати документи з урахуванням особливостей законодавства країни їх реєстрації (далі – аналоги документів).  Аналоги документів повинні містити примітку, на заміну яких документів вони надані учасником–нерезидентом. У разі відсутності аналогу будь-якого документу, учасник–нерезидент повинен надати довідку в довільній формі з обґрунтуванням причин їх відсутності. Ненадання такої довідки прирівнюється до ненадання відповідного документа.  2. Кожен документ у складі тендерної пропозиції подається:   * у формі електронного документа або * у формі відсканованого примірника первинного документа, створеного на папері.   Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій і здійснення їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».  **Учасники повинні подати тендерну пропозицію за відповідним лотом з накладеним кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом (обов’язково).**  Електронні документи можуть не містити реквізитів «підпис» та «печатка», оскільки вони подаються із накладеним кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом (далі – КЕП).  Відскановані примірники готуються з оригіналу паперового документа та повинні містити посаду, підпис, прізвище та ініціали тієї особи, що видала (підписала) такий документ, а також печатку (допускається відсутність печатки у випадках, якщо документ складено особами, які відповідно до законодавства здійснюють діяльність без печатки).  Відскановані примірники та електронні документи повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством.  Крім цього, кожен документ повинен мати розбірливий текст та інші реквізити, у тому числі: зображення малюнків, знаків, логотипів тощо. На реквізити документа не повинно бути накледено інші реквізити, у тому числі: зображення малюнків, знаків, логотипів тощо.  Відскановані примірники та електронні документи повинні бути сформовані у файли з розширенням «.pdf», якщо інше не передбачено даною документацією. Кожен документ подається у окремому файлі. При цьому, дозволяється подавати у одному файлі декілька документів. Відскановані примірники та електронні документи мають бути подані у окремих файлах.  Бажано не допускати подання у одному файлі частини документа.  Для швидкої обробки документів бажано, щоб файли називалися відповідно до назви вміщеного у ньому документа.  3. За достовірність наданої інформації та документів учасники безпосередньо несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.  4. Під час розгляду тендерних пропозицій замовник може виявити формальні (несуттєві) помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на її зміст (технічні помилки та описки тощо).  До формальних відносяться помилки, що зазначені у Переліку формальних помилок, затверджених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 710.  Формальною помилкою також не вважатиметься подання документа не за встановленою формою (але якщо у документі наявна уся обов’язкова інформація) – ***окрім форм, встановлених Додатками 1, 2, 6 та 7***.  Замовник залишає за собою право не відхиляти тендерні пропозиції учасників, якщо ті містять формальні помилки.  5. Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції не відшкодовуються замовником (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція обов’язково супроводжується забезпеченням у формі **банківської гарантії.**  Забезпечення тендерної пропозиції повинно бути складено за формою і відповідати вимогам до забезпечення тендерної пропозиції, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 2628 від 14.12.2020 р.  Забезпечення тендерної пропозиціїнадається у формі електронного документа.  Електронний документ повинен бути складений із дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» і Закону України «Про електронні довірчі послуги», містити кваліфікований електронний підпис (КЕП) уповноваженої особи банку-гаранта та повинен дозволяти перевірку такого підпису.  Банківська гарантія може надаватись:   * разом з файлом «p7s» ( із накладанням КЕП)   або   * у вигляді файлу в форматі, придатному для перевірки достовірності видачі банківської гарантії банком та накладення кваліфікованого електронного підпису (КЕП) уповноваженої посадової особи банку-гаранта.   Повноваження особи, яка підписує гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом гаранта (довіреність, наказ тощо) з накладенням КЕП гаранта.  **Розмір забезпечення тендерної пропозиції:**  **за лотом №1 – 2 948 000 грн. 00 коп.;**  **за лотом №2 – 1 052 000 грн. 00 коп.**  **Строк дії забезпечення тендерної пропозиції: не менше, ніж 120 календарних днів з моменту розкриття тендерних пропозицій.**  Випадки, за яких забезпечення тендерної пропозиції не повертається, вказані у пункті 3 цього розділу.  Тендерна пропозиція, що не супроводжується забезпеченням, відхиляється замовником відповідно до статті 31 Закону.  Усі витрати, пов’язані з наданням  забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок учасника.  *Додаткова інформація*  Бенефіціар: Комунальна організація «Київмедспецтранс»; ЄДРПОУ 01993807; витяг з реєстру платників ПДВ № 1426594500303.  Місцезнаходження бенефіціара: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 16-в.  Банк бенефіціара (замовника): ДКСУ у м. Києві; рахунок UA538999980314030556000026001.  Місцезнаходження банку: 01001, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а.  **Ненадання учасником забезпечення тендерної пропозиції або надання такого забезпечення, зміст якого не відповідає вимогам, встановленим тендерною документацією, призведе до відхилення такої пропозиції відповідно до абз. 5 п. 1 ч. 1 ст. 31 Закону: учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені у тендерній документації.** |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | 1. Відповідно до ч. 4 ст. 25 Закону **забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику у** **разі**:  1) закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;  2) укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі;  3) відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;  4) закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції.  2. Відповідно до ч. 3 ст. 25 Закону **забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі:**  1) відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними;  2) непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру;  3) ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений частиною 6 статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону;  4) ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом **120 календарних днів** із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій.  Учасник має право:   * відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; * погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону | 1. Відповідно до статті 16 Закону встановлено наступні **кваліфікаційні критерії**:   1. наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів); 2. наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; 3. наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій; 4. наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.   Замовником по даній закупівлі встановлено 2 кваліфікаційні критерії:   1. наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору; 2. наявність обладнання та матеріально-технічної бази.   **Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник подає як частину своєї тендерної пропозиції документи, зазначені в розділі 1 Додатку 5 до тендерної документації.**  ***Для закупівлі робіт чи послуг:*** *учасник може для підтвердження своєї відповідності критеріям, вказаним у підпунктах 2 і 3 пункту 1 даного підрозділу, залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.*  2. Відповідно до статті 17 Закону замовник приймає рішення про **відмову учаснику в участі** у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо:  1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного із корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;  6) службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі або з членом тендерного комітету, або уповноваженою особою замовника, або керівником замовника;  8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;  10) юридична особа, яка є учасником (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції»;  12) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;  13) учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника;  14) Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.  Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, надається за формою відповідно до Додатку 4 до тендерної документації. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель **(розділ 3 Додатку 5 до тендерної документації)**.  Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17) «Про доступ до публічної інформації» або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель.  Замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених [пунктами 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1263) і [7](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1269) частини першої статті 17 Закону.  3. У разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше, ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених у частині першій статті 17 Закону.  **4. Переможець процедури закупівлі (за відповідним лотом) у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону.** |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасник процедури закупівлі повинен надати в складі тендерної пропозиції **технічну специфікацію** за відповідним лотом відповідно до Додатку 2 до тендерної документації. |
| 7 | Інформація про субпідрядника, співвиконавця – для закупівлі робіт і послуг | Не вимагається. |
| 8 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| **Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – до 04.11.2022 р.** (кінцевий час подання тендерних пропозицій визначається електронною системою закупівель автоматично та зазначається в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів). |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій та дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. |
| 3 | Порядок подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у [статті 17](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1261) Закону і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.  Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота).  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання або ціна яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі не приймаються електронною системою закупівель.  **Документи, що не передбачені законодавством для учасників процедури закупівлі, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.** Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником за наявності відповідного листа-роз’яснення із посиланням на конкретне положення (стаття, частина, пункт, абзац тощо) відповідного закону або іншого нормативного акта. |
| **Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції** | | |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель (за кожним лотом окремо) на основі критеріїв та методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.  **Критерієм оцінки є ціна (питома вага – 100 %), яка визначається з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ)/без ПДВ – у випадках, передбачених податковим законодавством.**  Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, зважування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством, а також не визначених законодавством, але які несе або може понести учасник у зв’язку з поставкою товару за договором.  До розрахунку ціни входять усі види послуг, у тому числі й ті, які Учасником доручатимуться для виконання третім особам. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо та вважається врахованою у ціні його тендерної пропозиції.  У ціну пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.  В тендерній пропозиції вказуються ціни за кожну одиницю товару, який пропонується для постачання, загальна ціна товару за кожним найменуванням з урахуванням кількості закупівлі за відповідним лотом та остаточно виводиться підсумкова ціна тендерної пропозиції із урахуванням кількості товару, визначеної замовником за кожним лотом.  Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. |
| 2 | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій | Після оцінки пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною.  Строк розгляду тендерної пропозиції не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення її найбільш економічно вигідною. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель.  У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої.  *Якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до* [*частини третьої*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print#n214)*статті 10 Закону, замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації до проведення оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих днів.*  *За результатами розгляду замовником в електронній системі закупівель відповідно до*[*статті 10*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1039) *Закону складається та оприлюднюється протокол розгляду всіх тендерних пропозицій.*  *Після оприлюднення замовником протоколу розгляду тендерних пропозицій електронною системою закупівель автоматично розсилаються повідомлення всім учасникам тендеру та оприлюднюється перелік учасників, тендерні пропозиції яких не відхилені згідно з цим Законом.*  *Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою автоматично за кожним лотом окремо, але не раніше, ніж через п'ять днів після оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій.*  *Якщо за результатами розгляду тендерних пропозицій за відповідним лотом до оцінки допущено тендерні пропозиції менше, ніж двох учасників, процедура закупівлі за даним лотом відміняється.­*  Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є **аномально низькою**, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обгрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції.  Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом зазначеного вище строку.  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено **невідповідності** в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.  Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.  За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі за відповідним лотом та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю за відповідним лотом згідно із Законом. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | 1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо:  **1) учасник процедури закупівлі:**  **-** не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим замовником відповідно до [статті 16](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1250) Закону, або наявні підстави, передбачені [частиною першою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1262) статті 17 Закону;  - не відповідає встановленим [абзацом першим](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1422) частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства;  - зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з [частиною п’ятнадцятою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1549) статті 29 Закону;  - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції;  - не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  - не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного в [частині чотирнадцятій](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1543) статті 29 Закону;  - визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог [частини другої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1496) статті 28 Закону;  **2) тендерна пропозиція учасника:**  - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації;  - викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією;  - є такою, строк дії якої закінчився;  **3) переможець процедури закупівлі:**  - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  - не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених [статтею 17](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1261)  Закону;  - не надав ліцензію або документ дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до [частини другої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1762) статті 41 Закону;  - не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником.  Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні та протоколі розгляду тендерних пропозицій, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема, технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через п’ять днів з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель. |
| 4 | Інша інформація | **Ненадання учасником через електронну систему закупівель будь-якого документу, що передбачений даною документацією, призведе до відхилення його тендерної пропозиції.**  **Відсутність будь-яких запитань або звернень від учасників процедури закупівлі стосовно змісту та вимог тендерної документації означає, що учасники процедури закупівлі розуміють зміст і вимоги тендерної документації та повністю погоджується з ними.** |
| **Розділ VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | |
| 1 | Відміна торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | **1. Замовник відміняє тендер у разі:**  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень, які неможливо усунути.  **2. Тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі**:  1) подання для участі у відкритих торгах – менше двох тендерних пропозицій;  2) допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій у процедурі відкритих торгів у разі, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено відповідно до [частини третьої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1059) статті 10 Закону;  3) відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом.  Тендер може бути відмінено частково (за лотом).  **3. Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся, у разі:**  1) якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;  2) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.  Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся частково (за лотом).  У разі відміни тендеру замовником або визнання тендеру таким, що не відбувся, замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття рішення. |
| 2 | Строк укладання договору | Замовник укладає договір про закупівлю за кожним лотом з учасником, який визнаний переможцем за відповідним лотом, протягом строку дії його пропозиції не пізніше, ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.  Відповідно до абзацу 4 п. 15 статті 29 Закону у разі якщо учасник стає переможцем декількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти.  З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше, ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Проект договору про закупівлю за кожним лотом наведено у Додатку 3 до тендерної документації. З метою підтвердження погодження з умовами проекту договору **учасник надає лист-гарантію відповідно до п. 3 розділу 2 Додатку 5 до тендерної документації** щодо погодження з умовами Договору **за відповідним лотом** та безумовного його підписання у редакції Замовника, без унесення до нього Учасником змін у разі визначення його переможцем торгів **за відповідним лотом.** |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається відповідно до норм [Цивільного кодексу України](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15) та [Господарського кодексу України](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15), з урахуванням особливостей, визначених Законом.  Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю за відповідним лотом повинен надати:  1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;  2) ліцензію або документ дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.  Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю, викладено у проекті договору, що наведений у Додатку 3 до тендерної документації.  Відповідно до ч. 4 ст. 41 Закону умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.  **Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися** після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, **крім випадків** та у порядку,викладених у проекті договору, що наведений у Додатку 3 до тендерної документації.  **Договір про закупівлю є нікчемним у разі**:  1) якщо замовник уклав договір про закупівлю до/без проведення процедури закупівлі згідно з вимогами Закону;  2) укладення договору з порушенням вимог [частини четвертої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1767) статті 41 Закону;  3) укладення договору в період оскарження процедури закупівлі відповідно до [статті 18](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1284) Закону;  4) укладення договору з порушенням строків, передбачених [частинами п’ятою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1623) і [шостою статті 33](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1624) та [частиною сьомою статті 40](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1750) Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до [статті 18](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1284) Закону. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, або ненадання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону | Відмовою переможця тендеру за відповідним лотом від укладення договору за відповідним лотом вважається:  - не завантаження через електронну систему закупівель Інформації про ціни за відповідним лотом, які буде зазначено в договорі про закупівлю за відповідним лотом, складеної за результатами проведеного аукціону за відповідним лотом за формою, наведеною у Додатку 7 до тендерної документації (у разі зниження ціни під час аукціону за відповідним лотом), протягом десяти днів з дати оприлюднення замовником повідомлення про намір укласти договір за відповідним лотом;  - будь-яке відхилення у формі «Інформація про ціни» переможця за відповідним лотом від остаточної ціни аукціону за відповідним лотом;  - наявність арифметичних помилок в Інформації про ціни;  - якщо ціна за одиницю будь-якого найменування товару за результатами аукціону буде мати після коми більше двох знаків;  - якщо ціна за одиницю будь-якого найменування товару за результатами аукціону перевищуватиме ціну за одиницю відповідного найменування товару, що зазначена у формі «Тендерна пропозиція».  У випадках, перелічених вище, для переможця настають наслідки, передбачені абз. 2 п. 3 ч. 1 ст. 31 та п. 2 ч. 3 ст. 25 Закону: замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника та йому не повертається забезпечення тендерної пропозиції.  У разі відмови переможця процедури закупівлі за відповідним лотом від підписання договору про закупівлю за відповідним лотом відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю за відповідним лотом з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору за відповідним лотом у строк, визначений Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі за відповідним лотом документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених [статтею 17](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1261) Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника за відповідним лотом, визначає переможця процедури закупівлі за відповідним лотом серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю за відповідним лотом у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Переможець не пізніше дати укладення договору про закупівлю вносить забезпечення виконання договору в розмірі **1,5 %** від вартості договору, у формі безвідкличної банківської гарантії, **зі строком дії до 31.12.2022 року.** Забезпечення надається у вигляді оригіналу банківської гарантії.  Гарантія не має містити умов, що ускладнюють або унеможливлюють задоволення вимог замовника з отримання грошових коштів від гаранта, в тому числі умов окремих угод між банком-гарантом та учасником, вимог щодо надання листів або інших документів за підписом учасника або третіх осіб, що підтверджують факт настання гарантійного випадку.  Гарантія не може бути відкликана без згоди замовника.  *Додаткова інформація\**  Бенефіціар: Комунальна організація «Київмедспецтранс»; ЄДРПОУ 01993807; витяг з реєстру платників ПДВ № 1426594500303.  Місцезнаходження бенефіціара: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 16-в.  Банк бенефіціара (замовника): ДКСУ у м. Києві; рахунок UA128999980314000599000026001.  Місцезнаходження банку: 01001, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а.  *\*у разі зміни реквізитів переможець повинен вказати реквізити, що знаходяться на офіційному веб-сайті Державної казначейської служби України.*  Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення виконання договору, здійснюються за рахунок коштів переможця тендеру.  Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються переможцю у випадках, визначених Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.  Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю:  1) після виконання переможцем процедури закупівлі договору про закупівлю;  2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним;  3) у випадках, передбачених ст. 43 Закону;  4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин. |

***Примітки:***

***Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.***

***Документи, які не ведуться суб’єктами господарювання відповідно до законодавства України, не подаються ними в складі тендерної пропозиції, але при цьому учасник зобов’язаний надати лист-роз’яснення із посиланням на конкретну статтю, частину, абзац відповідного закону або нормативного документу.***

***У разі наявності в даній тендерній документації посилання на конкретні торговельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».***

**Перелік додатків до тендерної документації**

**Додаток 1.** Тендерна пропозиція.

**Додаток 2** Технічна специфікація.

**Додаток 3.** Проект договору.

**Додаток 4.** Довідка про наявність чи відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону.

**Додаток 5.** Документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям**.** Перелік документів, які вимагаються від учасників та переможця тендерною документацією.

**Додаток 6.** Гарантія про захист персональних даних.

**Додаток 7.** Інформація про ціни, які буде зазначено в договорі про закупівлю.

**Додаток 8.** Вимоги щодо локалізації виробництва.

**ДОДАТОК 1**

***Документ подається за нижче наведеною формою.***

***Заповнюючи необхідну інформацію, учасник не повинен***

***відступати від встановленої форми.***

**ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ за Лотом 1**

(закупівля № UA-ХХХХ-ХХ-ХХ-ХХХХХХ-х (зазначається номер цієї закупівлі))

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування учасника), надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю: ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV): 34110000-1 – Легкові автомобілі (Лот 1: автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу В з обладнанням; згідно з вимогами замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги до предмету закупівлі маємо можливість запропонувати комунальній організації «Київмедспецтранс» (замовнику) поставку нижчезазначеного товару на умовах, зазначених у проекті договору (Додаток 3 до тендерної документації), за цінами, визначеними нами самостійно і на власний розсуд:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування товару** | **Найменування виробника товару** | **Назва та номер стандарту, якому відповідає товар**\*\* | **К-сть (од.)** | **Ціна за од., грн.\*\*\*** | **Загальна вартість, грн.\*\*\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Автомобіль екстреної швидкої медичної допомоги типу В з обладнанням  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)\* |  |  | **44** |  |  |
| **Загальна вартість пропозиції, грн.\*\*\*** *(літерами)* | | | | | *цифрами* |

**\* *Учасник може зазначити більш конкретну назву товару;***

***\*\* Учасник повинен зазначити конкретну назву та номер стандарту, якому відповідає запропонований товар;***

***\*\*\*У разі, якщо учасник не є платником ПДВ стовпчики 5, 6 та рядок «Загальна вартість пропозиції» заповнюються без урахування ПДВ.***

***1. Ми розуміємо та погоджуємось з тим, що наявність однієї з нижче наведених обставин свідчитиме про нашу відмову від підписання договору:***

- ***незавантаження через електронну систему закупівель «Інформації про ціни», які буде зазначено в договорі про закупівлю, складеної за результатами проведеного аукціону за формою, наведеною у Додатку 7 до тендерної документації (у разі зниження ціни під час аукціону), протягом десяти днів з дати оприлюднення замовником повідомлення про намір укласти договір;***

***- будь-яке відхилення у формі «Інформація про ціни» переможця від остаточної ціни аукціону;***

***- наявність арифметичних помилок в «Інформації про ціни»;***

***- якщо ціна за одиницю будь-якого найменування товару за результатами аукціону буде мати після коми більше двох знаків;***

***- якщо ціна за одиницю будь-якого найменування товару за результатами аукціону перевищуватиме ціну за одиницю відповідного найменування товару, що зазначена у формі «Тендерна пропозиція».***

***У разі наявності хоча б однієї обставини ми погоджуємося із застосуванням до нас наслідків, передбачених абз. 2 п. 3 ч. 1 ст. 31 та п. 2 ч. 3 ст. 25 Закону України «Про публічні закупівлі»: замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника та йому не повертається забезпечення тендерної пропозиції.***

***2. Ми розуміємо та погоджуємось, що незавантаження через електронну систему закупівель документів* (*у разі визнання нас переможцем та направлення нам повідомлення про намір укласти договір), що підтверджують відсутність підстав, призведе до відхилення нашої тендерної пропозиції з підстав, передбачених абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 31 Закону.***

3. У разі, якщо наша тендерна пропозиція не буде відхилена з підстав, передбачених законодавством та тендерною документацією, а нас буде визначено переможцем і буде прийнято рішення про намір укласти з нами договір про закупівлю, ми беремо на себе безумовні зобов’язання підписати договір в редакції, що викладена у Додатку 3 тендерної документації, без унесення до нього змін не пізніше, ніж через **20** днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, та не раніше, ніж через **10** днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

4. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом **90** календарних днів з дня розкриття тендерних пропозицій.

5. Ми погоджуємося з умовами, що замовник може відхилити нашу тендерну пропозицію згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що замовник не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.

6. Ми розуміємо та погоджуємося, що замовник може відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин відповідно до Закону.

7. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

**8. Ми підтверджуємо, що у разі визнання нас переможцем та направлення нам повідомлення про намір укласти договір ціна за одиницю кожного найменування товару за результатами аукціону, яка буде нами зазначена в документі «Інформація про ціни», складеному та завантаженому до електронної системи закупівель за результатами проведеного аукціону за формою, наведеною у Додатку 7 до тендерної документації, не перевищуватиме ціни за одиницю кожного найменування товару, що зазначена у цій тендерній пропозиції.**

9. Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування учасника), заявляємо, що ця тендерна пропозиція є нашою відповіддю на запрошення замовника, адресоване невизначеному колу осіб робити пропозиції, укласти договір. Ця тендерна пропозиція є нашою відповіддю про повне і безумовне прийняття (акцепт) пропозиції замовника, адресованої невизначеному колу осіб, укласти договір про закупівлю, умови якого оприлюднено замовником при оголошенні закупівлі № UA-ХХХХ-ХХ-ХХ-ХХХХХХ-х (зазначається номер цієї закупівлі).

**ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ за Лотом 2**

(закупівля № UA-ХХХХ-ХХ-ХХ-ХХХХХХ-х (зазначається номер цієї закупівлі))

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування учасника), надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю: ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV): 34110000-1 – Легкові автомобілі (Лот 2: автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу С з обладнанням) згідно з вимогами замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги до предмету закупівлі маємо можливість запропонувати комунальній організації «Київмедспецтранс» (замовнику) поставку нижчезазначеного товару на умовах, зазначених у проекті договору (Додаток 3 до тендерної документації), за цінами, визначеними нами самостійно і на власний розсуд:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування товару** | **Найменування виробника товару** | **Назва та номер стандарту, якому відповідає товар**\*\* | **К-сть (од.)** | **Ціна за од., грн.\*\*\*** | **Загальна вартість, грн.\*\*\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Автомобіль екстреної швидкої медичної допомоги типу С з обладнанням  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)\* |  |  | **13** |  |  |
| **Загальна вартість пропозиції, грн.\*\*\*** *(літерами)* | | | | | *цифрами* |

**\* *Учасник може зазначити більш конкретну назву товару;***

***\*\* Учасник повинен зазначити конкретну назву та номер стандарту, якому відповідає запропонований товар;***

***\*\*\*У разі, якщо учасник не є платником ПДВ стовпчики 5, 6 та рядок «Загальна вартість пропозиції» заповнюються без урахування ПДВ.***

***1. Ми розуміємо та погоджуємось з тим, що наявність однієї з нижче наведених обставин свідчитиме про нашу відмову від підписання договору:***

- ***незавантаження через електронну систему закупівель «Інформації про ціни», які буде зазначено в договорі про закупівлю, складеної за результатами проведеного аукціону за формою, наведеною у Додатку 7 до тендерної документації (у разі зниження ціни під час аукціону), протягом десяти днів з дати оприлюднення замовником повідомлення про намір укласти договір;***

***- будь-яке відхилення у формі «Інформація про ціни» переможця від остаточної ціни аукціону;***

***- наявність арифметичних помилок в «Інформації про ціни»;***

***- якщо ціна за одиницю будь-якого найменування товару за результатами аукціону буде мати після коми більше двох знаків;***

***- якщо ціна за одиницю будь-якого найменування товару за результатами аукціону перевищуватиме ціну за одиницю відповідного найменування товару, що зазначена у формі «Тендерна пропозиція».***

***У разі наявності хоча б однієї обставини ми погоджуємося із застосуванням до нас наслідків, передбачених абз. 2 п. 3 ч. 1 ст. 31 та п. 2 ч. 3 ст. 25 Закону України «Про публічні закупівлі»: замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника та йому не повертається забезпечення тендерної пропозиції.***

***2. Ми розуміємо та погоджуємось, що незавантаження через електронну систему закупівель документів* (*у разі визнання нас переможцем та направлення нам повідомлення про намір укласти договір), що підтверджують відсутність підстав, призведе до відхилення нашої тендерної пропозиції з підстав, передбачених абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 31 Закону.***

3. У разі, якщо наша тендерна пропозиція не буде відхилена з підстав, передбачених законодавством та тендерною документацією, а нас буде визначено переможцем і буде прийнято рішення про намір укласти з нами договір про закупівлю, ми беремо на себе безумовні зобов’язання підписати договір в редакції, що викладена у Додатку 3 тендерної документації, без унесення до нього змін не пізніше, ніж через **20** днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, та не раніше, ніж через **10** днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

4. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом **90** календарних днів з дня розкриття тендерних пропозицій.

5. Ми погоджуємося з умовами, що замовник може відхилити нашу тендерну пропозицію згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що замовник не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.

6. Ми розуміємо та погоджуємося, що замовник може відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин відповідно до Закону.

7. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

**8. Ми підтверджуємо, що у разі визнання нас переможцем та направлення нам повідомлення про намір укласти договір ціна за одиницю кожного найменування товару за результатами аукціону, яка буде нами зазначена в документі «Інформація про ціни», складеному та завантаженому до електронної системи закупівель за результатами проведеного аукціону за формою, наведеною у Додатку 7 до тендерної документації, не перевищуватиме ціни за одиницю кожного найменування товару, що зазначена у цій тендерній пропозиції.**

9. Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування учасника), заявляємо, що ця тендерна пропозиція є нашою відповіддю на запрошення замовника, адресоване невизначеному колу осіб робити пропозиції, укласти договір. Ця тендерна пропозиція є нашою відповіддю про повне і безумовне прийняття (акцепт) пропозиції замовника, адресованої невизначеному колу осіб, укласти договір про закупівлю, умови якого оприлюднено замовником при оголошенні закупівлі № UA-ХХХХ-ХХ-ХХ-ХХХХХХ-х (зазначається номер цієї закупівлі).

**ДОДАТОК 2**

**Технічна специфікація за Лотом 1**

**ДК 021:2015 – 34110000-1 Легкові автомобілі**

**(автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу В з обладнанням)**

1. Відповідність запропонованих АШМД технічним вимогам технічної специфікації повинна бути надана у вигляді таблиці відповідності. Якщо учасник пропонує здійснити постачання еквівалентного товару, він повинен подати порівняльну таблицю характеристик запропонованого ним товару та товару, визначеного даною технічною специфікацією, з відомостями щодо відповідності вимогам замовника.
2. Надати керівництво (настанову, інструкцію тощо) українською мовою з експлуатації АШМД.
3. Надати керівництва (настанови, інструкції тощо) українською мовою з експлуатації встановленого на АШМД медичного обладнання. Автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу В повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 1789:2019 та Технічному регламенту щодо медичних виробів (далі – Технічний регламент), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 р. № 753, та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11.10.2017 р. № 1245.

На підтвердження Учасник повинен надати:

- Сертифікат відповідності АШМД ДСТУ EN 1789:2019;

- Декларацію про відповідність або сертифікат (у випадку залучення органів з оцінки відповідності), що засвідчують відповідність предмета закупівлі вимогам Технічного регламенту.

1. Учасники мають право (повинні) запропонувати Замовнику до постачання лише 1 варіант АШМД та 1 варіант комплектації медичного устаткування (обладнання).
2. Надати лист виробника базового автомобіля або його представництва в Україні, або дилера, або дистриб’ютора тощо про те, що він гарантує учаснику здійснити поставку базових автомобілів у кількості і строки, передбачені технічною специфікацією, з функціями й характеристиками, вказаними у даній технічній специфікації, а також гарантує, що базовий автомобіль після переобладнання зможе використовуватися для перевезення пацієнтів, зокрема, у невідкладному стані.

У разі, якщо гарантійний лист видано представником виробника, або дилером, або дистриб’ютором тощо учасник має надати документи, що підтверджують повноваження представника виробника, або дилера, або дистриб’ютора тощо.

1. Надати листи виробників медичного обладнання, що пропонується учасником відповідно до таблиці № 4 даної технічної специфікації, або їхніх представництв в Україні, або дилерів, або дистриб’юторів тощо про те, що вони гарантують учаснику здійснити поставку медичного обладнання у кількості і строки, передбачені технічною специфікацією, з функціями й характеристиками, вказаними у технічній специфікації.

У разі, якщо гарантійний лист видано представником виробника, або дилером, або дистриб’ютором тощо учасник має надати документи, що підтверджують повноваження представника виробника, або дилера, або дистриб’ютора тощо.

1. Рік виготовлення АШМД не раніше 2022 року.
2. **Гарантія надається не менше ніж на 60 (шістдесят) місяців від дати постачання автомобілів або 400 000 км пробігу на двигун та пов’язані агрегати (двигун, трансмісія, електромеханічні елементи, крім елементів, перелічених в пункті 8.1.), залежно від того, що настане раніше. Також загальна гарантія надається не менше ніж на 60 (шістдесят) місяців від дати постачання автомобілів або 250 000 км пробігу на автомобіль, окрім елементів перелічених в пункті 8.1., залежно від того, що настане раніше,** починаючи з дати підписання Сторонами видаткової накладної та Акту приймання-передачі такого АШМД. Проводити сервісне обслуговування впродовж дії гарантійного зобов'язання на спеціалізованих сервісах (не менше двох), вказаних учасником, що знаходиться на території міста Києва або за його межами (на відстані не більше 2 км), згідно розкладу технічного обслуговування, вказаного виробником базового автомобіля. Про безумовне виконання вказаних вимог учасником в складі пропозиції надається гарантійний лист.
   1. В гарантію не включаються наступні елементи, так як вони підлягають нормальній амортизації та підлягають заміні під час планових заходів з здійснення технічного обслуговування:

• Батареї /акумулятори

• Шини / балансувальні ваги

• Гальмівні накладки / гальмівні колодки (знос)

• Гальмівні диски / гальмівні барабани (знос)

• Ущільнення

• Всі фільтри, які замінюються в рамках планового або позапланового технічного обслуговування

• Скло (фізичне пошкодження, пошкодження камінням)

• Ремені безпеки, ребристі ремені, зубчастий ремінь

• Зчеплення (знос, фізичне пошкодження)

• Гідравлічні рідини

• Охолоджуючі рідини та інші рідини (якщо їх втрата не є наслідком фізичних пошкоджень)

• Освітлення (лампи/лампа розжарювання/ світлодіоди)

• Щітки склоочисника

• Масла, мастильні матеріали та мастила, які використовуються в процесі технічного обслуговування (де не пов'язані з фізичним пошкодженням)

• Та інші елементи які підлягають нормальній амортизації та підлягають заміні під час планових заходів з здійснення технічного обслуговування.

1. **Гарантія надається на 24 (двадцять чотири) місяці на медичне устаткування та усе оснащення відсіку пацієнта (за винятком розхідних матеріалів)**, починаючи з дати підписання Сторонами видаткової накладної та Акту приймання-передачі АШМД. Про безумовне виконання вказаних вимог учасником в складі пропозиції надається гарантійний лист.
2. Автомобіль має постачатися у комплекті з запасним колесом, знаком аварійної зупинки, двома противідкатними упорами та стандартним набором інструментів, що включає принаймні домкрат, колісний ключ. Про безумовне виконання вказаних вимог учасником надається гарантійний лист.
3. Учасник при поданні тендерної пропозиції заповнює таблиці відповідності 3 та 4.
4. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

**Особливі вимоги:**

1. АШМД спроектовані та обладнані для транспортування, забезпечення основного медичного догляду та нагляду за пацієнтами.

2. АШМД повинні відповідати стандарту «Колісні транспортні засоби. Автомобілі швидкої медичної допомоги» ДСТУ EN 1789:2019 та наступним вимогам:

Кількісні характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування** | **Кількість од.** |
| Автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу В з обладнанням | 44 |

Таблиця 1 – Вимоги до базового автомобіля

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування параметра** | **Наявність функцій або величина параметра, що вимагається** |
| 1 | Кольорографічна схема, розпізнавальні знаки, написи, спеціальні світлові прилади та звукові сигнальні пристрої (бажане встановлення нижче габариту даху автомобіля або механічний захист від пошкодження гілками дерев). | Повинні відповідати вимогам  ДСТУ 3849:2018 |
| 2 | Максимальні габаритні розміри автомобіля. | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 3 | Повна маса автомобіля, кг | Не більше 3500 |
| 4 | Зазор колісної арки | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 5 | Двигун:  – екологічний клас двигуна;  – обладнання для запуску двигуна за низьких температур  – паливний бак має бути достатньої ємності щоб забезпечити при повній заправці паливом пересування АШМД, без дозаправки, від 500 км. | Дизельний  – не менше EURO-5;  – наявність обігрівача паливного фільтру з автоматичним, за низьких температур, або примусовим вмиканням. Наявність передпускового підігрівача охолоджуючої рідини двигуна з примусовим циркулюванням охолоджуючої рідини при незаведеному двигуні;  – може бути 2 баки з можливістю їх перемикання без зупинки двигуна. |
| 6 | Експлуатаційні властивості: |  |
| – прискорення | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| – гальмівні властивості | Має бути обладнано антиблокувальною гальмівною системою |
| – система безпеки | Повинен бути обладнаний системою управління стабілізацією (наприклад: електронна система розподілу гальмівного зусилля та антибуксувальна система) та системою пасивної безпеки (наприклад: подушки безпеки, травмобезпечна рульова колонка та енергопоглинаюча захисна конструкція кузова).  Обладнання, необережне використання якого може бути небезпечно для здоров'я чи життя, має бути оснащене інформаційними шильдами з застереженням щодо небезпеки з обов'язковим вказанням конкретних дій яких потрібно уникати при користуванні що можуть призвести до травмування. |
| – конструкція трансмісії автомобіля | Привід: постійний повний 4х4, або такий що включається примусово з 4х2 на 4х4 водієм за кермом, або 4х2 с приводом на задню чи на передню вісь.  механічна коробка переміни швидкостей, кількість передач не менше 6 вперед та 1 назад;  Колеса зі сталевими дисками. |
| – підвіска | – пружинна, чи ресорна, чи торсіонна, чи пневматична мають бути відповідні використанню для комфортного транспортування пацієнтів у невідкладному стані;  – амортизатор здатний втримувати коливання підвіски та не допускати розгойдування кузова;  – стабілізатори поперечної стійкості передній та/або задній (при умові комплектації АШМД незалежною підвіскою відповідної вісі) здатні утримувати кузов, при артикуляції підвіски та/або центробіжних навантаженнях, в горизонтальній площині. |
| – шини | – відповідна до сезону в день передачі готового АШМД замовнику (зимова чи літня). |
| – запасне колесо | – повнорозмірне запасне колесо із зручним розташуванням поза межами до відсіку пацієнта. |
| – витрата пального у місті, л/100 км (за даними виробника базового авто) | не більше 11 л / 100 км |
| 7 | Кабіна водія повинна бути оснащена:  ‒ гучномовцем зовнішньої трансляції та системою внутрішньої комунікації між водієм та відсіком пацієнта;  ‒ пультом керування спеціальними світловими та звуковими сигналами;  ‒ передбачити місце встановлення радіостанції в місці, де відповідальний за радіозв'язок зможе бачити екран радіостанції, чути через вбудований чи винесений гучномовець передаючого кореспондента, та здійснювати зв'язок;  – передбачити місце підключення живлення радіостанції, антени та / або GPS обладнання;  ‒ кліматичне обладнання для обігріву та кондиціонування кабіни водія з автоматичним чи з ручним регулюванням;  ‒ щонайменше 2 розетки 12 В;  – сидіннями для супроводжуючих осіб не менше 2 (крім місця водія). | Наявність |
| 8 | Кузов автомобіля | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 9 | Пожежна безпека | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 10 | Бічні дзеркала заднього виду з електричним регулюванням та обігрівом. | Наявність |
| 11 | Лобове скло з електропідігрівом. | Наявність |
| 12 | Передні та задні протитуманні фари | Наявність |
| 13 | Датчики паркування передні та задні  або камери заднього та фронтального виду. | Наявність |
| 14 | Мінімальна вантажопідйомність (осіб):  – кількість сидінь та/або місць для нош (крім місця водія) | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 15 | Перегородка | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 16 | Отвори (двері, вікна, аварійні виходи) | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 17 | Відсік пацієнта:  – повинен бути розрахований на розміщення медичних пристроїв, перелічених у таблиці 2;  – меблі з’єднані з покриттям підлоги та стелі без зазорів, з стиками, що ущільнені та герметизовані від потрапляння рідини (води або дезінфікуючого розчину);  – поручні повинні бути розташовані вздовж над ношами;  –кількість сидінь та/або місць для нош (крім місця водія);  – внутрішня висота (від підлоги до нижчої точки стелі), мм | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019  не менше 3  не менше 1800 |
| 18 | Електротехнічні вимоги | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 19 | Електромагнітна сумісність (ЕМС) | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 20 | Батарея, генератор | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 21 | Електроустановка:  повинен бути вбудований зовнішній роз’єм живлення для забезпечення зовнішнього живлення для таких операцій, як:  – заряджання акумулятора (ів);  – експлуатація медичних пристроїв;  – експлуатація обігрівача у відсіку пацієнта;  – експлуатація пускового підігрівача двигуна.  З’єднувач 220/240 В повинен бути штирового типу. | наявність |
| Параметри електромережі | 220/240В 50 Гц |
| Перетворювач DC/AC 12В/220В. | потужність не менше 500 Вт |
| Мінімальна кількість розеток напругою:  – 12 В;  – 220 В. | не менше 2 шт.  не менше 4 шт. |
| 22 | Вентиляційна система | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 23 | Температурна система обігріву | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 24 | Температурна система охолодження | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 25 | Внутрішнє освітлення | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019  ‒ повинен бути реалізований черговий режим освітлення відсіку пацієнта. |
| 26 | Рівень внутрішнього шуму | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 27 | Штатив для вливань | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 28 | Системи кріплення:  – стаціонарні сидіння та їх кріплення у відсіку пацієнта, сконструйовані для використання пацієнтами та супроводжуючими особами під час руху АШМД, повинні відповідати вимогам Директиви 74/408/ЕЕС зі змінами;  – кріплення ременів безпеки повинні відповідати вимогам Директиви 76/115/ЕЕС зі змінами;  – ремені безпеки повинні відповідати вимогам Директиви 77/541/ЕЕС зі змінами;  – сидіння, що розташовані за напрямком руху, повинні бути оснащені триточковими ременями безпеки типу Ar4m;  – всі особи та предмети, такі як медичні інструменти, обладнання та предмети, які зазвичай знаходяться в АШМД, повинні закріплюватись, встановлюватись або вкладатись таким чином, щоб попереджати їх неконтрольований рух в будь-якому напрямку під час прискорення/гальмування, значенням 10g. | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 29 | Вимоги щодо медичного обладнання:  –повинне бути розроблене для використання в умовах руху та в польових умовах;  – системи фіксації, системи підтримування або системи збереження повинні утримувати обладнання під час прискорення або гальмування 10g у повздовжньому (в напрямку руху та проти руху), 10g у поперечному (ліворуч, праворуч) та 10g у вертикальному напрямках. | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 30 | Електрична безпека | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 31 | Інтерфейс користувача | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 32 | Вимоги до панелі керування електричним обладнанням у відсіку пацієнта | Панель керування повинна бути розташована у зручному (досяжному) місці та повинна забезпечувати:  а) Увімкнення/вимкнення та світлову або графічну індикацію режимів роботи:  – постійної напруги 12 В;  – змінної напруги 220/240 В;  – систем освітлення;  – систем обігріву;  – кондиціонування.  б) Світлову або графічну індикацію заряду акумуляторних батарей зі звуковим попередженням досягнення критичного стану заряду. |
| 33 | Додаткова електрична система, яка забезпечує живлення вбудованих систем відсіку пацієнта та медичного обладнання, відокремлена від основної для запобігання її впливу на можливість роботи двигуна та інших штатних систем АШМД | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 34 | Пристрій, який не дає основним акумуляторним батареям розряджатися нижче рівня, необхідного для запуску двигуна | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 35 | Газова установка | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 36 | Стаціонарне кисневе постачання.  повинне складатися із джерела, регуляторів тиску та термінальних установок або регуляторів тиску із витратоміром | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019  Стаціонарний кисень Мінімум 2000 л (при нормальній температурі та тиску) витратомір рідини з максимальною потужністю не менше ніж 15 л/хв та з регулюючим клапаном (швидке з’єднання). Можливість функціонування при наявності хоча б одного балону. |
| 37 | Медико-технічні вимоги до устаткування | Відповідно до Таблиці 2 |

Таблиця 2 - Медико-технічні вимоги до устаткування

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Автомобіль екстреної медичної допомоги.** | | | | | Автомобіль спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типу В з обладнанням | |
| **Медичне обладнання (вироби медичної техніки: прилади, апарати, пристрої та устаткування, що розміщено та закріплено в АШМД стаціонарно, або може використовуватись автономно поза АШМД) (відповідно до: ДСТУ 1789:2019).** | | | | | | |
| **1** | ***Засоби транспортування*** | | | | | |
| **1.1** | Основні ноші (каталка) | | 1 | | 1.Каркас виконаний з міцного та легкого матеріалу, який не піддається окисленню, та стійкий до корозії  2. Вантажопідйомність нош не менше 170 кг.  3. Вага нош не більше 45 кг.  4. Наявність телескопічних висувних ручок, конструкція яких забезпечує безпечний підйом нош.  5.Висота нош повинна забезпечувати зручність та легкість їх завантаження у приймальний пристрій для нош без додаткового піднімання нош медичним персоналом. Повинні мати кріплення до приймального пристрою 10G (надати сертифікат підтвердження).  6.Наявність, не менше 4 коліс діаметром не менше 200 мм, два з яких повинні обертатися на 360 градусів та два колеса повинні мати блокування.  7.Наявність підставки для ніг  8.В комплект поставки повинен входити:  - матрац;  - ремені фіксації. | |
| **1.2** | Приймальний пристрій для нош | | 1 | | 1. Кріплення відповідає 10G (надати сертифікат підтвердження).  2. Переміщення (поздовжнє, поперечне відповідно ДСТУ EN 1789:2019 ).  3. Максимальне навантаження на приймальний пристрій не менше 200 кг.  4. Конструкція приймального пристрою повинна забезпечувати легкість та надійність фіксації та відокремлення нош | |
| **1.3** | Пристрій для перенесення пацієнта, що сидить | | 1 | | 1. Навантаження не менше 130 кг  2. Можливість компактного складання та розміщення в автомобілі  3. Швидке складання та розкладання  4. Наявність, не менше 1 пари ручок, що складаються на спинці крісла й, не менше 1 пари телескопічних ручок попереду.  5. Наявність 4-х коліс.  6. Матеріал виготовлення рами сидіння повинен бути з міцного та легкого матеріалу, який не піддається окисленню, та стійкий до корозії.  7.В комплекті з ременями фіксації та системою кріплення в автомобілі. | |
| **2** | ***Засоби забезпечення дихальної підтримки*** | | | | | |
| **2.1** | Кисневий балон, що забезпечує місткість кисню не менше ніж 2000 л при нормальній температурі та тиску;  редуктор з вимірювачем потоку з максимальною межею вимірювання не менше ніж 15 л/хв. | | 1 | | В складі салону автомобіля | |
| **2.2** | Портативний кисневий балон, що забезпечує місткість кисню не менше ніж 400 л. при нормальній температурі та тиску;  редуктор з вимірювачем потоку з максимальною межею вимірювання не менше ніж 15 л/хв. | | 1 | | 1.Зручність та надійність перенесення поза межами автомобіля в транспортній сумці з жорстким каркасом.  2. швидке під’єднання до балону та кисневої трубки. | |
| **2.3** | Прилад відсмоктування (аспіратор) з мінімальним тиском мінус 65кПа | | 1 | | 1. Можливість роботи від 12В, мережі 220В та вбудованого акумулятора.  2.Кріплення відповідає 10G (надати сертифікат підтвердження) в автомобілі з можливістю швидкого від’єднання/під’єднання.  3. Час роботи при максимальній зарядці від вбудованого блоку живлення не менше 40 хв. при максимальній аспірації.  4. Наявність пляшки для секрету ємністю 1 000 мл  5. Шланг для відсмоктування повинен бути таким, що автоклавується.  6. Наявність бактеріального фільтру.  7. Має бути компактним  8. Повинен мати механізм регуляції тиску та манометр. | |
| **3** | ***Засоби моніторингу життєво важливих параметрів та для реанімаційних заходів*** | | | | | |
| **3.1** | Монітор тиску крові ручний з манжетами різних розмірів | | 1 | | Може бути в складі сумки/рюкзака для укладки невідкладної допомоги | |
| **3.2** | Пульсоксиметр портативний з елементами живлення | | 1 | | 1. Призначений для постійного моніторингу сатурації (SpO2) та частоти серцевих скорочень (ЧСС) у дорослих, дітей та новонароджених, за умов рухливості або без руху, а також пацієнтів з нормальною або низькою перфузією. Повинен мати відповідний захист від вологи або захисний чохол. Автономна робота поза межами автомобіля. | |
| **3.3** | Глюкометр | | 1 | | Повинен бути портативним.  В комплекті повинні бути тест-смужки, не менше 50 штук.  Повинен використовуватись для оцінювання рівня цукру в крові.  До комплектації повинно входити:   * Апарат; * Інструкція по використанню; * Скарифікатор; * Пристрій для проколювання; * Калібрувальна тест-смужка; * Елементи живлення (необхідна для роботи кількість); * Сумка;   Повинен бути для багаторазового використання.  Автономна робота поза межами автомобіля. | |
| **3.4** | Дефібрилятор-монітор із записом показників пацієнта | | 1 | | 1.Дефібриляція в ручному режимі та АЗД.  Біфазний імпульс, зовнішня кардіостимуляція, кардіоверсія (синхронізація), кардіомоніторинг, вивід показників на дисплей.  2.Кількість кривих, не менше 2.  3.Можливість одночасного моніторингу наступних відведень: I, II, III, aVR, aVL, aVF.  4.Можливість використання, не гірше 3 канального кабелю ЕКГ.  5.Можливість використання/наявність багаторазових електродів, для дорослих та дітей.  6. Автономна робота не менше 3 годин та живлення від мережі 220 В.  7. Придатний для використання в умовах роботи ЕМД.  8. Наявність кріплення 10G (надати сертифікат підтвердження).  9. Наявність вбудованого принтера.  10. Максимальна енергія розряду не менше 200 Дж. | |
| **3.5** | Небулайзер | | 1 | | 1.Повинен використовуватися для лікування захворювань дихальної системи шляхом ефективної доставки до бронхів та легень призначених лікарських засобів перетворених у аерозолі.  2.Повинен мати комплектацію :  - основний блок;  - адаптер живлення;  - ємність для води;  -Фільтри  -Маска для дорослих та дітей  3. Повинен мати такі технічні характеристики:  - живлення 220В. | |
| **3.6** | Електрокардіограф багатоканальний портативний з можливістю телеметричної передачі ЕКГ- сигналу | | 1 | | 1.Повинен одночасно реєструвати 12 відведень ЕКГ.  2.Друк ЕКГ (вбудований принтер).  3.Повинен мати автономне живлення.  4.Обов’язкова наявність фільтрів:  -базового  -мережевого 50 Гц  -м’язового 35 Гц  5. Наявність захисту від дефібриляції.  6. Інтеграція з центральною станцією.  7. Вмонтований телеметричний модуль з використанням GSM каналу без додаткового устаткування.  8. Ручний та автоматичний режим запису ЕКГ.  9. Наявність транспортної сумки/кейсу.  10.Можливість передачі сигналу методом телеметрії, сумісний з програмою UNET. | |
| **4** | ***Засоби (прилади) для інфузії*** | | | | | |
| **4.1** | Інфузійний пристрій поршневого типу | | 1 | | 1.Використовується з шприцами різних розмірів, не гірше ніж від 5 мл до 60 мл, та виробників.  2.Наявність не менше З рівнів оклюзії від 40 до 110 КПа.  3.Швидкість інфузії у межах не гірше ніж від 0,1 до 1500 мл/год.  4.Точність інфузії не гірше, ніж ±2 %.  5.Максимальна швидкість болюсної інфузії не менше 1500 мл/год.  6.Наявність системи тривог.  7.Наявність дисплею.  8.Вбудований акумулятор. | |
| **4.2** | Устаткування для ін’єкцій та вливань | | 2 | | 1.Довжина трубки - не менше 1450 мм;  2.Матеріал виготовлення трубки -полівінілхлорид;  3.Наявність роликового регулятору швидкості потоку;  4.Наявність металевої голки, розміром не менше 0,8\*38мм. | |
| **4.3** | Пристрій для підігріву розчинів | | 1 | | 1.Пристрій для підігріву інфузійних розчинів, який повинен забезпечувати можливість нагрівання розчинів до температури 37±2 °С.  2.Не вимагається, щоб цей пристрій був портативним. | |
| **4.4** | Холодильник транспортний для зберігання медикаментів та льоду | | 1 | | 1.Контейнер повинен забезпечувати тривале утримання температури та призначений для транспортування біоматеріалу в медичних цілях.  2.Внутрішній об'єм, не менше 4л.  3.Зовнішнє покриття: тканина з ПВХ або нейлон.  4.Внутрішнє покриття придатне до дезінфекційної обробки.  5.Повинен мати не менше 2-ох багаторазових холодових елементів (акумулятори холоду). | |
| ***Медичні вироби (вироби, витратні матеріали, пристрої та устаткування, що застосовуються самостійно, або в складі наборів, або є складовими частинами комплектів інших виробів, медичної техніки тощо, одноразового та багаторазового використання)*** | | | | | | |
| **5** | | ***Засоби іммобілізації та перенесення*** | | | | | |
| **5.1** | | Ноші ковшові з ременями | | 1 | | 1.Призначені для безтравматичного завантаження, перекладання та транспортування постраждалого у фіксованому положенні з місця пригоди до місця надання допомоги або автомобіля ШМД  2.Повинні мати механізм, що дозволяє роз’єднувати ноші в частинах ніг і голови на дві частини  3.Рама нош повинна бути виготовлена з легкого та надійного матеріалу, стійкого до дії дезінфікуючих засобів, корозії та окислення.  4.Наявність не менше 3-х ременів для фіксації постраждалого.  5.Максимальне навантаження повинне бути не менше 150 кг. | |
| **5.2** | | Ноші з нетканого матеріалу | | 1 | | 1.Вироблені з міцного нетканого або полімерного матеріалу, стійкого до обробки деззасобами.  2. Здатність витримувати температурні перепади.  3. Стійкість до атмосферних опадів та ультрафіолетового випромінювання.  4. Ноші мають витримувати навантаження не менше 150 кг в статичному режимі. | |
| **5.3** | Простирадло для перенесення | | 1 | | 1.Вироблені з міцного нетканого матеріалу, стійкого до обробки деззасобами.  2.Навантаження не менше 150 кг | |
| **5.4** | Дошка довга спінальна для дорослих та дітей  з пристроєм іммобілізації голови та ременями для фіксації | | 1 | | 1.Дошка повинна мати отвори для ручного транспортування, закріплення ременів та пристосувань для іммобілізації голови, дошка повинна бути виготовлена з рентгенпрозорого матеріалу стійкого до зовнішніх ушкоджень та дії дезінфікуючих засобів.  2. Максимальне навантаження, не менше 150кг. | |
| **5.5** | Шини вакуумні різних типів та розмірів | | 1 | | 1.Вакуумні шини, що призначені для іммобілізації ушкоджених кінцівок.  2.Виготовлені з міцного матеріалу, стійкого до зовнішніх ушкоджень та дії дезінфікуючих засобів, X-ray прозорого.  3.Комплектність: шини трьох розмірів по 1 од. (маленька, середня, велика), з помпою, сумка. | |
| **5.6** | Матрац вакуумний | | 1 | | 1. Навантаження не менше 200 кг.  2. Наявність помпи.  3. Виготовлений з вологонепроникного, стійкого до зовнішніх ушкоджень та дії дезінфікуючих засобів матеріалу. | |
| **5.7** | Пристрій іммобілізації шийного відділу хребта | | 1 | | Може бути набір різних розмірів, або універсальні. Повинен бути виготовлений з матеріалу, стійкого до механічних пошкоджень та дії дезінфікуючих засобів. | |
| **5.8** | Пристрій для іммобілізації шиї та верхньої частини спини | | 1 | | Має забезпечувати вертикальну жорсткість та горизонтальну гнучкість.  Ремені фіксації з різнокольоровим позначенням. | |
| **6.** | ***Засоби дихальної підтримки*** | | | | | |
| **6.1** | Мішок дихальний реанімаційний для осіб різного віку або універсальний з масками різних розмірів | | 1 | | 1.Може бути в складі сумки/рюкзака для укладки невідкладної допомоги.  2.Можливість регулювання тиску або з клапаном обмеження тиску. | |
| **6.2** | Ларингоскоп з рукояткою та клинками різних розмірів багаторазового користування (можуть бути у наборі) | | 1 | | Може бути в складі сумки/рюкзака для укладки невідкладної допомоги | |
| **6.3** | Ручний портативний прилад відсмоктування | | 1 | | Може бути в складі сумки/рюкзака для укладки невідкладної допомоги | |
| **7** | ***Засоби для діагностики*** | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.1** | Манжета для неінвазивного вимірювання тиску | 1 |  |
| **7.2** | Стетофонендоскоп | 1 | Може бути в складі сумки/рюкзака для укладки невідкладної допомоги або в складі монітора ручного для вимірювання АТ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.3** | Термометр медичний безртутний | 1 | Може бути в складі сумки/рюкзака для укладки невідкладної допомоги | |
| **7.4** | Діагностичний ліхтарик | 1 | Може бути в складі сумки/рюкзака для укладки невідкладної допомоги | |
| **8** | ***Медичний одяг та інше*** | | | |
| **8.1** | Сумка або рюкзак або сумка-рюкзак для укладки невідкладної допомоги | 1 | | 1.Призначена для зберігання та транспортування медичного обладнання, повинна бути виготовлена з надійного зносостійкого матеріалу пристосована для дезінфекції.  2. Наявність лямок для можливого перенесення на спині. Кількість - без обмежень.  3. Повинна включати в себе: Кисневий балон, 2,0 л., порожній, Кисневий редуктор тиску, з плавним регулюванням, 3-15 л/хв (може бути окремо). Набір двох ременів для кріплення кисневого балону. Набір для надання першої допомоги реанімаційний для дорослих та дітей. Кисневий резервуар до набору для надання першої допомоги. Набір вентиляційних масок, що містить по одній шт. наступних розмірів: для дорослих, розмір 5; для дітей та підлітків, розмір 3. Набір вентиляційних силіконових масок, що містить по одній шт. наступних розмірів: для дітей, 3-12 років; для дітей, 1-3 років; для немовлят до 1 року; для новонароджених. Механічний відсмоктувач з портативним контейнером. Інтубаційний набір, що містить по 1 шт. наступних: Інтубаційні щипці Magill (малі); Інтубаційні щипці Magill (великі); Шпатель. Сфігмоманометр. Пристрій для нагнітання інфузійних розчинів під тиском. Набір малих медичних інструментів, що містить по 1 шт. наступних: Неврологічний молоток, Джгут, що затягується одною рукою, Пінцет анатомічний, Пінцет хірургічний; Ножиці універсальні, вигнутий пінцет. |
| **9** | ***Засоби для дезінфекції та очищення*** | | | |
| **9.1** | Контейнер для використаних шприців та голок | 1 | | Повинен бути для зберігання використаних шприців та голок. |
| **9.2** | Сумка клінічна для відходів | 1 | | Повинна бути для збору відходів |
| **10** | ***Засоби для порятунку*** | | | |
| **10.1** | Інструмент для розрізування ременів крісла | 1 | | Повинен бути для розрізання ременів крісла |
| **10.2** | Прожектор | 1 | | Мобільний  Можливість підзарядки |
| **10.3** | Попереджувальний трикутник/попереджувальні лампи | 2 | | У складі автомобіля |
| **10.4** | Вогнегасник ВП-2 | 2 | | Згідно з ДСТУ 3675 Розташування в закріпленому стані одного – у кабіні, другого – у медичному салоні. |
| **11** | ***Засоби комунікації*** | | | |
| 11.1 | Система внутрішньої комунікації між водієм та відсіком пацієнта | 1 | | У складі автомобіля |
| **11.2** | Автомобільний відеореєстратор | 1 | | 1. Активація запису після натискання аварійної кнопки.  2. Активація запису при включенні двигуна;.  3. Вбудований мікрофон.  4. Запис звуку.  5. Об’єм пам’яті не менше 64 Gb.  6. Кут огляду не менше120°.  7. Живлення: вбудований акумулятор, 12В від прикурювача.  8. Друк на відео дати та години.  9. Зарядний пристрій.  10. Розподільча здатність запису не гірше Full HD (1080).  11. Параметри (pix) не меньше 1920:1080.  12. Формат зображення 16:9. |
| **11.3** | Автомобільний навігатор | 1 | | 1. Сенсорний екран не менше 4,3”.  2. Об'єм вбудованної пам'яті2 Gb.  3. Розширення пам'ятіmicroSD (не менше 16 Gb).  4. Батарея Внутрішня літій-іонна.  5. Автокріплення на лобове скло.  6. Зарядка від бортової мережі 12В в кабіні водія.  7. Повинен забезпечувати точні навігаційні інструкції для руху по маршруту від точки до точки і вимовляти назви вулиць по всій території України.  8. Повинен бути оснащений інтуїтивним інтерфейсом.  9. Зручний пошуку адрес і послуг, отримання голосових інструкцій для навігації від повороту до повороту, включаючи назви вулиць. |
| 11.4 | GPS – трекер | 1 | | GPS-трекер BI 530C TREK або надійний еквівалент повністю сумісний з системою моніторингу транспорту Wialon Local, повинен бути змонтований на АШМД, повністю адаптований до геоінформаційної підсистеми КНП «Центр ЕМД та МК» Wialon Local та мати наступні характеристики:  1. Стандарт передачі даних – GSM 900/1800.  2. Канали зв’язку – GPRS, SMS, SMS для налаштування.  3. Клас GPRS – 10.  4. Тип навігаційної системи – GPS або Glonass/GPS, LBS.  5. Комунікаційний протокол – WIALON IPS v.1.1, v.2.0.  6. Наявність акселерометра.  7. Наявність захищеного входу живлення.  8. Наявність функції Антиджаммінгу (детектор глушіння GSM-сигналу).  9. Наявність слота для однієї SIM-карти.  10. Аналогові входи – 1 або більше (підключення кнопки для подачі сигналу «Тривога»).  11. Цифрові інтерфейси не менше ніж RS-485, RS-232, CAN.  12. Напруга живлення 12В, допустима не гірше ніж від 9В до 36В.  13. Об’єм енергонезалежної пам’яті не менше 65 000 записів.  14. Внутрішній акумулятор не менше 130мA.  15. Спрацювання кнопки для подачі сигналу «Тривога» – Моментальна генерація треку та відправка даних на сервер при спрацюванні аналогового входу для подачі сигналу «Тривога».  16. Клас захисту корпусу не нижче IP 54.  17. Робоча температура від -30 °С до +80 °С.  18. Кнопка (для подачі сигналу «Тривога») – кнопка натискна без фіксації PBS-11B (або надійний еквівалент).  19. Гарантія виробника не менше 24 місяців. |

Таблиця 3 – Відповідність базового автомобіля вимогам технічної специфікації (заповнюється учасником).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування параметра | Наявність функцій або величин, визначених технічним завданням | Функції або величини параметра, що пропонується учасником | Обґрунтування учасником альтернативних показників параметра, що вимагається технічним завданням з посиланням на нормативні акти (заповнюється лише у випадку коли учасником пропонуються альтернативні показники або параметри) |
| 1 | Кольорографічна схема, розпізнавальні знаки, написи, спеціальні світлові прилади та звукові сигнальні пристрої (бажане встановлення нижче габариту даху автомобіля або механічний захист від пошкодження гілками дерев). | Повинні відповідати вимогам  ДСТУ 3849:2018 |  |  |
| 2 | Максимальні габаритні розміри автомобіля. | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 3 | Повна маса автомобіля, кг | Не більше 3500 |  |  |
| 4 | Зазор колісної арки | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 5 | Двигун:  – екологічний клас двигуна;  – обладнання для запуску двигуна за низьких температур  – паливний бак має бути достатньої ємності щоб забезпечити при повній заправці паливом пересування АШМД, без дозаправки, від 500 км. | Дизельний  – не менше EURO-5;  – наявність обігрівача паливного фільтру з автоматичним, за низьких температур, або примусовим вмиканням. Наявність передпускового підігрівача охолоджуючої рідини двигуна з примусовим циркулюванням охолоджуючої рідини при незаведеному двигуні;  – може бути 2 баки з можливістю їх перемикання без зупинки двигуна. |  |  |
| 6 | Експлуатаційні властивості: |  |  |  |
| – прискорення | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| – гальмівні властивості | Має бути обладнано антиблокувальною гальмівною системою |  |  |
| – система безпеки | Повинен бути обладнаний системою управління стабілізацією (наприклад: електронна система розподілу гальмівного зусилля та антибуксувальна система) та системою пасивної безпеки (наприклад: подушки безпеки, травмобезпечна рульова колонка та енергопоглинаюча захисна конструкція кузова).  Обладнання, необережне використання якого може бути небезпечно для здоров'я чи життя, має бути оснащене інформаційними шильдами з застереженням щодо небезпеки з обов'язковим вказанням конкретних дій яких потрібно уникати при користуванні що можуть призвести до травмування. |  |  |
| – конструкція трансмісії автомобіля | Привід: постійний повний 4х4, або такий що включається примусово з 4х2 на 4х4 водієм за кермом, або 4х2 с приводом на задню чи на передню вісь.  механічна коробка переміни швидкостей, кількість передач не менше 6 вперед та 1 назад;  Колеса зі сталевими дисками. |  |  |
| – підвіска | – пружинна, чи ресорна, чи торсіонна, чи пневматична мають бути відповідні використанню для комфортного транспортування пацієнтів у невідкладному стані;  – амортизатор здатний втримувати коливання підвіски та не допускати розгойдування кузова;  – стабілізатори поперечної стійкості передній та/або задній (при умові комплектації АШМД незалежною підвіскою відповідної вісі) здатні утримувати кузов, при артикуляції підвіски та/або центробіжних навантаженнях, в горизонтальній площині. |  |  |
| – шини | – відповідна до сезону в день передачі готового АШМД замовнику (зимова чи літня). |  |  |
| – запасне колесо | – повнорозмірне запасне колесо з зручним розташуванням поза межами до відсіку пацієнта. |  |  |
| – витрата пального у місті, л/100 км (за даними виробника базового авто) | не більше 11 л / 100 км |  |  |
| 7 | Кабіна водія повинна бути оснащена:  ‒ гучномовцем зовнішньої трансляції та системою внутрішньої комунікації між водієм та відсіком пацієнта;  ‒ пультом керування спеціальними світловими та звуковими сигналами;  ‒ передбачити місце встановлення радіостанції в місці, де відповідальний за радіозв'язок зможе бачити екран радіостанції, чути через вбудований чи винесений гучномовець передаючого кореспондента, та здійснювати зв'язок;  – передбачити місце підключення живлення радіостанції, антени та / або GPS обладнання;  ‒ кліматичне обладнання для обігріву та кондиціонування кабіни водія з автоматичним чи з ручним регулюванням;  ‒ щонайменше 2 розетки 12 В;  – сидіннями для супроводжуючих осіб не менше 2 (крім місця водія). | Наявність |  |  |
| 8 | Кузов автомобіля | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 9 | Пожежна безпека | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 10 | Бічні дзеркала заднього виду з електричним регулюванням та обігрівом. | Наявність |  |  |
| 11 | Лобове скло з електропідігрівом. | Наявність |  |  |
| 12 | Передні та задні протитуманні фари | Наявність |  |  |
| 13 | Датчики паркування передні та задні або камери заднього та фронтального виду. | Наявність |  |  |
| 14 | Мінімальна вантажопідйомність (осіб):  – кількість сидінь та/або місць для нош (крім місця водія) | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 15 | Перегородка | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 16 | Отвори (двері, вікна, аварійні виходи) | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 17 | Відсік пацієнта:  – повинен бути розрахований на розміщення медичних пристроїв, перелічених у таблиці 2;  – меблі з’єднані з покриттям підлоги та стелі без зазорів, з стиками, що ущільнені та герметизовані від потрапляння рідини (води або дезінфікуючого розчину);  – поручні повинні бути розташовані вздовж над ношами;  –кількість сидінь та/або місць для нош (крім місця водія);  – внутрішня висота (від підлоги до нижчої точки стелі), мм | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019  не менше 3  не менше 1800 |  |  |
| 18 | Електротехнічні вимоги | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 19 | Електромагнітна сумісність (ЕМС) | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 20 | Батарея, генератор | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 21 | Електроустановка:  повинен бути вбудований зовнішній роз’єм живлення для забезпечення зовнішнього живлення для таких операцій, як:  – заряджання акумулятора (ів);  – експлуатація медичних пристроїв;  – експлуатація обігрівача у відсіку пацієнта;  – експлуатація пускового підігрівача двигуна.  З’єднувач 220/240 В повинен бути штирового типу. | наявність |  |  |
| Параметри електромережі | 220/240В 50 Гц |  |  |
| Перетворювач DC/AC 12В/220В. | потужність не менше 500 Вт |  |  |
| Мінімальна кількість розеток напругою:  – 12 В;  – 220 В. | не менше 2 шт.  не менше 4 шт. |  |  |
| 22 | Вентиляційна система | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 23 | Температурна система обігріву | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 24 | Температурна система охолодження | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 25 | Внутрішнє освітлення | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019  ‒ повинен бути реалізований черговий режим освітлення відсіку пацієнта. |  |  |
| 26 | Рівень внутрішнього шуму | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 27 | Штатив для вливань | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 28 | Системи кріплення:  – стаціонарні сидіння та їх кріплення у відсіку пацієнта, сконструйовані для використання пацієнтами та супроводжуючими особами під час руху АШМД повинні відповідати вимогам Директиви 74/408/ЕЕС зі змінами;  – кріплення ременів безпеки повинні відповідати вимогам Директиви 76/115/ЕЕС зі змінами;  – ремені безпеки повинні відповідати вимогам Директиви 77/541/ЕЕС зі змінами;  – сидіння що розташовані за напрямком руху повинні бути оснащені триточковими ременями безпеки типу Ar4m;  – всі особи та предмети, такі як медичні інструменти, обладнання та предмети, які зазвичай знаходяться в АШМД повинні закріплюватись, встановлюватись або вкладатись таким чином, щоб попереджати їх неконтрольований рух в будь-якому напрямку під час прискорення/гальмування, значенням 10g. | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 29 | Вимоги щодо медичного обладнання:  –повинне бути розроблене для використання в умовах руху та в польових умовах;  – системи фіксації, системи підтримування або системи збереження повинні утримувати обладнання під час прискорення або гальмування 10g у повздовжньому (в напрямку руху та проти руху), 10g у поперечному (ліворуч, праворуч) та 10g у вертикальному напрямках. | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 30 | Електрична безпека | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 31 | Інтерфейс користувача | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 32 | Вимоги до панелі керування електричним обладнанням у відсіку пацієнта | Панель керування повинна бути розташована у зручному (досяжному) місці та повинна забезпечувати:  а) Увімкнення/вимкнення та світлову або графічну індикацію режимів роботи:  – постійної напруги 12 В;  – змінної напруги 220/240 В;  – систем освітлення;  – систем обігріву;  – кондиціонування.  б) Світлову або графічну індикацію заряду акумуляторних батарей зі звуковим попередженням досягнення критичного стану заряду. |  |  |
| 33 | Додаткова електрична система, яка забезпечує живлення вбудованих систем відсіку пацієнта та медичного обладнання, відокремлена від основної для запобігання її впливу на можливість роботи двигуна та інших штатних систем АШМД | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 34 | Пристрій, який не дає основним акумуляторним батареям розряджатися нижче рівня, необхідного для запуску двигуна | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 35 | Газова установка | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 36 | Стаціонарне кисневе постачання.  Повинно складатися із джерела, регуляторів тиску та термінальних установок або регуляторів тиску із витратоміром | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019  Стаціонарний кисень Мінімум 2000 л (при нормальній температурі та тиску) витратомір рідини з максимальною потужністю не менше ніж 15 л/хв та з регулюючим клапаном (швидке з’єднання). Можливість функціонування при наявності хоча б одного балону. |  |  |

Таблиця 4 – Медико-технічні характеристики устаткування, що пропонується учасником до постачання

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування  устаткування \* | Опис технічних характеристик, устаткування що вимагається замовником | Найменування виробника устаткування, що пропонується учасником до постачання | Найменування представника (дилера, дистриб’ютора, тощо)\*\* | Опис технічних характеристик устаткування, що пропонуються учасником до постачання |
|  |  |  |  |  |  |

\*найменування устаткування заповнюється Учасником з другого стовбця Таблиця 2 «Медико-технічні вимоги до устаткування»

\*\* учасником зазначаються представники (дилера, дистриб'ютора), офіційно уповноважені на це виробником (документи, якими підтверджуються повноваження, надаються в складі пропозиції), листи у яких подаються учасником в складі його пропозиції

**Технічна специфікація за Лотом 2**

**ДК 021:2015 – 34110000-1 Легкові автомобілі**

**(автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу C з обладнанням)**

1. Відповідність запропонованих АШМД технічним вимогам технічної специфікації повинна бути надана у вигляді таблиці відповідності. Якщо учасник пропонує здійснити постачання еквівалентного товару, він повинен подати порівняльну таблицю характеристик запропонованого ним товару та товару, визначеного даною технічною специфікацією, з відомостями щодо відповідності вимогам замовника.
2. Надати керівництво (настанову, інструкцію тощо) українською мовою з експлуатації АШМД.
3. Надати керівництва (настанови, інструкції тощо) українською мовою з експлуатації встановленого на АШМД медичного обладнання. Автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу С повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 1789:2019 та Технічному регламенту щодо медичних виробів (далі – Технічний регламент), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 р. № 753, та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11.10.2017 р. № 1245.

На підтвердження Учасник повинен надати:

- Сертифікат відповідності АШМД ДСТУ EN 1789:2019;

- Декларацію про відповідність або сертифікат (у випадку залучення органів з оцінки відповідності), що засвідчують відповідність предмета закупівлі вимогам Технічного регламенту.

1. Учасники мають право (повинні) запропонувати Замовнику до постачання лише 1 варіант АШМД та 1 варіант комплектації медичного устаткування (обладнання).
2. Надати лист виробника базового автомобіля або його представництва в Україні, або дилера, або дистриб’ютора тощо про те, що він гарантує учаснику здійснити поставку базових автомобілів у кількості і строки, передбачені технічною специфікацією, з функціями й характеристиками , вказаними у даній технічній специфікації, а також гарантує, що базовий автомобіль після переобладнання зможе використовуватися для перевезення пацієнтів, зокрема, у невідкладному стані.

У разі, якщо гарантійний лист видано представником виробника, або дилером, або дистриб’ютором тощо учасник має надати документи, що підтверджують повноваження представника виробника, або дилера, або дистриб’ютора тощо.

1. Надати листи виробників медичного обладнання, що пропонується учасником відповідно до таблиці № 4 даної технічної специфікації, або їхніх представництв в Україні, або дилерів, або дистриб’юторів тощо про те, що вони гарантують учаснику здійснити поставку медичного обладнання у кількості і строки, передбачені технічною специфікацією, з функціями й характеристиками, вказаними у технічній специфікації.

У разі, якщо гарантійний лист видано представником виробника, або дилером, або дистриб’ютором тощо учасник має надати документи, що підтверджують повноваження представника виробника, або дилера, або дистриб’ютора тощо.

1. Рік виготовлення АШМД не раніше 2022 року.
2. **Гарантія надається не менше ніж на 60 (шістдесят) місяців від дати постачання автомобілів або 400 000 км пробігу на двигун та пов’язані агрегати (двигун, трансмісія, електромеханічні елементи, крім елементів, перелічених в пункті 8.1.), залежно від того, що настане раніше. Також загальна гарантія надається не менше ніж на 60 (шістдесят) місяців від дати постачання автомобілів або 250 000 км пробігу на автомобіль, окрім елементів перелічених в пункті 8.1., залежно від того, що настане раніше,** починаючи з дати підписання Сторонами видаткової накладної та Акту приймання-передачі такого АШМД. Проводити сервісне обслуговування впродовж дії гарантійного зобов'язання на спеціалізованих сервісах (не менше двох), вказаних учасником, що знаходиться на території міста Києва або за його межами (на відстані не більше 2 км), згідно розкладу технічного обслуговування вказаного виробником базового автомобіля. Про безумовне виконання вказаних вимог учасником в складі пропозиції надається гарантійний лист.
   1. В гарантію не включаються наступні елементи, так як вони підлягають нормальній амортизації та підлягають заміні під час планових заходів з здійснення технічного обслуговування:

• Батареї /акумулятори

• Шини / балансувальні ваги

• Гальмівні накладки / гальмівні колодки (знос)

• Гальмівні диски / гальмівні барабани (знос)

• Ущільнення

• Всі фільтри, які замінюються в рамках планового або позапланового технічного обслуговування

• Скло (фізичне пошкодження, пошкодження камінням)

• Ремені безпеки, ребристі ремені, зубчастий ремінь

• Зчеплення (знос, фізичне пошкодження)

• Гідравлічні рідини

• Охолоджуючі рідини та інші рідини (якщо їх втрата не є наслідком фізичних пошкоджень)

• Освітлення (лампи/лампа розжарювання/ світлодіоди)

• Щітки склоочисника

• Масла, мастильні матеріали та мастила, які використовуються в процесі технічного обслуговування (де не пов'язані з фізичним пошкодженням)

• Та інші елементи які підлягають нормальній амортизації та підлягають заміні під час планових заходів з здійснення технічного обслуговування.

1. **Гарантія надається на 24 (двадцять чотири) місяці на медичне устаткування та усе оснащення відсіку пацієнта (за винятком розхідних матеріалів)**, починаючи з дати підписання Сторонами видаткової накладної та Акту приймання-передачі АШМД. Про безумовне виконання вказаних вимог учасником в складі пропозиції надається гарантійний лист.
2. Автомобіль має постачатися у комплекті з запасним колесом, знаком аварійної зупинки, двома противідкатними упорами та стандартним набором інструментів, що включає принаймні домкрат, колісний ключ. Про безумовне виконання вказаних вимог учасником надається гарантійний лист.
3. Учасник при поданні тендерної пропозиції заповнює таблиці відповідності 3 та 4.
4. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

**Особливі вимоги:**

1. АШМД спроектовані та обладнані для транспортування, забезпечення основного медичного догляду та нагляду за пацієнтами.

2. АШМД повинні відповідати стандарту «Колісні транспортні засоби. Автомобілі швидкої медичної допомоги» ДСТУ EN 1789:2019 та наступним вимогам:

Кількісні характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування** | **Кількість од.** |
| Автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу C з обладнанням | 13 |

Таблиця 1 – Вимоги до базового автомобіля

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування параметра** | **Наявність функцій або величина параметра, що вимагається** |
| 1 | Кольорографічна схема, розпізнавальні знаки, написи, спеціальні світлові прилади та звукові сигнальні пристрої (бажане встановлення нижче габариту даху автомобіля або механічний захист від пошкодження гілками дерев). | Повинні відповідати вимогам  ДСТУ 3849:2018 |
| 2 | Максимальні габаритні розміри автомобіля. | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 3 | Повна маса автомобіля, кг | Не більше 3500 |
| 4 | Зазор колісної арки | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 5 | Двигун:  – екологічний клас двигуна;  – обладнання для запуску двигуна за низьких температур  – паливний бак має бути достатньої ємності щоб забезпечити при повній заправці паливом пересування АШМД, без дозаправки, від 500 км. | Дизельний  – не менше EURO-5;  – наявність обігрівача паливного фільтру з автоматичним, за низьких температур, або примусовим вмиканням. Наявність передпускового підігрівача охолоджуючої рідини двигуна з примусовим циркулюванням охолоджуючої рідини при незаведеному двигуні;  – може бути 2 баки з можливістю їх перемикання без зупинки двигуна. |
| 6 | Експлуатаційні властивості: |  |
| – прискорення | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| – гальмівні властивості | Має бути обладнано антиблокувальною гальмівною системою |
| – система безпеки | Повинен бути обладнаний системою управління стабілізацією (наприклад: електронна система розподілу гальмівного зусилля та антибуксувальна система) та системою пасивної безпеки (наприклад: подушки безпеки, травмобезпечна рульова колонка та енергопоглинаюча захисна конструкція кузова).  Обладнання, необережне використання якого може бути небезпечно для здоров'я чи життя, має бути оснащене інформаційними шильдами з застереженням щодо небезпеки з обов'язковим вказанням конкретних дій яких потрібно уникати при користуванні що можуть призвести до травмування. |
| – конструкція трансмісії автомобіля | Привід: постійний повний 4х4, або такий що включається примусово з 4х2 на 4х4 водієм за кермом, або 4х2 с приводом на задню чи на передню вісь.  механічна коробка переміни швидкостей, кількість передач не менше 6 вперед та 1 назад;  Колеса зі сталевими дисками. |
| – підвіска | – пружинна, чи ресорна, чи торсіонна, чи пневматична мають бути відповідні використанню для комфортного транспортування пацієнтів у невідкладному стані;  – амортизатор здатний втримувати коливання підвіски та не допускати розгойдування кузова;  – стабілізатори поперечної стійкості передній та/або задній (при умові комплектації АШМД незалежною підвіскою відповідної вісі) здатні утримувати кузов, при артикуляції підвіски та/або центробіжних навантаженнях, в горизонтальній площині. |
| – шини | – відповідна до сезону в день передачі готового АШМД замовнику (зимова чи літня). |
| – запасне колесо | – повнорозмірне запасне колесо з зручним розташуванням поза межами до відсіку пацієнта. |
| – витрата пального у місті, л/100 км (за даними виробника базового авто) | не більше 11 л / 100 км |
| 7 | Кабіна водія повинна бути оснащена:  ‒ гучномовцем зовнішньої трансляції та системою внутрішньої комунікації між водієм та відсіком пацієнта;  ‒ пультом керування спеціальними світловими та звуковими сигналами;  ‒ передбачити місце встановлення радіостанції в місці, де відповідальний за радіозв'язок зможе бачити екран радіостанції, чути через вбудований чи винесений гучномовець передаючого кореспондента, та здійснювати зв'язок;  – передбачити місце підключення живлення радіостанції, антени та / або GPS обладнання;  ‒ кліматичне обладнання для обігріву та кондиціонування кабіни водія з автоматичним чи з ручним регулюванням;  ‒ щонайменше 2 розетки 12 В;  – сидіннями для супроводжуючих осіб не менше 2 (крім місця водія). | Наявність |
| 8 | Кузов автомобіля | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 9 | Пожежна безпека | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 10 | Бічні дзеркала заднього виду з електричним регулюванням та обігрівом. | Наявність |
| 11 | Лобове скло з електропідігрівом. | Наявність |
| 12 | Передні та задні протитуманні фари | Наявність |
| 13 | Датчики паркування передні та задні  або камери заднього та фронтального виду. | Наявність |
| 14 | Мінімальна вантажопідйомність (осіб):  – кількість сидінь та/або місць для нош (крім місця водія) | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 15 | Перегородка | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 16 | Отвори (двері, вікна, аварійні виходи) | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 17 | Відсік пацієнта:  – повинен бути розрахований на розміщення медичних пристроїв, перелічених у таблиці 2;  – меблі з’єднані з покриттям підлоги та стелі без зазорів, з стиками, що ущільнені та герметизовані від потрапляння рідини (води або дезінфікуючого розчину);  – поручні повинні бути розташовані вздовж над ношами;  –кількість сидінь та/або місць для нош (крім місця водія);  – внутрішня висота (від підлоги до нижчої точки стелі), мм | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019  не менше 3  не менше 1800 |
| 18 | Електротехнічні вимоги | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 19 | Електромагнітна сумісність (ЕМС) | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 20 | Батарея, генератор | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 21 | Електроустановка:  повинен бути вбудований зовнішній роз’єм живлення для забезпечення зовнішнього живлення для таких операцій, як:  – заряджання акумулятора (ів);  – експлуатація медичних пристроїв;  – експлуатація обігрівача у відсіку пацієнта;  – експлуатація пускового підігрівача двигуна.  З’єднувач 220/240 В повинен бути штирового типу. | наявність |
| Параметри електромережі | 220/240В 50 Гц |
| Перетворювач DC/AC 12В/220В. | потужність не менше 500 Вт |
| Мінімальна кількість розеток напругою:  – 12 В;  – 220 В. | не менше 2 шт.  не менше 4 шт. |
| 22 | Вентиляційна система | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 23 | Температурна система обігріву | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 24 | Температурна система охолодження | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 25 | Внутрішнє освітлення | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019  ‒ повинен бути реалізований черговий режим освітлення відсіку пацієнта. |
| 26 | Рівень внутрішнього шуму | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 27 | Штатив для вливань | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 28 | Системи кріплення:  – стаціонарні сидіння та їх кріплення у відсіку пацієнта, сконструйовані для використання пацієнтами та супроводжуючими особами під час руху АШМД повинні відповідати вимогам Директиви 74/408/ЕЕС зі змінами;  – кріплення ременів безпеки повинні відповідати вимогам Директиви 76/115/ЕЕС зі змінами;  – ремені безпеки повинні відповідати вимогам Директиви 77/541/ЕЕС зі змінами;  – сидіння що розташовані за напрямком руху повинні бути оснащені триточковими ременями безпеки типу Ar4m;  – всі особи та предмети, такі як медичні інструменти, обладнання та предмети, які зазвичай знаходяться в АШМД повинні закріплюватись, встановлюватись або вкладатись таким чином, щоб попереджати їх неконтрольований рух в будь-якому напрямку під час прискорення/гальмування, значенням 10g. | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 29 | Вимоги щодо медичного обладнання:  –повинне бути розроблене для використання в умовах руху та в польових умовах;  – системи фіксації, системи підтримування або системи збереження повинні утримувати обладнання під час прискорення або гальмування 10g у повздовжньому (в напрямку руху та проти руху), 10g у поперечному (ліворуч, праворуч) та 10g у вертикальному напрямках. | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 30 | Електрична безпека | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 31 | Інтерфейс користувача | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 32 | Вимоги до панелі керування електричним обладнанням у відсіку пацієнта | Панель керування повинна бути розташована у зручному (досяжному) місці та повинна забезпечувати:  а) Увімкнення/вимкнення та світлову або графічну індикацію режимів роботи:  – постійної напруги 12 В;  – змінної напруги 220/240 В;  – систем освітлення;  – систем обігріву;  – кондиціонування.  б) Світлову або графічну індикацію заряду акумуляторних батарей зі звуковим попередженням досягнення критичного стану заряду. |
| 33 | Додаткова електрична система, яка забезпечує живлення вбудованих систем відсіку пацієнта та медичного обладнання, відокремлена від основної для запобігання її впливу на можливість роботи двигуна та інших штатних систем АШМД | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 34 | Пристрій, який не дає основним акумуляторним батареям розряджатися нижче рівня, необхідного для запуску двигуна | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 35 | Газова установка | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |
| 36 | Стаціонарне кисневе постачання.  повинне складатися із джерела, регуляторів тиску та термінальних установок або регуляторів тиску із витратоміром | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019  Стаціонарний кисень Мінімум 2000 л (при нормальній температурі та тиску) витратомір рідини з максимальною потужністю не менше ніж 15 л/хв та з регулюючим клапаном (швидке з’єднання). Можливість функціонування при наявності хоча б одного балону. |
| 37 | Медико-технічні вимоги до устаткування | Відповідно до Таблиці 2 |

Таблиця 2 - Медико-технічні вимоги до устаткування

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Автомобіль екстреної медичної допомоги.** | | | Автомобіль спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типу С з обладнанням |
| **Медичне обладнання (вироби медичної техніки: прилади, апарати, пристрої та устаткування, що розміщено та закріплено в АШМД стаціонарно, або може використовуватись автономно поза АШМД) (відповідно до: ДСТУ 1789:2019, EN 1789:2019).** | | | |
| **1** | ***Засоби транспортування*** | | |
| **1.1** | Основні ноші (каталка) | 1 | 1.Каркас виконаний з міцного та легкого матеріалу, який не піддається окисленню, та стійкий до корозії  2. Вантажопідйомність нош не менше 170 кг.  3. Вага нош не більше 45 кг.  4. Наявність телескопічних висувних ручок, конструкція яких забезпечує безпечний підйом нош.  5.Висота нош повинна забезпечувати зручність та легкість їх завантаження у приймальний пристрій для нош без додаткового піднімання нош медичним персоналом. Повинні мати кріплення до приймального пристрою 10G (надати сертифікат підтвердження).  6.Наявність, не менше 4 коліс діаметром не менше 200 мм, два з яких повинні обертатися на 360 градусів та два колеса повинні мати блокування.  7.Наявність підставки для ніг  8.В комплект поставки повинен входити:  - матрац;  - ремені фіксації. |
| **1.2** | Приймальний пристрій для нош | 1 | 1. Кріплення відповідає 10G (надати сертифікат підтвердження).  2. Переміщення (поздовжнє, поперечне, відповідно ДСТУ EN 1789:2019).  3. Максимальне навантаження на приймальний пристрій не менше 200 кг.  4. Конструкція приймального пристрою повинна забезпечувати легкість та надійність фіксації та відокремлення нош |
| **1.3** | Пристрій для перенесення пацієнта, що сидить | 1 | 1. Навантаження не менше 130 кг  2. Можливість компактного складання та розміщення в автомобілі  3. Швидке складання та розкладання  4. Наявність, не менше 1 пари ручок, що складаються на спинці крісла й, не менше 1 пари телескопічних ручок попереду.  5. Наявність 4-х коліс.  6. Матеріал виготовлення рами сидіння повинен бути з міцного та легкого матеріалу, який не піддається окисленню, та стійкий до корозії.  7.В комплекті з ременями фіксації та системою кріплення в автомобілі. |
| **2** | ***Засоби забезпечення дихальної підтримки*** | | |
| **2.1** | Кисневий балон, що забезпечує місткість кисню не менше ніж 2000 л при нормальній температурі та тиску;  редуктор з вимірювачем потоку з максимальною межею вимірювання не менше ніж 15 л/хв. | 1 | В складі салону автомобіля |
| **2.2** | Портативний кисневий балон, що забезпечує місткість кисню не менше ніж 400 л. при нормальній температурі та тиску;  редуктор з вимірювачем потоку з максимальною межею вимірювання не менше ніж 15 л/хв. | 1 | 1.Зручність та надійність перенесення поза межами автомобіля в транспортній сумці з жорстким каркасом.  2. швидке під’єднання до балону та кисневої трубки. |
| **2.3** | Прилад відсмоктування (аспіратор) з мінімальним тиском мінус 65кПа | 1 | 1. Можливість роботи від 12В, мережі 220В та вбудованого акумулятора.  2.Кріплення, відповідає 10G (надати сертифікат підтвердження) в автомобілі з можливістю швидкого від’єднання/під’єднання.  3. Час роботи при максимальній зарядці від вбудованого блоку живлення не менше 40 хв. при максимальній аспірації.  4. Наявність пляшки для секрету ємністю 1 000 мл  5. Шланг для відсмоктування повинен бути таким що автоклавується.  6. Наявність бактеріального фільтру.  7. Має бути компактним  8. Повинен мати механізм регуляції тиску та манометр. |
| **3** | ***Засоби моніторингу життєво важливих параметрів та для реанімаційних заходів*** | | |
| **3.1** | Монітор тиску крові ручний з манжетами різних розмірів | 1 | Може бути в складі сумки/рюкзака для укладки невідкладної допомоги |
| **3.2** | Пульсоксиметр портативний з елементами живлення | 1 | 1. Призначений для постійного моніторингу сатурації (SpO2) та частоти серцевих скорочень (ЧСС) у дорослих, дітей та новонароджених, за умов рухливості або без руху, а також пацієнтів з нормальною або низькою перфузією. Повинен мати відповідний захист від вологи або захисний чохол. Автономна робота поза межами автомобіля. |
| **3.3** | Глюкометр | 1 | Повинен бути портативним.  В комплекті повинні бути тест-смужки, не менше 50 штук.  Повинен використовуватись для оцінювання рівня цукру в крові.  До комплектації повинно входити:   * Апарат; * Інструкція по використанню; * Скарифікатор; * Пристрій для проколювання; * Калібрувальна тест-смужка; * Елементи живлення (необхідна для роботи кількість); * Сумка;   Повинен бути для багаторазового використання.  Автономна робота поза межами автомобіля. |
| **3.4** | Дефібрилятор-монітор із записом показників пацієнта | 1 | 1.Дефібриляція в ручному режимі та АЗД.  Біфазний імпульс, зовнішня кардіостимуляція, кардіоверсія (синхронізація), кардіомоніторинг, вивід показників на дисплей.  2.Кількість кривих, не менше 2.  3.Можливість одночасного моніторингу наступних відведень: I, II, III, aVR, aVL, aVF.  4.Можливість використання, не гірше 3 канального кабелю ЕКГ.  5.Можливість використання/наявність багаторазових електродів, для дорослих та дітей.  6. Автономна робота не менше 3 годин та живлення від мережі 220 В.  7. Придатний для використання в умовах роботи ЕМД.  8. Наявність кріплення 10G (надати сертифікат підтвердження).  9. Наявність вбудованого принтера.  10. Максимальна енергія розряду не менше 200 Дж. |
| **3.5** | Небулайзер | 1 | 1.Повинен використовуватися для лікування захворювань дихальної системи шляхом ефективної доставки до бронхів та легень призначених лікарських засобів перетворених у аерозолі.  2.Повинен мати комплектацію : - основний блок;  - адаптер живлення;  - ємність для води;  -Фільтри  -Маска для дорослих та дітей  3. Повинен мати такі технічні характеристики:  - живлення 220В. |
| **3.6** | Транспортний апарат ШВЛ | 1 | 1.Транспортний апарат ШВЛ повинен міститися на переносній платформі/сумці/кейсі з ручкою для перенесення та мати кріплення 10G (надати сертифікат підтвердження), на якому також розміщується балон для кисню.  2.Лінія для подачі кисню разом з редуктором повинна зніматися з балона без застосування інструментів. 3.Переносна платформа з апаратом ШВЛ повинна кріпитися в автомобілі ШМД з допомогою швидкознімного настінного кріплення і забезпечувати можливість знімання платформи однією рукою  4.Можливість автономної роботи апарата від акумуляторної батареї не менше ніж 5 годин.  5.Апарат ШВЛ повинен мати режими вентиляції: IPPV, CPAP або аналогічні.  6. Можливість респіраторної підтримки всіх вікових груп. |
| **3.7** | Капнограф | 1 | 1.Повинен бути портативним, або вбудованим у дефібрилятор або апарат ШВЛ.  2.Сумісний з дихальною апаратурою автомобіля.  3.Автономна робота.  4. Може бути у складі мультифункціонального портативного монітору з можливістю виміру HIAT, ЕКГ, SpO2, ЧД. |
| **3.8** | Електрокардіограф багатоканальний портативний з можливістю телеметричної передачі ЕКГ- сигналу | 1 | 1.Повинен одночасно реєструвати 12 відведень ЕКГ.  2.Друк ЕКГ (вбудований принтер).  3.Повинен мати автономне живлення.  4.Обов’язкова наявність фільтрів:  -базового  -мережевого 50 Гц  -м’язового 35 Гц  5. Наявність захисту від дефібриляції.  6. Інтеграція з центральною станцією.  7. Вмонтований телеметричний модуль з використанням GSM каналу без додаткового устаткування.  8. Ручний та автоматичний режим запису ЕКГ.  9. Наявність транспортної сумки/кейсу.  10.Можливість передачі сигналу методом телеметрії, сумісний з програмою UNET. |
| **4** | ***Засоби (прилади) для інфузії*** | | |
| **4.1** | Інфузійний пристрій поршневого типу | 1 | 1.Використовується з шприцами різних розмірів, не гірше ніж від 5 мл до 60 мл, та виробників.  2.Наявність не менше З рівнів оклюзії від 40 до 110 КПа.  3.Швидкість інфузії у межах не гірше ніж від 0,1 до 1500 мл/год.  4.Точність інфузії не гірше, ніж ±2 %.  5.Максимальна швидкість болюсної інфузії не менше 1500 мл/год.  6.Наявність системи тривог.  7.Наявність дисплею.  8.Вбудований акумулятор. |
| **4.2** | Устаткування для ін’єкцій та вливань | 2 | 1.Довжина трубки - не менше 1450 мм;  2.Матеріал виготовлення трубки -полівінілхлорид;  3.Наявність роликового регулятору швидкості потоку;  4.Наявність металевої голки, розміром не менше 0,8\*38мм. |
| **4.3** | Пристрій для підігріву розчинів | 1 | 1.Пристрій для підігріву інфузійних розчинів, який повинен забезпечувати можливість нагрівання розчинів до температури 37±2 °С.  2.Не вимагається, щоб цей пристрій був портативним. |
| **4.4** | Холодильник транспортний для зберігання медикаментів та льоду | 1 | 1.Контейнер повинен забезпечувати тривале утримання температури та призначений для транспортування біоматеріалу в медичних цілях.  2.Внутрішній об'єм, не менше 4л.  3.Зовнішнє покриття: тканина з ПВХ або нейлон.  4.Внутрішнє покриття придатне до дезінфекційної обробки.  5.Повинен мати не менше 2-ох багаторазових холодових елементів (акумулятори холоду). |
| ***Медичні вироби (вироби, витратні матеріали, пристрої та устаткування, що застосовуються самостійно, або в складі наборів, або є складовими частинами комплектів інших виробів, медичної техніки тощо, одноразового та багаторазового використання)*** | | | |
| **5** | ***Засоби іммобілізації та перенесення*** | | |
| **5.1** | Ноші ковшові з ременями | 1 | 1.Призначені для безтравматичного завантаження, перекладання та транспортування постраждалого у фіксованому положенні з місця пригоди до місця надання допомоги або автомобіля ШМД  2.Повинні мати механізм, що дозволяє роз’єднувати ноші в частинах ніг і голови на дві частини  3.Рама нош повинна бути виготовлена з легкого та надійного матеріалу, стійкого до дії дезінфікуючих засобів, корозії та окислення.  4.Наявність не менше 3-х ременів для фіксації постраждалого.  5.Максимальне навантаження повинне бути не менше 150 кг. |
| **5.2** | Ноші з нетканого матеріалу | 1 | 1.Вироблені з міцного нетканого або полімерного матеріалу, стійкого до обробки деззасобами.  2. Здатність витримувати температурні перепади.  3. Стійкість до атмосферних опадів та ультрафіолетового випромінювання.  4. Ноші мають витримувати навантаження не менше 150 кг в статичному режимі. |
| **5.3** | Простирадло для перенесення | 1 | 1.Вироблені з міцного нетканого матеріалу, стійкого до обробки деззасобами.  2.Навантаження не менше 150 кг |
| **5.4** | Дошка довга спінальна для дорослих та дітей  з пристроєм іммобілізації голови та ременями для фіксації | 1 | 1.Дошка повинна мати отвори для ручного транспортування, закріплення ременів та пристосувань для іммобілізації голови, дошка повинна бути виготовлена з рентгенпрозорого матеріалу стійкого до зовнішніх ушкоджень та дії дезінфікуючих засобів.  2. Максимальне навантаження, не менше 150кг. |
| **5.5** | Шини вакуумні різних типів та розмірів | 1 | 1.Вакуумні шини, що призначені для іммобілізації ушкоджених кінцівок.  2.Виготовлені з міцного матеріалу, стійкого до зовнішніх ушкоджень та дії дезінфікуючих засобів, X-ray прозорого.  3.Комплектність: шини трьох розмірів по 1 од. (маленька, середня, велика), з помпою, сумка. |
| **5.6** | Матрац вакуумний | 1 | 1. Навантаження не менше 200 кг.  2. Наявність помпи.  3. Виготовлений з вологонепроникного, стійкого до зовнішніх ушкоджень та дії дезінфікуючих засобів матеріалу. |
| **5.7** | Пристрій іммобілізації шийного відділу хребта | 1 | Може бути набір різних розмірів, або універсальні. Повинен бути виготовлений з матеріалу, стійкого до механічних пошкоджень та дії дезінфікуючих засобів. |
| **5.8** | Пристрій для іммобілізації шиї та верхньої частини спини | 1 | Має забезпечувати вертикальну жорсткість та горизонтальну гнучкість.  Ремені фіксації з різнокольоровим позначенням. |
| **6.** | ***Засоби дихальної підтримки*** | | |
| **6.1** | Мішок дихальний реанімаційний для осіб різного віку або універсальний з масками різних розмірів | 1 | 1.Може бути в складі сумки/рюкзака для укладки невідкладної допомоги.  2.Можливість регулювання тиску або з клапаном обмеження тиску. |
| **6.2** | Ларингоскоп з рукояткою та клинками різних розмірів багаторазового користування (можуть бути у наборі) | 1 | Може бути в складі сумки/рюкзака для укладки невідкладної допомоги |
| **6.3** | Ручний портативний прилад відсмоктування | 1 | Може бути в складі сумки/рюкзака для укладки невідкладної допомоги |
| **7** | ***Засоби для діагностики*** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.1** | Манжета для неінвазивного вимірювання тиску | 1 |  |
| **7.2** | Стетофонендоскоп | 1 | Може бути в складі сумки/рюкзака для укладки невідкладної допомоги або в складі монітора ручного для вимірювання АТ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.3** | Термометр медичний безртутний | 1 | Може бути в складі сумки/рюкзака для укладки невідкладної допомоги | |
| **7.4** | Діагностичний ліхтарик | 1 | Може бути в складі сумки/рюкзака для укладки невідкладної допомоги | |
| **8** | ***Медичний одяг та інше*** | | | |
| **8.1** | Сумка або рюкзак або сумка-рюкзак для укладки невідкладної допомоги | 1 | | 1.Призначена для зберігання та транспортування медичного обладнання, повинна бути виготовлена з надійного зносостійкого матеріалу пристосована для дезінфекції.  2. Наявність лямок для можливого перенесення на спині. Кількість - без обмежень.  3. Повинна включати в себе: Кисневий балон, 2,0 л., порожній, Кисневий редуктор тиску, з плавним регулюванням, 3-15 л/хв (може бути окремо). Набір двох ременів для кріплення кисневого балону. Набір для надання першої допомоги реанімаційний для дорослих та дітей. Кисневий резервуар до набору для надання першої допомоги. Набір вентиляційних масок, що містить по одній шт. наступних розмірів: для дорослих, розмір 5; для дітей та підлітків, розмір 3. Набір вентиляційних силіконових масок, що містить по одній шт. наступних розмірів: для дітей, 3-12 років; для дітей, 1-3 років; для немовлят до 1 року; для новонароджених. Механічний відсмоктувач з портативним контейнером. Інтубаційний набір, що містить по 1 шт. наступних: Інтубаційні щипці Magill (малі); Інтубаційні щипці Magill (великі); Шпатель. Сфігмоманометр. Пристрій для нагнітання інфузійних розчинів під тиском. Набір малих медичних інструментів, що містить по 1 шт. наступних: Неврологічний молоток, Джгут, що затягується одною рукою, Пінцет анатомічний, Пінцет хірургічний; Ножиці універсальні, вигнутий пінцет. |
| **8.2** | Комплект пологовий | 1 | |  |
| **9** | ***Засоби для дезінфекції та очищення*** | | | |
| **9.1** | Контейнер для використаних шприців та голок | 1 | | Повинен бути для зберігання використаних шприців та голок. |
| **9.2** | Сумка клінічна для відходів | 1 | | Повинна бути для збору відходів |
| **10** | ***Засоби для порятунку*** | | | |
| **10.1** | Інструмент для розрізування ременів крісла | 1 | | Повинен бути для розрізання ременів крісла |
| **10.2** | Прожектор | 1 | | Мобільний  Можливість підзарядки |
| **10.3** | Попереджувальний трикутник/попереджувальні лампи | 2 | | У складі автомобіля |
| **10.4** | Вогнегасник ВП-2 | 2 | | Згідно з ДСТУ 3675 Розташування в закріпленому стані одного – у кабіні, другого – у медичному салоні. |
| **11** | ***Засоби комунікації*** | | | |
| **11.1** | Система внутрішньої комунікації між водієм та медичним салоном | 1 | | У складі автомобіля |
| **11.2** | Автомобільний відеореєстратор | 1 | | 1. Активація запису після натискання аварійної кнопки.  2. Активація запису при включенні двигуна;.  3. Вбудований мікрофон.  4. Запис звуку.  5. Об’єм пам’яті не менше 64 Gb.  6. Кут огляду не менше120°.  7. Живлення: вбудований акумулятор, 12В від прикурювача.  8. Друк на відео дати та години.  9. Зарядний пристрій.  10. Розподільча здатність запису не гірше Full HD (1080).  11. Параметри (pix) не меньше 1920:1080.  12. Формат зображення 16:9. |
| **11.3** | Автомобільний навігатор | 1 | | 1. Сенсорний екран не менше 4,3”.  2. Об'єм вбудованної пам'яті2 Gb.  3. Розширення пам'ятіmicroSD (не менше 16 Gb).  4. Батарея Внутрішня літій-іонна.  5. Автокріплення на лобове скло.  6. Зарядка від бортової мережі 12В в кабіні водія.  7. Повинен забезпечувати точні навігаційні інструкції для руху по маршруту від точки до точки і вимовляти назви вулиць по всій території України.  8. Повинен бути оснащений інтуїтивним інтерфейсом.  9. Зручний пошуку адрес і послуг, отримання голосових інструкцій для навігації від повороту до повороту, включаючи назви вулиць. |
| **11.4** | GPS – трекер | 1 | | GPS-трекер BI 530C TREK або надійний еквівалент повністю сумісний з системою моніторингу транспорту Wialon Local, повинен бути змонтований на АШМД, повністю адаптований до геоінформаційної підсистеми КНП «Центр ЕМД та МК» Wialon Local та мати наступні характеристики:  1. Стандарт передачі даних – GSM 900/1800.  2. Канали зв’язку – GPRS, SMS, SMS для налаштування.  3. Клас GPRS – 10.  4. Тип навігаційної системи – GPS або Glonass/GPS, LBS.  5. Комунікаційний протокол – WIALON IPS v.1.1, v.2.0.  6. Наявність акселерометра.  7. Наявність захищеного входу живлення.  8. Наявність функції Антиджаммінгу (детектор глушіння GSM-сигналу).  9. Наявність слота для однієї SIM-карти.  10. Аналогові входи – 1 або більше (підключення кнопки для подачі сигналу «Тривога»).  11. Цифрові інтерфейси не менше ніж RS-485, RS-232, CAN.  12. Напруга живлення 12В, допустима не гірше ніж від 9В до 36В.  13. Об’єм енергонезалежної пам’яті не менше 65 000 записів.  14. Внутрішній акумулятор не менше 130мA.  15. Спрацювання кнопки для подачі сигналу «Тривога» – Моментальна генерація треку та відправка даних на сервер при спрацюванні аналогового входу для подачі сигналу «Тривога».  16. Клас захисту корпусу не нижче IP 54.  17. Робоча температура від -30 °С до +80 °С.  18. Кнопка (для подачі сигналу «Тривога») – кнопка натискна без фіксації PBS-11B (або надійний еквівалент).  19. Гарантія виробника не менше 24 місяців. |

Таблиця 3 – Відповідність базового автомобіля вимогам технічної специфікації (заповнюється учасником).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування параметра | Наявність функцій або величин, визначених технічним завданням | Функції або величини параметра, що пропонується учасником | Обґрунтування учасником альтернативних показників параметра, що вимагається технічним завданням з посиланням на нормативні акти (заповнюється лише у випадку коли учасником пропонуються альтернативні показники або параметри) |
| 1 | Кольорографічна схема, розпізнавальні знаки, написи, спеціальні світлові прилади та звукові сигнальні пристрої (бажане встановлення нижче габариту даху автомобіля або механічний захист від пошкодження гілками дерев). | Повинні відповідати вимогам  ДСТУ 3849:2018 |  |  |
| 2 | Максимальні габаритні розміри автомобіля. | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 3 | Повна маса автомобіля, кг | Не більше 3500 |  |  |
| 4 | Зазор колісної арки | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 5 | Двигун:  – екологічний клас двигуна;  – обладнання для запуску двигуна за низьких температур  – паливний бак має бути достатньої ємності щоб забезпечити при повній заправці паливом пересування АШМД, без дозаправки, від 500 км. | Дизельний  – не менше EURO-5;  – наявність обігрівача паливного фільтру з автоматичним, за низьких температур, або примусовим вмиканням. Наявність передпускового підігрівача охолоджуючої рідини двигуна з примусовим циркулюванням охолоджуючої рідини при незаведеному двигуні;  – може бути 2 баки з можливістю їх перемикання без зупинки двигуна. |  |  |
| 6 | Експлуатаційні властивості: |  |  |  |
| – прискорення | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| – гальмівні властивості | Має бути обладнано антиблокувальною гальмівною системою |  |  |
| – система безпеки | Повинен бути обладнаний системою управління стабілізацією (наприклад: електронна система розподілу гальмівного зусилля та антибуксувальна система) та системою пасивної безпеки (наприклад: подушки безпеки, травмобезпечна рульова колонка та енергопоглинаюча захисна конструкція кузова).  Обладнання, необережне використання якого може бути небезпечно для здоров'я чи життя, має бути оснащене інформаційними шильдами з застереженням щодо небезпеки з обов'язковим вказанням конкретних дій яких потрібно уникати при користуванні що можуть призвести до травмування. |  |  |
| – конструкція трансмісії автомобіля | Привід: постійний повний 4х4, або такий що включається примусово з 4х2 на 4х4 водієм за кермом, або 4х2 с приводом на задню чи на передню вісь.  механічна коробка переміни швидкостей, кількість передач не менше 6 вперед та 1 назад;  Колеса зі сталевими дисками. |  |  |
| – підвіска | – пружинна, чи ресорна, чи торсіонна, чи пневматична мають бути відповідні використанню для комфортного транспортування пацієнтів у невідкладному стані;  – амортизатор здатний втримувати коливання підвіски та не допускати розгойдування кузова;  – стабілізатори поперечної стійкості передній та/або задній (при умові комплектації АШМД незалежною підвіскою відповідної вісі) здатні утримувати кузов, при артикуляції підвіски та/або центробіжних навантаженнях, в горизонтальній площині. |  |  |
| – шини | – відповідна до сезону в день передачі готового АШМД замовнику (зимова чи літня). |  |  |
| – запасне колесо | – повнорозмірне запасне колесо з зручним розташуванням поза межами до відсіку пацієнта. |  |  |
| – витрата пального у місті, л/100 км (за даними виробника базового авто) | не більше 11 л / 100 км |  |  |
| 7 | Кабіна водія повинна бути оснащена:  ‒ гучномовцем зовнішньої трансляції та системою внутрішньої комунікації між водієм та відсіком пацієнта;  ‒ пультом керування спеціальними світловими та звуковими сигналами;  ‒ передбачити місце встановлення радіостанції в місці, де відповідальний за радіозв'язок зможе бачити екран радіостанції, чути через вбудований чи винесений гучномовець передаючого кореспондента, та здійснювати зв'язок;  – передбачити місце підключення живлення радіостанції, антени та / або GPS обладнання;  ‒ кліматичне обладнання для обігріву та кондиціонування кабіни водія з автоматичним чи з ручним регулюванням;  ‒ щонайменше 2 розетки 12 В;  – сидіннями для супроводжуючих осіб не менше 2 (крім місця водія). | Наявність |  |  |
| 8 | Кузов автомобіля | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 9 | Пожежна безпека | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 10 | Бічні дзеркала заднього виду з електричним регулюванням та обігрівом. | Наявність |  |  |
| 11 | Лобове скло з електропідігрівом. | Наявність |  |  |
| 12 | Передні та задні протитуманні фари | Наявність |  |  |
| 13 | Датчики паркування передні та задні або камери заднього та фронтального виду. | Наявність |  |  |
| 14 | Мінімальна вантажопідйомність (осіб):  – кількість сидінь та/або місць для нош (крім місця водія) | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 15 | Перегородка | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 16 | Отвори (двері, вікна, аварійні виходи) | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 17 | Відсік пацієнта:  – повинен бути розрахований на розміщення медичних пристроїв, перелічених у таблиці 2;  – меблі з’єднані з покриттям підлоги та стелі без зазорів, з стиками, що ущільнені та герметизовані від потрапляння рідини (води або дезінфікуючого розчину);  – поручні повинні бути розташовані вздовж над ношами;  –кількість сидінь та/або місць для нош (крім місця водія);  – внутрішня висота (від підлоги до нижчої точки стелі), мм | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019  не менше 3  не менше 1800 |  |  |
| 18 | Електротехнічні вимоги | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 19 | Електромагнітна сумісність (ЕМС) | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 20 | Батарея, генератор | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 21 | Електроустановка:  повинен бути вбудований зовнішній роз’єм живлення для забезпечення зовнішнього живлення для таких операцій, як:  – заряджання акумулятора (ів);  – експлуатація медичних пристроїв;  – експлуатація обігрівача у відсіку пацієнта;  – експлуатація пускового підігрівача двигуна.  З’єднувач 220/240 В повинен бути штирового типу. | наявність |  |  |
| Параметри електромережі | 220/240В 50 Гц |  |  |
| Перетворювач DC/AC 12В/220В. | потужність не менше 500 Вт |  |  |
| Мінімальна кількість розеток напругою:  – 12 В;  – 220 В. | не менше 2 шт.  не менше 4 шт. |  |  |
| 22 | Вентиляційна система | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 23 | Температурна система обігріву | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 24 | Температурна система охолодження | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 25 | Внутрішнє освітлення | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019  ‒ повинен бути реалізований черговий режим освітлення відсіку пацієнта. |  |  |
| 26 | Рівень внутрішнього шуму | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 27 | Штатив для вливань | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 28 | Системи кріплення:  – стаціонарні сидіння та їх кріплення у відсіку пацієнта, сконструйовані для використання пацієнтами та супроводжуючими особами під час руху АШМД повинні відповідати вимогам Директиви 74/408/ЕЕС зі змінами;  – кріплення ременів безпеки повинні відповідати вимогам Директиви 76/115/ЕЕС зі змінами;  – ремені безпеки повинні відповідати вимогам Директиви 77/541/ЕЕС зі змінами;  – сидіння що розташовані за напрямком руху повинні бути оснащені триточковими ременями безпеки типу Ar4m;  – всі особи та предмети, такі як медичні інструменти, обладнання та предмети, які зазвичай знаходяться в АШМД повинні закріплюватись, встановлюватись або вкладатись таким чином, щоб попереджати їх неконтрольований рух в будь-якому напрямку під час прискорення/гальмування, значенням 10g. | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 29 | Вимоги щодо медичного обладнання:  –повинне бути розроблене для використання в умовах руху та в польових умовах;  – системи фіксації, системи підтримування або системи збереження повинні утримувати обладнання під час прискорення або гальмування 10g у повздовжньому (в напрямку руху та проти руху), 10g у поперечному (ліворуч, праворуч) та 10g у вертикальному напрямках. | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 30 | Електрична безпека | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 31 | Інтерфейс користувача | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 32 | Вимоги до панелі керування електричним обладнанням у відсіку пацієнта | Панель керування повинна бути розташована у зручному (досяжному) місці та повинна забезпечувати:  а) Увімкнення/вимкнення та світлову або графічну індикацію режимів роботи:  – постійної напруги 12 В;  – змінної напруги 220/240 В;  – систем освітлення;  – систем обігріву;  – кондиціонування.  б) Світлову або графічну індикацію заряду акумуляторних батарей зі звуковим попередженням досягнення критичного стану заряду. |  |  |
| 33 | Додаткова електрична система, яка забезпечує живлення вбудованих систем відсіку пацієнта та медичного обладнання, відокремлена від основної для запобігання її впливу на можливість роботи двигуна та інших штатних систем АШМД | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 34 | Пристрій, який не дає основним акумуляторним батареям розряджатися нижче рівня, необхідного для запуску двигуна | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 35 | Газова установка | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019 |  |  |
| 36 | Стаціонарне кисневе постачання.  повинне складатися із джерела, регуляторів тиску та термінальних установок або регуляторів тиску із витратоміром | Згідно з ДСТУ EN 1789:2019  Стаціонарний кисень Мінімум 2000 л (при нормальній температурі та тиску) витратомір рідини з максимальною потужністю не менше ніж 15 л/хв та з регулюючим клапаном (швидке з’єднання). Можливість функціонування при наявності хоча б одного балону. |  |  |

Таблиця 4 – Медико-технічні характеристики устаткування, що пропонується учасником до постачання

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування  устаткування \* | Опис технічних характеристик, устаткування що вимагається замовником | Найменування виробника устаткування, що пропонується учасником до постачання | Найменування представника (дилера, дистриб’ютора, тощо)\*\* | Опис технічних характеристик устаткування, що пропонуються учасником до постачання |
| 1. |  |  |  |  |  |

\*найменування устаткування заповнюється Учасником з другого стовбця Таблиця 2 «Медико-технічні вимоги до устаткування»

\*\* учасником зазначаються представники (дилера, дистриб'ютора), офіційно уповноважені на це виробником (документи, якими підтверджуються повноваження, надаються в складі пропозиції), листи у яких подаються учасником в складі його пропозиції

*У разі наявності в технічній специфікації посилання на конкретні торговельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*

**ДОДАТОК 3**

**Проект договору**

**про закупівлю товарів за бюджетні кошти за Лотом 1**

**місто Київ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2022 року**

**Комунальна організація «Київмедспецтранс»** (далі – Замовник або Покупець), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з однієї сторони, та **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далі – Учасник або Постачальник), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з другої сторони, надалі разом іменовані «Сторони» уклали цей договір про закупівлю товарів за бюджетні кошти (далі – Договір) про нижченаведене:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Предметом цього Договору є поставка Учасником Замовнику 34110000-1 Легкові автомобілі (автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу В з обладнанням) (далі – Товар).

1.2. Учасник зобов'язується передати у власність Замовника Товар за ціною, згідно Специфікації (Додаток 1), що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною, а Замовник зобов'язується прийняти цей Товар та оплатити його.

1.3. Під Товаром Сторони Договору розуміють автомобілі в загальній кількості 44 (сорок чотири) одиниці, визначені в Специфікації (Додаток 1), що містить інформацію про: загальну кількість, опис Товару, ціну за одиницю та загальну вартість Товару.

1.4. Товар є новим (не використовувався, окрім необхідних переміщень до передачі Замовнику), не раніше 2022 року випуску включно.

**2. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ**

2.1. Ціна на Товар встановлюються в національній валюті України.

Загальна вартість цього Договору становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_з ПДВ або без ПДВ.

2.2. Вартість, визначена пунктом 2.1. цього Договору, не може бути збільшеною.

3. **ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

3.1. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються протягом 5 банківських днів після отримання Товару, на підставі наданої Учасником видаткової накладної, Акту приймання-передачі Товару та рахунку-фактури, підписаного Сторонами, а у випадку затримки бюджетного фінансування – протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання коштів відповідно до частини 1 статті 49 Бюджетного кодексу України.

3.2. Оплата Товару проводиться в національній валюті України.

**4. УМОВИ ПОСТАВКИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ**

4.1. Поставка Товару здійснюється Постачальником на умовах DDP (м. Київ, вул. Куренівська, 16-в) Інкотермс-2010. Передача Товару здійснюється за адресою: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 16-в. Сторони засвідчують факт поставки Товару шляхом підписання Акту приймання-передачі Товару.

4.2. Поставка товару здійснюється відповідно до письмової Заявки, яка складається за формою згідно Додатку № 2 до цього Договору.

4.3. Замовник направляє Учаснику письмову Заявку не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати поставки Товару.

Письмова Заявка має бути направлена Учаснику у формі скан-копії на електронну адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Сторони погодили, що письмова Заявка, направлена Замовником Учаснику на електронну адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у формі скан-копії, вважається отриманою Учасником у будь-якому випадку.

4.4. Учасник зобов’язується до 15 год. 00 хв. робочого дня, що передує дню поставки Товару, письмово підтвердити Замовнику наявність Товару в кількості, зазначеній в письмовій Заявці. Письмове підтвердження у вигляді скан-копії направляється Учасником на електронну адресу Замовника, зазначену в цьому Договорі.

Якщо день поставки Товару, зазначений в письмовій Заявці, припадає на вихідний (субота та/або неділя) день чи на святковий та/або неробочий день, встановлений статтею 73 Кодексу законів про працю України письмове підтвердження у вигляді скан-копії направляється Учасником на електронну адресу Замовника, зазначену в цьому Договорі, не пізніше 15 год. 00 хв. робочого дня, що передує дню поставки.

Сторони погодили, що письмове підтвердження, направлене Учасником Замовнику на електронну адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у формі скан-копії вважається отриманим Замовником у будь-якому випадку.

Сторони погодили, що ненадання Учасником письмового підтвердження у строк, встановлений цим пунктом Договору, а також надання письмового підтвердження про поставку Товару на умовах, що відрізняються від зазначених у письмовій Заявці, вважається відмовою Учасника здійснити поставку Товару за письмовою Заявкою Замовника.

4.5. Строк поставки Товару: протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Учасник зобов’язується разом з Товаром передати Замовнику сервісну книжку на автомобіль, декларації про відповідність (сертифікати відповідності) на автомобіль, керівництво з експлуатації (експлуатаційну документацію) базового автомобіля, керівництва з експлуатації медичного обладнання (українською мовою), а також документи, необхідні для реєстрації в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України, згідно чинного законодавства на момент поставки Товару.

4.6. Підписом на видатковій накладній та Акті приймання-передачі Товару Покупець підтверджує, що отримав документацію, зазначену в п. 4.5. Договору, на одиницю Товару.

4.7. Право власності на Товар, а також ризик випадкового пошкодження або знищення Товару переходить до Замовника з моменту зарахування коштів за Товар на поточний рахунок Учасника.

4.8. Сторони домовились, що до моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок Учасника, Замовник не має права розпоряджатися Товаром, в тому числі здійснювати його реєстрацію в органах Міністерства внутрішніх справ України.

4.9. При прийманні-передачі Товару сторони спільно опломбовують Товар (дверцята, капот). Замовник забезпечує збереження пломб до моменту зарахування коштів за Товар на поточний рахунок Учасника. Сторони домовились, що ключі від автомобіля зберігаються у Учасника до моменту зарахування коштів за Товар на поточний рахунок Учасника. Учасник зобов’язується не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів за Товар на його поточний рахунок передати Замовнику ключі від кожної одиниці Товару.

4.10. При передачі Товару Учасник зобов’язаний надати Замовнику рахунок-фактуру, видаткову накладну на Товар та інші необхідні документи, зазначені в п. 4.5. Договору. При прийманні Товару та за умови його відповідності опису, зазначеному в Специфікації (Додаток 1), комплектності, відсутності видимих механічних пошкоджень Замовник підписує Акт приймання-передачі Товару, видаткову накладну і один примірник зазначених документів передає Учаснику разом з оригіналом належно оформленої довіреності на отримання Товару.

**5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ**

5.1. Якість Товару повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, що підтверджується сертифікатами відповідності, та чинному законодавству щодо показників якості такого роду/виду Товарів, тощо.

5.2. Учасник відповідає за належну якість Товару, що поставляється за цим Договором, а також зобов'язаний засвідчити його якість належними документами. Належним чином засвідчені копії документів про якість Товару надаються Постачальником Замовнику в момент передачі Товару.

5.3. **Гарантія надається не менше ніж на 60 (шістдесят) місяців від дати постачання автомобілів або 400 000 км пробігу на двигун та пов’язані агрегати (двигун, трансмісія, електромеханічні елементи, крім елементів, перелічених в пункті 5.3.1.), залежно від того, що настане раніше. Також загальна гарантія надається не менше ніж на 60 (шістдесят) місяців від дати постачання автомобілів або 250 000 км пробігу на автомобіль, окрім елементів, перелічених в пункті 5.3.1., залежно від того, що настане раніше,** починаючи з дати підписання Сторонами видаткової накладної та Акту приймання-передачі Товару.

5.3.1. В гарантію не включаються наступні елементи, так як вони підлягають нормальній амортизації та підлягають заміні під час планових заходів з здійснення технічного обслуговування:

• Батареї /акумулятори

• Шини / балансувальні ваги

• Гальмівні накладки / гальмівні колодки (знос)

• Гальмівні диски / гальмівні барабани (знос)

• Ущільнення

• Всі фільтри, які замінюються в рамках планового або позапланового технічного обслуговування

• Скло (фізичне пошкодження, пошкодження камінням)

• Ремені безпеки, ребристі ремені, зубчастий ремінь

• Зчеплення (знос, фізичне пошкодження)

• Гідравлічні рідини

• Охолоджуючі рідини та інші рідини (якщо їх втрата не є наслідком фізичних пошкоджень)

• Освітлення (лампи/лампа розжарювання/ світлодіоди)

• Щітки склоочисника

• Масла, мастильні матеріали та мастила, які використовуються в процесі технічного обслуговування (де не пов'язані з фізичним пошкодженням)

• Та інші елементи які підлягають нормальній амортизації та підлягають заміні під час планових заходів з здійснення технічного обслуговування.

5.4. **Гарантія надається на 24 (двадцять чотири) місяці на медичне устаткування та усе оснащення медичного салону (за винятком розхідних матеріалів)**, починаючи з дати підписання Сторонами видаткової накладної та Акту приймання-передачі Товару.

5.5. Впродовж усього гарантійного строку Учасник зобов’язується за власний рахунок здійснювати гарантійні ремонти Товару ‒ усунення недоліків, які виникли під час експлуатації одиниці Товару, що означає ремонт та/або заміну окремих деталей, вузлів, агрегатів, комплектуючих виробів та їх складових частин, що вийшли з ладу з вини виробника Товару через дефекти матеріалу або технології виготовлення.

**6. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ´ЯЗКИ СТОРІН**

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати вартість поставленого Товару за ціною, визначеною цим Договором;

6.1.2. Приймати Товар, поставлений на умовах та в строки визначені цим Договором;

6.1.3. Забезпечити належне зберігання Товару та пломб до дня зарахування коштів за Товар на поточний рахунок Учасника.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Учасником зобов'язань, передбачених пунктами 4.1., 4.4., 4.10., 6.3.4. цього Договору, письмово повідомивши про це не менше ніж за 3 (три) робочих дні до дати розірвання Договору;

6.2.2. Контролювати поставку Товару та дотримання Учасником строків, установлених цим Договором;

6.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати у разі неналежного оформлення рахунку чи інших документів, на підставі яких здійснюється оплата Товару (відсутність печатки, підписів, тощо);

6.2.5. Користуватися іншим правами, передбаченими цим Договором або чинним законодавством України.

6.3. Учасник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає вимогам, визначеним умовами цього Договору;

6.3.3. Впродовж усього гарантійного строку забезпечувати за власний рахунок усунення всіх недоліків Товару;

6.3.4. Передати ключі від автомобіля Замовнику не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів за Товар на поточний рахунок Учасника.

6.3.5. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором або чинним законодавством України.

6.3.6. Проводити сервісне обслуговування впродовж дії гарантійного зобов'язання на спеціалізованих сервісах, що знаходиться на території міста Києва або за його межами (на відстані не більше 2 км) за адресами:

1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

згідно розкладу технічного обслуговування вказаного виробником базового автомобіля.

6.4. Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар на умовах і в строки визначені цим Договором;

6.4.2. Користуватися іншим правами, передбаченими цим Договором або чинним законодавством України.

7. **СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

7.1. Договір набирає чинності з дня його підписання. Договір діє в частині поставки Товару до 15 грудня 2022 року, в частині грошових зобов’язань – до повного виконання, а в частині гарантійних зобов’язань, передбачених пунктами 5.5. і 6.3.3. Договору – до закінчення гарантійного строку, встановленого пунктом 5.3. Договору.

7.2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції за результатами процедури закупівлі (у тому числі ціна за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

7.2.1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

7.2.2. покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

7.2.3. продовження строку дії Договору та виконання зобов'язань щодо передання товару у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі;

7.2.4. узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості Товару);

7.2.5. зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.

7.3. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Зміни, доповнення до Договору, а так само розірвання Договору оформлюються в письмовій формі та підписуються уповноваженими представниками осіб.

7.4. Розірвання Договору в односторонньому порядку не допускається, за винятком випадків передбачених цим Договором.

**8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

**ТА ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ**

8.1. У випадках, не передбачених Договором про закупівлю, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

8.2. У випадку порушення строків оплати Товару, Замовник зобов'язаний сплатити за вимогою Постачальника неустойку (штраф) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплаченого Товару.

Сторони погодили, що відсутність фінансування (затримка фінансування) Замовника не є порушенням ним своїх грошових зобов’язань, а отже визнається Сторонами фактом, який звільняє Замовника від відповідальності, передбаченої цим пунктом Договору. Нарахування Замовнику неустойки (штрафу) можливе лише з четвертого робочого дня після надходження на його рахунок бюджетних коштів, призначених для оплати вартості Товару за цим Договором.

8.3. У разі затримки поставки Товару, заявленому Замовником, Постачальник сплачує неустойку (пеню) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості непоставленого Товару за кожний день затримки.

8.4. Сплата пені не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов'язань по Договору про закупівлю.

8.5. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань щодо якості поставленого Товару Учасник сплачує на вимогу Замовника штраф у розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотку) від вартості Товару неналежної якості.

8.6. Замовник не несе відповідальності за зобов’язаннями Постачальника, а Постачальник не несе відповідальності за зобов’язаннями Замовника.

8.7. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарських санкцій в порядку, передбаченому статтями 235 і 237 Господарського кодексу України, у разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором.

8.7.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, Сторонами можуть застосовуватися такі оперативно-господарські санкції:

– одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою Стороною, із звільненням її від відповідальності за це – у разі порушення зобов'язання другою Стороною;

– відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином;

– відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов’язання;

– розміщення на веб-сайті <http://kyivaudit.gov.ua> інформації щодо негативного досвіду співпраці зі Стороною цього Договору;

– одностороння відмова від цього Договору у повному обсязі (розірвання Договору) – у разі порушення зобов'язання другою Стороною.

8.7.1.1. Одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою Стороною із звільненням її від відповідальності за це – у разі порушення зобов'язання другою Стороною може застосовуватися Замовником до Учасника за невиконання Учасником зобов’язань, передбачених пунктами 4.1., 4.4., 4.5., 5.2., 6.3.1., 6.3.2., 6.3.4. цього Договору.

8.7.1.2. Одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою Стороною, із звільненням її від відповідальності за це – у разі порушення зобов'язання другою Стороною може застосовуватися Учасником до Замовника за невиконання Замовником зобов’язань, передбачених пунктами 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. цього Договору.

8.7.1.3. Відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином, може застосовуватися Замовником до Учасника за невиконання Учасником зобов’язань, передбачених пунктами 4.4., 5.2., 6.3.1, 6.3.2. цього Договору.

8.7.1.4. Відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов’язання, може застосовуватися Замовником до Учасника за невиконання Учасником будь-якого одного чи одночасно кількох зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.

8.7.1.5. Відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов’язання, може застосовуватися Учасником до Замовника за невиконання Замовником будь-якого одного чи одночасно кількох зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.

8.7.1.6. Розміщення на веб-сайті <http://kyivaudit.gov.ua> інформації щодо негативного досвіду співпраці зі Стороною цього Договору може застосовуватися Замовником до Учасника за невиконання Учасником будь-якого одного чи одночасно кількох зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.

8.7.1.7. Розміщення на веб-сайті <http://kyivaudit.gov.ua> інформації щодо негативного досвіду співпраці зі Стороною цього Договору може застосовуватися Учасником до Замовника за невиконання Учасником будь-якого одного чи одночасно кількох зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.

8.7.1.8. Одностороння відмова від цього Договору у повному обсязі (розірвання Договору) може застосовуватися Замовником у разі невиконання або неналежного виконання Учасником зобов’язань, передбачених цим Договором.

8.7.1.9. Одностороння відмова від цього Договору у повному обсязі (розірвання Договору) може застосовуватися Учасником у разі невиконання або неналежного виконання Замовником зобов’язань, передбачених пунктами 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. цього Договору.

8.7.2. У разі порушення (невиконання, неналежного виконання) другою Стороною будь-якого одного чи будь-яких декількох зобов’язань, передбачених цим Договором, управнена Сторона має право застосувати до другої Сторони будь-яку одну або декілька одночасно, або одночасно всі оперативно-господарські санкції, передбачені п. 8.7.1. цього Договору.

8.7.3. Про застосування оперативно-господарської санкції (однієї, декількох одночасно чи одночасно усіх, передбачених цим Договором) управнена Сторона письмово повідомляє другу Сторону.

Письмове повідомлення про застосування оперативно-господарської санкції направляється рекомендованим цінним листом (з описом вкладення та повідомленням про вручення) на адресу фактичного місця знаходження Сторони, зазначену в цьому Договорі, або направляється у вигляді скан-копії на електронну адресу Сторони, зазначену в цьому Договорі.

Сторони погодили, що письмове повідомлення, передбачене цим пунктом Договору, направлене управненою Стороною у вигляді скан-копії на електронну адресу іншої Сторони, вважається отриманим іншою Стороною у будь-якому випадку. Сторона, якій направлено скан-копію письмового повідомлення, має право отримати його оригінал безпосередньо в іншої Сторони під розписку. При цьому датою отримання оригіналу письмового повідомлення є дата направлення його скан-копії на електронну адресу, зазначену в цьому Договорі.

8.7.4. У разі застосування оперативно-господарської санкції, передбаченої абзацом шостим пункту 8.7.1. Договору, цей Договір вважається розірваним у день вказаний управненою Стороною в письмовому повідомлені.

**9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (далі по тексту – форс-мажорні обставини).

9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються зовнішні та надзвичайні обставини, які не існували під час укладення Договору, виникли незалежно від волі Сторін, про можливість виникнення яких Сторони не могли знати та Сторони не могли запобігти їх виникненню за допомогою засобів та заходів, застосування яких у конкретній ситуації справедливо було б вимагати та очікувати від будь-якої із Сторін.

Під форс-мажорними обставинами визнаються такі обставини непереборної сили як пожежі, землетруси, окупації, терористичні акти, блокади, епідемії, страйки, повені, інші стихійні лиха, які безпосередньо та прямо перешкоджають виконанню або унеможливлюють належне виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

9.3. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин та виявилася внаслідок цього неспроможною виконувати зобов'язання за Договором, зобов'язана не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні з моменту їх виникнення, в письмовій формі проінформувати про це іншу Сторону. Несвоєчасне інформування про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права посилатися на ці обставини.

9.4. Підтвердженням наявності форс-мажорних обставин є довідка, видана компетентним органом за місцезнаходженням Сторони, яка опинилася під дією обставин непереборної сили, або визнання наявності та дії вказаних обставин актами органів державної влади або органів місцевого самоврядування України, або іншого компетентного органу. При виникненні форс-мажорних обставин строки/терміни виконання зобов'язань за Договором продовжуються на час, протягом якого форс-мажорні обставини діють.

9.5. У разі, коли дія форс-мажорних обставин триває впродовж більше 60 (шестидесяти) календарних днів підряд, кожна із Сторін має право на розірвання Договору в односторонньому порядку і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, якщо вона повідомить про це іншу Сторону не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до моменту розірвання.

9.6. Якщо Сторони не виявили бажання розірвати Договір у зв`язку з виникненням форс-мажорних обставин, після закінчення дії форс-мажорних обставин відлік строків/термінів виконання зобов`язань за цим Договором продовжується на строк дії форс-мажорних обставин.

**10. ІНШІ УМОВИ**

10.1. Сторони погодили, що особою, уповноваженою Замовником виконувати умови цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись, підписувати від імені Замовника письмові Заявки на поставку Товару є: в.о. головного інженера Копчик Руслан Валерійович.

Сторони погодили, що особою, уповноваженою Учасником виконувати умови цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись, підписувати від імені Учасника письмові підтвердження, передбачені пунктом 4.4. цього Договору, є:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10.2. Всілякі спори та різноманітні тлумачення, які можуть виникнути у зв’язку з виконанням Договору, вирішуються шляхом прямих двосторонніх переговорів між Сторонами, а у випадку не врегулювання – в судовому порядку відповідно до правил матеріального та процесуального права України.

10.3. Цей Договір належним чином укладений Сторонами та є законним, дійсним та покладає на Сторони зобов’язання, які вони повинні виконати відповідно до умов цього Договору, Сторони отримали всі погодження на укладання цього Договору, що вимагаються відповідно до чинного законодавства України.

10.4. Підписанням цього Договору Сторони запевняють та гарантують, що на момент укладення цього Договору вони діють добросовісно одна до одної. Сторонами не вчинено будь-яких дій та/або бездіяльності, а також Сторонам не відомо будь-яких інших обставин, які в подальшому можуть стати підставою для визнання цього Договору нікчемним або недійсним, або в будь-якій інший спосіб може призвести до втрати чинності або розірвання цього Договору в інший спосіб ніж за згодою Сторін.

10.5. Учасник не пізніше дати укладення цього Договору вносить забезпечення виконання Договору в розмірі 1,5% вартості Договору, що становить \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.) \_\_ коп., у формі безвідкличної банківської гарантії зі строком дії до 31.12.2022 року. Учасник передає Замовнику оригінал безвідкличної банківської гарантії в день укладення цього Договору.

10.6. Усі витрати, пов’язані з наданням забезпечення виконання Договору, здійснюються за рахунок коштів Учасника.

10.7. У разі ненадання Учасником забезпечення виконання Договору, передбаченого пунктом 10.5. Договору, Замовник має право розірвати цей Договір в порядку, визначеному пунктами 8.7.2. – 8.7.4. Договору.

10.8. Замовник повертає забезпечення виконання Договору про закупівлю після виконання Учасником-переможцем Договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або Договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону України «Про публічні закупівлі», а також згідно з умовами, зазначеними в Договорі, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

10.9. У разі неналежного виконання Учасником зобов’язань за цим Договором, забезпечення, передбачене п.10.5. Договору, підлягає перерахуванню до бюджету міста Києва згідно ч. 3 ст. 26 Закону України «Про публічні закупівлі».

10.10. Сторони запевняють та гарантують, що укладання цього Договору не порушує і не порушить у майбутньому будь-якого іншого зобов’язання Сторони за іншими правочинами.

10.11. Строки, умови та зобов’язання за цим Договором будуть обов’язковими та матимуть юридичну силу для правонаступників Сторін.

10.12. Жодна із Сторін не має права передавати повністю чи частково свої права та зобов’язання, пов’язані з цим Договором, буд-яким третім особам до тих пір поки не отримане письмове погодження на таку передачу від іншої Сторони. Будь-яка передача прав та зобов’язань вчинена з порушенням вимог цього Договору вважається недійсною.

10.13. Будь-які повідомлення, запити, вимоги або будь-яка інша кореспонденція за цим Договором здійснюються Сторонами у письмовій формі і направляються за адресами вказаними у Договорі рекомендованими поштовими відправленнями або кур’єрською доставкою.

Сторони зобов’язуються до повного і належного виконання умов цього Договору повідомляти одна одну про зміну реквізитів Сторін, вказаних у цьому Договорі, протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту настання таких змін.

10.14. Замовник є комунальною неприбутковою бюджетною організацією та не є платником податку на прибуток.

10.15. Учасник є \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10.16. Всі зміни та доповнення є невід'ємними частинами цього Договору і набирають чинності з моменту їх підписання особами, які безпосередньо уповноважені Сторонами, якщо інше не буде узгоджене Сторонами.

10.17. Цей Договір укладено українською мовою на \_\_\_ аркушах, в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

10.18. Додатки до договору, що є його невід’ємною частиною, а саме:

Додаток 1 – Специфікація.

Додаток 2 – Заявка.

**11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:**  **Комунальна організація**  **«Київмедспецтранс»**  Юридична адреса: 04119, м. Київ,  вул. Дегтярівська, 25  Фактична адреса: 04073, м. Київ,  вул. Куренівська, 16-в  Електронна адреса: info@medavto.com  р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в ДКСУ у м. Києві  Код банку 820172  Код ЄДРПОУ 01993807,  ІПН 019938026591  тел./факс (044) 536-04-03  Витяг з реєстру  платників ПДВ № 1426594500303  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_...\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Учасник:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Юридична адреса:  Фактична адреса:  Електронна адреса:  р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ІПН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Свідоцтво  платника ПДВ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_...\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Додаток 1

до Договору № \_\_\_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

**СПЕЦИФІКАЦІЯ\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування Товару | Кількість Товару, шт. | Ціна за одиницю Товару без ПДВ або з ПДВ, грн. | Сума без ПДВ або з ПДВ, грн.. |
|  | Автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу В з обладнанням \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 44 |  |  |
|  | */специфікація на автомобіль: повне перенесення позицій з технічної специфікації\*/* |  |  |  |
|  | */специфікація на обладнання; повне перенесення позицій з технічної специфікації\*/* |  |  |  |
|  | **Загальна вартість без ПДВ або з ПДВ:** | | |  |
|  | **ПДВ\_\_%\*\*:** | | |  |

*\* Заповнюється згідно пропозиції Учасника – переможця за результатами процедури закупівлі*

*\*\* Заповнюється у разі врахування Учасником ПДВ у вартість Товару.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:**  **Комунальна організація**  **«Київмедспецтранс»**  Юридична адреса: 04119, м. Київ,  вул. Дегтярівська, 25  Фактична адреса: 04073, м. Київ,  вул. Куренівська, 16-в  Електронна адреса: info@medavto.com  р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в ДКСУ у м. Києві  Код банку 820172  Код ЄДРПОУ 01993807,  ІПН 019938026591  тел./факс (044) 536-04-03  Витяг з реєстру  платників ПДВ № 1426594500303  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_...\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Учасник:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Юридична адреса:  Фактична адреса:  Електронна адреса:  р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ІПН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Свідоцтво  платника ПДВ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_...\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Додаток 2

до Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

**Заявка**

Просимо поставити на умовах **Договору** № \_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_.\_\_\_\_.2022 р. (автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги тип «B» з обладнанням) у визначеній кількості та за ціною:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата поставки | Найменування товару | Кількість | Ціна за одиницю  без ПДВ або з ПДВ\*, грн. | Загальна вартість\*\*  без ПДВ або з ПДВ\*, грн. |
|  | Автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу В з обладнанням |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Посада відповідальної особи) (Підпис та П.І.Б.)

\* *Заповнюється з ПДВ або без ПДВ за результатами процедури закупівлі*

*\*\* Зазначається відповідно до наданої пропозиції Учасника-переможця*

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:** | **Учасник:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Комунальна організація**  **«Київмедспецтранс»**  Юридична адреса: 04119, м. Київ,  вул. Дегтярівська, 25  Фактична адреса: 04073, м. Київ,  вул. Куренівська, 16-в  Електронна адреса: info@medavto.com  р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в ДКСУ у м. Києві  Код банку 820172  Код ЄДРПОУ 01993807,  ІПН 019938026591  тел./факс (044) 536-04-03  Витяг з реєстру  платників ПДВ № 1426594500303  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_...\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Юридична адреса:  Фактична адреса:  Електронна адреса:  р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ІПН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Свідоцтво  платника ПДВ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_...\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Проект договору**

**про закупівлю товарів за бюджетні кошти за Лотом 2**

**місто Київ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2022 року**

**Комунальна організація «Київмедспецтранс»** (далі – Замовник або Покупець), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з однієї сторони, та **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далі – Учасник або Постачальник), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з другої сторони, надалі разом іменовані «Сторони» уклали цей договір про закупівлю товарів за бюджетні кошти (далі – Договір) про нижченаведене:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Предметом цього Договору є поставка Учасником Замовнику 34110000-1 Легкові автомобілі (автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу С з обладнанням) (далі – Товар).

1.2. Учасник зобов'язується передати у власність Замовника Товар за ціною, згідно Специфікації (Додаток 1), що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною, а Замовник зобов'язується прийняти цей Товар та оплатити його.

1.3. Під Товаром Сторони Договору розуміють автомобілі в загальній кількості 13 (тринадцять) одиниць, визначені в Специфікації (Додаток 1), що містить інформацію про: загальну кількість, опис Товару, ціну за одиницю та загальну вартість Товару.

1.4. Товар є новим (не використовувався, окрім необхідних переміщень до передачі Замовнику), не раніше 2022 року випуску включно.

**2. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ**

2.1. Ціна на Товар встановлюються в національній валюті України.

Загальна вартість цього Договору становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_з ПДВ або без ПДВ.

2.2. Вартість, визначена пунктом 2.1. цього Договору, не може бути збільшеною.

3. **ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

3.1. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються протягом 5 банківських днів після отримання Товару, на підставі наданої Учасником видаткової накладної, Акту приймання-передачі Товару та рахунку-фактури, підписаного Сторонами, а у випадку затримки бюджетного фінансування – протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання коштів відповідно до частини 1 статті 49 Бюджетного кодексу України.

3.2. Оплата Товару проводиться в національній валюті України.

**4. УМОВИ ПОСТАВКИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ**

4.1. Поставка Товару здійснюється Постачальником на умовах DDP (м. Київ, вул. Куренівська, 16-в) Інкотермс-2010. Передача Товару здійснюється за адресою: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 16-в. Сторони засвідчують факт поставки Товару шляхом підписання Акту приймання-передачі Товару.

4.2. Поставка товару здійснюється відповідно до письмової Заявки, яка складається за формою згідно Додатку № 2 до цього Договору.

4.3. Замовник направляє Учаснику письмову Заявку не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати поставки Товару.

Письмова Заявка має бути направлена Учаснику у формі скан-копії на електронну адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Сторони погодили, що письмова Заявка, направлена Замовником Учаснику на електронну адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у формі скан-копії, вважається отриманою Учасником у будь-якому випадку.

4.4. Учасник зобов’язується до 15 год. 00 хв. робочого дня, що передує дню поставки Товару, письмово підтвердити Замовнику наявність Товару в кількості, зазначеній в письмовій Заявці. Письмове підтвердження у вигляді скан-копії направляється Учасником на електронну адресу Замовника, зазначену в цьому Договорі.

Якщо день поставки Товару, зазначений в письмовій Заявці, припадає на вихідний (субота та/або неділя) день чи на святковий та/або неробочий день, встановлений статтею 73 Кодексу законів про працю України письмове підтвердження у вигляді скан-копії направляється Учасником на електронну адресу Замовника, зазначену в цьому Договорі, не пізніше 15 год. 00 хв. робочого дня, що передує дню поставки.

Сторони погодили, що письмове підтвердження, направлене Учасником Замовнику на електронну адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у формі скан-копії вважається отриманим Замовником у будь-якому випадку.

Сторони погодили, що ненадання Учасником письмового підтвердження у строк, встановлений цим пунктом Договору, а також надання письмового підтвердження про поставку Товару на умовах, що відрізняються від зазначених у письмовій Заявці, вважається відмовою Учасника здійснити поставку Товару за письмовою Заявкою Замовника.

4.5. Строк поставки Товару: протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Учасник зобов’язується разом з Товаром передати Замовнику сервісну книжку на автомобіль, декларації про відповідність (сертифікати відповідності) на автомобіль, керівництво з експлуатації (експлуатаційну документацію) базового автомобіля, керівництва з експлуатації медичного обладнання (українською мовою), а також документи, необхідні для реєстрації в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України, згідно чинного законодавства на момент поставки Товару.

4.6. Підписом на видатковій накладній та Акті приймання-передачі Товару Покупець підтверджує, що отримав документацію, зазначену в п. 4.5. Договору, на одиницю Товару.

4.7. Право власності на Товар, а також ризик випадкового пошкодження або знищення Товару переходить до Замовника з моменту зарахування коштів за Товар на поточний рахунок Учасника.

4.8. Сторони домовились, що до моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок Учасника, Замовник не має права розпоряджатися Товаром, в тому числі здійснювати його реєстрацію в органах Міністерства внутрішніх справ України.

4.9. При прийманні-передачі Товару сторони спільно опломбовують Товар (дверцята, капот). Замовник забезпечує збереження пломб до моменту зарахування коштів за Товар на поточний рахунок Учасника. Сторони домовились, що ключі від автомобіля зберігаються у Учасника до моменту зарахування коштів за Товар на поточний рахунок Учасника. Учасник зобов’язується не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів за Товар на його поточний рахунок передати Замовнику ключі від кожної одиниці Товару.

4.10. При передачі Товару Учасник зобов’язаний надати Замовнику рахунок-фактуру, видаткову накладну на Товар та інші необхідні документи, зазначені в п. 4.5. Договору. При прийманні Товару та за умови його відповідності опису, зазначеному в Специфікації (Додаток 1), комплектності, відсутності видимих механічних пошкоджень Замовник підписує Акт приймання-передачі Товару, видаткову накладну і один примірник зазначених документів передає Учаснику разом з оригіналом належно оформленої довіреності на отримання Товару.

**5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ**

5.1. Якість Товару повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, що підтверджується сертифікатами відповідності, та чинному законодавству щодо показників якості такого роду/виду Товарів, тощо.

5.2. Учасник відповідає за належну якість Товару, що поставляється за цим Договором, а також зобов'язаний засвідчити його якість належними документами. Належним чином засвідчені копії документів про якість Товару надаються Постачальником Замовнику в момент передачі Товару.

5.3. **Гарантія надається не менше ніж на 60 (шістдесят) місяців від дати постачання автомобілів або 400 000 км пробігу на двигун та пов’язані агрегати (двигун, трансмісія, електромеханічні елементи, крім елементів, перелічених в пункті 5.3.1.), залежно від того, що настане раніше. Також загальна гарантія надається не менше ніж на 60 (шістдесят) місяців від дати постачання автомобілів або 250 000 км пробігу на автомобіль, окрім елементів, перелічених в пункті 5.3.1., залежно від того, що настане раніше,** починаючи з дати підписання Сторонами видаткової накладної та Акту приймання-передачі Товару.

5.3.1. В гарантію не включаються наступні елементи, так як вони підлягають нормальній амортизації та підлягають заміні під час планових заходів з здійснення технічного обслуговування:

• Батареї /акумулятори

• Шини / балансувальні ваги

• Гальмівні накладки / гальмівні колодки (знос)

• Гальмівні диски / гальмівні барабани (знос)

• Ущільнення

• Всі фільтри, які замінюються в рамках планового або позапланового технічного обслуговування

• Скло (фізичне пошкодження, пошкодження камінням)

• Ремені безпеки, ребристі ремені, зубчастий ремінь

• Зчеплення (знос, фізичне пошкодження)

• Гідравлічні рідини

• Охолоджуючі рідини та інші рідини (якщо їх втрата не є наслідком фізичних пошкоджень)

• Освітлення (лампи/лампа розжарювання/ світлодіоди)

• Щітки склоочисника

• Масла, мастильні матеріали та мастила, які використовуються в процесі технічного обслуговування (де не пов'язані з фізичним пошкодженням)

• Та інші елементи які підлягають нормальній амортизації та підлягають заміні під час планових заходів з здійснення технічного обслуговування.

5.4. **Гарантія надається на 24 (двадцять чотири) місяці на медичне устаткування та усе оснащення медичного салону (за винятком розхідних матеріалів)**, починаючи з дати підписання Сторонами видаткової накладної та Акту приймання-передачі Товару.

5.5. Впродовж усього гарантійного строку Учасник зобов’язується за власний рахунок здійснювати гарантійні ремонти Товару ‒ усунення недоліків, які виникли під час експлуатації одиниці Товару, що означає ремонт та/або заміну окремих деталей, вузлів, агрегатів, комплектуючих виробів та їх складових частин, що вийшли з ладу з вини виробника Товару через дефекти матеріалу або технології виготовлення.

**6. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ´ЯЗКИ СТОРІН**

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати вартість поставленого Товару за ціною, визначеною цим Договором;

6.1.2. Приймати Товар, поставлений на умовах та в строки визначені цим Договором;

6.1.3. Забезпечити належне зберігання Товару та пломб до дня зарахування коштів за Товар на поточний рахунок Учасника.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Учасником зобов'язань, передбачених пунктами 4.1., 4.4., 4.10., 6.3.4. цього Договору, письмово повідомивши про це не менше ніж за 3 (три) робочих дні до дати розірвання Договору;

6.2.2. Контролювати поставку Товару та дотримання Учасником строків, установлених цим Договором;

6.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати у разі неналежного оформлення рахунку чи інших документів, на підставі яких здійснюється оплата Товару (відсутність печатки, підписів, тощо);

6.2.5. Користуватися іншим правами, передбаченими цим Договором або чинним законодавством України.

6.3. Учасник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає вимогам, визначеним умовами цього Договору;

6.3.3. Впродовж усього гарантійного строку забезпечувати за власний рахунок усунення всіх недоліків Товару;

6.3.4. Передати ключі від автомобіля Замовнику не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів за Товар на поточний рахунок Учасника.

6.3.5. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором або чинним законодавством України.

6.3.6. Проводити сервісне обслуговування впродовж дії гарантійного зобов'язання на спеціалізованих сервісах, що знаходиться на території міста Києва або за його межами (на відстані не більше 2 км) за адресами:

1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

згідно розкладу технічного обслуговування вказаного виробником базового автомобіля.

6.4. Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар на умовах і в строки визначені цим Договором;

6.4.2. Користуватися іншим правами, передбаченими цим Договором або чинним законодавством України.

7. **СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

7.1. Договір набирає чинності з дня його підписання. Договір діє в частині поставки Товару до 15 грудня 2022 року, в частині грошових зобов’язань – до повного виконання, а в частині гарантійних зобов’язань, передбачених пунктами 5.5. і 6.3.3. Договору – до закінчення гарантійного строку, встановленого пунктом 5.3. Договору.

7.2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції за результатами процедури закупівлі (у тому числі ціна за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

7.2.1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

7.2.2. покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

7.2.3. продовження строку дії Договору та виконання зобов'язань щодо передання товару у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі;

7.2.4. узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості Товару);

7.2.5. зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.

7.3. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Зміни, доповнення до Договору, а так само розірвання Договору оформлюються в письмовій формі та підписуються уповноваженими представниками осіб.

7.4. Розірвання Договору в односторонньому порядку не допускається, за винятком випадків передбачених цим Договором.

**8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

**ТА ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ**

8.1. У випадках, не передбачених Договором про закупівлю, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

8.2. У випадку порушення строків оплати Товару, Замовник зобов'язаний сплатити за вимогою Постачальника неустойку (штраф) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплаченого Товару.

Сторони погодили, що відсутність фінансування (затримка фінансування) Замовника не є порушенням ним своїх грошових зобов’язань, а отже визнається Сторонами фактом, який звільняє Замовника від відповідальності, передбаченої цим пунктом Договору. Нарахування Замовнику неустойки (штрафу) можливе лише з четвертого робочого дня після надходження на його рахунок бюджетних коштів, призначених для оплати вартості Товару за цим Договором.

8.3. У разі затримки поставки Товару, заявленому Замовником, Постачальник сплачує неустойку (пеню) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості непоставленого Товару за кожний день затримки.

8.4. Сплата пені не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов'язань по Договору про закупівлю.

8.5. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань щодо якості поставленого Товару Учасник сплачує на вимогу Замовника штраф у розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотку) від вартості Товару неналежної якості.

8.6. Замовник не несе відповідальності за зобов’язаннями Постачальника, а Постачальник не несе відповідальності за зобов’язаннями Замовника.

8.7. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарських санкцій в порядку, передбаченому статтями 235 і 237 Господарського кодексу України, у разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором.

8.7.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, Сторонами можуть застосовуватися такі оперативно-господарські санкції:

– одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою Стороною, із звільненням її від відповідальності за це – у разі порушення зобов'язання другою Стороною;

– відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином;

– відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов’язання;

– розміщення на веб-сайті <http://kyivaudit.gov.ua> інформації щодо негативного досвіду співпраці зі Стороною цього Договору;

– одностороння відмова від цього Договору у повному обсязі (розірвання Договору) – у разі порушення зобов'язання другою Стороною.

8.7.1.1. Одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою Стороною із звільненням її від відповідальності за це – у разі порушення зобов'язання другою Стороною може застосовуватися Замовником до Учасника за невиконання Учасником зобов’язань, передбачених пунктами 4.1., 4.4., 4.5., 5.2., 6.3.1., 6.3.2., 6.3.4. цього Договору.

8.7.1.2. Одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою Стороною, із звільненням її від відповідальності за це – у разі порушення зобов'язання другою Стороною може застосовуватися Учасником до Замовника за невиконання Замовником зобов’язань, передбачених пунктами 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. цього Договору.

8.7.1.3. Відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином, може застосовуватися Замовником до Учасника за невиконання Учасником зобов’язань, передбачених пунктами 4.4., 5.2., 6.3.1, 6.3.2. цього Договору.

8.7.1.4. Відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов’язання, може застосовуватися Замовником до Учасника за невиконання Учасником будь-якого одного чи одночасно кількох зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.

8.7.1.5. Відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов’язання, може застосовуватися Учасником до Замовника за невиконання Замовником будь-якого одного чи одночасно кількох зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.

8.7.1.6. Розміщення на веб-сайті <http://kyivaudit.gov.ua> інформації щодо негативного досвіду співпраці зі Стороною цього Договору може застосовуватися Замовником до Учасника за невиконання Учасником будь-якого одного чи одночасно кількох зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.

8.7.1.7. Розміщення на веб-сайті <http://kyivaudit.gov.ua> інформації щодо негативного досвіду співпраці зі Стороною цього Договору може застосовуватися Учасником до Замовника за невиконання Учасником будь-якого одного чи одночасно кількох зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.

8.7.1.8. Одностороння відмова від цього Договору у повному обсязі (розірвання Договору) може застосовуватися Замовником у разі невиконання або неналежного виконання Учасником зобов’язань, передбачених цим Договором.

8.7.1.9. Одностороння відмова від цього Договору у повному обсязі (розірвання Договору) може застосовуватися Учасником у разі невиконання або неналежного виконання Замовником зобов’язань, передбачених пунктами 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. цього Договору.

8.7.2. У разі порушення (невиконання, неналежного виконання) другою Стороною будь-якого одного чи будь-яких декількох зобов’язань, передбачених цим Договором, управнена Сторона має право застосувати до другої Сторони будь-яку одну або декілька одночасно, або одночасно всі оперативно-господарські санкції, передбачені п. 8.7.1. цього Договору.

8.7.3. Про застосування оперативно-господарської санкції (однієї, декількох одночасно чи одночасно усіх, передбачених цим Договором) управнена Сторона письмово повідомляє другу Сторону.

Письмове повідомлення про застосування оперативно-господарської санкції направляється рекомендованим цінним листом (з описом вкладення та повідомленням про вручення) на адресу фактичного місця знаходження Сторони, зазначену в цьому Договорі, або направляється у вигляді скан-копії на електронну адресу Сторони, зазначену в цьому Договорі.

Сторони погодили, що письмове повідомлення, передбачене цим пунктом Договору, направлене управненою Стороною у вигляді скан-копії на електронну адресу іншої Сторони, вважається отриманим іншою Стороною у будь-якому випадку. Сторона, якій направлено скан-копію письмового повідомлення, має право отримати його оригінал безпосередньо в іншої Сторони під розписку. При цьому датою отримання оригіналу письмового повідомлення є дата направлення його скан-копії на електронну адресу, зазначену в цьому Договорі.

8.7.4. У разі застосування оперативно-господарської санкції, передбаченої абзацом шостим пункту 8.7.1. Договору, цей Договір вважається розірваним у день вказаний управненою Стороною в письмовому повідомлені.

**9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (далі по тексту – форс-мажорні обставини).

9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються зовнішні та надзвичайні обставини, які не існували під час укладення Договору, виникли незалежно від волі Сторін, про можливість виникнення яких Сторони не могли знати та Сторони не могли запобігти їх виникненню за допомогою засобів та заходів, застосування яких у конкретній ситуації справедливо було б вимагати та очікувати від будь-якої із Сторін.

Під форс-мажорними обставинами визнаються такі обставини непереборної сили як пожежі, землетруси, окупації, терористичні акти, блокади, епідемії, страйки, повені, інші стихійні лиха, які безпосередньо та прямо перешкоджають виконанню або унеможливлюють належне виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

9.3. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин та виявилася внаслідок цього неспроможною виконувати зобов'язання за Договором, зобов'язана не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні з моменту їх виникнення, в письмовій формі проінформувати про це іншу Сторону. Несвоєчасне інформування про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права посилатися на ці обставини.

9.4. Підтвердженням наявності форс-мажорних обставин є довідка, видана компетентним органом за місцезнаходженням Сторони, яка опинилася під дією обставин непереборної сили, або визнання наявності та дії вказаних обставин актами органів державної влади або органів місцевого самоврядування України, або іншого компетентного органу. При виникненні форс-мажорних обставин строки/терміни виконання зобов'язань за Договором продовжуються на час, протягом якого форс-мажорні обставини діють.

9.5. У разі, коли дія форс-мажорних обставин триває впродовж більше 60 (шестидесяти) календарних днів підряд, кожна із Сторін має право на розірвання Договору в односторонньому порядку і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, якщо вона повідомить про це іншу Сторону не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до моменту розірвання.

9.6. Якщо Сторони не виявили бажання розірвати Договір у зв`язку з виникненням форс-мажорних обставин, після закінчення дії форс-мажорних обставин відлік строків/термінів виконання зобов`язань за цим Договором продовжується на строк дії форс-мажорних обставин.

**10. ІНШІ УМОВИ**

10.1. Сторони погодили, що особою, уповноваженою Замовником виконувати умови цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись, підписувати від імені Замовника письмові Заявки на поставку Товару є: в.о. головного інженера Копчик Руслан Валерійович.

Сторони погодили, що особою, уповноваженою Учасником виконувати умови цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись, підписувати від імені Учасника письмові підтвердження, передбачені пунктом 4.4. цього Договору, є:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10.2. Всілякі спори та різноманітні тлумачення, які можуть виникнути у зв’язку з виконанням Договору, вирішуються шляхом прямих двосторонніх переговорів між Сторонами, а у випадку не врегулювання – в судовому порядку відповідно до правил матеріального та процесуального права України.

10.3. Цей Договір належним чином укладений Сторонами та є законним, дійсним та покладає на Сторони зобов’язання, які вони повинні виконати відповідно до умов цього Договору, Сторони отримали всі погодження на укладання цього Договору, що вимагаються відповідно до чинного законодавства України.

10.4. Підписанням цього Договору Сторони запевняють та гарантують, що на момент укладення цього Договору вони діють добросовісно одна до одної. Сторонами не вчинено будь-яких дій та/або бездіяльності, а також Сторонам не відомо будь-яких інших обставин, які в подальшому можуть стати підставою для визнання цього Договору нікчемним або недійсним, або в будь-якій інший спосіб може призвести до втрати чинності або розірвання цього Договору в інший спосіб ніж за згодою Сторін.

10.5. Учасник не пізніше дати укладення цього Договору вносить забезпечення виконання Договору в розмірі 1,5% вартості Договору, що становить \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.) \_\_ коп., у формі безвідкличної банківської гарантії зі строком дії до 31.12.2022 року. Учасник передає Замовнику оригінал безвідкличної банківської гарантії в день укладення цього Договору.

10.6. Усі витрати, пов’язані з наданням забезпечення виконання Договору, здійснюються за рахунок коштів Учасника.

10.7. У разі ненадання Учасником забезпечення виконання Договору, передбаченого пунктом 10.5. Договору, Замовник має право розірвати цей Договір в порядку, визначеному пунктами 8.7.2. – 8.7.4. Договору.

10.8. Замовник повертає забезпечення виконання Договору про закупівлю після виконання Учасником-переможцем Договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або Договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону України «Про публічні закупівлі», а також згідно з умовами, зазначеними в Договорі, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

10.9. У разі неналежного виконання Учасником зобов’язань за цим Договором, забезпечення, передбачене п.10.5. Договору, підлягає перерахуванню до бюджету міста Києва згідно ч. 3 ст. 26 Закону України «Про публічні закупівлі».

10.10. Сторони запевняють та гарантують, що укладання цього Договору не порушує і не порушить у майбутньому будь-якого іншого зобов’язання Сторони за іншими правочинами.

10.11. Строки, умови та зобов’язання за цим Договором будуть обов’язковими та матимуть юридичну силу для правонаступників Сторін.

10.12. Жодна із Сторін не має права передавати повністю чи частково свої права та зобов’язання, пов’язані з цим Договором, буд-яким третім особам до тих пір поки не отримане письмове погодження на таку передачу від іншої Сторони. Будь-яка передача прав та зобов’язань вчинена з порушенням вимог цього Договору вважається недійсною.

10.13. Будь-які повідомлення, запити, вимоги або будь-яка інша кореспонденція за цим Договором здійснюються Сторонами у письмовій формі і направляються за адресами вказаними у Договорі рекомендованими поштовими відправленнями або кур’єрською доставкою.

Сторони зобов’язуються до повного і належного виконання умов цього Договору повідомляти одна одну про зміну реквізитів Сторін, вказаних у цьому Договорі, протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту настання таких змін.

10.14. Замовник є комунальною неприбутковою бюджетною організацією та не є платником податку на прибуток.

10.15. Учасник є \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10.16. Всі зміни та доповнення є невід'ємними частинами цього Договору і набирають чинності з моменту їх підписання особами, які безпосередньо уповноважені Сторонами, якщо інше не буде узгоджене Сторонами.

10.17. Цей Договір укладено українською мовою на \_\_\_ аркушах, в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

10.18. Додатки до договору, що є його невід’ємною частиною, а саме:

Додаток 1 – Специфікація.

Додаток 2 – Заявка.

**11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:**  **Комунальна організація**  **«Київмедспецтранс»**  Юридична адреса: 04119, м. Київ,  вул. Дегтярівська, 25  Фактична адреса: 04073, м. Київ,  вул. Куренівська, 16-в  Електронна адреса: info@medavto.com  р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в ДКСУ у м. Києві  Код банку 820172  Код ЄДРПОУ 01993807,  ІПН 019938026591  тел./факс (044) 536-04-03  Витяг з реєстру  платників ПДВ № 1426594500303  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_...\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Учасник:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Юридична адреса:  Фактична адреса:  Електронна адреса:  р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ІПН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Свідоцтво  платника ПДВ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_...\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Додаток 1

до Договору № \_\_\_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

**СПЕЦИФІКАЦІЯ\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування Товару | Кількість Товару, шт. | Ціна за одиницю Товару без ПДВ або з ПДВ, грн. | Сума без ПДВ або з ПДВ, грн. |
|  | Автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу С з обладнанням \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 13 |  |  |
|  | */специфікація на автомобіль: повне перенесення позицій з технічної специфікації\*/* |  |  |  |
|  | */специфікація на обладнання; повне перенесення позицій з технічної специфікації\*/* |  |  |  |
|  | **Загальна вартість без ПДВ або з ПДВ:** | | |  |
|  | **ПДВ\_\_%\*\*:** | | |  |

*\* Заповнюється згідно пропозиції Учасника – переможця за результатами процедури закупівлі*

*\*\* Заповнюється у разі врахування Учасником ПДВ у вартість Товару.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:**  **Комунальна організація**  **«Київмедспецтранс»**  Юридична адреса: 04119, м. Київ,  вул. Дегтярівська, 25  Фактична адреса: 04073, м. Київ,  вул. Куренівська, 16-в  Електронна адреса: info@medavto.com  р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в ДКСУ у м. Києві  Код банку 820172  Код ЄДРПОУ 01993807,  ІПН 019938026591  тел./факс (044) 536-04-03  Витяг з реєстру  платників ПДВ № 1426594500303  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_...\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Учасник:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Юридична адреса:  Фактична адреса:  Електронна адреса:  р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ІПН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Свідоцтво  платника ПДВ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_...\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Додаток 2

до Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

**Заявка**

Просимо поставити на умовах **Договору** № \_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_.\_\_\_\_.2022 р. (автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги тип «С» з обладнанням) у визначеній кількості та за ціною:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата поставки | Найменування товару | Кількість | Ціна за одиницю  без ПДВ або з ПДВ\*, грн. | Загальна вартість\*\*  без ПДВ або з ПДВ\*, грн. |
|  | Автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу С з обладнанням |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Посада відповідальної особи) (Підпис та П.І.Б.)

\* *Заповнюється з ПДВ або без ПДВ за результатами процедури закупівлі*

*\*\* Зазначається відповідно до наданої пропозиції Учасника-переможця*

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:** | **Учасник:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Комунальна організація**  **«Київмедспецтранс»**  Юридична адреса: 04119, м. Київ,  вул. Дегтярівська, 25  Фактична адреса: 04073, м. Київ,  вул. Куренівська, 16-в  Електронна адреса: info@medavto.com  р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в ДКСУ у м. Києві  Код банку 820172  Код ЄДРПОУ 01993807,  ІПН 019938026591  тел./факс (044) 536-04-03  Витяг з реєстру  платників ПДВ № 1426594500303  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_...\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Юридична адреса:  Фактична адреса:  Електронна адреса:  р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ІПН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Свідоцтво  платника ПДВ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_...\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ДОДАТОК 4**

**Довідка про відсутність (наявність) підстав для відмови в участі**

**у конкурентній процедурі закупівлі**

Учасник, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, надає наступні відомості щодо відсутності (наявності) підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі» для відмови в участі у конкурентній процедурі закупівлі.

**Примітка: у колонці № 2 необхідно вказати П.І.Б. відповідальної особи чи найменування учасника та коротко написати «було» чи «не було» («внесено» чи «не внесено» тощо) засуджено, притягнуто тощо. Відомості у цій довідці подаються стосовно усіх осіб, які вказані у довідці, складеній відповідно до п. 6 розділу 2 Додатку 5 до тендерної документації.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обставина** | **П.І.Б. відповідальної особи/ найменування учасника** | **Відсутність (наявність)** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Учасник – фізична особа – була/не була** засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. |  |  |
| **Службова (посадова) особа учасника**, яка підписала тендерну пропозицію, **була/не була** засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. |  |  |
| **Службова (посадова) особа учасника**, яку ним уповноважено представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, **фізична особа, яка є учасником**, **була/не була** притягнута згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. |  |  |
| **Учасник** **має/не має** заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника. |  |  |
| **Учасник не виконав** свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору/**виконав** свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із замовником |  |  |

**ДОДАТОК 5**

**Розділ 1. Перелік документів, що вимагаються для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Кваліфікаційний критерій** | **Назва документа** |
| 1 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору | 1.1. Довідка про виконання протягом 2019 або 2020 або 2021 років аналогічного(-их) договору(-ів) на поставку автомобілів екстреної швидкої медичної допомоги типу В або типу С (подається в залежності від того, за яким лотом учасник подає свою пропозицію) у кількості не менше 10-ти одиниць типу В (для Лоту 1) і не менше 5-ти одиниць типу С (для Лоту 2).  У довідці вказується предмет договору, найменування покупця, контактні дані його представника (прізвище, ім’я, по-батькові, номер телефону). |
| 1.2. Договір, зазначений у довідці (п.1.1), та документи, якими підтверджується поставка (видаткова накладна або акт приймання – передачі автомобілів або лист-відгук), які повинні містити дату та номер договору, зазначеного у довідці (п.1.1). |
| 2 | Наявність обладнання та матеріально-технічної бази | 2.1. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази. |
| 2.2. Довідка (довільної форми) про наявність щонайменше 2-х сервісних центрів в м. Києві або за його межами (на відстані не більше 2 км) (власних, орендованих тощо).  Довідка повинна містити:   1. фактичну адресу кожного сервісного центру; 2. найменування суб’єкта господарювання, якому належить сервісний центр на праві власності; 3. номер телефону кожного сервісного центру.   У разі залучення сервісного центру для виконання зобов’язань на умовах співпраці (партнерства), додатково до довідки надається лист партнера про згоду виконувати сервісне обслуговування запропонованих учасником автомобілів **(на умовах договору, проект якого викладено у додатку 3).** |

**Розділ 2. Перелік документів, що вимагаються для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника вимогам тендерної документації**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва документа** |
| 1 | Довідка про учасника, що повинна містити наступні відомості:  - найменування учасника;  - код ЄДРПОУ;  - П.І.Б. керівника;  - місцезнаходження учасника (юридична адреса, фактична адреса, адреса для листування);  - телефон;  - адреса електронної пошти;  - банківські реквізити (назва банку, МФО, рахунок). |
| 2 | Установчий документ – статут, засновницький договір тощо, затверджений в останній чинній редакції, та опис, де зазначено код доступу, за яким існує можливість переглянути електронну версію установчого документу в останній чинній редакції.  З метою дотримання вимог статей 44 – 46 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасниками – товариствами з обмеженою або додатковою відповідальністю в складі пропозиції додатково надається:   * звіт про фінансовий стан (форма № 1 Баланс) за останній звітний період з документом (чи реквізитом), що підтверджує його реєстрацію у податковому органі, – у випадку, якщо вартість правочину за результатами даної процедури закупівлі не перевищуватиме 50 відсотків вартості чистих активів товариства (учасника) або * відповідна згода вищого органу управління товариства (учасника) – у випадку, якщо вартість правочину за результатами даної процедури закупівлі перевищуватиме 50 відсотків вартості чистих активів товариства (учасника). |
| 3 | Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданий або сформований не раніше січня 2022 року – у форматі «.pdf», «.doc» або «.docx». |
| 4 | Один з таких документів:   * + - свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість або витяг з реєстру платників податку на додану вартість про реєстрацію учасника платником податку на додану вартість – якщо учасник зареєстрований платником податку на додану вартість;     - свідоцтво про реєстрацію платника єдиного податку або витяг з реєстру платників єдиного податку – якщо учасник не зареєстрований платником податку на додану вартість. |
| 5 | Один із документів, зазначених нижче, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції та договору про закупівлю за результатами процедури закупівлі:  - протокол засновників (або витяг з нього);  - наказ (або витяг з нього);  - довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує вищевказані повноваження.  У разі, якщо повноваження підтверджені довіреністю, учасник додатково подає протокол засновників про призначення на посаду (або витяг з нього) або наказ про призначення на посаду (або витяг з нього) на особу, що видала таку довіреність. |
| 6 | Довідка про осіб, які мають право підписувати пропозицію, укладати договори (угоди), пов’язані з господарською діяльністю учасника:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Прізвище, ім’я по батькові особи, яка має право підписувати пропозицію та укладати договори | Посада | Зазначається документ, що підтверджує правоздатність особи на підписання пропозиції та укладення договору про закупівлю (документ повинен бути наданий учасником в складі пропозиції) | Право на вчинення дій (підписувати цінову пропозицію, укладати договір) | |  |  |  | Підписувати цінову пропозицію | |  |  |  | Укладати договір за результатами процедури закупівлі | |
| 7 | Тендерна пропозиція за формою, наведеною у Додатку 1 до тендерної документації, за відповідним Лотом. |
| 8 | Тендерне забезпечення у формі банківської гарантії. |
| 9 | Технічна специфікація, складена відповідно до Додатку 2 до тендерної документації, за відповідним Лотом. |
| 10 | Довідка про відсутність (наявність) підстав для відмови в участі у конкурентній процедурі закупівлі за формою, наведеною у Додатку 4 до тендерної документації. |
| 11 | Гарантія про додержання вимог Закону України «Про захист персональних даних» за формою, наведеною у Додатку 6 до тендерної документації. |
| 12 | Лист-гарантія щодо погодження з умовами договору та безумовного його підписання, проект якого викладено у Додатку 3 до тендерної документації, у редакції замовника, без унесення до нього учасником змін, у разі визначення його переможцем торгів. |
| 13 | Антикорупційна програма та документ, що підтверджує призначення особи, уповноваженої для її реалізації. |
| 14 | Таблиці № 3 і № 4 Додатку 2 до тендерної документації (технічної специфікації):  Таблиця № 3 – Відповідність базового автомобіля вимогам технічної специфікації.  Таблиця № 4 – Медико-технічні характеристики устаткування що пропонується учасником до постачання. |
| 15 | Таблиця відповідності запропонованих автомобілів та обладнання технічним вимогам технічної специфікації.  Якщо учасник пропонує здійснити постачання еквівалентного товару, він повинен подати порівняльну таблицю характеристик запропонованого ним товару та товару, визначеного технічною специфікацією (Додаток 2 до тендерної документації), з відомостями щодо відповідності вимогам замовника. |
| 16 | Керівництво (настанова, інструкція тощо) українською мовою з експлуатації АШМД. |
| 17 | Керівництва (настанови, інструкції тощо) українською мовою з експлуатації встановленого на АШМД медичного обладнання. |
| 18 | Лист виробника базового автомобіля або його представництва в Україні, або дилера, або дистриб’ютора тощо про те, що він гарантує учаснику здійснити поставку базових автомобілів у кількості і строки, передбачені технічною специфікацією, з функціями й характеристиками, вказаними у технічній специфікації (додаток 1), а також гарантує, що базовий автомобіль може використовуватися для перевезення пацієнтів, зокрема, у невідкладному стані.  У разі, якщо гарантійний лист видано представником виробника, або дилером, або дистриб’ютором тощо учасник має надати документи, що підтверджують повноваження представника виробника, або дилера, або дистриб’ютора тощо. |
| 19 | Листи виробників медичного обладнання, що пропонується учасником відповідно до таблиці № 4 технічної специфікації (Додаток 2 до тендерної документації), або їхніх представництв в Україні, або дилерів, або дистриб’юторів тощо про те, що вони гарантують учаснику здійснити поставку медичного обладнання у кількості і строки, передбачені технічною специфікацією, з функціями й характеристиками, вказаними у технічній специфікації (Додаток 2 до тендерної документації).  У разі, якщо гарантійний лист видано представником виробника, або дилером, або дистриб’ютором тощо учасник має надати документи, що підтверджують повноваження представника виробника, або дилера, або дистриб’ютора тощо. |
| 20 | **Гарантія надається не менше ніж на 60 (шістдесят) місяців від дати постачання автомобілів або 400 000 км пробігу на двигун та пов’язані агрегати (двигун, трансмісія, електромеханічні елементи крім елементів, перелічених в пункті 9.1 технічної специфікації (додаток 1)), залежно від того, що настане раніше. Також загальна гарантія надається не менше ніж на 60 (шістдесят) місяців від дати постачання автомобілів або 250 000 км пробігу на автомобіль, окрім елементів, перелічених в пункті 9.1 технічної специфікації (Додаток 2 до тендерної документації) залежно від того, що настане раніше,** починаючи з дати підписання Сторонами видаткової накладної та Акту приймання-передачі такого АШМД. Проводити сервісне обслуговування впродовж дії гарантійного зобов'язання на спеціалізованих сервісах (не менше двох), вказаних учасником, що знаходиться на території міста Києва або за його межами (на відстані не більше 2 км), згідно розкладу технічного обслуговування вказаного виробником базового автомобіля.  Про безумовне виконання вказаних вимог учасником надається гарантійний лист. |
| 21 | **Гарантія надається на 24 (двадцять чотири) місяці на медичне устаткування та усе оснащення медичного салону (за винятком розхідних матеріалів)**, починаючи з дати підписання Сторонами видаткової накладної та Акту приймання-передачі АШМД.  Про безумовне виконання вказаних вимог учасником надається гарантійний лист. |
| 22 | Гарантія учасника про те, що АШМД будуть постачатися у комплекті із запасним колесом, знаком аварійної зупинки та стандартним набором інструментів, до якого принаймні має входити колісний ключ та домкрат. |
| 23 | Сертифікат відповідності АШМД ДСТУ EN 1789:2019. |
| 24 | Декларація про відповідність або сертифікат (у випадку залучення органів з оцінки відповідності), що засвідчують відповідність предмета закупівлі вимогам Технічного регламенту. |
| 25 | Довідка у довільній формі із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель, або сертифікат походження товару, що підтверджує походження товару з країни, з якою Україна уклала міжнародну угоду та / або країни, яка є учасником Угоди СОТ про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі». |
| **Документи, що додатково надають акціонерні товариства** | |
| 26 | Документ, виданий Уповноваженим органом, що містить інформацію про власників цінних паперів, які володіють пакетом акцій 25 % та більше статутного капіталу. У разі, якщо усі власники цінних паперів володіють пакетом акцій, що становить менше 25% статутного капіталу, учасник повинен надати довідку у довільній формі із зазначенням цього та документ, виданий Уповноваженим органом, що підтверджує володіння відповідним пакетом акцій.  **Зазначені документи повинні бути видані не раніше січня 2022 року.** |
| **Документи, що додатково надають фізичні особи-підприємці** | |
| 27 | * + - 1. Відсканований примірник паспорта: усіх сторінок, що містять відомості, пов’язані із особою, в т. ч. і фотографії.       2. Відсканований примірник довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (номеру). |

***Примітки:***

***Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.***

***Документи, які не ведуться суб’єктами господарювання відповідно до законодавства України, не подаються ними в складі тендерної пропозиції, але при цьому учасник зобов’язаний надати лист-роз’яснення із посиланням на конкретну статтю, частину, абзац відповідного закону або нормативного документу.***

***Всі документи, які вимагаються відповідно до даної документації, повинні бути надані в повному обсязі (з усіма невід’ємними частинами, передбаченими самим документом), за винятком документів, передбачених п. 15 цього розділу, та повинні бути чинними на кінцевий строк подання тендерних пропозицій.***

***У разі неможливості через воєнний стан в Україні надати будь-який з документів, які вимагаються відповідно до даної документації, учасник надає відповідний лист (довідку), складений в довільній формі, який містить інформацію, що вимагається, та підтвердження вжиття учасником необхідних заходів, спрямованих на отримання документу, що вимагається, або відповідне підтвердження/обґрунтування неможливості надання документа, що вимагається.***

**Розділ 3. Перелік документів, які повинен надати переможець закупівлі для підтвердження відсутності підстав, визначених у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», протягом 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір**

|  |  |
| --- | --- |
| **№п/п** | **Назва документа** |
| 1 | Довідка (або інший документ), видана уповноваженим органом Міністерства внутрішніх справ України, про те, що **фізична особа, яка є учасником** процедури закупівлі, **не була засуджена** за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (п. 5 ч. 1 ст. 17 Закону).\*  ***Документ має бути виданий не раніше, ніж за тридцять календарних днів до дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір.*** |
| 2 | Довідка (або інший документ), видана уповноваженим органом Міністерства внутрішніх справ України, про те, що **службова (посадова) особа учасника** процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію,  **не була засуджена** за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону).\*  ***Документ має бути виданий не раніше, ніж за тридцять календарних днів до дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір.*** |
| 3 | Довідка (або інший документ), видана уповноваженим органом Міністерства внутрішніх справ України, про те, що **службову (посадову) особу учасника** процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, **фізичну особу,** яка є учасником, **не було притягнуто** згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (п. 12 ч. 1 ст. 17 Закону).\*  ***Документ має бути виданий не раніше, ніж за тридцять календарних днів до дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір.*** |
| 4 | У випадку наявності в учасника заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що підтверджується згідно інформації, що міститься в електронній системі закупівель та яка сформована у порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної податкової (фіскальної) служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної податкової (фіскальної) служби України, в учасника процедури закупівлі (згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України від 17.01.2018р. № 37/11, далі – Порядок № 37/11), учасник повинен надати інформацію, що підтверджує здійснення останнім заходів щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника, зокрема для суб’єктів господарювання, що зареєстровані на території України - рішення органу доходів і зборів та/або укладений договір про розстрочення (відстрочення), прийняте/укладений згідно порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013р. № 574. |
| 5 | Для підтвердження того, що **учасник виконав** свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником (ч. 2 ст. 17 Закону), учасник повинен надати лист (довідку, інформацію) в довільній формі з підтвердженням того, що учасник процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором(-ами) про закупівлю з цим самим замовником, та що не мало місця дострокове розірвання договору (-ів) і не було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору (-ів). |

***\*У разі неможливості через воєнний стан в Україні отримати зазначені довідки учасник-переможець надає гарантійний лист, складений в довільній формі, про відсутність підстав для відмови учаснику в участі в процедурі закупівлі та підтвердження вжиття учасником необхідних заходів, спрямованих на отримання довідки, що вимагається, або відповідне підтвердження/обґрунтування неможливості надання довідки, що вимагається.***

**Відповідно до ч. 6 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону.**

**Розділ 4. Документ, що повинен надати переможець закупівлі** **за відповідним лотом**

**протягом 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель**

**повідомлення про намір укласти договір за відповідним лотом**

|  |  |
| --- | --- |
| **№п/п** | **Назва документа** |
| 1 | Документ «Інформація про ціни», які буде зазначено в договорі про закупівлю за відповідним лотом, складеної за результатами проведеного аукціону за відповідним лотом за формою, наведеною у Додатку 7 (надається у разі зниження ціни під час аукціону). |

**ДОДАТОК 6**

***Документ подається за нижче наведеною формою.***

***Заповнюючи необхідну інформацію, учасник не повинен***

***відступати від встановленої форми.***

**Гарантія про додержання вимог Закону України «Про захист персональних даних»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування учасника) гарантує**, що в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та іншими актами законодавства України усі фізичні особи, персональні дані про яких наведено у даній пропозиції (включаючи їх прізвища, імена, по-батькові, паспортні дані, реєстраційні номери облікових карток платників податків, відомості про притягнення до встановленої законом відповідальності тощо) надали письмову згоду та дозвіл на використання їх персональних даних, включаючи дії щодо їх обробки (в т.ч. збирання, зберігання і поширення) цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання повного права обробки цих персональних даних замовником з метою проведення процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» в обсягах і в порядку, визначеному чинним законодавством України, включаючи випадки оприлюднення окремих даних через електронну систему закупівель та надання уповноваженим органам державної влади, а суб’єкти персональних даних були письмово проінформовані про використання їх персональних даних у такий спосіб.

**ДОДАТОК 7**

***Документ подається у разі зниження ціни під час аукціону.***

***Документ подається за нижче наведеною формою.***

***Заповнюючи необхідну інформацію, учасник не повинен***

***відступати від встановленої форми.***

**Інформація про ціни,**

**які буде зазначено в договорі про закупівлю**

**(за лотом № 1)**

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування учасника), після ознайомлення з рішенням про намір укласти договір за результатами закупівлі № UA-ХХХХ-ХХ-ХХ-ХХХХХХ-х (зазначається номер цієї закупівлі), надаємо встановлені нами самостійно та на власний розсуд під час проведення електронного аукціону ціни на закупівлю: ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV): 34110000-1 – Легкові автомобілі (Лот 1: автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу В з обладнанням):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування товару** | **Найменування виробника товару** | **Назва та номер стандарту, якому відповідає товар**\*\* | **К-сть (од.)** | **Ціна за од., грн.\*\*\*** | **Загальна вартість, грн.\*\*\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Автомобіль екстреної швидкої медичної допомоги типу В з обладнанням  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)\* |  |  | **44** |  |  |
| **Загальна вартість пропозиції, грн.\*\*\*** *(літерами)* | | | | | *цифрами* |

**\* *Учасник може зазначити більш конкретну назву товару;***

***\*\* Учасник повинен зазначити конкретну назву та номер стандарту, якому відповідає запропонований товар;***

***\*\*\*У разі, якщо учасник не є платником ПДВ стовпчики 5, 6 та рядок «Загальна вартість пропозиції» заповнюються без урахування ПДВ.***

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування учасника), беремо на себе безумовні зобов’язання не пізніше, ніж через **20** днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, та не раніше, ніж через **10** днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю укласти із замовником договір в редакції, що викладена у Додатку 3 до тендерної документації по закупівлі № UA-ХХХХ-ХХ-ХХ-ХХХХХХ-х (зазначається номер цієї закупівлі), без унесення до нього змін.

***Документ подається у разі зниження ціни під час аукціону.***

***Документ подається за нижче наведеною формою.***

***Заповнюючи необхідну інформацію, учасник не повинен***

***відступати від встановленої форми.***

**Інформація про ціни,**

**які буде зазначено в договорі про закупівлю**

**(за лотом № 2)**

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування учасника), після ознайомлення з рішенням про намір укласти договір за результатами закупівлі № UA-ХХХХ-ХХ-ХХ-ХХХХХХ-х (зазначається номер цієї закупівлі), надаємо встановлені нами самостійно та на власний розсуд під час проведення електронного аукціону ціни на закупівлю: ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV): 34110000-1 – Легкові автомобілі (Лот 2: автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу С з обладнанням):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування товару** | **Найменування виробника товару** | **Назва та номер стандарту, якому відповідає товар**\*\* | **К-сть (од.)** | **Ціна за од., грн., з ПДВ \*\*\*** | **Загальна вартість, грн., з ПДВ \*\*\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Автомобіль екстреної швидкої медичної допомоги типу С з обладнанням  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)\* |  |  | **13** |  |  |
| **Загальна вартість пропозиції, грн., з ПДВ\*\*\*** *(літерами)* | | | | | *цифрами* |

**\* *Учасник може зазначити більш конкретну назву товару;***

***\*\* Учасник повинен зазначити конкретну назву та номер стандарту, якому відповідає запропонований товар;***

***\*\*\*У разі, якщо учасник не є платником ПДВ стовпчики 5, 6 та рядок «Загальна вартість пропозиції» заповнюються без урахування ПДВ.***

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування учасника), беремо на себе безумовні зобов’язання не пізніше, ніж через **20** днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, та не раніше, ніж через **10** днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю укласти із замовником договір в редакції, що викладена у Додатку 3 до тендерної документації по закупівлі № UA-ХХХХ-ХХ-ХХ-ХХХХХХ-х (зазначається номер цієї закупівлі), без унесення до нього змін.

**ДОДАТОК 8**

**Вимоги щодо локалізації виробництва**

1. 14.07.2022 набув чинності Закон України від 16.12.2021 № 1977-IX “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості”, яким запроваджується тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, вимога щодо ступеня локалізації в Україні для закупівлі визначених цим Законом товарів, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тис. грн. Згідно з визначенням пункту 291 частини першої статті 1 Закону ступінь локалізації виробництва - показник місцевої складової у питомій вазі вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості товару, що є предметом закупівлі.

2. Відповідно до п. 61 Розділу Х Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у [порядку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/861-2022-%D0%BF#n10), встановленому Кабінетом Міністрів України, за формулою:

СЛ = (1 - (МВ+ІВ) / С) **×** 100%,

де СЛ - ступінь локалізації виробництва;

МВ - митна вартість сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, імпортованих на митну територію України виробником для виробництва товару, що є предметом закупівлі, гривень;

IВ - вартість імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, придбаних окремо та/або у складі продукції для виробництва товару, що є предметом закупівлі, у постачальника - резидента України, без урахування податку на додану вартість, гривень;

С - собівартість товару, що є предметом закупівлі, гривень.

Уповноважений орган формує та веде перелік товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

3. Учасник у складі пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель, або сертифікат походження товару, що підтверджує походження товару з країни, з якою Україна уклала міжнародну угоду та / або країни, яка є учасником Угоди СОТ про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі». Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=10>, окрім випадку коли сертифікатом походження товару підтверджено, що країною походження товару є країни, з якими Україна уклала міжнародні угоди та / або країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі».

У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 10 відсотків, або сертифікат походження товару не підтверджує, що країною походження товару є країни, з якими Україна уклала міжнародні угоди та / або країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі», замовник відхиляє пропозицію учасника на підставі абзацу 3 частини 1 статті 31 Закону, а саме: не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.

4. Відповідно до п.13. Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 №861, учасник, з яким укладено договір про закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, одночасно з передачею товару надає замовнику підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару, що оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю.