**Зміни внесені до тендерної документації**

**щодо закупівлі « Придбання похилого підйомника для людей з інвалідністю Ліцею № 8 для встановлення на сходинковому марші до укриття**

**(Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання)»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Пункт ТД** | **редакція від 07.02.2024 р.** | **Зміни від 08.02.2024** |
| **2** | **Додаток 2 до ТД** | - Вантажопідйомність: ~~225 кг~~ - Швидкість руху: до 0,15 м/с - Розмір платформи ШхД:~~800х1000 мм~~ - Спосіб роботи: зубчата передача - Рівень робочого шуму: < 70 дБ - Пристрої безпеки - бокові дуги відкидні. - Звуковий супровід (сигнал)Комплектація обладнання: - підйомник - направляючі ~~- зарядний пристрій~~ - система кріплення | - Вантажопідйомність: від 150 кг- Швидкість руху: до 0,15 м/с - Розмір платформи ШхД:850х1200 мм- Спосіб роботи: зубчата передача - Рівень робочого шуму: < 70 дБ - Пристрої безпеки - бокові дуги відкидні. - Звуковий супровід (сигнал)- Електроживлення: 380В, 50ГцКомплектація обладнання:- підйомник- направляючі- система кріплення |