**ДОДАТОК  1**

*до оголошення*

*Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі – технічна специфікація до предмета закупівлі*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

*Учасники тендеру надають інформацію про відповідність запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, у вигляді, наведеному нижче.*

**1. Технічні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

1.1. Кількісні характеристики предмета закупівлі:

- Ч/з гумова смуга на термопакувальну машину ЕКН-680 – 20 м;

- Ч/з Нагрівальна планка (довга) на термопакувальну машину ЕКН-680 – 4 шт.;

- Ч/з Нагрівальна планка(коротка) на термопакувальну машину ЕКН-680 – 4 шт.;

- Стрічка опору Kanhal– 40 пог. м;

- Стрічка поліпропиленова– 44 км;

- Плівка PTF – 91,6 кг;

- Склотканина з тефлоновим покриттям самоклейна– 2 кв.м;

- Стрічка клейка– 10 шт;

- Стрічка клейка– 11 шт;

- Стретч-плівка – 20 рул;

- ПОФ плівка CF– 39 кг.

1.2. Технічні характеристики:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування товару** | **Основні технічні вимоги до товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| Ч/з гумова смуга на термопакувальну машину ЕКН-680  | Оригінал або аналог | м | 20 |
| Ч/з Нагрівальна планка (довга) на термопакувальну машину ЕКН-680  | Оригінал або аналог | шт. | 4 |
| Ч/з Нагрівальна планка(коротка) на термопакувальну машину ЕКН-680  | Оригінал або аналог | шт. | 4 |
| Стрічка опору Kanhal  | Тип стрічки – DШирина 3 ммВисота 0,5 ммДовжина – від 2 м | пог. м. | 40 |
| Стрічка поліпропиленова | Ширина – 8-10 ммТовщина – не менше 0,50 мм | км | 44 |
| Плівка PTF | Тип - напіврукавШирина напіврукава – 500-550 ммТовщина плівки – не менше 30 мкм | кг | 91,6 |
| Склотканина з тефлоновим покриттям самоклейна | Ширина – не менше 10 см Довжина – не менше 100 см | кв.м | 2 |
| Стрічка клейка  | Ширина – 45-50 ммДовжина – 150-200 мТовщина – 40-50 мк | шт. | 10 |
| Стрічка клейка  | Ширина – 70-75 ммДовжина – 50-75 мТовщина 40-50 мк | шт. | 11 |
| Стретч-плівка  | Ширина – 500 ммЩільність – від 20 мк | рул. | 20 |
| ПОФ плівка CF | Тип - напіврукавШирина – 500-550 ммДовжина -1000-1100 м | кг. | 39 |

**2. Якісні характеристики предмета закупівлі**

2.1. На запропонований Товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України. Технічні та якісні характеристики Товару повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам законодавства (державним стандартам, технічним умовам тощо), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

2.2. Товар повинен відповідати встановленим санітарно-гігієнічним нормам, нормам стандартизації і сертифікації та супроводжуватись відповідними документами, що підтверджують його якість та придатність до використання, або необхідною експлуатаційною документацією, передбаченою компанією-виробником. Товар повинен відповідати показникам якості, безпеки, які встановлюються законодавством України.

2.3. Товар повинен пропонуватись учасниками новим, та таким, що не був у використанні, терміни та умови зберігання якого не порушені. Пропозиції щодо постачання Товару, який перебував в експлуатації до розгляду не приймаються та участі у торгах не беруть.

2.4. Товар повинен бути в упаковці, яка відповідає характеру Товару і захищає його від пошкоджень під час поставки.

2.5. На підтвердження гарантійних вимог, Учасник надає скан-копію оригіналу листа від виробника товару або його офіційного представництва на території України, в якому повинно бути зазначено інформацію щодо гарантії та якості товару. Лист повинен містити інформацію про номер оголошення даної закупівлі, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.