**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

**Предмет закупівлі: Трактори Lovol FT 1054 AC. Код ДК 021:2015 – 99999999-9 – Не відображене в інших розділах.**

**Учасник торгів у складі тендерної пропозиції повинен заповнити таблицю щодо відповідності запропонованого товару вимогам Замовника за наступною формою:\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технічний опис | Вимоги Замовника | Підтвердження вимог Учасником |
| Тип трактора: | колісний |  |
| Колісна формула : | 4х4 |  |
| Габарити: ДхШхВ, мм | 4530х2050х2810 |  |
| Двигун LOVOL-PREKINS | 1004C-P4T турбований |  |
| Потужність двигуна (при 2200 об/хв) к.с.(кВт) | 105(77,1) |  |
| Кількість циліндрів: | 4 |  |
| Тип двигуна | 4-х циліндровий дизель, з водяним охолодженням, механічним упорскуванням палива, передпусковим підігрівом, повітряний фільтр циклонного типу з масляною ванною |  |
| Коробка передач | 16+8 |  |
| Витрати палива, г/кВт час | до 248 |  |
| Обсяг паливного бака, л | 140 |  |
| Колісна база, мм | 2195 |  |
| Колія передніх коліс, мм | 1610-19500 |  |
| Колія задніх коліс, мм | 1600-2000 |  |
| Мінімальний агротехнічний просвіт, мм | 410- 420 |  |
| Зчеплення LUK : | | |
| Механічне управління | дводискове |  |
| Загальна вага, кг: | | |
| Конструктивна | 3915 |  |
| Експлуатаційна | 4155 |  |
| Вантажопід’ємність навісної системи, кг | 2500 |  |
| Рульове управління | Гідравлічне |  |

**Якість товару:** учасник повинен поставити замовнику товар, якість якого відповідає ТУ, що діють у виробника товару, але в будь-якому разі з дотриманням норм діючого законодавства України щодо поставки аналогічних товарів.

**Кількість товару:** учасник повинен поставити замовнику товар в кількості **3 (трьох)** одиниць

**Місце поставки за адресою замовника:** **23700, Вінницька обл., м. Гайсин, вул.. Максима Кривоноса, буд 20.**

**Технічні характеристики товару:**

Учасник повинен забезпечити передпродажну підготовку, введення машин в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу (за необхідності) на базі Замовника.

Учасник здійснює післяпродажне обслуговування машин протягом гарантійного терміну експлуатації, **про що у складі пропозиції учасник надає гарантійний лист в довільній формі з описом сервісної служби.**

Учасник повинен забезпечувати виїзд мобільної сервісної бригади для усунення поломок на базі Замовника. Гарантує забезпечення запасними частинами для усунення поломок з вини Учасника на гарантійний термін експлуатації для проведення гарантійного обслуговування.

Учасник повинен мати склад запасних частин для забезпечення їх швидкої заміни.

Машини повинні бути нові, виробництва **не раніше 2022 року.**

**Гарантія на трактора не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію або не менше 1000 мотогодин.**

З метою безперешкодної реєстрації товару в ТРЦ, учасник-переможець разом з товаром повинен передати наступні документи:

- сертифікат відповідності на товар (або належним чином завірену копію сертифікату);

- оригінал сертифікату якості на товар завірений печаткою заводу-виробника;

- інструкцію з експлуатації та сервісну книжку на товар.

- інші документи, необхідні для проведення реєстрації товару

Усі витрати на постачання товару покладаються на учасника.

***\* Примітки:***

*В ТЕНДЕРНІЙ ПРОПОЗИЦІЇ (ТЕХНІЧНІЙ ЧАСТИНІ) зазначити конкретні технічні характеристики запропонованого Товару.*

*У випадку, коли Замовником в Документації* ***зазначено «або», «не менше», «не більше», «повинен мати» або «в разі наявності» тощо в тендерній пропозиції (технічній частині) Учасник повинен зазначити конкретний розмір, конкретну величину параметру, показник, функцію тощо (в разі, якщо такі величини передбачені технічними характеристиками запропонованого Товару).***

*Будь-які посилання в найменуванні та/або технічних характеристиках на конкретну торговельну марку або тип тощо передбачає надання*  ***еквіваленту*** *(технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими). У разі надання еквіваленту, Учасник в Тендерній пропозиції (технічній частині) повинен зазначити запропонований еквівалент та його технічні характеристики в разі, якщо такі визначені Документацією.*

*Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників, торговельну марку або тип тощо обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові Товару.*

*Тендерні пропозиції можуть бути подані тільки стосовно повного обсягу предмета закупівлі. Учасник повинен зазначити лише одну ціну.*