**Додаток 2 до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Технічні вимоги**

|  |  |
| --- | --- |
| Конкретне найменування закупівлі | Природний газ |
| Код ДК 021:2015 | 09120000-6 «Газове паливо» |
| Строк поставки товару | з дати підписання угоди до 31.12.2023 року включно, цілодобово |
| Обсяг постачання | 28556 м. куб. |
| Місце постачання | Львівська обл., Червоноградський р-н с.Волиця,вул.Шевченка 1А 80073. |
| Оператор системи розподілу | АТ «Оператор газорозподільної системи «Львівгаз» |

.

Технічні та якісні характеристики газу повинні відповідати нормам діючого на території України законодавства, державним, міжнародним стандартам та вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля.

У складі тендерної пропозиції учасник надає:

Інформація в довільній формі **про підтвердження наявності в учасника EIC-коду** - код енергетичної ідентифікації суб’єкта ринку природного газу та/або точки комерційного обліку, визначений за правилами Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG), з метою уніфікації та однозначної ідентифікації суб’єктів ринку природного газу та точок комерційного обліку, розміщених на об’єктах газової інфраструктури, у тому числі для участі у регіональних (міжнародних) газових ринках, та для забезпечення спрощення процедур зміни постачальників природного газу та електронного обміну даними між суб’єктами ринку природного газу.

Фізико-хімічні показники природного газу повинні відповідати вимогам ГОСТу 5542-87.

Параметри природного газу, який Постачальник зобов’язується поставити Споживачу, повинні відповідати параметрам основного потоку в газотранспортній системі України. За розрахункову одиницю поданого природного газу приймається один кубічний метр природного газу, приведений до стандартних умов (Т=20 град. С, Р=101,325 КПа/760 мм. рт. ст. та вологості рівній нулю).