**Додаток 2**

**до оголошення**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Металеві скоби (будівельні) – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 44100000-1 «Конструкційні матеріали та супутні вироби»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Найменування товару*** | ***Технічні характеристики*** | ***Одиниця виміру*** | ***Кількість, шт.*** |
| *1.* | *Їжак малий (автомобільний)* | *Їжак малий (автомобільний):*   1. *Кількість шипів – 4;* 2. *Довжина шипа – не менше 10 см.;* 3. *Товщина шипа – 10 мм.*   *4. Матеріал: А-400С; або А-500С*  *5. Метод виготовлення – гаряче кування, витяжка кінців, згин проводиться гарячим способом з подальшим формуванням квадратного перерізу для надання жорсткості.* | *шт.* | *1650* |

Продавець зобов’язаний поставити Товар, замовлений ПОКУПЦЕМ, протягом 8 (восьми) днів з дня укладення договору.

**До уваги учасників:** Вважати зазначені у технічних вимогах посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*