додаток 2
до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

 Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

	
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он,
с.Мирне, вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	

№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Демонтаж 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі в
котлованах	100 м3	1,755								
2	КР4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів	1 м3	9,7								
3	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із
цегли	10 м3	2,072								
4	КР2-1-3	Розбирання монолітних сходових площадок	1 м3	3,09								
5	КР9-4-1	Розбирання кам'яних і залізобетонних
східців на суцільній основі	100м	0,027								
6	КБ6-17-1
к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування залізобетонних
стін і перегородок висотою до 3 м,
товщиною до 100 мм	100м3	0,048								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з
хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,087								
8	КР20-12-2
к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних
металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,15								
9	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних
фундаментів	1 м3	1								
10	КР2-1-3	Розбирання монолітної бетонної підлоги	1 м3	45,25								
11	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,28726								
12	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2	100м2	11,3194								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 1						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Приямок монолітний  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
13	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонниої основи
підлоги	1 м3	0,384								
14	КР1-1-1	Розробка ґрунту в приямку	100 м3	0,0184								
15	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару
бетонного	м3	0,15								
16	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм	100м3	0,005								
17	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм	т	0,0221								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону	100м2	0,025								
19	С1633-
134ВД
варіант 2	Праймер бітумний 	кг	2								
20	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0112								
21	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,0112								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 2						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Збірні залізобетонні елементи
приміщення в осях 4-5/И-К 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,005								
23	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою
до 0,5 т	100шт	0,06								
24	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою
до 1 т	100шт	0,12								
25	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою
до 1,5 т	100шт	0,1								
26	К581121-
А002
варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки
200(Ф12)	шт	10								
27	К581121-
А005
варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки
200(Ф12)	шт	12								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	К581121-
А012
варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки
200(Ф12)	шт	6								
29	КР2-14-4	Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною понад 300 мм до 500 мм
(заповнення некратних місць та кутових
ділянок бетоном)	100 м3	0,0047								
30	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм	т	0,0031								
31	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм	т	0,03156								
32	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм	м3	0,25								
33	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм	м3	0,22								
34	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих
зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,034								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 3						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Плита монолітна ПМ1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
35	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских /бетон важкий В 25
(М350), крупнiсть заповнювача 20-40мм/	100м3	0,076								
36	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм	т	0,0306								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
37	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм	т	0,0177								
38	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм	т	0,6963								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 4						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 4						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Сходи монолітні См1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
39	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до
1 т	100шт	0,07								
40	К581121-
А005
варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки
200(Ф12)	шт	7								
41	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм	100м3	0,002								
42	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,0195								
43	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм	т	0,
0025755								
44	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм	т	0,0874								
45	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм	т	0,11413								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.			 	 	 	
 	 	       в тому числi:			 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.			 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.			 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 5			 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 6. Ганок №1 (стіни підземної
частини) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
46	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до
0,5 т	100шт	0,06								
47	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до
1 т	100шт	0,03								
48	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до
1,5 т	100шт	0,06								
49	К581121-
А002
варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки
200(Ф12)	шт	6								
50	К581121-
А005
варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки
200(Ф12)	шт	3								
51	К581121-
А012
варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки
200(Ф12)	шт	6								
52	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм	м3	0,39								
53	КР2-14-4	Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною понад 300 мм до 500 мм
(заповнення некратних місць та кутових
ділянок бетоном)	100 м3	0,002								
54	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм	м3	0,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
55	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону	100м2	0,25								
56	С1633-
134ВД
варіант 2	Праймер бітумний 	кг	20								
57	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,215								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 6						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 6						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 7. Ганок №1 (сходи монолітні) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
58	КБ30-1-3	Улаштування щебенево-піщаної основи під
фундаменти	100 м3	0,013								
59	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть
заповнювача бiльше 40 мм	100м3	0,011								
60	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм	т	0,0607								
61	КБ42-21-1	Улаштування протифільтраційного екрана з
поліетиленової плівки	100м2	0,068								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 7						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.					 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.					 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.					 	
 	 	 					 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _					 	
 	 	 					 	
 	 	Всього по роздiлу 7					 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 8. Ганок №1 (стіни надземної
частини) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
62	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	2,2								
63	& С1427-
11804-1
варіант 1	Блоки газобетонні товщина 300мм D500	м3	2,178								
64	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit  СT 21	кг	55								
65	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм	т	0,00385								
66	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм	т	0,0166								
67	& С111-215-
12	Піна монтажна	л	3,542								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 8						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 9. Ганок №1 (монолітний пояс) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
68	КБ6-19-2	Улаштування поясів без опалубки /бетон
важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача
20-40мм/	100м3	0,00234								
69	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм	т	0,0185								
70	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм	т	0,0127								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 9						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 9						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 10. Ганок №1 (покрівля) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
71	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1802								
72	С124-31
варіант 5	Труба сталева профільна 60х40х4мм, сталь
марки С255	т	0,12932								
73	С124-31
варіант 4	Труба сталева профільна 40х40х4мм, сталь
марки С255	т	0,061692								
74	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,5 т	1т	0,1802								
75	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками	м2	5,93								
76	КБ13-16-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /	100м2	0,0593								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
77	КБ13-26-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115  /при
фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,0593								
78	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з
профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м	100м2	0,1272								
79	& С111-
1807-ПС
варіант 1	Профнастил для покриття ганку	м2	10,78								
80	С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа
0,5 мм	т	0,
0120596								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 10						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 10						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 11. Ганок №2 (стіни підземної
частини) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
81	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до
0,5 т	100шт	0,06								
82	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до
1 т	100шт	0,11								
83	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до
1,5 т	100шт	0,12								
84	К581121-
А002
варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки
200(Ф12)	шт	12								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
85	К581121-
А005
варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки
200(Ф12)	шт	11								
86	К581121-
А012
варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки
200(Ф12)	шт	6								
87	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм	м3	0,39								
88	КР2-14-4	Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною понад 300 мм до 500 мм
(заповнення некратних місць та кутових
ділянок бетоном)	100 м3	0,002								
89	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм	м3	0,2								
90	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону	100м2	0,565								
91	С1633-
134ВД
варіант 2	Праймер бітумний 	кг	45,2								
92	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,577								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 11						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 11						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 12. Ганок №2 (сходи монолітні) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
93	КБ30-1-3	Улаштування щебенево-піщаної основи під
фундаменти	100 м3	0,029								
94	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть
заповнювача бiльше 40 мм	100м3	0,024								
95	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм	т	0,1184								
96	КБ42-21-1	Улаштування протифільтраційного екрана з
поліетиленової плівки	100м2	0,156								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 12						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 12						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 13. Ганок №2(стіни надземної
частини) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
97	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	1,8								
98	& С1427-
11804-1
варіант 1	Блоки газобетонні товщина 300мм D500	м3	1,782								
99	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit  СT 21	кг	45								
100	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм	т	0,0134								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
101	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм	т	0,00442								
102	& С111-215-
12	Піна монтажна	л	2,898								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 13						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 13						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 14. Ганок №2 (монолітний пояс) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
103	КБ6-19-2	Улаштування поясів без опалубки /бетон
важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача
20-40мм/	100м3	0,006								
104	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм	т	0,0497								
105	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм	т	0,0255								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 14						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 14			 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 15. Ганок №2 (покрівля) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
106	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,19564								
107	С124-31
варіант 5	Труба сталева профільна 60х40х4мм, сталь
марки С255	т	0,090736								
108	С124-31
варіант 6	Труба сталева профільна 40х30х4мм, сталь
марки С255	т	0,1113								
109	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,5 т	1т	0,19564								
110	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками	м2	6,27								
111	КБ13-16-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /	100м2	0,0627								
112	КБ13-26-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115  /при
фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,0627								
113	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з
профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м	100м2	0,291								
114	& С111-
1807-ПС
варіант 1	Профнастил для покриття ганку	м2	28,6								
115	С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа
0,5 мм	т	0,012803								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 15						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.				 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.				 	 	
 	 	 				 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _				 	 	
 	 	 				 	 	
 	 	Всього по роздiлу 15				 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 16. Ганок №3(сходи монолітні) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
116	КБ30-1-3	Улаштування щебенево-піщаної основи під
фундаменти	100 м3	0,0163								
117	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть
заповнювача бiльше 40 мм	100м3	0,0132								
118	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм	т	0,0692								
119	КБ42-21-1	Улаштування протифільтраційного екрана з
поліетиленової плівки	100м2	0,084								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 16						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 16						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 17. Ганок №3 (стіни надземної
частини) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
120	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	1,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
121	& С1427-
11804-1
варіант 1	Блоки газобетонні товщина 300мм D500	м3	1,188								
122	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit  СT 21	кг	30								
123	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм	т	0,0033								
124	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм	т	0,00419								
125	& С111-215-
12	Піна монтажна	л	1,932								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 17						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 17						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 18. Ганок №3   (монолітний пояс) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
126	КБ6-19-2	Улаштування поясів без опалубки /бетон
важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача
20-40мм/	100м3	0,0025								
127	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм	т	0,01966								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 18						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.				 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.				 	 	
 	 	 				 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _				 	 	
 	 	 				 	 	
 	 	Всього по роздiлу 18				 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 19. Ганок №3 (покрівля) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
128	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1802								
129	С124-31
варіант 5	Труба сталева профільна 60х40х4мм, сталь
марки С255	т	0,12932								
130	С124-31
варіант 6	Труба сталева профільна 40х30х4мм, сталь
марки С255	т	0,061692								
131	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,5 т	1т	0,1802								
132	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками	м2	5,93								
133	КБ13-16-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /	100м2	0,0593								
134	КБ13-26-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115  /при
фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,0593								
135	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з
профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м	100м2	0,1066								
136	& С111-
1807-ПС
варіант 1	Профнастил для покриття ганку	м2	9,13								
137	С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа
0,5 мм	т	0,
0097468								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 19						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.			 	 	 	
 	 	       в тому числi:			 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.			 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.			 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 19			 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 20. Улаштування отвору №5 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
138	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим
каркасом (улаштування нового віконного
прорізу)	1 т	0,095								
139	С111-1104
варіант 3	Швелери N16 з гарячекатаного прокату,
сталь марки С255	т	0,0539								
140	С111-1824
варіант 5	Прокат кутовий рівнополичковий 63х63х5мм
сталь С245	т	0,0346								
141	С1110-171
варіант 5	Сталь листова товщина 6 мм	т	0,0088								
142	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками	м2	3,1								
143	КБ13-16-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /	100м2	0,031								
144	КБ13-26-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115  /при
фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,031								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 20						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.				 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.				 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.				 	 	
 	 	 				 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _				 	 	
 	 	 				 	 	
 	 	Всього по роздiлу 20				 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 21. Улаштування отвору №10 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
145	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим
каркасом (улаштування нового віконного
прорізу)	1 т	0,072								
146	С111-1104
варіант 2	Швелери N12 з гарячекатаного прокату,
сталь марки С255	т	0,0394								
147	С111-1824
варіант 5	Прокат кутовий рівнополичковий 63х63х5мм
сталь С245	т	0,0283								
148	С1110-171
варіант 5	Сталь листова товщина 6 мм	т	0,0058								
149	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками	м2	2,4								
150	КБ13-16-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /	100м2	0,024								
151	КБ13-26-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115  /при
фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,024								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 21						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.			 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 21			 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 22. Улаштування отвору №11 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
152	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим
каркасом (улаштування нового віконного
прорізу)	1 т	0,051								
153	С111-1824
варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий
100х100х7мм	т	0,0255								
154	С111-1824
варіант 5	Прокат кутовий рівнополичковий 63х63х5мм
сталь С245	т	0,0263								
155	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками	м2	1,61								
156	КБ13-16-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /	100м2	0,0161								
157	КБ13-26-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115  /при
фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,0161								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 22						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 22			 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 23. Улаштування отвору №12 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
158	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим
каркасом (улаштування нового віконного
прорізу)	1 т	0,049								
159	С111-1824
варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий
100х100х7мм	т	0,0255								
160	С111-1824
варіант 5	Прокат кутовий рівнополичковий 63х63х5мм
сталь С245	т	0,0243								
161	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками	м2	1,56								
162	КБ13-16-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /	100м2	0,0156								
163	КБ13-26-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115  /при
фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,0156								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 23						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 23						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 24. Улаштування отвору №13 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
164	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим
каркасом (улаштування нового віконного
прорізу)	1 т	0,043								
165	С111-1824
варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий
100х100х7мм	т	0,0212								
166	С111-1824
варіант 5	Прокат кутовий рівнополичковий 63х63х5мм
сталь С245	т	0,0234								
167	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками	м2	1,38								
168	КБ13-16-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /	100м2	0,0138								
169	КБ13-26-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115  /при
фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,0138								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 24						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 24						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 25. Проріз ПР1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
170	КР3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних
конструкцій дерев'яними стояками з колод	100 м	0,0446								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
171	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим
каркасом (улаштування нового віконного
прорізу)	1 т	0,071								
172	С111-1104
варіант 2	Швелери N12 з гарячекатаного прокату,
сталь марки С255	т	0,0324								
173	С111-1824
варіант 5	Прокат кутовий рівнополичковий 63х63х5мм
сталь С245	т	0,0269								
174	С1110-171
варіант 1	Сталь штабова товщина 6 мм	т	0,0131								
175	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками	м2	2,07								
176	КБ13-16-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /	100м2	0,0207								
177	КБ13-26-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115  /при
фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,0207								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 25						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 25						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 26. Проріз ПР2 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
178	КР3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних
конструкцій дерев'яними стояками з колод	100 м	0,0446								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
179	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим
каркасом (улаштування нового віконного
прорізу)	1 т	0,074								
180	С111-1104
варіант 2	Швелери N12 з гарячекатаного прокату,
сталь марки С255	т	0,0304								
181	С111-1824
варіант 5	Прокат кутовий рівнополичковий 63х63х5мм
сталь С245	т	0,026								
182	С1110-171
варіант 5	Сталь листова товщина 6 мм	т	0,0194								
183	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками	м2	1,96								
184	КБ13-16-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /	100м2	0,0196								
185	КБ13-26-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115  /при
фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,0196								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 26						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 26						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 27. Проріз ПР3 (отвори 6,7) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
186	КР3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних
конструкцій дерев'яними стояками з колод	100 м	0,0476								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
187	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим
каркасом (улаштування нового віконного
прорізу)	1 т	0,249								
188	С111-1104
варіант 2	Швелери N12 з гарячекатаного прокату,
сталь марки С255	т	0,1024								
189	С111-1104
варіант 3	Швелери N16 з гарячекатаного прокату,
сталь марки С255	т	0,0881								
190	С111-1824
варіант 5	Прокат кутовий рівнополичковий 63х63х5мм
сталь С245	т	0,0339								
191	С1110-171
варіант 5	Сталь листова товщина 6 мм	т	0,0208								
192	С1110-171
варіант 6	Сталь листова товщина 12 мм	т	0,0084								
193	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками	м2	8,8								
194	КБ13-16-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /	100м2	0,088								
195	КБ13-26-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115  /при
фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,088								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 27						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 27						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 28. Проріз ПР4  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
196	КР3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних
конструкцій дерев'яними стояками з колод	100 м	0,0446								
197	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим
каркасом (улаштування нового віконного
прорізу)	1 т	0,118								
198	С111-1104
варіант 2	Швелери N12 з гарячекатаного прокату,
сталь марки С255	т	0,0341								
199	С111-1824
варіант 5	Прокат кутовий рівнополичковий 63х63х5мм
сталь С245	т	0,0671								
200	С1110-171
варіант 5	Сталь листова товщина 6 мм	т	0,0187								
201	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками	м2	3,18								
202	КБ13-16-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /	100м2	0,0318								
203	КБ13-26-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115  /при
фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,0318								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 28						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 28						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 29. Проріз ПР5 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
204	КР3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних
конструкцій дерев'яними стояками з колод	100 м	0,0446								
205	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим
каркасом (улаштування нового віконного
прорізу)	1 т	0,072								
206	С111-1104
варіант 2	Швелери N12 з гарячекатаного прокату,
сталь марки С255	т	0,0335								
207	С111-1824
варіант 5	Прокат кутовий рівнополичковий 63х63х5мм
сталь С245	т	0,0269								
208	С1110-171
варіант 5	Сталь листова товщина 6 мм	т	0,0131								
209	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками	м2	2,11								
210	КБ13-16-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /	100м2	0,0211								
211	КБ13-26-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115  /при
фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,0211								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 29						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 29						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 30. Проріз ПР6 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
212	КР3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних
конструкцій дерев'яними стояками з колод	100 м	0,0476								
213	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим
каркасом (улаштування нового віконного
прорізу)	1 т	0,036								
214	С111-1824
варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий
100х100х7мм	т	0,0337								
215	С1110-171
варіант 5	Сталь листова товщина 6 мм	т	0,0029								
216	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками	м2	1,22								
217	КБ13-16-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /	100м2	0,0122								
218	КБ13-26-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115  /при
фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,0122								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 30						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 30						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 31. Проріз ПР7 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
219	КР3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних
конструкцій дерев'яними стояками з колод	100 м	0,086								
220	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим
каркасом (улаштування нового віконного
прорізу)	1 т	0,082								
221	С111-1824
варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий
100х100х7мм	т	0,0677								
222	С1110-171
варіант 5	Сталь листова товщина 6 мм	т	0,0162								
223	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками	м2	2,44								
224	КБ13-16-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /	100м2	0,0244								
225	КБ13-26-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115  /при
фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,0244								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 31						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 31						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 32. Перемички П1;П2;П3 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
226	КР3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних
конструкцій дерев'яними стояками з колод	100 м	1,201168								
227	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих
балок	1 т	0,06996								
228	С111-1824
варіант 5	Прокат кутовий рівнополичковий 63х63х5мм
сталь С245	т	0,0693								
229	С1110-171
варіант 2	Сталь листова 10х250х500мм	т	0,0035								
230	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм	т	0,001248								
231	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками	м2	1,77								
232	КБ13-16-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /	100м2	0,0177								
233	КБ13-26-6
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115  /при
фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,0177								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 32						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 32						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 33. Приямок Прм1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
234	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару
бетонного	м3	0,35								
235	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм	100м3	0,035								
236	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм	т	0,13448								
237	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону	100м2	0,09245								
238	С1633-
134ВД
варіант 2	Праймер бітумний 	кг	1,96								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 33						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 33						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 34. Приямок Прм2 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
239	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару
бетонного	м3	0,27								
240	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм	100м3	0,0201								
241	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм	т	0,1229								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
242	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону	100м2	0,042								
243	С1633-
134ВД
варіант 2	Праймер бітумний 	кг	3,36								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 34						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 34						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 35. Мурування стіни та
перегородок  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
244	КР5-8-8	Улаштування армованих цегляних
перегородок  з прорізами товщиною 0,5
цеглини в приміщеннях площею більше 5
м2	100 м2	1,28								
245	С1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,17								
246	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	10,5								
247	& С1427-
11804-1
варіант 1	Блоки газобетонні товщина 300мм D500	м3	10,395								
248	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit  СT 21	кг	262,5								
249	& С111-215-
12	Піна монтажна	л	16,905								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 35						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.			 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.			 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 35			 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 36. Інше  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
250	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах
вручну	1 м3	1,33425								
251	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди	100 м3	0,9702								
252	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	160,083								
253	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	204,35								
254	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	204,35								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 36						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 36						
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.			 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.			 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	Всього по кошторису			 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.			 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.			 	 	 	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02	
на опоряджувальні роботи	
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он,
с.Мирне, вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	

				

№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Підлоги 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	тип 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КБ11-17-3	Улаштування покриттів мозаїчних
[терраццо] товщиною 20 мм без малюнка	100м2	2,4585								
2	КБ11-17-5	Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини мозаїчних покриттів
[тераццо] без малюнка і з малюнком	100м2	2,4585								
 	 	тип 2	 	 								
3	КБ11-17-3	Улаштування покриттів мозаїчних
[терраццо] товщиною 20 мм без малюнка	100м2	0,193								
4	КБ11-17-5	Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини мозаїчних покриттів
[тераццо] без малюнка і з малюнком	100м2	0,193								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	тип 3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
5	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної
гідроізоляції рулонними матеріалами на
мастиці Із заведенням на стіну на 300мм	100м2	0,37063								
6	КР7-18-2	Додавати на кожний наступний шар
обклеювальної гідроізоляції рулонними
матеріалами на мастиці	100м2	0,37063								
7	С111-852
варіант 1	Рулонний матеріал для гідроізоляції	м2	81,422								
8	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20
мм	100м2	0,304								
9	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини бетонних стяжок	100м2	0,304								
10	С1555-104	Фібра поліпропіленова армувальна	кг	3,72								
11	КБ11-21-1	Улаштування покриттів
полімерцементних одношарових наливних
товщиною 4 мм	100м2	0,304								
12	& С1633-
55ВД-5
варіант 1	CERESIT CT-14 Грунт глибокопроникающий
на растворителях, 5л	л	12,16								
13	С111-2006-2	Укріплююче полімерцементне покриття-
топінг для промислових підлог із
корундовим наповнювачем Ceresit  СF 56 Е	кг	15,2								
 	 	ТАКТИЛЬНА ПЛИТКА	 	 								
14	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,09								
15	& С1733-3
варіант 1	Тактильна плитка напрямна 300х300х30мм	шт	50								
16	& С1733-4
варіант 1	Тактильна плитка попереджувальна
300х300х30мм	шт	50								
17	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11	кг	46,8								
18	& С111-
1633-1-Т	Шпарування для швiв Ceresit CE 33	кг	4								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.			 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1			 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Сходи 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею понад 20 м2	100м2	0,3355								
20	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	33,55								
21	С111-283-1
варіант 2	Плитки керамічні для сходів  (антиковзні)	м2	34,22								
22	С111-1633	Шпарування для швів	кг	15,3								
23	С111-2000-3
варіант 1	Клеюча суміш для плитки морозостійка	кг	174,46								
24	С1555-330
варіант 1	Шпаклівка епоксидна 	кг	2,7511								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Заповнення дверних прорізів  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
25	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен	100м2	0,25935								
26	& С121-
251П-20
варіант 4	Дврений блок глухий індивідуального
виготовлення металевий захисно-
гереметичний, металевий, самозакривний з
механічним та  електромагнітним
бездротовим замком та межею вогнестікості
ЕІ60 2100х1000	шт	3								
27	& С121-
251П-20
варіант 7	Дверний блок глухий індивідуального
виготовлення герметичний з межею
вогнестікості ЕІ160 2100х900мм	шт	4								
28	& С121-
251П-20
варіант 8	Дверний блок глухий індивідуального
виготовлення герметичний з межею
вогнестікості ЕІ160 2100х1000мм	шт	2								
29	& С121-
251П-20
варіант 9	Дверний блок з вентиляційною решіткою
металевий 2100х900мм	шт	2								
30	& С121-
251П-20
варіант 10	Дверний блок з вентиляційною решіткою
металевий 2100х1000мм	шт	1								
31	& С121-
251П-20
варіант 11	Грата металеві 1250х2100мм	шт	1								
32	& С121-
251П-20
варіант 12	Грата металеві 1500х2100мм	шт	1								
33	& С121-
251П-20
варіант 13	Грата металеві 1000х2100мм	шт	1								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 3			 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Огородження ОГ-1; ОГ-2 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
34	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі сходів	100м	0,3005								
35	С121-393
варіант 2	Огородження cходів груп з нержавіючої
сталі (в комплекті з кріпленнями)	пм	30,05								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 4						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 4						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Поручні для МГН 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
36	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до
20 мм	100шт	0,14								
37	КБ9-49-1
Н2,Н5=1,15	Ставлення болтів будівельних з гайками й
шайбами	100шт	0,14								
38	КР15-33-4	Установлення поручнів для МГН	10шт	0,3								
39	& С123-361-
3
варіант 1	Поручень для МГН	шт	2								
40	& С123-361-
3
варіант 2	Поручень для умивальників МГН	шт	1								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 5						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.			 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.			 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 5			 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 6. Опорядження стін 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
41	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх
приміщень	100м2	7,2308								
42	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	7,2308								
43	& С111-233-
9
варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 	л	65,0772								
44	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по
каменю і бетону декоративною сумішшю з
наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	7,2308								
45	& С111-
1627-3П
варіант 1	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit CT
16 QUARTZCONTACT 	кг	412,1556								
46	С1555-175
варіант 1	Штукатурка декоративна вологостійка, та
негорюча (кольорована)	кг	2820,012								
 	 	---	 	 								
47	КР12-43-8	Високоякісне фарбування колером олійним
стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,0534								
48	& С111-
2014-41
варіант 2	Люмінесцентна фарба для систем безпеки
Noxton 1 л 	л	20								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 6						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.			 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 6			 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 7. Опорядження стель  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
49	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх
приміщень	100м2	4,0886								
50	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стель	100м2	4,0886								
51	& С111-233-
9
варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 	л	36,7974								
52	КР12-49-4	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по штукатурці	100м2	4,0856								
53	КР5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих
перегородок у санвузлах	100 м2	0,064								
54	& С111-772-
4
варіант 1	Перегородки з ЛДСП 25 мм (комплект) з
сіиками та дверима	м2	6,4								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 7						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 7						
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.				 	 	
 	 	       в тому числi:				 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.				 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.				 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.				 	 	
 	 	 				 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _				 	 	
 	 	 				 	 	
 	 	Всього по кошторису				 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.				 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.				 	 	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03	
на електромонтажні роботи	
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он,
с.Мирне, вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	

 	

№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Шафа ввідно-облікова 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або
розподільний пункт [шафа], що
установлюється на стіні, висота і ширина
до 600х600 мм	шт	1								
2	& 1503-
8001-1-1Ц
варіант 1	Шафа ввідно- облікова, навісного
виконання, Ін=200А	шт	1								
3	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням	шт	6								
4	& 1701-
8015-1	Лiчильник електронний трифазний
багатотарифний трансформаторного
включення GAMA 300 G3Y 14 7.230/F38.
Elgama Elektronika	шт	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	& 1517-
2346-2
варіант 1	Трансформатор току 100/5А кл.точн. 0,5S	шт	3								
6	& 290902-
54-8
варіант 5	Вимикач автоматичний триполюсний I=100A 	шт	1								
7	& 1602-
3030-1	Пристрій введення резерву на 32А АВР-101-
32	шт	1								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 1						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Щит ЩРН IP54 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1								
9	С1545-311
варіант 8	Щит розподільчий навісний модульного
виконання на 36 модулів, ІР54 (ЩРн-36з-
ІР54)	шт	1								
10	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням	шт	14								
11	& С1547-16-
51
варіант 37	Ввідний вимикачнавантаження, Ін=80А, 3Р
Eaton IS-80/3, 3р, 80А	шт	1								
12	& С1547-16-
51
варіант 38	Автоматичний вимикач  Ін=10А, 2р ВА47-29-
2р-С	шт	4								
13	& С1547-16-
51
варіант 39	Автоматичний вимикач Ін=63А, 3р ВА47-29-
3р-С	шт	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	& С1547-16-
51
варіант 40	Диференційний автоматичний вимикач
Ін=10А, 2р, Id=30mA  АД12-2р-10А-30МА 	шт	1								
15	& С1547-16-
51
варіант 41	Диференційний автоматичний вимикач
Ін=16А, 2р, Id=30mA  АД12-2р-16А-30МА 	шт	7								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 2						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Щит ЩРН 36 модулів 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1								
17	С1545-311
варіант 8	Щит розподільчий навісний модульного
виконання на 36 модулів, ІР54 (ЩРн-36з-
ІР54)	шт	1								
18	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням	шт	18								
19	& С1547-16-
51
варіант 42	Ввідний вимикач навантаження, Ін=32А, 4Р
ВН-32-4р-32А	шт	1								
20	& С1547-16-
51
варіант 38	Автоматичний вимикач  Ін=10А, 2р ВА47-29-
2р-С	шт	4								
21	& С1547-16-
51
варіант 43	Автоматичний вимикач  Ін=6А, 2р ВА47-29-
2р-С	шт	1								
22	& С1547-16-
51
варіант 44	Автоматичний вимикач Ін=20А, 3р ВА47-29-
3р-С	шт	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	& С1547-16-
51
варіант 41	Диференційний автоматичний вимикач
Ін=16А, 2р, Id=30mA  АД12-2р-16А-30МА 	шт	8								
24	& С1547-16-
51
варіант 40	Диференційний автоматичний вимикач
Ін=10А, 2р, Id=30mA  АД12-2р-10А-30МА 	шт	3								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 3						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Щит ЩРН 12 модулів 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
25	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1								
26	С1545-311
варіант 9	Щит розподільчий навісний модульного
виконання на 36 модулів, ІР54 (ЩРн-12з-
ІР54)	шт	1								
27	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням	шт	4								
28	& С1547-16-
51
варіант 42	Ввідний вимикач навантаження, Ін=32А, 4Р
ВН-32-4р-32А	шт	1								
29	& С1547-16-
51
варіант 38	Автоматичний вимикач  Ін=10А, 2р ВА47-29-
2р-С	шт	2								
30	& С1547-16-
51
варіант 45	Автоматичний вимикач  Ін=16А, 3р ВА47-29-
3р-С	шт	1								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 4						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 4						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. ЯРП-100 (будинок культури) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
31	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або
розподільний пункт [шафа], що
установлюється на стіні, висота і ширина
до 600х600 мм	шт	1								
32	С1545-311
варіант 12	Ящик ЯРП-100 з розривним рубильником
100 A IP54 	шт	1								
33	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1								
34	С1545-311
варіант 13	Щит розподільчий навісний модульного
виконання на 12 модулів, ІР54 (ЩРн-12з-
ІР54)	шт	1								
35	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням	шт	6								
36	& С1547-16-
51
варіант 61	Ввідний вимикач навантаження, Ін=20А, 2Р
ВН-32-2р	шт	1								
37	& С1547-16-
51
варіант 62	Автоматичний вимикач  Ін=6А, 2р ВА47-29-
2р-С	шт	2								
38	& С1547-16-
51
варіант 38	Автоматичний вимикач  Ін=10А, 2р ВА47-29-
2р-С	шт	1								
39	& С1547-16-
51
варіант 63	Автоматичний вимикач  Ін=16А, 2р ВА47-29-
2р-С	шт	1								
40	& С1547-16-
51
варіант 65	Прилад ПЗІП 1+3класу захисту для системи
заземлення 3х400/220В, ном. струм розряду
-30кА   (FLP-12,5 V/3+1)	шт	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41	КБ21-2-1	Прокладання труб, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм	100м	0,18								
42	& С111-
1301-1-М
варіант 10	Трубка ПВХ,  гофрована ізоляційна,
зовнішнім діаметром 16 мм. ДКС	1м	15								
43	& С111-
1301-1-М
варіант 9	Трубка ПВХ,  гофрована ізоляційна,
зовнішнім діаметром 20 мм. ДКС	1м	3								
44	& С1110-15-
1-2
варіант 7	Тримачі для труби із засувкою Ф16мм  ДКС	шт	38								
45	& С1110-15-
1-2
варіант 6	Тримачі для труби із засувкою Ф20мм  ДКС	шт	8								
46	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,15								
47	& С157-247-
3
варіант 4	Кабель вогнетривкий з ізоляцією та
оболонкою з безгалогенних речовин 06/1 кВ,
перерiз 3 х 1,5 RE мм2 (Flame Х950 (N) XH
FE   180/90)	1000м	0,0155								
48	15093-35013
варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,6592								
49	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,03								
50	15093-38013
варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами
негорючий з ПВХ ізоляцією , переріз 3х2,
5мм ВВГнгд	1000м	0,00306								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 5						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 6. Освітлювальна арматура  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
51	КМ8-593-6	Світильник для ламп розжарювання
стельовий або настінний з кріпленням
гвинтами для приміщень з нормальними
умовами середовища, одноламповий	100 шт	0,63								
52	& С100-
1507-3038-
24
варіант 13	Світильник загального освітлення
накладной зі світлодіодним джерелом
світла,13Вт, ІР55 ДППО 1В-13-001-ІР55	шт	3								
53	& С100-
1507-3038-
24
варіант 14	Світильник загального освітлення
стельовий, зі світлодіодним джерелом
світла, 20Вт, ІР66 ДББ26У-20-104	шт	15								
54	& С100-
1507-3038-
24
варіант 15	Світильник загального освітлення
стельовий, зі світлодіодним джерелом
світла, 40Вт, ІР66 ДСП 07У-40-015УХЛ4  (з
лампою)	шт	45								
55	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03								
56	& С100-
1507-3038-
24
варіант 16	Світильник покажчик "Вихід" 6Вт, з блоком
аварійного живлення, ІР65 ДБО 02ВСП-6-а-
101	шт	3								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 6						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 6						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 7. Електроустановчі вироби 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
57	КР17-12-5	Установлення перемикачів неутопленого
типу при відкритій проводці	100шт	0,35								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
58	& 290902-
54-8
варіант 6	Вимикач однополюсний клавішний з
циліндровим приводом для відкритої
установки,6А 220В	шт	31								
59	& 290902-
54-8
варіант 7	Вимикач однополюсний клавішний з
циліндровим приводом для відкритої
установки,6А 220В (з перемиканням з 2
місць)	шт	4								
60	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток
неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,27								
61	& С113-
2106-1-12
варіант 4	Розетка штепсельна двополюсна з
циліндровим контактом з 3-м заземлюючим
контактом відкритої установки Ін=16А, 220В  	шт	27								
62	КР17-12-13	Установлення блоків з кількістю
установлюваних апаратів [вимикачів і
штепсельних розеток] до 3	100шт	0,34								
63	& С113-
2106-1-12
варіант 5	Розетка відкритої установки , подвійна з
захисними шторками	шт	34								
64	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів
знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1								
65	& 1517-
2346-2
варіант 2	Ящик з трансформатором знижувальним
ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30 IEK	шт	1								
66	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад
25 А до 100 А	100шт	0,01								
67	& С1547-16-
51
варіант 46	Пускатель магнітний нереверсивний 25А
ПМЛ-222002	шт	1								
68	С1545-90
варіант 1	Коробка розподільча, зовнішньої утсановки 	100шт	1								
69	С1545-400
варіант 1	Затискач гвинтовий 12 пар ЗВИ-010 н/г
(12пар)	шт	100								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 7						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 7			 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 8. Кабелі та проводи  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
70	КБ21-2-1	Прокладання труб, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм	100м	17,74								
71	& С111-
1301-1-М
варіант 10	Трубка ПВХ,  гофрована ізоляційна,
зовнішнім діаметром 16 мм. ДКС	1м	886								
72	& С111-
1301-1-М
варіант 9	Трубка ПВХ,  гофрована ізоляційна,
зовнішнім діаметром 20 мм. ДКС	1м	858								
73	& С111-
1301-1-М
варіант 5	Трубка ПВХ,  гофрована ізоляційна,
зовнішнім діаметром 25 мм. ДКС	1м	30								
74	КБ21-2-2	Прокладання труб, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 32 мм	100м	0,08								
75	& С111-
1301-1-М
варіант 8	Трубка ПВХ,  гофрована, зовнішнім
діаметром 32мм. ДКС	1м	8								
76	КБ21-2-3	Прокладання труб, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 50 мм	100м	0,38								
77	& С111-
1301-1-М
варіант 16	Трубка ПВХ,  гофрована, зовнішнім
діаметром 40мм. ДКС	1м	33								
78	& С111-
1301-1-М
варіант 17	Трубка ПВХ,  гофрована, зовнішнім
діаметром 50мм. ДКС	1м	5								
79	& С1110-15-
1-2
варіант 7	Тримачі для труби із засувкою Ф16мм  ДКС	шт	2215								
80	& С1110-15-
1-2
варіант 6	Тримачі для труби із засувкою Ф20мм  ДКС	шт	2145								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
81	& С1110-15-
1-2
варіант 5	Тримачі для труби із засувкою Ф25  ДКС	шт	75								
82	& С1110-15-
1-2
варіант 1	Тримачі для труби із засувкою 32мм ДКС	шт	20								
83	& С1110-15-
1-2
варіант 9	Тримачі для труби із засувкою 40мм ДКС	шт	83								
84	& С1110-15-
1-2
варіант 10	Тримачі для труби із засувкою 50мм ДКС	шт	12								
85	& С113-3-48
варіант 1	Скоба сталева для ПВХ труб 16мм	шт	615								
86	КБ21-1-1	Прокладання стальних труб із кріпленням
накладними скобами, діаметр труб до 25
мм	100м	0,1								
87	С113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм,
товщина стінки 2 мм	м	10								
88	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	8,86								
89	& С157-247-
3
варіант 5	Кабель вогнетривкий з ізоляцією та
оболонкою з безгалогенних речовин 06/1 кВ,
перерiз 3 х 1,5 RE мм2 (Flame Х950 (N) XH
FE  180/30)	1000м	0,2472								
90	& С157-247-
3
варіант 4	Кабель вогнетривкий з ізоляцією та
оболонкою з безгалогенних речовин 06/1 кВ,
перерiз 3 х 1,5 RE мм2 (Flame Х950 (N) XH
FE   180/90)	1000м	0,0062								
91	15093-35013
варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,6592								
92	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	8,58								
93	15093-38013
варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами
негорючий з ПВХ ізоляцією , переріз 3х2,
5мм ВВГнгд	1000м	0,867								
94	15096-16061
варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
ізоляцією і оболонкою з помірним
димоутворенням з малою токсичністю газів
5х2,5м2  ВВГнгд	1000м	0,008								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
95	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом
понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,3								
96	& 15096-
1404-1
варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами х ПВХ
ізоляцією і оболонкою з помірним
димоутворенням з малою токсичністю газів,
переріз 5х4 ,0мм ВВГнгд	1000м	0,03								
97	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом
понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	0,08								
98	& 15096-
103-1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
ізоляцією і оболонкою з помірним
димоутворенням з малою токсичністю газів
переріз 5х10мм ВВГнгд	1000м	0,008								
99	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з
кріпленням накладними скобами, маса 1 м
до 1 кг	100 м	0,33								
100	& 15096-
103-2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
ізоляцією і оболонкою з помірним
димоутворенням з малою токсичністю газів
переріз 5х16мм ВВГнгд	1000м	0,033								
101	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з
кріпленням накладними скобами, маса 1 м
до 2 кг	100 м	0,05								
102	& 15096-
103-3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
ізоляцією і оболонкою з помірним
димоутворенням з малою токсичністю газів
переріз 5х25мм ВВГнгд	1000м	0,005								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 8						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 9. Внутрішній блискавкозахист 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
103	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад
25 А до 100 А	100шт	0,01								
104	& С1547-16-
51
варіант 51	Прилад ПЗІП1-2класу для системи
заземлення 3х400/220В номинальний струм
розряду 30кА	шт	1								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 9						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 9						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 10. Заземлення 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
105	КМ8-472-3	Провідник заземлюючий приховано у
підливці підлоги зі штабової сталі
перерізом 100 мм2	100 м	0,51								
106	& С111-
1810-2
варіант 3	Сталь полосова розмiр 40х4 мм ГОСТ 103-
76*	кг	50,4								
107	& С111-
1810-2
варіант 2	Сталь полосова розмiр 25х4 мм ГОСТ 103-
76*	кг	8,58								
108	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм	10 шт	0,3								
109	& С1632-65-
1
варіант 3	Сталь кругла 16мм (4,5мп*3)	кг	21,303								
110	& С1545-
442-1
варіант 1	Зажим для троса	шт	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
111	КМ3-575-1	Монтаж площадки підіймальної
вантажопідйомністю 500 кг	шт	1								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 10						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 10						
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по кошторису						
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.						

 	

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04	
генератора, підйомника та захисних засобів
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он, с.Мирне,
вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	

 	
№
Ч.ч.	Документ, що
обґрунтовує
ціну	Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця
виміру	Кількість	Вартість
одиниці, 
грн.	Загальна
вартість, 
грн.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	& 1501-4002-1	Бензиновий генератор MAST GROUP YH21000S;   ( маса=0,35)	шт	1			
2	& 1704-50-1	Каталізатор BM CATALYSTS BM91230H;   ( маса=0,00264)	шт	1			
3	& 15011-404-1	Показник напруги МИН1;   ( маса=0,001)	шт	2			
4	& 2404-1-1	Діелектричні рукавички ТУ2-10507-7-76;   ( маса=0,001)	шт	2			
5	& 2404-1-1
варіант 2	Килимок діелектричний ;   ( маса=0,001)	шт	2			
6	& 2404-1-1
варіант 1	Захисні окуляри М4-094;   ( маса=0,001)	шт	2			
7	1701-4081
варіант 1	Кліщі що ізолюють1кВ;   ( маса=0,0006)	шт	1			
8	1503-8238
варіант 1	Комплект спецінструмента монтерського;   ( маса=0,034)	шт	1			
9	& 2403-11007-
1
варіант 1	Підйомник для МГН вертикального переміщення 1240х1540х3100;   ( маса=0,
2)	шт	1			
 	 	 Разом 	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	    Транспортні та заготівельно-складські витрати	 	 			
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Всього по кошторису	 	 	 		

 	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05	
на пусконаладку генератора	
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он,
с.Мирне, вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	
 	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КП1-1-1	Синхронний генератор [компенсатор],
напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт	шт	1								
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по кошторису						
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.			 	 	 	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06	
на вентиляція	
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он,
с.Мирне, вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	

 	

№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. ПВ-1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КБ20-42-1
К2=1,15;
К5=1,15;	Установлення камер припливних типових
без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год	камеpа	1								
2	КР15-122-2	Установлення грат жалюзійних сталевих
з вивірянням і закріпленням площею в
світлі понад 0,25 до 1 м2	грати	1								
3	& С111-
1756-34
варіант 3	Грати зовнішні вентиляцiйнi 600х900мм	шт	1								
4	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі	шт	61								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	& С130-164-
16
варіант 2	Анемостат пластиковий А200ВР VENTS	шт	61								
6	КР15-123-6	Установлення клапанів перекидних .	клапан	9								
7	& 2308-
6037-7
варіант 3	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з
оцинкованної сталі 0,55 мм ф200	шт	3								
8	& 2308-
6037-7
варіант 4	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з
оцинкованної сталі 0,55 мм 300х200мм	шт	1								
9	& 2308-
6037-7
варіант 5	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з
оцинкованної сталі 0,55 мм 400х200мм	шт	5								
10	& 2308-
6037-7
варіант 6	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з
оцинкованної сталі 0,55 мм 500х200мм	шт	1								
11	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,3972								
12	С130-1124
варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр до 200 мм	м2	28,96								
13	& С130-27-1
варіант 1	Врізка із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-2020
S=0,55мм O125	шт	9								
14	& С130-27-2
варіант 3	Відвід-90° із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-
2020 S=0,55мм O200	шт	12								
15	& С130-27-1
варіант 16	Трійник-90° із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-
2020 S=0,55мм O200/O200	шт	14								
16	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до
900 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,39478								
17	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу,
розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	25,92								
18	& С130-27-1
варіант 24	Трійник-90° із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-
2020 S=0,7мм 200х300/ф200мм	шт	14								
19	& С130-27-1
варіант 13	Врізка із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-2020
S=0,7мм 300х200мм	шт	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	& С130-27-1
варіант 14	Перехід із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-2020
S=0,7мм 300х200/ф200мм	шт	7								
21	& С130-27-1
варіант 15	Перехід зі зміщенням із оцинк. сталі за
ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм
300х200/400х200мм	шт	6								
22	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від
1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,36861								
23	С130-1128
варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу,
розмір  більшої сторони від 300 до 1600 мм	м2	28,25								
24	& С130-27-1
варіант 26	Трійник-90° із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-
2020 S=0,7мм 200х400/O200	шт	9								
25	& С130-27-1
варіант 19	Перехід зі зміщенням із оцинк. сталі за
ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм
400х200/500х200мм	шт	1								
26	& С130-27-2
варіант 9	Відвід-90° із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-
2020 S=0,7мм 400х200мм	шт	2								
27	& С130-27-1
варіант 17	Врізка із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-2020
S=0,7мм 400х200мм	шт	4								
28	& С130-27-1
варіант 18	Врізка із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-2020
S=0,7мм 500х200мм	шт	1								
29	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром
понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	1,1841								
30	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу,
розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	97,96								
31	& С130-27-1
варіант 34	Трійник-90° із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-
2020 S=0,7мм 300х600/ф200мм	шт	2								
32	& С130-27-1
варіант 35	Трійник-90° із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-
2020 S=0,7мм 300х700/ф200мм	шт	2								
33	& С130-27-1
варіант 20	Перехід із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-2020
S=0,7мм 600х300/600/250мм	шт	1								
34	& С130-27-1
варіант 36	Перехід із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-2020
S=0,7мм 300х800/200мм	шт	4								
35	& С130-27-1
варіант 21	Перехід зі зміщенням із оцинк. сталі за
ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм
600х250/400х200мм	шт	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36	& С130-27-1
варіант 23	Перехід зі зміщенням із оцинк. сталі за
ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм
700х300/800х300мм	шт	1								
37	& С130-27-1
варіант 22	Перехід зі зміщенням із оцинк. сталі за
ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм
600х300/700х300мм	шт	1								
38	& С130-27-2
варіант 7	Відвід-90° із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-
2020 S=0,7мм 600х250мм	шт	1								
39	& С130-27-2
варіант 8	Відвід-90° із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-
2020 S=0,7мм 800х300мм	шт	3								
40	& С130-27-2
варіант 6	Заглушка із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-
2020 S=0,7мм 800х300	шт	1								
41	КР15-121-12	Прокладання повітроводів периметром
понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	1,71371								
42	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу,
розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	145,46								
43	& С130-27-1
варіант 27	Врізка із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-2020
S=0,7мм 900х600мм	шт	2								
44	& С130-27-1
варіант 28	Врізка із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-2020
S=0,7мм 1000х250мм	шт	1								
45	& С130-27-1
варіант 29	Заглушка із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-
2020 S=0,7мм 800х300мм	шт	1								
46	& С130-27-1
варіант 30	Заглушка із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-
2020 S=0,7мм 1000х300мм	шт	2								
47	& С130-27-1
варіант 31	Відвід із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-2020
S=0,7мм 600х900мм	шт	6								
48	& С130-27-1
варіант 32	Відвід із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-2020
S=0,7мм 900х600мм	шт	1								
49	С1630-114
варіант 1	Кріплення для повітроводів	кг	288,6								
50	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами зі спіненого каучуку,
поліетилену	100м2	0,9181								
51	& С114-93-1
варіант 1	Мінеральна вата 50мм	м2	93,83								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.				 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.				 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.				 	 	
 	 	 				 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _				 	 	
 	 	 				 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1				 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. В-1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
52	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі	шт	1								
53	& 2308-103-1
варіант 2	Вентилятор канальний круглий RV160L 	шт	1								
54	& С130-231-
16
варіант 1	Вставка гнучка RFI160	шт	2								
55	& С130-164-
16
варіант 1	Анемостат пластиковий А125ВР VENTS	шт	4								
56	КР15-123-6	Установлення клапанів перекидних
діаметром до 1000 мм	клапан	1								
57	& 2308-
6037-7
варіант 7	Клапан зворотний,  КОМ 160, "ВЕНТС"	шт	1								
58	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0814								
59	С130-1124
варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр до 200 мм	м2	6,83								
60	& С130-27-2
варіант 10	Відвід-90° із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-
2020 S=0,55мм O125	шт	2								
61	& С130-27-1
варіант 37	Відвід -90° із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-
2020 S=0,55мм O160мм	шт	1								
62	& С130-27-1
варіант 38	Перехід із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-2020
S=0,55мм O160мм/125мм	шт	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
63	& С130-27-1
варіант 39	Тріник -90° із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-
2020 S=0,55мм 125/125мм	шт	1								
64	& С130-27-1
варіант 40	Тріник -90° із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-
2020 S=0,55мм 160/125мм	шт	2								
65	С1630-114
варіант 1	Кріплення для повітроводів	кг	5,3								
66	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами зі спіненого каучуку,
поліетилену	100м2	0,0285								
67	& С114-93-1
варіант 1	Мінеральна вата 50мм	м2	2,91								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 2						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. В-2 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
68	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі	шт	1								
69	& 2308-103-1
варіант 1	Вентилятор канальний круглий RV125L 	шт	1								
70	& С130-231-
16
варіант 2	Вставка гнучка RFI125	шт	2								
71	& С130-164-
16
варіант 1	Анемостат пластиковий А125ВР VENTS	шт	1								
72	КР15-123-6	Установлення клапанів перекидних
діаметром до 1000 мм	клапан	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
73	& 2308-
6037-7
варіант 1	Клапан зворотний,  КОМ 125, "ВЕНТС"	шт	1								
74	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,05								
75	С130-1124
варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр до 200 мм	м2	4,999								
76	С1630-114
варіант 1	Кріплення для повітроводів	кг	3,3								
77	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами зі спіненого каучуку,
поліетилену	100м2	0,0246								
78	& С114-93-1
варіант 1	Мінеральна вата 50мм	м2	2,51								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 3						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. В-3 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
79	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі	шт	1								
80	& 2308-103-1
варіант 3	Вентилятор канальний круглий RV315L
Ventservise	шт	1								
81	& С130-231-
16
варіант 3	Вставка гнучка RFI315	шт	2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
82	& С130-164-
16
варіант 3	Анемостат пластиковий А200ВР VENTS	шт	4								
83	КР15-123-6	Установлення клапанів перекидних
діаметром до 1000 мм	клапан	1								
84	& 2308-
6037-7
варіант 8	Клапан зворотний,  КОМ 315, "ВЕНТС"	шт	1								
85	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0069								
86	С130-1124
варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр до 200 мм	м2	0,38								
87	& С130-27-2
варіант 3	Відвід-90° із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-
2020 S=0,55мм O200	шт	2								
88	КР15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром
понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,15293								
89	С130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,6 мм, круглого перерізу,
діаметр від 250 до 450 мм	м2	12,05								
90	& С130-27-1
варіант 41	Заглушка із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-
2020 S=0,7мм 250/200мм	шт	1								
91	& С130-27-1
варіант 42	Перехід із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-2020
S=0,7мм 315/250мм	шт	1								
92	& С130-27-1
варіант 43	Трійник-90° із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-
2020 S=0,55мм 250/200мм	шт	2								
93	& С130-27-1
варіант 44	Трійник-90° із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-
2020 S=0,55мм 315/200мм	шт	1								
94	С1630-114
варіант 1	Кріплення для повітроводів	кг	10,4								
95	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами зі спіненого каучуку,
поліетилену	100м2	0,0423								
96	& С114-93-1
варіант 1	Мінеральна вата 50мм	м2	4,32								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 4						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.				 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.				 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.				 	 	
 	 	 				 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _				 	 	
 	 	 				 	 	
 	 	Всього по роздiлу 4				 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. В-4 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
97	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі	шт	1								
98	& 2308-103-1
варіант 1	Вентилятор канальний круглий RV125L 	шт	1								
99	& С130-231-
16
варіант 2	Вставка гнучка RFI125	шт	2								
100	& С130-164-
16
варіант 1	Анемостат пластиковий А125ВР VENTS	шт	1								
101	КР15-123-6	Установлення клапанів перекидних
діаметром до 1000 мм	клапан	1								
102	& 2308-
6037-7
варіант 1	Клапан зворотний,  КОМ 125, "ВЕНТС"	шт	1								
103	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0895								
104	С130-1124
варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр до 200 мм	м2	8,53								
105	& С130-27-2
варіант 2	Відвід-90° із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-
2020 S=0,55мм O125	шт	3								
106	С1630-114
варіант 1	Кріплення для повітроводів	кг	5,9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
107	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами зі спіненого каучуку,
поліетилену	100м2	0,0246								
108	& С114-93-1
варіант 1	Мінеральна вата 50мм	м2	2,51								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 5						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 5						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 6. В-5 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
109	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі	шт	1								
110	& 2308-103-1
варіант 1	Вентилятор канальний круглий RV125L 	шт	1								
111	& С130-231-
16
варіант 2	Вставка гнучка RFI125	шт	2								
112	& С130-164-
16
варіант 1	Анемостат пластиковий А125ВР VENTS	шт	1								
113	КР15-123-6	Установлення клапанів перекидних
діаметром до 1000 мм	клапан	1								
114	& 2308-
6037-7
варіант 1	Клапан зворотний,  КОМ 125, "ВЕНТС"	шт	1								
115	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1286								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
116	С130-1124
варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр до 200 мм	м2	12,3								
117	& С130-27-2
варіант 2	Відвід-90° із оцинк. сталі за ГОСТ 14918-
2020 S=0,55мм O125	шт	4								
118	С1630-114
варіант 1	Кріплення для повітроводів	кг	8,4								
119	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами зі спіненого каучуку,
поліетилену	100м2	0,0246								
120	& С114-93-1
варіант 1	Мінеральна вата 50мм	м2	2,51								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 6						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 6						
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по кошторису						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.			 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.			 	 	 	

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07	
устаткування вентиляції та опалення
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он, с.Мирне,
вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	

 	
№
Ч.ч.	Документ, що
обґрунтовує
ціну	Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця
виміру	Кількість	Вартість
одиниці, 
грн.	Загальна
вартість, 
грн.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	& 2308-4007-
33
варіант 2	Припливно-витяжна установка Ventservis  GreenSTR-6 (комплектна
поставка);   ( маса=0,155)	шт	1			
2	& 1503-8874-2
варіант 1	Автоматика керування для ПВ2 ;   ( маса=0,002)	шт	1			
3	2407-901-1
варіант 1	Конвектор опалювальний настінного типу ЕВНА 0,5/230 Термія ;   ( маса=0,
00716)	шт	4			
4	2407-901-1
варіант 2	Конвектор опалювальний настінного типу ЕВНА 1,0/230 Термія ;   ( маса=0,
00716)	шт	10			
 	 	 Разом 	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	    Транспортні та заготівельно-складські витрати	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	 Всього по кошторису	 	 			

 	

	
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08	
на пусконаладку системи вентиляції	
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он,
с.Мирне, вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	

 	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КП3-4-3	Установка теплообмінна з кількістю
нагрівачів до 12	Установ.	1								
2	КП3-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий],
діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	5								
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису			 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.			 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.			 	 	 	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09	
на система водопроводу та каналізації	
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он,
с.Мирне, вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	

					

	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Сантехнічні прилади 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,5								
2	& 2407-
1838-2	Змiшувач для умивальника латунний,
дiаметр пiдведення 15 мм	шт	5								
3	& С100-
2403-1111-7	Умивальник фаянсовий в комплекті з
випуском, пляшковим сифоном (500х300мм)	шт	5								
4	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком	10к-т	0,4								
5	С130-908
варіант 1	Унітази для дорослих напівфарфорові та
фарфорові  з сидінням, кріпленням, з косим
випуском та суцільновідлитою  поличкою.	шт	4								
6	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних
водоводяних	10к-т	0,1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	& С130-606-
1	Гнучке підведення, дiаметр 15 мм (L=0,5 м)	шт	14								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 1						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Система В1 (Господарско-
питний водопровід) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25
мм	100м	0,7								
9	& С1530-
104-1
варіант 3	Труба диаметром 25х3,5мм, ASG-plast	10м	7								
10	С113-986
варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 25/90 ASG-plast	шт	10								
11	С113-986
варіант 2	Трійник  з поліетилену діам. 25мм ASG-plast	шт	11								
12	С113-986
варіант 6	Муфта з'єднувальна 25мм ASG-plast	шт	15								
13	С113-986
варіант 8	Перехрещення обвід 25мм ASG-plast	шт	10								
14	С113-986
варіант 3	Муфта редукційна перехідна 25х20мм ASG-
plast	шт	2								
15	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі
спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,5								
16	& С111-
1631-22-О
варіант 2	Теплоизоляция " K-FLEX "  для труб
диаметром 26 мм.	м	50								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм	100м	0,29								
18	С1530-103
варіант 3	Труба. диаметром 20х2,8мм, ASG-plast	10м	2,5								
19	С1530-103
варіант 5	Труба. диаметром 16х2,0мм, ASG-plast	10м	0,4								
20	& С1630-
242-3
варіант 7	Кран кульовий 20  ASG 	шт	10								
21	& С1630-
242-3
варіант 8	Кран кульовий 15 ASG 	шт	14								
22	С113-986
варіант 4	Коліна з поліетилену діам. 20/90 ASG-plast	шт	14								
23	С113-986
варіант 5	Трійник  з поліетилену діам. 20мм ASG-plast	шт	8								
24	С113-986
варіант 7	Муфта з'єднувальна 20мм ASG-plast	шт	3								
25	С1630-537
варіант 5	Клапани поплавковий, дiаметр 20 мм	шт	3								
26	С1630-537
варіант 3	Клапани зворотнi , дiаметр 20 мм	шт	2								
27	КБ17-7-1	Установлення баків для води	10шт	0,3								
28	& С1630-
206-1
варіант 3	Бак запасу води V=1м3 800х780х1945мм	шт	3								
29	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1								
30	& С114-6-4	Антивібраційний мат 30мм	комплект	1								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.		 	 	 	 	
 	 	 		 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _		 	 	 	 	
 	 	 		 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Система Т3 (Водопровід
гарячого водопостачання) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
31	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25
мм	100м	0,03								
32	& С1530-
104-1
варіант 3	Труба диаметром 25х3,5мм, ASG-plast	10м	0,3								
33	С113-986
варіант 2	Трійник  з поліетилену діам. 25мм ASG-plast	шт	1								
34	С113-986
варіант 3	Муфта редукційна перехідна 25х20мм ASG-
plast	шт	2								
35	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі
спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,03								
36	& С111-
1631-22-О
варіант 2	Теплоизоляция " K-FLEX "  для труб
диаметром 26 мм.	м	3								
37	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм	100м	0,29								
38	С1530-103
варіант 3	Труба. диаметром 20х2,8мм, ASG-plast	10м	2,5								
39	С1530-103
варіант 5	Труба. диаметром 16х2,0мм, ASG-plast	10м	0,4								
40	& С1630-
242-3
варіант 7	Кран кульовий 20  ASG 	шт	1								
41	& С1630-
242-3
варіант 8	Кран кульовий 15 ASG 	шт	7								
42	С113-986
варіант 3	Муфта редукційна перехідна 25х20мм ASG-
plast	шт	2								
43	С113-986
варіант 4	Коліна з поліетилену діам. 20/90 ASG-plast	шт	10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
44	С113-986
варіант 5	Трійник  з поліетилену діам. 20мм ASG-plast	шт	3								
45	С113-986
варіант 7	Муфта з'єднувальна 20мм ASG-plast	шт	5								
46	С113-986
варіант 9	Перехрещення обвід 20мм ASG-plast	шт	3								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 3						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Система побутової каналізації
К1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
47	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,12								
48	& С113-
1451-4
варіант 1	Труби каналізації ПВХ діаметром 110 мм,
OSTENDORF	м	12								
49	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,2								
50	& С113-
1451-5
варіант 2	Труби каналізації ПВХ діаметром 50 мм,
OSTENDORF	м	20								
51	& С113-
1457-9
варіант 2	Коліно каналізаційне 110/90град , Ostendorf 	шт	1								
52	& С113-
1457-9
варіант 4	Тріник каналізаційний 110/110мм, Ostendorf 	шт	5								
53	& С113-
1457-9
варіант 5	Коліно каналізаційне 50/90град , Ostendorf 	шт	11								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
54	& С113-
1457-9
варіант 6	Трійник каналізаційний 50/50мм , Ostendorf 	шт	4								
55	& С113-
1457-9
варіант 7	Трійник каналізаційний 110х50мм , Ostendorf 	шт	1								
56	& С113-
1457-9
варіант 8	Ревізія 50мм , Ostendorf 	шт	1								
57	& С113-
1457-9
варіант 9	Редукція 110х50мм, Ostendorf 	шт	2								
58	С113-2300
варіант 1	Вентиляційний клапан DN110 з подвійно
ізольованою стінкою (HL900NECO)	шт	1								
59	КБ17-7-1	Установлення баків (вигрібна яма
пластикова)	10шт	0,1								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 4						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 4						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Дренажна каналізація напірна
КН 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
60	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 32
мм	100м	0,1								
61	С113-1354	Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній
діаметр 32х3 мм	м	10								
62	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
63	С113-1873-
1В
варіант 1	Кран кульовий DANFOS діам. 32 мм	шт	1								
64	С113-2301
варіант 1	Клапан зворотній DANFOS діам. 32мм	шт	2								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 5						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 5						
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по кошторису						
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						
	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.			 	 	 	

 	

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010	
устаткування системи водопроводу та каналізації
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он, с.Мирне,
вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	

 	
 	
№
Ч.ч.	Документ, що
обґрунтовує
ціну	Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця
виміру	Кількість	Вартість
одиниці, 
грн.	Загальна
вартість, 
грн.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	& 1514-4037-
1-1Ж
варіант 1	Електроводонагрівач DRAZIRE OKCEV 100л Т=2.2кВт, вертикальний
(524х902мм);   ( маса=0,08)	шт	1			
2	& 2202-279-6-
1Г	Ecosoft RObust 1500 фильтр обратного осмоса ROBUST1500Т;   ( маса=0,09)	шт	1			
3	& 2301-1904-1	Автоматична насосна установка JR4-booster (Hydrojet) q=до 4м3/год, Н=до
41м; N=,56кВТ;   ( маса=0,029)	шт	1			
4	& 2415-139-1
варіант 1	ВИГРІБНА ЯМА ПЛАСТИКОВА 5000 Л НИЗЬКА ( в комплекті зі штуцерами);  
( маса=0,054)	шт	1			
5	& 1808-1001-1
варіант 1	Насос дренажний UNILIFT KP.150.A.1, N=0,3кВТ;   ( маса=0,0063)	шт	3			
 	 	 Разом 	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	    Транспортні та заготівельно-складські витрати	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	 Всього по кошторису	 	 			

 	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011	
на система димовидалення	
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он,
с.Мирне, вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	
 	
.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КР15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою
понад 0,05 до 0,1 т	шт	1								
2	КР15-122-2	Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
понад 0,25 до 1 м2	грати	1								
3	& С111-
1756-34
варіант 2	Грати вентиляцiйнi нерегульовані RO50-
800х450мм	шт	1								
4	КР15-121-12	Прокладання повітроводів периметром
понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 1,0 мм	100м2	0,2								
5	С130-1130
варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною
1,0 мм з межею вогнестійкості ЕІ45,
товщина 1,0мм 800х450мм	м2	20								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	& С1630-
272-31
варіант 1	Коліно пряме, 90гр (повiтроводи ) iз
оцинкованої сталi товщиною 1,0мм,
периметр 800х450мм	шт	1								
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по кошторису						
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.						

 	

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012	
устаткування системи димовидалення
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он, с.Мирне,
вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	

 	
№
Ч.ч.	Документ, що
обґрунтовує
ціну	Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця
виміру	Кількість	Вартість
одиниці, 
грн.	Загальна
вартість, 
грн.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	& 2308-101-4	Настінний Вентилятор димовидалення VNR9-063-DUF400-N-00400/4-Y1-3-0;  
( маса=0,456)	шт	1			
 	 	 Разом 	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	    Транспортні та заготівельно-складські витрати	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	 Всього по кошторису	 	 			

 	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013	
на влаштування системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостереження,
автоматизованої системи протидимного захисту (найпростіше укриття)	
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он,
с.Мирне, вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	

№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Відділ 1. МЕРЕЖА СПС	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Монтаж системи пожежної
сигналізації. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1								
2	С113-2108
варіант 5	Базовий прилад приймально-контрольний
пожежний "Тірас 4П"	шт	1								
3	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса
до 0,015 т (модуль релейних ліній)	шт	1								
4	КМ11-91-1	Установлення апаратури настiльної.	шт	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	& 1602-
30076-21
варіант 5	Джерело безперебійного живлення 12в, 2А
PPS1220	шт	1								
6	КМ8-125-2
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,75	Монтаж акумулятора 7А/ч12В	шт	2								
7	& С100-
1511-2001-2
варіант 2	Акумулятор 12В, 7А/год, (NP7-12)	шт	2								
8	КМ10-668-5	Сповiщувач ОС автоматичний ударно-
контактний, безконтактний електричний.	шт	3								
9	& С1511-1-
2-1Щ
варіант 6	Сповіщувач пожежної сигналізації ручний,
SPR-1	шт	3								
10	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний,
світловий у нормальному виконанні	шт	16								
11	& С1511-1-
2-1Щ
варіант 7	Сповiщувач пожежний димовий, СПД-3	шт	16								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. 10% запас згідно
п7.2.22.ДБНВ.2.5-56:2014 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
12	& С1511-1-
2-1Щ
варіант 6	Сповіщувач пожежної сигналізації ручний,
SPR-1	шт	1								
13	& С1511-1-
2-1Щ
варіант 7	Сповiщувач пожежний димовий, СПД-3	шт	2								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 2						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Кабельні прокладки. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
14	КМ8-397-1	Профiль монтажний довжиною 2 м	100 м	2								
15	& С188888-
34-1
варіант 2	15x17 Мініканал, довжина 2м, білий ral 9016,
In-Liner Classic, дкс [00303]	шт	100								
16	& С1550-38-
3
варіант 1	Монтажна піна "Penosil" Fire RATED PRO,
вогнетривка	шт	1								
17	& С1547-16-
10-1
варіант 1	Монтажний комплект (кліпси, дюбелі,
роз'єми)	шт	1								
18	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах,
сумарний переріз до 6 мм2	100 м	3,1								
19	& С157-249-
2-5
варіант 5	Сигнальний кабель ПСВВнг (J-YY-U) 4х0.4
Cu неекранований вогнестійкий	1000м	0,29								
20	& С157-249-
2-5
варіант 8	Вогнетривкий кабель NHXH FE180/E30 3х1,
5 (3*1,5)	1000м	0,01								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	& С157-249-
2-5
варіант 6	Вогнетривкий кабель NHXH FE180/E30 2х1,
5 (2*1,5)	1000м	0,01								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 3						
 	 	  Разом прямі витрати по вiддiлу 1						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по вiддiлу 1						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Відділ 2. Мережа СО	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або
розгалужувальної	шт	1								
23	& С1545-90-
3-КР
варіант 2	Коробка вогнестійка Крома 01-90 (К4)	шт	1								
24	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	& С1547-4-
1-1Х
варіант 7	Tiras  "Вихід" Світловий покажчик ОС-1	шт	5								
26	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний
у нормальному виконанні	шт	8								
27	& С1547-4-
1-1Х
варіант 4	Tiras ОСЗ-12 "Вихід" Світлозвуковий
оповіщувач	шт	3								
28	& С1511-1-
2-1Щ
варіант 10	ОС-6.4 Стрілка показчик напрямку руху
(світловий покажчик) (12/24V) 	шт	5								
29	КМ8-397-1	Профiль монтажний довжиною 2 м	100 м	1								
30	& С188888-
34-1
варіант 2	15x17 Мініканал, довжина 2м, білий ral 9016,
In-Liner Classic, дкс [00303]	шт	50								
31	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах,
сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,95								
32	& С157-247-
1-С
варіант 1	Кабель вогнетривкий , переріз 1х2х0,8 мм2
JЕ-H (St)H Bd FЕ 180/30	1000м	0,195								
33	& С1547-16-
10-1
варіант 2	Монтажний комплект (кліпси, дюбелі,
роз'єми)	шт	1								
 	 	  Разом прямі витрати по вiддiлу 2						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по вiддiлу 2						
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по кошторису						
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.						

 	

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014	
системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостереження, автоматизованої системи
протидимного захисту (найпростіше укриття)
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он, с.Мирне,
вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	

 	
№
Ч.ч.	Документ, що
обґрунтовує
ціну	Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця
виміру	Кількість	Вартість
одиниці, 
грн.	Загальна
вартість, 
грн.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	& 1602-30004-
1
варіант 7	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1  ;   ( маса=0,005)	шт	1			
 	 	 Разом 	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	    Транспортні та заготівельно-складські витрати	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	 Всього по кошторису	 	 			

 	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015	
на пусконалагоджувальні роботи систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (найпростіше укриття)	
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он,
с.Мирне, вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	

№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за перший шлейф	шт	1								
2	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний
контактний	шт	3								
3	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий,
тепловий	шт	16								
4	КП1-58-2	Схеми сигналізації.  Схема утворення
ділянки сигналізації [центральна,
технологічна, місцева, аварійна,
попереджувальна та ін.]	Ділянка	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	КП2-16-9	Системи багатоконтурні  [каскадні або інші
складні автоматичного регулювання]
багатоконтурні з числом параметрів
настроювання до 5	Система	1								
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по кошторису						
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.						

 	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016	
на влаштування системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостереження,
автоматична система димо-та тепловидалення (будинок культури)	
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он,
с.Мирне, вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	

 	

№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Пережа СПС 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 16 променів приймально-
контрольного пускового концентратора
ПС	шт	1								
2	С113-2108
варіант 3	Базовий прилад приймально-контрольний
пожежний на 16 зон Тірас 16.128П	шт	1								
3	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса
до 0,015 т (модуль розширення МРЛ-2.1)	шт	2								
4	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса
до 0,015 т	шт	1								
5	& 1701-
1071-1
варіант 1	Модуль цифровий GSM-автодозвону, МЦА-
GSM	шт	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	КМ11-91-1	Установлення апаратури настiльної.	шт	1								
7	& 1602-
30076-21
варіант 5	Джерело безперебійного живлення 12в, 2А
PPS1220	шт	1								
8	КМ8-125-2
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,75	Монтаж акумулятора 7А/ч12В	шт	2								
9	& С100-
1511-2001-2
варіант 4	Акумулятор 12В, 18А/год	шт	2								
10	КМ10-668-5	Сповiщувач ОС автоматичний ударно-
контактний, безконтактний електричний.	шт	11								
11	& С1511-1-
2-1Щ
варіант 6	Сповіщувач пожежної сигналізації ручний,
SPR-1	шт	11								
12	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний,
світловий у нормальному виконанні	шт	46								
13	& С1511-1-
2-1Щ
варіант 7	Сповiщувач пожежний димовий, СПД-3	шт	46								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. 10% запас згідно
п7.2.22.ДБНВ.2.5-56:2014 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
14	& С1511-1-
2-1Щ
варіант 6	Сповіщувач пожежної сигналізації ручний,
SPR-1	шт	2								
15	& С1511-1-
2-1Щ
варіант 7	Сповiщувач пожежний димовий, СПД-3	шт	5								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 2						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Кабельні прокладки СПС 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16	КБ21-2-1	Прокладання труб, гнучких із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм	100м	10,8								
17	& С111-
1301-1-М
варіант 10	Трубка ПВХ,  гофрована ізоляційна,
зовнішнім діаметром 16 мм. ДКС	1м	1080								
18	& С1545-
208-1
варіант 1	Кліпса монтажна SCP 16+дюбельСТМ 3А	шт	2160								
19	КБ21-2-3	Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 50 мм	100м	0,1								
20	& С1530-
183-1
варіант 1	Труба ПВХ гладка жорстка 50мм	м	10								
21	& С100-
5001-43
варіант 1	Хомут з шурупом 7х70мм+ резина для труби
50мм 	шт.	5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до
2,5 мм2 в труби	100м	10								
23	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,3								
24	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,5								
25	& С157-249-
2-5
варіант 5	Сигнальний кабель ПСВВнг (J-YY-U) 4х0.4
Cu неекранований вогнестійкий	1000м	1								
26	& С157-249-
2-5
варіант 8	Вогнетривкий кабель NHXH FE180/E30 3х1,
5 (3*1,5)	1000м	0,01								
27	& С157-249-
2-5
варіант 6	Вогнетривкий кабель NHXH FE180/E30 2х1,
5 (2*1,5)	1000м	0,02								
28	& С157-249-
2-5
варіант 9	Вогнетривкий кабель КОРкН FRNF
FE180/E30-90 4х2х0,8 (кручена пара)	1000м	0,05								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 3						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Відділ 1. Мережа СО	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
29	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	7								
30	& С1547-4-
1-1Х
варіант 5	Tiras  "Вихід" Світловий покажчик	шт	7								
31	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або
розгалужувальної	шт	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	& С1545-90-
3-КР
варіант 2	Коробка вогнестійка Крома 01-90 (К4)	шт	1								
33	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний
у нормальному виконанні	шт	9								
34	& С1547-4-
1-1Х
варіант 4	Tiras ОСЗ-12 "Вихід" Світлозвуковий
оповіщувач	шт	8								
35	& С1511-1-
2-1Щ
варіант 10	ОС-6.4 Стрілка показчик напрямку руху
(світловий покажчик) (12/24V) 	шт	1								
 	 	 	 	 								
 	 	 Роздiл 1. Кабельні прокладки СО 	 	 								
36	КБ21-2-1	Прокладання труб, гнучких із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм	100м	2,55								
37	& С111-
1301-1-М
варіант 10	Трубка ПВХ,  гофрована ізоляційна,
зовнішнім діаметром 16 мм. ДКС	1м	255								
38	& С1545-
208-1
варіант 1	Кліпса монтажна SCP 16+дюбельСТМ 3А	шт	510								
39	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до
2,5 мм2 в труби	100м	2,55								
40	& С157-247-
1-С
варіант 1	Кабель вогнетривкий , переріз 1х2х0,8 мм2
JЕ-H (St)H Bd FЕ 180/30	1000м	0,255								
41	& С1550-38-
3
варіант 1	Монтажна піна "Penosil" Fire RATED PRO,
вогнетривка	шт	1								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1			 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Автоматична система димо-та
тепловидалення 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
42	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1								
43	С113-2108
варіант 4	Базовий прилад приймально-контрольний
пожежний на 8 зон Тірас 8П	шт	1								
44	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса
до 0,015 т (модуль розширення МРЛ-2.1)	шт	1								
45	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса
до 0,015 т	шт	1								
46	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та
сигналізації на стіні або в ніші, кількість
пар до 20	шт	1								
47	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і
панелях	шт	3								
48	& 1504-
118081-1
варіант 4	Кнопка управління КА01-8ж "Пуск
ДИМОВИДАЛЕННЯ"	шт	3								
49	КБ21-2-1	Прокладання труб, гнучких із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм	100м	3,55								
50	& С111-
1301-1-М
варіант 10	Трубка ПВХ,  гофрована ізоляційна,
зовнішнім діаметром 16 мм. ДКС	1м	355								
51	& С1545-
208-1
варіант 1	Кліпса монтажна SCP 16+дюбельСТМ 3А	шт	710								
52	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до
2,5 мм2 в труби	100м	2,15								
53	& С157-247-
1-С
варіант 1	Кабель вогнетривкий , переріз 1х2х0,8 мм2
JЕ-H (St)H Bd FЕ 180/30	1000м	0,075								
54	& С157-249-
2-5
варіант 5	Сигнальний кабель ПСВВнг (J-YY-U) 4х0.4
Cu неекранований вогнестійкий	1000м	0,14								
55	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
56	& С157-249-
2-5
варіант 8	Вогнетривкий кабель NHXH FE180/E30 3х1,
5 (3*1,5)	1000м	0,02								
57	& С157-249-
2-5
варіант 6	Вогнетривкий кабель NHXH FE180/E30 2х1,
5 (2*1,5)	1000м	0,07								
58	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,5								
59	& С157-249-
2-5
варіант 9	Вогнетривкий кабель КОРкН FRNF
FE180/E30-90 4х2х0,8 (кручена пара)	1000м	0,05								
60	& С1550-38-
3
варіант 1	Монтажна піна "Penosil" Fire RATED PRO,
вогнетривка	шт	1								
61	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1								
62	С1545-311
варіант 11	Шафа металична для комутації 500х400х210	шт	1								
63	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням	шт	14								
64	& С1547-16-
51
варіант 52	Автомат і вимикач однополюсний ВА-
2000/20А  QF1	шт	1								
65	& С1547-16-
51
варіант 53	Реле малогабарітне MY4 з базою 220В АС
К1-К4	шт	4								
66	& С1547-16-
51
варіант 54	Командоапарат (поворотна кнопка) ХВ2-
ВD21 SA1	шт	1								
67	& С1547-16-
51
варіант 55	Блок контакт для командоапарату ZB2-
BE102	шт	1								
68	& С1547-16-
51
варіант 56	Кнопка типу "СТОП" ХВ2-ВА42 червона  SB2	шт	1								
69	& С1547-16-
51
варіант 57	Кнопка типу "ПУСК" ХВ2-ВА31 зелена SB1	шт	1								
70	& С1547-16-
51
варіант 58	Арматура сигнальна з зеленим
світлофільтром AD220DS (AC220V)	шт	5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
71	& С1110-15-
7
варіант 1	Шина нульова S.P085 	шт	3								
72	С1515-25
варіант 1	Коробка клемна ТВ-1512	шт	3								
73	С1515-25
варіант 3	DIN-рейка 	шт	3								
74	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по
установлених конструкціях і лотках з
кріпленням на поворотах і в кінці траси,
маса 1 м до 1 кг	100 м	0,9								
75	15093-33011
варіант 1	Одножильний кабель напругою до 660в
перерізом 0,8мм2 ПВ3	1000м	0,08								
76	& С157-247-
1-С
варіант 1	Кабель вогнетривкий , переріз 1х2х0,8 мм2
JЕ-H (St)H Bd FЕ 180/30	1000м	0,01								
77	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,01								
78	& С118-37-3
варіант 1	Короб перфорований АСКО-УкрЕМ 30х30мм	м	1								
79	& С1545-
226-1-11
варіант 1	Сальник-гермоввод PG19n	1шт	12								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2						
 	 	  Разом устаткування, грн.						
 	 	 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						
 	 	Всього устаткування, грн.						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. 10% запас згідно
п7.2.22.ДБНВ.2.5-56:2014 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
80	& 1504-
118081-1
варіант 4	Кнопка управління КА01-8ж "Пуск
ДИМОВИДАЛЕННЯ"	шт	1								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3						
 	 	  Разом устаткування, грн.						
 	 	 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						
 	 	Всього устаткування, грн.						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 3						
 	 	  Разом прямі витрати по вiддiлу 1						
 	 	  Разом устаткування, грн.						
 	 	 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						
 	 	Всього устаткування, грн.						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по вiддiлу 1						
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						
 	 	  Разом устаткування, грн.						
 	 	 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						
 	 	Всього устаткування, грн.						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.			 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	Всього по кошторису			 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.			 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.			 	 	 	

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017	
системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостереження, автоматизованої системи
протидимного захисту (будинок культури)
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он, с.Мирне,
вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	

 	
№
Ч.ч.	Документ, що
обґрунтовує
ціну	Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця
виміру	Кількість	Вартість
одиниці, 
грн.	Загальна
вартість, 
грн.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	& 1602-30004-
1
варіант 7	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1  ;   ( маса=0,005)	шт	3			
 	 	 Разом 	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	    Транспортні та заготівельно-складські витрати	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	 Всього по кошторису	 	 			

 	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018	
на пусконалагоджувальні роботи систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (будинок культури)	
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он,
с.Мирне, вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	

№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за перший шлейф	шт	3								
2	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний
контактний	шт	3								
3	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий,
тепловий	шт	57								
4	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач
світловий	шт	8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	КП1-58-2	Схеми сигналізації.  Схема утворення
ділянки сигналізації [центральна,
технологічна, місцева, аварійна,
попереджувальна та ін.]	Ділянка	3								
6	КП2-16-9	Системи багатоконтурні  [каскадні або інші
складні автоматичного регулювання]
багатоконтурні з числом параметрів
настроювання до 5	Система	3								
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по кошторису						
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.						

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019	
на вогнезахист деревини	
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он,
с.Мирне, вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	

 	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ13-74-10	Нанесення механізованим способом в один
шар покриття з вогнезахисного
матеріалу на стельові поверхні дерев'яних
конструкцій	100м2	14,6045								
2	КБ13-74-12	На кожний наступний шар нанесення
механізованим способом покриття з
вогнезахисного матеріалу додавати до
норми 13-74-10	100м2	14,6045								
3	& С1113-
279-4
варіант 2	Вогнебіозащитний розчин для деревини,
"РЕТАРДАНТ"	кг	677								
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.			 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.			 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	Всього по кошторису			 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.			 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.			 	 	 	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020	
на влаштування блискавкозахисту	
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он,
с.Мирне, вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	

№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Захист димової труби
теплогенераторної. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з круглої сталі
діаметром 8 мм	100 м	0,035								
2	& С1110-89-
1-10
варіант 5	Блискавкоприймач збірний 16/10, Н=3,5м М-
235 Блискавкозахист FS 	шт	1								
3	& С1110-89-
1-10
варіант 4	Тримач L=500мм для блископриймача
М16/М10  М-025 Блискавкозахист FS	шт	3								
4	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з круглої сталі
діаметром 8 мм	100 м	3,76								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	& С107-172-
ДЗ
варіант 1	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту, Ф8
мм. W-08/AL	м.п.	376								
6	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зi
сталi штабової, 25х4мм.	100 м	2,43								
7	& С111-
1811-4
варіант 1	Сталева штаба, оцинкована 25х4 мм W-
25х4/ST ( 1125 041) Блискавкозахист FS 	м	243								
8	С118-71
варіант 15	Тримач дроту Н-032 Блискавкозахист FS	шт	51								
9	С118-71
варіант 16	Тримач дроту Н-037 Блискавкозахист FS	шт	14								
10	С118-71
варіант 17	Тримач дроту Н-041 з пластиком
Блискавкозахист FS	шт	61								
11	С118-71
варіант 18	Тримач дроту Н-081 з пластиком
Блискавкозахист FS	шт	265								
12	С118-71
варіант 3	Злучник універсальний С-011
Блискавкозахист FS 	шт	48								
13	С118-71
варіант 19	Злучник універсальний С-022
Блискавкозахист FS 	шт	1								
14	С118-71
варіант 20	Злучник універсальний С-031
Блискавкозахист FS 	шт	7								
15	С118-71
варіант 21	Злучник універсальний С-041
Блискавкозахист FS 	шт	1								
16	& С113-
1352-ТМ
варіант 1	Труба монтажна для блискавкозахисту д.20.
К-201	шт	7								
17	С118-71
варіант 22	Зажим UD-20 для труби D20 К-203
Блискавкозахист FS 	шт	21								
18	С118-71
варіант 23	Компенсатор К-220 Блискавкозахист FS 	шт	21								
19	& С1512-2-
11-КФ
варіант 1	Коробка для фасадного контрольного
з'єднання К-682 Блискавкозахист FS 	шт	7								
20	& С111-89-
1-12
варіант 1	Шуруп даховий з підкладкою К-901
Блискавкозахист FS 	шт	1039								
21	& С111-89-
1-12
варіант 2	Шуруп х дюбелем розпірним К-904
Блискавкозахист FS 	шт	70								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	& С111-
1721-11
варіант 2	Стрiчка антикорозійна L=10м G-115
Блискавкозахист FS 	упак	2								
23	С1546-7
варіант 1	Антикорозійна паста (технічний вазелін) 0,
5кг К-950 Блискавкозахист FS 	т	0,001								
24	& С113-
1674-6
варіант 2	Комплект стрижевого уземлення,Ф16мм L=4,
5м. G-16/45 Блискавкозахист FS 	комплект	7								
25	& С113-
1674-6
варіант 3	Ударна насадка SDS-MAX для уземлювачив
G-160 Блискавкозахист FS 	комплект	1								
26	& С113-
1674-6
варіант 4	Шина зрівняння потенціалів G-290
Блискавкозахист FS 	комплект	1								
27	& С111-89-2
варіант 3	Гвинт з дюбелем М8	шт	6								
28	КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою
вручну, група ґрунту 2	100 м3	1,9683								
29	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	1,9683								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 1						
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.			 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	Всього по кошторису			 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.			 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.			 	 	 	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021	
на влаштування системи сповіщення (будинок культури)	
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он,
с.Мирне, вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	

№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640х840 мм	шт	1								
2	& С113-
2131-1
варіант 1	Шафа монтажна настінна CMS MGSWL 12U
Сірий (UA-MGSWL126G)	шт	1								
3	КМ10-667-2	Блок базовий на 16 променів приймально-
контрольного пускового концентратора
ПС	шт	1								
4	С113-2108
варіант 6	Моноблок настінного типу потужністю 200
Вт ВЕЛЛЕЗ н-120-200	шт	1								
5	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса
до 0,015 т (модуль розширення МРЛ-2.1)	шт	1								
6	& 1701-
1071-1
варіант 2	Блок керування інформацією БКІ-03	шт	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	КМ11-91-1	Установлення апаратури настiльної.	шт	2								
8	& 1602-
30076-21
варіант 4	Джерело безперебійного живлення
LUXEON UPS 500ZY	шт	1								
9	& 1602-
30076-21
варіант 6	Комутатор Ubiquiti UniFi Switch 16-150W (US-
16-150W)	шт	1								
10	& С156-1-
1413
варіант 1	Модуль SFP Ubiquiti UF-SM-1G-S 2-pack(SM,
LC, 3km, пара)	шт	1								
11	КМ8-591-11	Монтаж розетки	100 шт	0,03								
12	1504-17120
варіант 4	Компьютерна розетка накладного монтажу
U/UTP RJ-45 cat.5e 1 порт	шт	3								
13	1504-15225
варіант 2	Блок розеток з вимикачем  8 позицій 19" 1U
з вилкою  Clever	шт	1								
14	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру,
кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	20								
15	1517-1903
варіант 3	Роз'єм RJ-45	шт	20								
16	КМ8-152-7	Монтаж кабельного організатора 19" 1U,
фронтальна гребенка 12688	100 шт	0,01								
17	2405-1427
варіант 2	Кабельний організатор, 19", 1U, 5
металевих полукілець 95 мм  AMP 558329-1	шт	1								
18	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру,
кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	1								
19	& 3000-5-681
варіант 1	Шнур оптичний з'єднувальний (паткорд) ES-
LC-LC/UPC-2-SM-S	шт	1								
20	КМ8-125-2
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,75	Монтаж акумулятора 7А/ч12В	шт	1								
21	& С100-
1511-2001-2
варіант 4	Акумулятор 12В, 18А/год	шт	1								
22	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або
розгалужувальної	шт	3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	& С1545-90-
3-КР
варіант 3	Коробка вогнестійка КВР 01/30-100В	шт	3								
24	КМ11-96-1	Установлення вентиляторних модулів 19’’,
1U , FS-4F-T	шт	2								
25	1501-1371
варіант 4	Полиця вентиляторна 400мм, 4 точки
кріплення , чорна 19" 1U.PS-1U-400В	шт	1								
26	1501-1371
варіант 3	Полиця вентиляторна,4 вентилятори з
термостатом 19" 1U.220В	шт	1								
27	КМ8-152-7	Монтаж кабельного організатора 19" 1U,
фронтальна гребенка 558329-1	100 шт	0,01								
28	2405-1427
варіант 3	Кабельний організатор, 19", 1U, 5
металевих полукілець 95 мм  AMP 558329-1	шт	1								
29	КМ11-91-1	Монтаж комутатора (роутера)	шт	3								
30	1601-2433
варіант 2	Роутер Archer AX73 + кріплення 	комплект	3								
31	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні	шт	25								
32	& 1601-
2216-1-1И
варіант 5	Гучномовець ЗАС100ПН 1Вт	шт	2								
33	& 1601-
2216-1-1И
варіант 6	Гучномовець ЗАС100ПН 3Вт	шт	8								
34	& 1601-
2216-1-1И
варіант 7	Гучномовець 6АС100ПН 6Вт	шт	2								
35	& 1601-
2216-1-1И
варіант 8	Гучномовець 10ГР001 10Вт	шт	7								
36	& 1601-
2216-1-1И
варіант 9	Гучномовець 15АС001ПН 15Вт	шт	6								
 	 	 	 	 								
 	 	 Роздiл 1. Кабельні прокладки СПС 	 	 								
37	КБ21-2-1	Прокладання труб, гнучких із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм	100м	3,8								
38	& С111-
1301-1-М
варіант 10	Трубка ПВХ,  гофрована ізоляційна,
зовнішнім діаметром 16 мм. ДКС	1м	380								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
39	& С1545-
208-1
варіант 1	Кліпса монтажна SCP 16+дюбельСТМ 3А	шт	760								
40	& С1550-38-
3
варіант 1	Монтажна піна "Penosil" Fire RATED PRO,
вогнетривка	шт	1								
41	КБ21-1-1	Прокладання стальних труб із кріпленням
накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,03								
42	С113-3
варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні,
діаметр умовного проходу 25 мм	м	3								
43	КМ8-397-1	Профiль монтажний довжиною 2 м	100 м	1,3								
44	& С188888-
34-1
варіант 2	15x17 Мініканал, довжина 2м, білий ral 9016,
In-Liner Classic, дкс [00303]	шт	50								
45	& С188888-
34-1
варіант 3	40x17 Мініканал, довжина 2м, білий ral 9016,
In-Liner Classic, дкс [00303]	шт	15								
46	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до
2,5 мм2 в труби	100м	1,1								
47	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	2,7								
48	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по
установлених конструкціях і лотках з
кріпленням на поворотах і в кінці траси,
маса 1 м до 1 кг	100 м	2,6								
49	& С157-249-
2-5
варіант 8	Вогнетривкий кабель NHXH FE180/E30 3х1,
5 (3*1,5)	1000м	0,01								
50	& С157-249-
2-5
варіант 10	Вогнетривкий кабель JE-H(ST)H BD FE
180/E30 1х2х0,8	1000м	0,505								
51	& С157-249-
2-5
варіант 11	Кабель UTP MOLEX сірий 4х2х0,51 вита
пара	1000м	0,125								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 1						
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по кошторису						
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.						

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022	
на пусконалагоджувальні роботи систем сповіщення	
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он,
с.Мирне, вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	

№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації.  Схема утворення
ділянки сигналізації [центральна,
технологічна, місцева, аварійна,
попереджувальна та ін.]	Ділянка	1								
2	КП2-16-9	Системи багатоконтурні  [каскадні або інші
складні автоматичного регулювання]
багатоконтурні з числом параметрів
настроювання до 5	Система	1								
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	Всього по кошторису			 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.			 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.			 	 	 	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023	
на монтаж технологічного обладнання	
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он,
с.Мирне, вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	

 	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса
до 0,015 т (радіоприймач, засіб поширення
бездротового інтернету, телевізор,
пристрій посилення зв'язку)	шт	8								
2	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної:
вішалок, підстаканників, поручнів для ванн
і т.п. (Шведська стінка -2шт, Дзеркало-10
шт)	10шт	3,9								
3	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком	10к-т	0,4								
4	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,3								
5	КР17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,03								
6	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних
водоводяних	10к-т	0,1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по кошторису						
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.						

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024	
придбання технологічного обладнання
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он, с.Мирне,
вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)	

 	
№
Ч.ч.	Документ, що
обґрунтовує
ціну	Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця
виміру	Кількість	Вартість
одиниці, 
грн.	Загальна
вартість, 
грн.	
1	2	3	4	5	6	7	
 	 	Розділ 1. Меблі	 	 	 	 	
1	& 241996-
18014-1-10
варіант 3	Стелаж металевий для зберігання сухих продуктів ;   ( маса=0,031)	шт	8			
2	& 241996-
20307-1
варіант 1	Стiлець для сидіння шкільний 450х450х450мм;   ( маса=0,02)	шт	300			
3	560110-206
варіант 2	Ліжко для лежання 1800х550х2100;   ( маса=0)	шт	30			
4	560110-206
варіант 3	Двоярусне ліжко лавка  1800х550х2100;   ( маса=0)	шт	17			
5	& 550101-145-
8-У
варіант 1	Урна для сміття з плаваючою кришкою 470х480х750;   ( маса=0,0726)	шт	2			
6	& 290220-
3213-1
варіант 4	Шафа велика металева основного приміщення 800х500х1800мм;   ( маса=0,
024)	шт	8			
7	& 290220-
3213-1
варіант 5	Шафа велика металева для прибирального інвентаря та інструменту
800х500х1800мм;   ( маса=0,024)	шт	2			
8	& 290220-
3213-1
варіант 6	Шафа велика металева для брудного одягу 800х500х1800мм;   ( маса=0,024)	шт	1			

1	2	3	4	5	6	7	
9	& 241996-
17031-1-1
варіант 3	Вішалка з підставкою ЛВ-1;   ( маса=0,004)	шт	13			
 	 	 Разом по розділу 1	 	 			

 	 	    Транспортні та заготівельно-складські витрати	 	 			
 	Порядок, п.
3.14	 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )	грн.	607820			
 	 	 	 	 			
 	 	 Всього по розділу 1	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	Розділ 2. Пожежна безпека	 	 			
10	2402-3010
варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5;   ( маса=0,017)	шт	3			
11	2402-3010
варіант 2	Вогнегасник ВП-5;   ( маса=0,017)	шт	7			
12	& 560110-19-
32-СП
варіант 2	Стенд пожежний з щитом закритого типу з металу 1230х415х1500 без
комплектації;   ( маса=0,014)	шт	2			
 	 	 Разом по розділу 2	 	 			

 	 	    Транспортні та заготівельно-складські витрати	 	 			
 	Порядок, п.
3.14	 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )	грн.	14741			
 	 	 	 	 			
 	 	 Всього по розділу 2	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	Розділ 3. Інше 	 	 			
13	560110-237
варіант 2	Інформаційна табличка С690;   ( маса=0)	шт	2			
14	560110-237
варіант 4	Інформаційна табличка (400х20х200);   ( маса=0)	шт	24			
15	560110-237
варіант 3	Інформаційний щит металевий 1200х20х500мм;   ( маса=0)	шт	1			
 	 	 Разом по розділу 3	 	 			

 	 	    Транспортні та заготівельно-складські витрати	 	 			

1	2	3	4	5	6	7	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Всього по розділу 3	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	Розділ 4. Основне приміщення	 	 			
16	2407-1301-3
варіант 1	Умивальник з питним краником 560х450х200 Cersanit;   ( маса=0,0053)	шт	2			
17	& 290220-
3213-1
варіант 7	Кухня 1800х600 (тип IKEA);   ( маса=0,024)	шт	2			
18	& 280222-
15015-1-М
варіант 1	Електрочайник BOSH TWK7203 1,7л;   ( маса=0,0004)	шт	1			
19	& 2415-133-1	Кулер для води HOTFROST 350Anet Gold;   ( маса=0,0127)	шт	1			
20	& 1601-2011-1
варіант 1	Радіоприймач GOLON RX-201 з блоком живлення та кріпленням;   ( маса=0,
005)	комплект	1			
21	& 1601-2011-2
варіант 1	Засіб поширення бездротового інтернету TP-Link Archer AX-73;   ( маса=0,001)	комплект	1			
22	& 280222-
19008-1
варіант 2	Телевізор з можливістю під'єднання до бездротового інтернету Samsung
UE43;   ( маса=0,007)	шт	3			
23	& 1601-2011-2
варіант 2	Пристрій посилення GSM зв'язку HONGESENSE HS-P3102PL LTE 4G;   (
маса=0,001)	комплект	3			
 	 	 Разом по розділу 4	 	 			

 	 	    Транспортні та заготівельно-складські витрати	 	 			
 	Порядок, п.
3.14	 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )	грн.	19998			
 	 	 	 	 			
 	 	 Всього по розділу 4	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	Розділ 5. Санвузли	 	 			
24	2407-1845
варіант 1	Унітаз 550х360х400 DSTo;   ( маса=0,00117)	шт	4			
25	2403-11117
варіант 1	Умивальник (тип1) 5500217 Cersanit;   ( маса=0,045)	шт	2			
26	2403-11117
варіант 2	Раковина для людей з обмеженими можливостями Deante Vital (CDV 6U6W); 
( маса=0,045)	шт	1			
27	2406-15018	Електросушарка для рук ЄР-4;   ( маса=0,004)	шт	3			
28	241996-14061
варіант 2	Дзеркало ;   ( маса=0)	шт	3			

1	2	3	4	5	6	7	
29	& 1514-4037-
1-13
варіант 1	Бойлер електричний Drazice OKHE 160 SMART;   ( маса=0,139)	шт	1			
30	& 2419-1-1	Поручні 7409185 AWD Interior;   ( маса=0,025)	шт	3			
 	 	 Разом по розділу 5	 	 			

 	 	    Транспортні та заготівельно-складські витрати	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	 Всього по розділу 5	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	Розділ 6. Інше	 	 			
31	& 29051-1-1	Лопата штикова;   ( маса=0,0071)	шт	2			
32	& 29051-1-1
варіант 1	Лопата совкова;   ( маса=0,0071)	шт	2			
33	& 29051-1-1
варіант 2	Сокира теслярська;   ( маса=0,0071)	шт	2			
34	& 29051-1-1
варіант 3	Лом звичайний;   ( маса=0,0071)	шт	2			
35	& 29051-1-1
варіант 4	Кувалда;   ( маса=0,0071)	шт	1			
36	& 29051-1-2	Пилка ножовка по металу;   ( маса=0,001)	шт	1			
37	& 29051-1-2
варіант 1	Пилка ножовка по дереву;   ( маса=0,001)	шт	1			
38	& 29051-1-2
варіант 2	Ножиці для різання дроту;   ( маса=0,001)	шт	1			
39	1507-2032
варіант 1	Ліхтарь акумуляторний Дніпро-М DCL-201;   ( маса=0,00235)	шт	4			
40	1507-2032
варіант 2	Ліхтарь кишеньковий електричний ;   ( маса=0,00235)	шт	1			
41	& 1511-201-1	Батарейка ААА;   ( маса=0,0005)	шт	8			
42	& 1511-200-1
варіант 1	Аккумуляторная батарея Dnipro-M BP-240 4 А/ч;   ( маса=0,0007)	шт	8			

1	2	3	4	5	6	7	
43	& 1517-197-1
варіант 1	Комплект електромонтера (Бокорізи; плоскогубці; плоскогубці комбіновані;
кліщі переставні; пинцет; ручна зрапова рукоятка (1/4                72зубці);
викрутка 1х75мм; викрутка 2х100мм; вивертка шлицева 1х5,5х75мм; вивертка
шлицева 1,2х6,5х100мм; ключи комбіновані                8шт; ключ розвідний
250мм; кернер 5шт; картріджи для леза 18мм 8шт; вимірювальна поверхня
(точність 1мм/м); молоток 300г                (дерев'яна ручка); ножиці (180мм);
вольтметр (100-250В); напильник (200мм);  Плоскогубці зі змінною головкою
(4головки);   фональ             міні   15-9); ножовка (160мм); набір полотен 4шт
до ножовки); обжимний інструмент 220мм; клемники в пластиковій   коробці; 
набір             шестигранних ключів 9шт; каверномер (150мм точність 0,02м);
голівка торцева (SOK 6 1/4 CrV MAT -13шт);   голівка  торцева  (SOK  6           
1/2 CrV MAT -10шт); торцевий ключ (1/2" CrV MAT -2шт); торцевий ключ (1/4"
CrV MAT -3шт);   шарнир (1/4"  CrV MAT  -1шт);  шарнир   (1/2" CrV MAT -
1шт); свеча поджигу (1/2" CrV MAT -2шт); адаптер гніздовий (1/4-1/4);  
магнитний утримувач  бит(1/4); утримувач бит -2шт (1/4 з шарніром , 1/4CrV);
набор бит 31шт (S2); кейс металевий ;   ( маса=0,01)	шт	1			
44	& 1517-197-1
варіант 2	Комплект сантехніка (викрутка 150мм 2шт; сервіс викрутка 50мм 2шт; тестер
1шт; викрутка тримач для біт 75мм 1шт; ключ розвідний  150мм -1шт;
бокорізи 160мм - 1шт; ключ имбусовий в асортиметні різного розміру 8шт; 
молоток слюсарний вага 300г 1шт; пласкогубці  160мм 1шт; біта 25мм 12шт); 
( маса=0,01)	шт	1			
45	1503-1243
варіант 1	Домкрат;   ( маса=0,0083)	шт	1			
46	& 29051-1-2
варіант 9	Плоскогубці (кусачки);   ( маса=0,001)	шт	1			
47	& 29051-1-2
варіант 10	Клинці сталеві ;   ( маса=0,001)	шт	2			
48	& 15011-4037-
1
варіант 1	Дріль електрична ;   ( маса=0,004)	шт	1			
49	& 1902-160-1	Набір свердел великого діаметра;   ( маса=0,001)	шт	1			
50	& 29051-1-1
варіант 5	Киркомотига ;   ( маса=0,0071)	шт	2			
51	& 29051-1-1
варіант 6	Шклямбур;   ( маса=0,0071)	шт	2			
52	& 29051-1-1
варіант 6	Шклямбур;   ( маса=0,0071)	шт	2			
53	& 29051-1-2
варіант 11	Скарпель;   ( маса=0,001)	шт	2			
54	& 29051-1-1
варіант 7	Зубило;   ( маса=0,0071)	шт	1			
55	& 29051-1-2
варіант 12	Молоток ;   ( маса=0,001)	шт	2			

1	2	3	4	5	6	7	
 	 	 Разом по розділу 6	 	 			

 	 	    Транспортні та заготівельно-складські витрати	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	 Всього по розділу 6	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	Розділ 7. Аптечка 	 	 			
56	& 280222-
14001-А
варіант 1	Аптечка колективна для захисних споруд за наказом №579 МНС (на 50-
100людей) (Рекомендовано для укриттів закладів освіти);   ( маса=0,0025)	шт	1			
57	& 1510-1-1
варіант 1	Серветки марлеві стерильні 16смх14см №5;   ( маса=0,0001)	шт	40			
58	& 1510-1-1
варіант 2	Бинт марлевий медичний стерильний 5мх10см;   ( маса=0,0001)	шт	10			
59	& 1510-1-1
варіант 3	Пакет перев'язувальний індивідуальний стерильний ;   ( маса=0,0001)	шт	5			
60	& 1510-1-1
варіант 4	Бинт еластичний 10смх2м;   ( маса=0,0001)	шт	5			
61	& 1510-1-1
варіант 5	Косинка медична перев'язувальна ;   ( маса=0,0001)	шт	5			
62	& 1510-1-1
варіант 6	Джгут кровоспинний ;   ( маса=0,0001)	шт	4			
63	& 17064-40-1
варіант 1	Склянка для прийому ліків;   ( маса=0,0001)	шт	4			
64	& 17064-40-1
варіант 2	Термометр безртутний ;   ( маса=0,0001)	шт	10			
65	& 15101-37-1
варіант 1	Термоковдра;   ( маса=0,001)	шт	4			
66	& 2404-1-1
варіант 3	Рукавички одноразові медичні оглядові нестерильні нітрілові ;   ( маса=0,001)	шт	20			
67	& 1510-1-1
варіант 7	Шина іммобілізаційна гнучка для верхніх кінцівок ;   ( маса=0,0001)	шт	2			
68	& 1510-1-1
варіант 8	Шина іммобілізаційна гнучка для нижніх кінцівок ;   ( маса=0,0001)	шт	2			
 	 	 Разом по розділу 7	 	 			

 	 	    Транспортні та заготівельно-складські витрати	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	 Всього по розділу 7	 	 			

1	2	3	4	5	6	7	
 	 	Розділ 8. Матеріал ремонтний	 	 	 	 	
69	& 15101-170-1	Стрічка ізоляційна 10м;   ( маса=0,0001)	шт	1			
70	& 15101-30-1	Плівка поліхлорвінілова завтошки 0,3мм/м2;   ( маса=0,00001)	м2	2			
71	& 1503-820-1	Шнур перетином 10-12мм;   ( маса=0,001)	кг	1			
72	& 15061-100-1	Шланг гумовий завдожки 1,5-2м для зрощування водопровідних труб;   (
маса=0,001)	шт	2			
73	2310-4001
варіант 1	Заглушки на фланці трубопроводів різних диаметрів;   ( маса=0,0002)	шт	4			
 	 	 Разом по розділу 8	 	 			

 	 	    Транспортні та заготівельно-складські витрати	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	 Всього по розділу 8	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	 Разом 	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	    Транспортні та заготівельно-складські витрати	 	 			
 	Порядок, п.
3.14	 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )	грн.	642559			
 	 	 Всього вартість устаткування	 	 			
 	 	 	 	 			
 	 	 Всього вартість будівельних робіт	 	 			

 	 	 Всього по кошторису	 	 			

 	

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01	
на благоустрій території	
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он,
с.Мирне, вул.Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади) Благоустрій	
 	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Розбирання 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів
механізованим способом	100м3	0,1044								
2	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,0856								
3	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,462								
4	КР18-32-3
к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування дорожніх
покриттів із збірних залізобетонних плит
прямокутних площею до 10,5 м2	100м3	0,3488								
5	КБ11-2-5
к дем.=0,4	(Демонтаж) Улаштування ущільнених
трамбівками підстилаючих глинобитних
шарів без домішок	м3	23								
6	КР18-1-1	Розбирання покриттів та основ бруківки з
булижного каменю механізованим способом	100м3	0,0166								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного
профілю з застосуванням екскаваторів,
глибина корита до 500 мм	100м2	4,68								
8	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	440,154								
9	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,01								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 1						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Улаштування 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	ТИП 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
10	КБ27-17-3	Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см	100м2	6,575								
11	КБ27-17-4	Улаштування  основи тротуарів із щебеню,
за зміни товщини на кожен  1 см додавати
або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	-6,575								
12	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного
покриття геотекстилем	1000 м2	0,6575								
13	С1555-106
варіант 1	Геотекстиль 	м2	679,855								
14	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з використанням
готової піщано-цементної суміші
тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,6575								
15	С1426-11789
варіант 3	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40
мм	м2	688,4								
16	С1421-9601
варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш 	м3	41,
849875								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	С111-1776-
П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	10,52								
18	КР18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	105,5								
 	 	ТИП 2	 	 								
19	КР18-20-1	Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,217								
20	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з використанням
готової піщано-цементної суміші
тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,155								
21	С1426-11789
варіант 3	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40
мм	м2	162,29								
22	С1421-9601
варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш 	м3	9,86575								
23	С111-1776-
П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	2,48								
24	КР18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	22								
 	 	ТИП 3	 	 								
25	КР18-20-1	Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	1,1825								
26	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунту 1-2 (додатково до
к=0,95)	100 м3	1,1825								
27	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного
покриття геотекстилем	1000 м2	0,473								
28	С1555-106
варіант 1	Геотекстиль 	м2	489,082								
29	КБ27-17-3	Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см	100м2	4,73								
30	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню,
за зміни товщини на кожен 1 см додавати
або вилучати до/з норми 27-17-3 ( товщини
20см)	100м2	4,73								
31	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з використанням
готової піщано-цементної суміші
тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,473								
32	С1426-11789
варіант 1	Плити ФЕМ подвійне ЗТ 20х16х6 сірий
В35А200	м2	473								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
33	С1421-9601
варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш 	м3	30,10645								
34	С111-1776-
П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	7,568								
35	КР18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	39								
 	 	---	 	 								
36	КР18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і
залізобетонних при цементнобетонних
покриттях	100м	1,055								
37	& С1416-
8685-1-Т	Камені бортові, БР100.30.18	шт	106								
 	 	---	 	 								
38	КБ27-17-3	Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см	100м2	0,12								
39	КБ27-17-4	Улаштування  основи тротуарів із щебеню,
за зміни товщини на кожен  1 см додавати
або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	-0,12								
40	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного
покриття геотекстилем	1000 м2	0,012								
41	С1555-106
варіант 1	Геотекстиль 	м2	12,408								
42	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з використанням
готової піщано-цементної суміші
тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,012								
43	& С1426-
1178-1
варіант 5	Тактильна плитка бетонна напрямна
30х30х4см	шт	134								
44	С1421-9601
варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш 	м3	0,7638								
45	С111-1776-
П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,192								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.		 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.		 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.		 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.		 	 	 	 	
 	 	 		 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _		 	 	 	 	
 	 	 		 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. ІНШЕ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
46	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	185,1025								
47	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	185,1025								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 3						
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по кошторису						
	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.		 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.		 	 	 	 	

	

Примітка. Посилання в технічних специфікаціях, відомостях робіт, відомостях ресурсів на конкретні торгівельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника передбачає можливість включення учасником еквівалентів зазначених позицій. Еквівалентом вважається матеріали та/або обладнання, що відповідає технічним та характеристикам матеріалів та/або обладнання, передбаченого проектом.