***Технічні характеристики***

***ЛОТ 1 - Фляга індивідуальна польова з чохлом***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування | | Фляга індивідуальна польова з чохлом |
| Кількість, шт | | 400 |
| **Фляга** | Колір | Олива/зелений/чорний |
| Об'єм, л | 0,7-1 |
| Матеріал | Харчовий пластик  Bci матерiали для виробу повиннi вiдповiдати вимогам санiтарних норм i правил та гігієнічних нормативiв i повиннi бути допущенi в установленому порядку до контакту з харчовими продуктами вiдповiдно до законодавства України. |
| Конструкція | Вирiб повинен мати анатомiчну форму, яка зручна при носiннi в чохлi на елементах спорядження. Корпус виробу повинен бути жорстким та мiцним. Кришка виробу повиненна бути жорсткою. На кришцi нанесено накатку для запобігання ковзанню при вiдкриттi мокрими руками. Кришка крiпиться до посудини спецiальною пластиковою петлею для запобігання втрати. Вирiб не повинен протікати, кришка повинна щільно прилягати до корпусу. На горловинi виробу та на кришці нанесено гвинтову рiзьбу для щiльного закриття.  Зовнiшня поверхня виробу не повинна мати вгинiв, трiщин, пухирцiв, гострих кромок, подряпин, стороннiх включень. |
| **Чохол** | Зовнiшнiй вигляд | За конструкцією вирiб є чохлом, який має форму еліптичного цилiндру. Зовнiшнiй шар виробу виконано iз високоміцної синтетичної тканини – основного матерiалу виробу. В якостi пiдкладки, яка розмiщена по всiй поверхнi виробу, використано додатковий матерiал виробу – флiсову тканину. Вирiб закривається на кнопки клапанами, якi формує задня стiнка виробу.  В закритому станi вирiб забезпечує надiйну фiксацiю фляги. На нижнiй частинi для вiдводу вологи розташовано отвiр, який обладнаний металевим люверсом що виготовлений з кольорового металу, зовнішнім діаметром вiд 12 до 15 мм, внутрішнім  дiаметром вiд 5 до 8 мм.  На заднiй стiнцi виробу розмiщенi чарунки та фiксатори типу MOLLE (Modular Lightweight Load-Carrying Equipment – модульної полегшеної системи крiплення та транспортування спорядження).  Для формування чарунок, горизонтально розташованi на вiдстанi 25 мм одна вiд одної, текстильнi стрiчки прошиваються зигзагоподiбними строчками шириною 3±1 мм. Вiдстань мiж центрами зигзагоподiбних строчок 38-40 мм. Допустимi вiдхилення в розмiрах, що визначають конструкцiю MOLLE, не повиннi перевищувати 2 мм. Для формування фіксаторів текстильна стрiчка складасться у два шари, а мiж ними додається шар з листового пластику товщиною 1±0,2 мм, що підсилює жорсткiсть конструкцй. На кiнцях фiксаторiв та на хлястиках спiввiсно розмiщенi металевi кнопки. |
|  | Матерiал | Основним матерiалом виробу є тканина синтетична (Оксфорд полiестер). зi 100% ПВС покриттям в кольорi (маскувальний малюнок) - ММ14 (за ТУ У 13.2-00034022-024:2015). Колiр додаткового матерiалу, тасьми текстильної та ниток повинен бути у кольоровiй гаммi основного матерiалу виробу.  Додатковим матерiалом виробу є тканина синтетична флiсова з поверхневою густиною не менше 220 г/м2.  Кiнцi повиннi бути оброблен: термiчним способом. Bci шви виконуються пiдсиленими полiефiрними або поліамідними нитками.  Металева фурнiтура – кнопки та люверс виробленi з латунi iз хiмiчною пасивацією поверхнi (затемненням) |
| Якiсть товару повинна вiдповiдати вимогам вiдповiдних дiючих нормативних документiв (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо) та чинному законодавству Украгни. Товар повинен бути новим, без зовнiшнiх пошкоджень, що не перебував у експлуатацц, та не має дефектiв, термiни та умови його зберiгання не порушенi | | |
|  | | |

***ЛОТ 2 - Миска з нержавіючої сталі, 500 мл***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Тип*** | ***Кількість,***  ***шт*** | ***Матеріал*** | ***Діаметр, см*** | ***Висота, см*** | ***Обсяг/Об'єм, мл*** |
| Миски | 200 | Нержавіюча сталь | 15-20 | 5-10 | 500 |

***Похідна кружка з карабіном із нержавіючої сталі, 200 мл***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Найменування*** | ***Кількість,***  ***шт*** | ***Матеріал*** | ***Об’єм,***  ***мл*** | ***Кріплення*** |
| Похідна кружка | 200 | Нержавіюча сталь | 200 | Карабін |

***Ложка металева***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Найменування*** | ***Кількість,***  ***шт*** | ***Тип*** | ***Матеріал*** | ***Довжина,***  ***см*** |
| Ложка | 200 | Столова | Нержавіюча сталь | 18-20 |