**Додаток 1 до тендерної документації**

**(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі – технічна специфікація)**

Подається окремо, як невід’ємна частина тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі –**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю послуг:**

**«Благоустрій пішохідної доріжки (Тлумацький міський парк) по вул.Винниченка в м.Тлумач Івано-Франківського району Івано-Франківської області» (ДК 021:2015 – 45110000-1 - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)**

***Дефектний акт***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| **1** | Розбирання бортових каменів | 100 м | 4,05 |
| **2** | Сміття |  |  | т | 29,088 |
| **3** | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | 100 м3 | 0,37 |
| **4** | Сміття |  |  | т | 59,2 |
| **5** | Перевезення сміття до 9 км |  | т | 88 |
| **6** | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 415 |
| **7** | Поребрик |  |  | пог. м | 415 |
| **8** | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із цегляного щебеню | 100 м2 | 4,26 |
| **9** | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви | 100 м3 | 0,21 |
| **10** | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 100 м2 | 4,26 |
| **11** | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м різання | 15 |
| **12** | Алмазний диск Makita D-41610 (230х22.23 мм) сегментний для бетону | шт | 7 |
| **13** | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В3,5 - В5 | 100 м3 | 0,21 |

**В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".**